**JZFCG-G2019077号许昌市魏都区城市管理局“环卫服装采购项目”变更公告**

一、项目概况

**（一）首次公告日期：**2019年08月06日

**（二）项目名称：**环卫服装采购项目

**（三）项目编号：**JZFCG-G2019077号

二、更正事项及内容

（一）原招标文件第二章项目需求“二、采购清单”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| 1 | 桔红网眼反光马夹(带帽子） | 款式：套头式反光桔红网眼马甲，网布采用120克渔磷形全涤桔红网布，前二后二各两条，高亮荧光黄晶格反光条，肩部有反光条，前面反光晶前牌，印字尺寸5.5cm×14cm，后面反光晶后牌印字尺寸14cm×24cm，【印刷：前后印字魏都环卫】腰双侧能调大小魔术贴。帽子：有调节扣、新月型帽沿，帽前端带环卫标。 | 套 | 1794 | 是 |
| 2 | 春秋季荧光桔红色马夹（带帽子） | 1. 面料：荧光橘红色涤丝磨毛布。成份：聚酯纤维100%，克重≥195g/m2，耐水色牢度、变色4级沾色4级。
2. 反光条为优质5CM×3CM宽高亮双色银灰反光条，扣子为树脂扣，扣原料为：不饱和聚酯树脂扣，规格直径：17.5mm、厚度:3.9mm，树脂扣面有牛角纹理，扣面激光刻有“魏环”字样，扣子颜色为桔红色，缝制线为：涤纶长丝线。
3. 反光马夹款式为:小V领反光马夹前门襟锁扣眼订树脂扣、胸前下两侧各一个明贴袋，明贴袋口加有2.5cm×1cm双色银灰反光条，胸前加一道5cm×3cm双色银灰反光条，反背加二道5cm×3cm双色银灰反光条。
4. 帽子：有调节扣、新月型帽沿，帽前端带环卫标。
 | 套 | 1794 | 是 |
| 3 | 环卫春秋季套装工作服 | 1、面料：荧光橘红色涤丝磨毛布。成份：聚酯纤维100%，克重≥195g/m2，耐水色牢度、变色4级沾色4级。2、款式为：拉链夹克翻领式套装，上衣反光条前一后二为5cm×3cm双色银灰反光条，袖子各一圈5cm×3cm双色银灰反光条，前胸两侧有明贴袋，带兜盖，明贴袋订树脂扣，兜盖锁扣眼，下两侧开斜口袋，底围两侧有调松绊，调松绊锁扣眼订树脂扣，前门襟上下订四合扣，扣原料为：不饱和聚酯树脂扣，规格直径：17.5mm、厚度:3.9mm 树脂扣面有牛角纹理，扣面激光刻有“魏环”字样，扣子颜色为桔红色，缝制线为：涤纶长丝线，上衣内缝桔红色里子布。3、裤子为标准工装裤，裤腿两侧各加一道竖5cm×3cm双色银灰反光条,裤腰两侧有松紧带。4、帽子：有调节扣、新月型帽沿，帽前端带环卫标。 | 套 | 1794 | 是 |
| 4 | 荧光桔红色分体套装雨衣 | 1. 面料：荧光桔红色丝帆PVC布料、防水性能、静水压Kpa>100、克重≥200g/m2 。
2. 雨衣款式为上下分体套路服袖口采用防风袖口，后背要求有透气孔，反光条为5cm×3cm双色银灰反光条，上衣缝制仅光条前一后二，袖子各加一圈反光条。裤子反光条缝制为：每只裤腿各缝一圈反光条，裤腰为松紧带裤腰。雨衣工艺为双缝制工艺。门襟装树脂拉链和拉头，帽子为上衣领连体缝制小帽檐为透明帽檐。
 | 套 | 897 | 是 |
| 5 | 夏季工作服套装 | 1. 布料：涤棉中蓝色、聚酯纤维≤80% 棉≥20%，克重≥160g/m2 耐水色窂度，变色4级，沾色4级。
2. 款式：夹克西服领半袖套装，前胸下两侧明贴袋带兜盖，前门襟订树脂扣，锁扣眼，下两侧有调松绊，调松绊锁扣眼，订树脂扣，袖口为扣袖。裤子为标准工装裤。裤腰两侧有松紧带。
 | 套 | 336 | 是 |
| 6 | 春秋工作服套装 | 1. 布料：深中蓝，涤棉磨毛布，聚酯纤维≤85% 棉≥15%，克重≥295g/m2 ，耐水色窂度，变色4级，沾色4级。
2. 款式：夹克西服领长袖套装，前胸上两侧明贴袋带兜盖，前门襟为暗门襟订树脂扣，锁扣眼，胸下两侧明贴袋带兜盖，订树脂扣，锁扣眼、下两侧有调松绊，调松绊锁扣眼，订树脂扣，袖口为扣袖。裤子为标准工装裤。裤腰两侧有松紧带。
 | 套 | 360 | 是 |
| 7 | 环卫冬季防寒服、带裤子、帽子 | 1、面料：荧光橘红色涤丝磨毛布。成份：聚酯纤维100%，克重≥195g/m2，耐水色牢度、变色4级沾色4级。2、款式为：立领中长款棉袄，前二后二5cm×3cm，双色银灰反光条，袖子各一圈5cm×3cm双色银灰反光条，下两侧开明贴袋带兜盖，明贴袋中间加一道竖反光条，前门襟缝有双开拉链和激光拉头，前门襟上下各订一粒四合扣，下两侧口袋各订一粒四合扣，内胆可拆卸，填充物纺丝棉，每平方大于300克。3、裤子为标准工装裤，裤腿两侧各加一道竖5cm×3cm双色银灰反光条,裤腰两侧有松紧带。 | 套 | 897 | 是 |

**现变更为：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| 1 | 桔红网眼反光马夹(带帽子） | 款式：套头式反光桔红网眼马甲，网布采用120克渔磷形全涤桔红网布，前二后二各两条，高亮荧光黄晶格反光条，肩部有反光条，前面荧光黄反光晶前牌，印字尺寸：宽≧5cm，长≧>24cm，后面荧光黄反光晶后牌印字尺寸：宽≧13cm，长≧24cm，【印刷：前后印字魏都环卫】腰双侧能调大小魔术贴。帽子：有调节扣、新月型帽沿，帽前端带环卫标。 | 套 | 1794 | 是 |
| 2 | 春秋季荧光桔红色马夹（带帽子） | 1. 面料：荧光橘红色涤丝磨毛布。成份：聚酯纤维100%，克重≥

195g/m2，耐水色牢度、变色4级沾色4级。1. 反光条为优质双色反光条，扣子为树脂扣，扣原料为：不饱和聚酯

树脂扣，规格直径≧17.4mm、厚度≧3.7mm，树脂扣面有牛角纹理，扣面激光刻有“魏环”字样，扣子颜色为桔红色，缝制线为：涤纶长丝线。1. 反光马夹款式为:小V领反光马夹前门襟锁扣眼订树脂扣、胸前下

两侧各一个明贴袋，明贴袋口加有荧光黄织带和银灰反光条，织带宽≧2.2cm,银灰反光条为1cm，胸前加一道，后背加两条荧光黄织带和银灰反光条，织带宽≧4.5cm，反光条为3cm。1. 帽子：有调节扣、新月型帽沿，帽前端带环卫标。
 | 套 | 1794 | 是 |
| 3 | 环卫春秋季套装工作服 | 1. 面料：荧光橘红色涤丝磨毛布。成份：聚酯纤维100%，克重≥

195g/m2，耐水色牢度、变色4级沾色4级。2、款式为：拉链夹克翻领式套装，上衣反光条前一后二，袖子各一圈为双色反光条，荧光黄织带宽≧4.5cm，银灰反光条为3cm，前胸两侧有明贴袋，带兜盖，明贴袋订树脂扣，兜盖锁扣眼，下两侧开斜口袋，底围两侧有调松绊，调松绊锁扣眼订树脂扣，扣原料为：不饱和聚酯树脂扣，规格直径：规格直径≧17.4mm、厚度≧3.7mm 树脂扣面有牛角纹理，扣面激光刻有“魏环”字样，扣子颜色为桔红色，前门襟上下订四合扣，缝制线为：涤纶长丝线，上衣内缝桔红色里子布。3、裤子为标准工装裤，裤腿两侧各加一道竖双色反光条, 荧光黄织带宽≧4.5cm，银灰反光条为3cm，裤腰两侧有松紧带。4、帽子：有调节扣、新月型帽沿，帽前端带环卫标。 | 套 | 1794 | 是 |
| 4 | 荧光桔红色分体套装雨衣 | 1. 面料：荧光桔红色丝帆PVC布料、防水性能、静水压Kpa>100、克

重≥200g/m2 。1. 雨衣款式为上下分体套路服袖口采用防风袖口，后背要求有透气

孔，反光条为双色反光条，荧光黄织带宽≧4.5cm，银灰反光条为3cm，上衣缝制反光条前一后二，袖子各加一圈反光条。裤子反光条缝制为：每只裤腿各缝一圈反光条，裤腰为松紧带裤腰。雨衣工艺为双缝制工艺。门襟装树脂拉链和拉头，帽子为上衣领连体缝制，小帽檐为透明帽檐。 | 套 | 897 | 是 |
| 5 | 夏季工作服套装 | 1. 布料：涤棉中蓝色、聚酯纤维≤80% 棉≥20%，克重≥160g/m2 耐水

色窂度，变色4级，沾色4级。1. 款式：夹克西服领半袖套装，前胸下两侧明贴袋订树脂扣，兜盖锁

扣眼，前门襟订树脂扣，锁扣眼，下两侧有调松绊，调松绊锁扣眼，订树脂扣，左袖有臂兜。裤子为标准工装裤。裤腰两侧有松紧带。 | 套 | 184 | 是 |
| 6 | 春秋工作服套装 | 1、布料：深中蓝，涤棉磨毛布，聚酯纤维≤85% 棉≥15%，克重≥295g/m2 ，耐水色窂度，变色4级，沾色4级。2、款式：夹克西服领长袖套装，前胸上两侧明贴袋订树脂扣，兜盖锁扣眼，前门襟为暗门襟订树脂扣，锁扣眼，胸下两侧明贴袋带兜盖，订树脂扣，锁扣眼、下两侧有调松绊，调松绊锁扣眼，订树脂扣，袖口为扣袖，上衣内缝里子布。裤子为标准工装裤。裤腰两侧有松紧带。 | 套 | 184 | 是 |
| 7 | 环卫冬季防寒服、带裤子、帽子 | 1、面料：荧光橘红色涤丝磨毛布。成份：聚酯纤维100%，克重≥195g/m2，耐水色牢度、变色4级沾色4级。2、款式为：立领中长款棉袄，反光条为前二后二，袖子各一圈，下两侧开明贴袋带兜盖，明贴袋中间加一道竖反光条，反光条规格为荧光黄织带宽≧4.5cm，银灰反光条为3cm，前门襟缝有双开拉链和激光拉头，前门襟上下各订一粒四合扣，下两侧口袋各订一粒四合扣，内胆可拆卸，【帽子可拆卸，用三粒四合扣连接】，填充物纺丝棉。3、裤子为标准工装裤，裤腿两侧各加一道竖双色反光条,反光条规格为荧光黄织带宽≧4.5cm，银灰反光条为3cm裤腰两侧有松紧带。 | 套 | 897 | 是 |

（二）“投标截止及开标时间：2019年08月29日08时30分（北京时间）”**变更为**“投标截止及开标时间：2019年09月16日08时30分（北京时间）”。

（三）“开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦）三楼开标四室”**现变更为**“许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦）三楼开标

四室。

 其他内容保持不变！

三、采购单位及代理机构

（一）采购单位：许昌市魏都区城市管理局

地 址：许昌市天宝路魏都区政府

联系人：刘先生 联系电话：0374-5055086

（二）采购代理机构：大成工程咨询有限公司

地 址：郑州市金水区经三路15号1号楼A区12层1202号

项目联系人：申先生 联系电话：18039990094

许昌市魏都区城市管理局

2019年08月28日