**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **单**  **位** | **数量** | **单价** | **合 价** | **品**  **牌** | **型号** | **厂**  **家** | **产**  **地** |
| 1 | RFID 图书标签 | 本次投标产品 感创 ZT-TS 满足技术要求：   1. 有效使用寿命：≥10 年 2. 有效使用次数 ：≥10 万次   3. 工作频率：13.56MHz  4. 工作环境温度范围：-32℃～78℃ 功能要求：   1. 标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。 2. 标签可以非接触式地读取和写入，加快文献流通的处理速度。 3. 标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签地同时可靠识别。 4. 标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被随意读取或改写。 5. 标签为无源标签，具有不可改写的唯一序列号（UID）。 6. 用户可自定义数据格式和内容，具有良好的扩展性。 7. 图书用标签采用EAS 或AFI 位作为防盗的安   全标志方法。 | 枚 | 13000  0 | ¥1.96 | ¥254,800.0  0 | 感创 | ZT-TS | 江苏感创电子科技股份有限公司 | 江苏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 标签固有频率误差频率小于或等于±300K Hz 范围。 2. 相关的 RFID 阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料（实际工作环境，若以标签容量 1024bits 为标准计算，每种工序中标签的读取速度都能达到 0.1s 之内）。 10. 标签自带单面粘性，粘贴后不易撕毁脱落，保证在标签质保期内（10 年）不开胶脱落，同时保证采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表 面无损害。标签为卷状包装，可以在电动或手动标签分配器中方便分配抽取。   11. 标签上可印制由图书馆提供的 LOGO 图案  （可选项）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RFID 层架标签 | 技本次投标产品 感创 ZT-CJ 满足术要求：  1. 工作环境温度范围：-32℃～78℃  2. 工作频率：13.56MHz 功能要求：   1. 支持盘点、顺架、倒架、上架功能 2. 支持图书查询系统，读者可以直接查找到图书的状态、具体物理位置 3. 架位标签为防电磁屏蔽专用标签，适用于图书馆的通用书架，表面可打印相关信息。 4. 支持非接触式的读取和写入 5. 可自定义层架标签数据显示样式。 6. 层架位标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签地同时可靠识别。 7. 层架位标签具有较高的安全性，防止存储在 | m 2 | 2600 | ¥5.88 | ¥15,288.00 | 感创 | ZT-CJ | 江苏感创电子科技股份有限公司 | 江苏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其中的信息被随意读取或改写。   1. 层架位标签应保证采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。 2. 根据图书馆要求印制层位标签标示信息，层标安装要求牢固，不脱落。为了防止盘点时读取到邻近的层位标签，最大读取距离进行需要进行   控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 读者证 | 本次投标产品 ZT-DZ 满足技术要求：  1. 工作频率：13.56MHZ；  2. 有效使用次数：≥10 万次。功能要求：   1. 每张读者证具有唯一序列号； 2. 读者证每一面印制的内容可根据图书馆要求定制。 3. 借书证可以非接触式的读取信息和写入信息。 4. 每张读者证有唯一序列号，具有防冲突机制， 支持多卡操作。无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路。 5. 读者证的标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写。 6. 读者证具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被泄露。 7. 读者证大小、规格须符合相关智能卡国际标准。 8. 存储在读者证中的信息需在非常短的时间内   被读取。 | m 2 | 20000 | ¥5.88 | ¥117,600.0  0 | 感创 | ZT-DZ | 江苏感创电子科技股份有限公司 | 江苏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 馆员工作站(不含电脑) | 本次投标产品 ZT3000-H 满足技术要求：  1. 触摸显示：中文界面  2. 工作频率：13.56MHz  3. 供电要求：AC 220V，50Hz  4. 工作环境温度范围：-32℃～78℃ 功能要求：   1. 系统可以通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行对接，协调工作。 2. 系统设备配备触摸显示屏和直观的按钮键， 提供简单、易操作的人机交互过程；同时提供直观、易懂的操作说明。 3. 系统需提供可选择的归还功能，系统可以设   定为仅有借书、或仅有还书功能。 | 台 | 6 | ¥11,700.00 | ¥70,200.00 | 感创 | ZT3000-H | 江苏感创电子科技股份有限公  司 | 江苏 |
| 5 | 人脸识别自助借还书机 | 本次投标产品 ZT2000-H 参数：  1、须符合相关行业标准，如 ISO15693、ISO18000-3 标准等。  2、设备设计美观大方，可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中。  3、系统须支持图书馆后台管理系统；  4、系统有读者可选择的归还功能，系统可以被馆员设定为仅有借书功能，或仅有还书功能。 5、可以识别图书馆使用的有效证件，可加配配套阅读器以实现读取后期需要扩展的证件。  6、可以对图书馆内的印刷品、光盘等流通资料进行借还操作。  7、配备触摸屏显示屏或简单按键操作，具有图  形化的友好操作界面，至少提供简体中文、英语 | 台 | 2 | ¥78,500.00 | ¥157,000.0  0 | 感创 | ZT2000-H | 江苏感创电子科技股份有限公  司 | 江苏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两种语言的视觉交互提示功能。  8、设备在空闲时可自动播放使用帮助视频或其它设置内容。  9、读者自助操作的实时记录日志功能。  10、具备防止借阅过程中偷换、抽换书籍的功能。  11、读者可根据图书馆管理系统需要输入密码。  12、系统必须保证在设备指示区域范围内的图书能够读取，超过范围内的图书不被读取，保证读者操作时不会出错。  13、内置监控系统。14、保护读者隐私，可选择显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料、在借资料数量， 超期数量等非隐私信息。  15、通过标准串口、USB 接口或网络接口连接至计算机设备。  16、已通过符合国际相关行业标准，如 ISO15693 标准，ISO 18000-3 标准。  17、设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。  18、系统必须提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接流通系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务。  **19、提供智能管理终端，具有在老师办公区域**  **与自助借还书机系统相连的自助设备运行监视 器，该设备集成 ARM 微处理器、触摸液晶显示器、网络接口于一起，能在自助设备需要干预 时及时发出声音、灯光、文字来提醒工作人员。**  **20、设备需支持绑定人脸功能，已绑定人脸数** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **据的读者通过人脸识别读者身份后可在图书馆其他关联设备上进行人脸识别认证，替换一卡通。**  21 人脸识别技术及算法采用百度云人脸识别技术厂商之技术，已提供技术厂商提供授权书。22、工作频率： 13.56MHz  23、阅读范围半径：确保 250mm 及 250mm 范围以内为有效阅读区域  24、通信接口：USB 或 RS232、RJ45  25、扩展天线：具备无线网络扩展功能  26、TCP/IP 联网协议、SIPⅡ国际标准协议、NCIP 协议等接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。  27、外形尺寸：≤750\*1790\*504mm（宽×高×深）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 移动盘点车 | ZT9800-H 参数： 1.技术要求:   1. 工作频率:13.56MHz 2. 阅读范围半径:0-15CM 为有效阅读范围，极限为 18~20CM （竖直方向） 3. 通信接口协议:TCP/IP 4. 射频输出功率:≤1W   6.工作环境温度范围:-32℃～78℃ 功能要求：   1. 系统可以通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行对接，协调工作。 2. 支持平扫和插入式扫描两种使用方式，手持   天线要求坚固耐用采用工程塑料制作，并提供开关按钮和状态指示灯，以保证在不同的工作业务 | 套 | 3 | ¥34,400.00 | ¥103,200.0  0 | 感创 | ZT9800-H | 江苏感创电子科技股份有限公  司 | 江苏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满足对准确率和速率的要求。   1. 各操作可以设置参数，对图书标签和集成系统数据进行批修改。 2. 与图书馆管理系统交换数据要求界面窗口化，操作简单。 3. 设备在找到目标图书，定位正确架位，发生报警提示时提供声音、画面提示，声音音量可以调节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 自助办证机 | ZT4000 参数： 技术要求：  1. 触摸显示：17 寸触摸，中文界面  2. 供电要求：AC 220V，50Hz  3. 额定功率：≤100W  4. 工作环境温度范围：-32℃～78℃ 功能要求：   1. 要求系统通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行连接，协调工作。 2. 查重功能:可通过二代身份证 RFID 标签内信息由系统通过图书馆管理系统进行自动查重，对已经办理过读者证的读者在此申请办理，系统在界面上给予读者友好提示。 3. 系统设备配备触摸显示屏和直观的按钮键，提供简单、易操作的人机交互过程；同时，读者也可选择播放 FLASH 动画，提供直观、易懂的操作说明。 4. 系统后台通过SIP2 协议或NCIP 协议与应用系   统连接，能够快速准确地完成办证操作。设备安 | 台 | 2 | ¥80,400.00 | ¥160,800.0  0 | 感创 | ZT4000 | 江苏感创电子科技股份有限公司 | 江苏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全可靠，美观大方。   1. 办证功能：办理RFID 卡等。 2. 系统经由图书馆管理系统进行读者信息登记， 系统根据办证类型或经自己操作后由读者自助 办理新卡，资金记录需与资金管理系统衔接。新卡有效期，按照图书馆的规定由系统自动分配。6.配备触摸屏显示屏和简单按键操作，具有图形化的友好操作界面，提供简体中文的视觉交互提示功能。   7.简单按键操作系统可以完成触摸显示屏各项功能要求。  8、支出支付宝免押金办证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 人脸识别24 小时还书机 | ZT5000 参数： 功能要求：   1. 系统可以通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行对接，协调工作。 2. 系统设备配备触摸显示屏和直观的按钮键， 提供简单、易操作的人机交互过程；同时，提供直观、易懂的操作说明。 3. 系统后台通过 SIP2 协议或NCIP 协议与应用系统连接，能够快速准确地完成还书操作。设备安全可靠，美观大方。 4. 系统需提供可选择的功能，系统可以设定为仅有还书功能，还可以增加续借和查询功能。5. 系统支持每次 1 本还书，支持读者查询，续借。   6. 如后台系统提供支持，续借书，用户查询，  续借时可以配置为要求用户输入密码。 | 台 | 1 | ¥127,500.0  0 | ¥127,500.0  0 | 感创 | ZT5000 | 江苏感创电子科技股份有限公司 | 江苏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 能够在读者完成还书的同时，对所还的图书进行安全标志位的设置。 2. 系统提供触摸屏的人机交流界面，至少提供简体中文、英语两种语言的视觉交互提示功能，保证输入信号可靠性及使用寿命。 3. 读者自助操作的实时记录日志功能。   10、提供智能管理终端，具有在老师办公区域与自助借还书机系统相连的自助设备运行监视器， 该设备集成 ARM 微处理器、触摸液晶显示器、网络接口于一起，能在自助设备需要干预时及时发出声音、灯光、文字来提醒工作人员。  11、设备需支持绑定人脸功能，已绑定人脸数据的读者通过人脸识别读者身份后可在图书馆其 他关联设备上进行人脸识别认证，替换一卡通。12、脸识别技术及算法采用百度云人脸识别技术  厂商之技术，已提供此技术厂商提供授权书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5 分拣系统 | ZT5000 技术要求：  1. 额定功率：< 500W（五分拣）  2. 工作环境温度范围：-32℃～78℃  3. 工作频率：13.56MHz   1. 阅读范围半径：0~25cm 为有效阅读范围（竖直方向） 2. 分拣速率：1000 本/小时（极限情况下可达到 1200 本/小时） 3. 设计：箱体人性化设计，所有部件设计安装于箱内，一体化，美观大方，箱门设计安全锁，散热系统良好。 4. 安全：结构稳固，防脱落设计，外表设计圆滑,无锋利棱角，内部布线系统严密，以免因线路破损短路发生火灾等消防危险。   功能要求：   1. 要求系统通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行连接，协调工作。 2. 系统设备根据设定的规则将还回的图书收入到对应的图书周转箱，支持不同的分拣模式： RFID 图书和非RFID 图书、本馆和外馆的 RFID 图书分拣模式等 3. 分拣系统使用模块化设计，每个分拣模块独   立工作，即使有某个分拣模块故障，也不会影响其他分拣模块工作。 | 套 | 1 | ¥255,000.0  0 | ¥255,000.0  0 | 感创 | ZT5000 | 江苏感创电子科技股份有限公司 | 江苏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | OPAC 检索机 | ZT8000 参 数 ： 1.触摸屏参数：  触 摸 屏：红外式触摸屏、屏 体：4mm 厚钢化防暴玻璃、最大分辨率：4096×4096、电源供应：90˜246VAC 50˜60HZ、工作温度：-20℃/45℃、存放温度：-40℃/75℃、使用寿命：5-7 年、感应方式：感应、触摸感应时间：＜6 毫秒、触摸精度：±1mm  2.显示器参数：  显示器 ：采用 22 寸液晶彩显、最佳分辨率：1680  ×1050、亮度：400cb/㎡、对比度：5000：1 工作温度：-20℃/45℃、存放温度：-30℃/55℃、使用寿命：5-7 年、可视角度：160°×160°、响应时间：＜6 毫秒、输入信号：模拟信号输入3.机柜参数：  机体材质：钢质结构、面板：杜邦金属烤漆（采用一汽大众烤漆技术）、多媒体系统: 功放系统立体声音响 防磁化喇叭、接口:网络接口 RJ45、BNC、  外形尺寸：高 1450mm 宽 580mm 深 380mm(包含台面)、电源供应：200V±10﹪ 50HZ±1HZ  4.主机配置：  CPU: I3 2.0GHZ、内存：4G DDR3、硬盘：120GB 固态硬盘、网卡：10m/100m/1000m（集成）、电源：240W | 台 | 5 | ¥11,800.00 | ¥59,000.00 | 感创 | ZT8000 | 江苏感创电子科技股份有限公司 | 江苏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 智能安全检测系统设备 | R2000-H 参数： 技术要求：  1. 供电要求：AC 220V，50Hz  2. 额定功率：< 20W  3. 工作环境温度范围：-32℃～78℃  4. 工作频率：13.56MHz   1. 阅读范围半径：0~0.6M 为有效阅读范围（竖直方向） 2. 通信接口：RJ45 网络接口 3. 门间距： 满足消防通道要求，并大于通道闸机的间距 4. 样式：采用透明亚克力结构，整体大气时尚 功能要求： 5. 符合 ADA 相关标准要求，每个通道的宽度≥   900mm，并且可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中。   1. 可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的 RFID 标签 2. 多通道安全门具备单通道独立报警和提示功能。 3. 可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通文献进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通文献中的磁性介质。 4. 可任意组合成单通道，双通道等，系统设备具备扩展性，一排可安装至多 10 扇门（9 通道），并且不会降低系统检测的灵敏度。 5. 设备系统具有高侦测性能，无误报。 6. 具备流量计数功能，数据可重置。 | 片 | 25 | ¥17,650.00 | ¥441,250.0  0 | 感创 | R2000-H | 江苏感创电子科技股份有限公司 | 江苏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | LED 拼接大屏 | 海康威视 DS-D4025FI-CAM 参数： 点间距 2.5，长 3.84\*高 2.4m， 模组尺寸 320mm\*160mm，  模组分辨率 128\*64，  整屏模组数量排列宽 12 个\*高 15 个， 分辨率宽 1536 点\*高 960。  1 像素间距/Pixel Pitch(mm) 2.5  2 像素密度/Pixel Density 160000/㎡ 3 LED 灯管/LED Type SMD2121  4 LED 灯管波长/LED Wave Length(nm) R:615-620/G:515-520/B:470-475  5 LED 灯管亮度/LED Luminous Intensity(mcd) R:110~170/G:220~340/B:65~90  6 显示屏视角/Viewing Angle 水平 160°，上下垂直 55°  7 亮度/Brightness 800cd/㎡  8 驱动方式/Drive Method 24 扫  9 信 号 接 口 /Signal interface HUB75 10 灰度等级/Color Depth 4096(13bits) 11 刷新频率/Refresh Rate(Hz) ≥1920 12 换帧频率/Frame Rate(Hz)  ≥60 | m 2 | 9 | ¥24,520.00 | ¥220,680.0  0 | 海康 | DS-D4025FI-CAM | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 |
| 13 | 大数据展示系统 | 世纪超星 大数据综合分析展示系统 V1.0 功能：   1. 系统    1. 系统采用B/S 架构，无需安装客户端，方便维护升级，用户操作便捷。    2. 具备相应的手机端展现，手机端访问可自适 | 套 | 1 | ¥147,000.0  0 | ¥147,000.0  0 | 世纪超星 | 大数据综合分析展示系统 V1.0 | 北京世纪超  星 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应手机屏幕显示。 |  |  |  |  |  |  | 信 |  |
| 1.3 基于主流的 1920\*1080 分辨率液晶拼接屏 | 息 |
| 展示，实现大屏幕、手机端平台同步展示。 | 技 |
| 1.4 管理员可通过后台修改前端内容数据，并且 | 术 |
| 前端实时监听后台变化，做到后台修改完成，前 | 发 |
| 端实时显示。 | 展 |
| 1.5 前台无需刷新，大屏幕即可自动显示后台最 | 有 |
| 新数据。 | 限 |
| 1.6 所有数据要求在前台动态显示，给读者一个 | 公 |
| 好的视觉体验。 | 司 |
| 2.功能模块 |  |
| 2.1 能够和opac 系统接口对接，将图书馆的借 |  |
| 阅排行榜、借阅数量进行直观的展示。 |  |
| 2.2 能够和图书馆提供的门禁系统对接，将图书 |  |
| 馆的进馆人数以及在馆人数等数据进行直观展 |  |
| 示。 |  |
| 2.3 能够和馆内购买的歌德电子书借阅机相结 |  |
| 合，能够将机器内的图书推荐到大屏幕上，使用 |  |
| 户可以直接扫码阅读或者下载。下载量可以累积 |  |
| 到本馆的电子资源下载量。后台可设置修改推荐 |  |
| 图书。 |  |
| 2.4 支持滚动播放图片、视频等电子资源，能够 |  |
| 将本馆的图片、活动海报或者宣传视频等 |  |
| 2.5 具备发布通知公告的功能。通过后台可以指 |  |
| 定发布的单条信息或者多条信息进行发布，多条 |  |
| 信息时，前台能够轮换展示，适应馆内有多种活 |  |
| 动或者多条通知的发布。 |  |
| 2.6 可以通过系统后台可配置单位所在地以及 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 馆名，设置显示当地日期以及天气情况等。 2.7 能够将微信公众号数据、馆方网站数据等新媒体数据实时动态的展示。  28 能够获取并展示馆内电子书借阅机的电子书下载量等数据，并做出统计分析输出。   * 1. 能够对接图书馆购买的移动图书馆资源，获取移动图书馆电子资源使用量数据，并作统计展现。   2. 支持为读者每天推荐一个名师讲坛视频， 供读者随时扫码在手机上观看。资源每天自动更新。  1. 后台及配套手机端服务    1. 对馆内数据做系统分析，并具有报表输出。支持一键输出全年分析数据，并导出为 excel 表格形式。    2. 对用户修改的模块，列出用户的操作日志， 方便便管理员清晰了解对后台已经进行的操作。4.3 通过后台可灵活配置新的数据内容，将内容数据接入到系统中，可自由添加定制数据内容。4.4 具备手机端控制功能，能够使用手机管理并对屏幕展示内容进行操作。    3. 允许用户自定义添加模块，并可以直接在手机端展示及在手机端控制大屏幕的展现。    4. 允许用户通过后台，自定义页面布局，可通过拖拽的方式，布局页面各个模块的位置，更换背景图，实现自由、灵活、多样的展现。 2. 支持显示模块的配置。 3. 支持多页面循环显示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 图书管理系统 | 图创 linterlib 3.0 图书管理系统 采用基于 WEB 和Internet 的 B/S 多层架构体系来实现上述系统，保证系统的可扩充性和分布式布署的安全可靠性，同时便于整合图书馆的各种文献资源，实现资源共享，联合服务。  一、保证数据转换的安全性与完整性  更换系统时必须保证数据的安全性与完整性，在转换数据的同时不能损坏数据；竞标人必须承诺数据转换的完整性，能够把数据从旧系统更新至新系统中。  二、公共图书馆的通借通还平台成功搭建 要求系统符合十二五国家公共文化服务体系示  范区流动文化服务网络建设相关精神。搭建时， 能实现襄城县 图书馆与许昌市图书馆业务管理系统能够成功对接，实现通借通还，任一馆读者在任一图书馆自由借还文献。  三、软件技术总体要求：  软件要求包含有以下基础模块：采访、编目、典藏、期刊、流通、系统管理、特色功能、WEB OPAC 公共查询模块和扩展服务内容。软件采用基于WEB 和 Internet 的B/S 多层架构体系来实现上述系统。  总体功能要求：  ⑴图书馆系统能够通过浏览器来运行，各用户端不需要安装任何附加软件即可应用所有的业务管理模块，便于区域内各分馆的管理和维护。  ⑵要求采用基于 WEB 和Internet 的B/S 多层架  构体系来实现图书馆业务自动化系统。系统必须 | 套 | 1 | ¥245,000.0  0 | ¥245,000.0  0 | 图创 | linterlib 3.0 | 广州图创计算机软件开发有限公司 | 广州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 能够在 Windows、Linux，Unix 等平台下正常运作。  ⑶数据库管理系统支持 Oracle，支持 ISO SQL 标准。  四、详细功能要求：   1. 系统具有高可移植性和可跨平台性。 2. 图书馆自动化系统能够通过浏览器来运行， 各用户端不需要安装任何附加软件即可应用所有的业务管理模块，便于区域内各分馆的管理和维护。 3. 要求系统易于扩展，图书馆新加入的用户能够方便扩展，不需要采购独立的硬件及软件管理系统，可以直接接入中心馆使用，经济效益明显。 4. 要求系统能够适应多分馆模式的运行，在系统的各个工作环节中，需要考虑总馆与分馆、分馆与分馆的关系，要求在区域通借通还中仍然能够在系统中标识各馆的资产情况，并能够确切知道图书的流向。要求图书在多分馆通借通还中每条记录都要有分馆信息存在，各分馆的用户只能修改本馆馆的预订、验收、馆藏数据，但能够查看他馆的预定、馆藏信息，以利于实现今后的多个图书馆分馆的管理体制。   5. 要求采用基于WEB 和Internet 的B/S 多层架构体系来实现图书馆业务自动化系统，保证系统的可扩充性和分布式布署的安全可靠性和应用 的可伸缩性发展。系统具有高可移植性和可跨平台性，系统能够运行在流行的软、硬件平台之上。  系统必须能够在 Windows、Linux，Unix 等平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下正常运作，使 Web 应用服务器的部署可以达到便捷和可伸缩管理的要求。   1. 支持个人工作菜单的功能，可设置个人常用功能模块作为个人菜单，登录系统可快速进入工作菜单。 2. 系统应完全支持 UNICODE，能够实现多语种编目，可提供多语种编目案例截图，包含英文、日文、韩文、维吾尔文等语种。 3. 应具有工业标准的安全性，在复杂的网络环境下，系统的用户信息的传输和在数据库里面的存储应采用工业标准的算法进行加密。 4. 支持中文繁简体通检，如检索“中国”一词， 会检索到包含简体“中国”和繁体“中國 ”的结果。 5. 系统的检索效率要求高，在百万级的书目记录下，查询单条记录应毫秒级响应；查询结果超过 1 万条记录返回时间应在 1 秒内；ISBN 途径   检索“7”，返回时间应在 1 秒左右。   1. 实现任意词模糊查询和按字段检索方式，方便用户的检索操作，并能够对 MARC 数据里一些不建索引的字段如 300,330 等字段进行检索。系统的检索结果支持按照出版时间、题名等字段排序功能。提供二次检索功能，能够再上一次检索的结果中再次查询。 2. 支持RSS 订阅及Email 邮件提醒：支持自动的预约到书、超期催还、到期前提醒、续借等功能。并可以通过 RSS 方式订阅新书通报，图书荐   购目录。读者可以直接订阅自己感兴趣的分类、 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主题、著者、题名、文献类型等条件限定的结果， 实现读者个性化服务。   1. 检索系统支持分面检索，能够快速帮助读者定位到需要的资源，要求提供的分面包括：中图分类法、文献类型、著者、主题、年代、语言， 其中要求中图分类法在显著位置，帮助读者快速检索查询。 2. MARC 编辑快速有效，提供MARC 数据智能编辑手段，系统应能够提供 MARC 编辑时辅助分类、辅助给主题，自动生成子段能够自行定义，不仅仅方便 CNMARC 数据的著录，也能方便 USMARC、JPMARC 等数据的著录。 3. 系统需要支持XML，符合最新的标准和技术路线。 4. 系统支持Z39.50，能够支持多地址广播查询方式，要求 Z39.50 的 Web 实现，要求和业务管理系统集成，在采访、验收、编目环节能够直接通过浏览器查询、下载 Z39.50 服务器数据。17. 系统对各分馆的业务管理和使用应提供一体化的解决方案。以书目为中心、涵盖现代图书馆各个业务管理环节，包括采访、编目、典藏、流通、阅览、期刊管理等。能实现多文种、多类型的实体文献著录处理，包括图书、连续出版物、视听资料、音乐、地图及其它混合型资料。同时， 还可对网络资源信息作为虚拟实体进行著录管 理。支持符合 ISO-2709 标准的多种类型的 MARC 记录的导入和导出，并支持对 MARC 记录的全屏   幕编辑、较对、修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 系统应提供一卡通管理的解决办法，实现借阅证、阅览证、服务证等一证通用。 2. 系统符合国家标准和国际标准，书目机读格式遵循 CNMARC 和 USMARC 规范，并能通过参数配置变化，系统还可同时支持如 JPMARC 等各种MARC 格式。 3. 要求系统提供灵活的参数化配置功能，总分馆中能够独立设置与管理各分馆操作人员的角 色与操作权限，分馆操作人员可查看其它分馆书目、馆藏数据，仅能编辑与修改本馆的业务数据，除了能够由中心调配进行集中管理外，支持各分馆的特色服务。 4. 支持馆藏层次及书目层次的隐藏 5. 系统具有可靠的安全机制和备份机制。 采访功能需求 6. 能够实现采购工作的自动化，可以对多种类型的文献实施采购和管理，能够通过电子邮件接收、发送订单。 7. 满足多渠道来源（集体订购、零购、散购） 图书的订购处理 8. 满足多种类型资料的订购 9. 系统具备垃圾数据的清理功能，可通过字段筛选出不符合规范的书目数据进行二次加工。27. 支持读者荐购，图书馆工作人员进行订购处理后邮件通知读者，应提供截图证明。 10. 索书号多种生成方式，至少包括种次号、著者号两种生成方式 11. 支持不同格式征订数据相互转换 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 系统可以直接查询和显示全国各出版社出版的新书目录 2. 支持图书催缺与退订 3. 多来源（订购、交换、赠送）文献建档处理 4. 图书采购订单中能够直接显示订购的种数、册数、码洋、实洋的汇总 5. 支持验收单直接反向生成订购单，现采图书和书商加工的图书可以生成预订单。 6. 验收流程多样性、处理规范化 7. 验收到馆新书、对新书进行财产登记，统计并打印图书总登记帐。 8. 支持报表、工作量统计功能。 9. Excel 订单可以直接导入系统直接生成订单，简化图书馆已有订单导入系统订购和验收催缺的操作流程。 10. 支持快速验收，图书到馆可马上快速扫描验收，未到的书可以催缺或者转移到该书商的下一批新订单中，简化和书商的催缺过程，提高图书馆采编部的绩效。 11. 支持采购情况的评估分析，包含采购质量分析、到货情况分析、上架周期分析。 12. 系统支持直将接excle 格式的书目转成标准的 marc 格式     编目功能需求   1. 系统通过编目工作建立完善的馆藏纪录，提供多种有效手段辅助编目。 2. 遵循国家有关规则，支持CNMARC、USMARC、 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JPMARC 多种标准格式，并可同参数定义实现对其它 MARC 标准的支持。   1. MARC 编辑提供辅助分类、辅助标引手段 2. 能够自行定义MARC 子段的自动生成内容， MARC 字段自动生成方式可以采用参数配置管理，提供完善的 MARC 智能编辑方式 3. 支持内置Z39.50 广播查询下载。 4. B/S 网页版编目功能支持双屏显示，可对比编目数据快速编目。 5. 自动查重复索书号、查重复书目记录，并可支持重复书目数据的合并，除支持 Z39.50 协议、还可实现互联网 MARC 资源免费在线套录功能，能按照 MARC 标准进行详细加工。 6. 支持书目维护中标识当前分馆有预定或馆藏的书目，支持按条件筛选出不完整 MARC 数据进行维护，新增书目查询、维护。 7. 具备书标打印的功能。 8. 支持多途径来源MARC 数据利用，提供 MARC 记录批处理，提供填表式的快速 MARC 编辑和标准详细编目工具 9. 支持图书附件的编目、外借。 10. 支持 856 字段连接网上信息资源 11. Unicode 小语种图书、期刊编目 12. 支持跨文献类型全库检索 13. 支持新增书目数据查询维护 14. 支持新开分类种次号提示 15. 支持分类缺号检查 16. 支持著者号按汉语拼音和四角号码生成 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 支持西文图书编目卡特号生成 典藏功能需求 2. 准确定位文献的典藏位置，进行馆藏的登记、分配、剔除、调拨、清点、注销与恢复或彻底删除等工作，可生成多种格式文件的报表； 62. 具有批量调拨、清点、入藏功能；支持馆际间图书调拨与批量调拨，可根据实际情况选择是否改变资产所属馆。 3. 具有批量修改馆藏信息的功能 4. 具备执行快速、组合灵活的准确统计馆藏量及书目相关信息（学科、馆藏地点等）； 5. 能生成馆藏分布清单，清楚明细各个分馆图书分布情况。 6. 馆藏统计支持所有分馆、所有馆藏地点的馆藏数量统计。   期刊功能需求   1. 期刊的流程化处理方便、简易。 2. 期刊预订，预订后自动生成该刊的记到纪录，支持扫描枪记到 3. 期刊外借，期刊不贴条码可以进行外借，解决期刊外借需要耗费大量的条码标签和复杂加工工作。 4. 预订要求能批查重，查重字段能自定义 5. 期刊订购号（邮发代号）按照数字方式排序， 比如 2-1 排在 10-1 的前面 6. 可对任意出版频率的期刊自动生成签到记录 7. 根据当年的征订目录批量修改当年订购期 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 刊的价格和出版频率   1. 可进行多种批量操作：订购、修改、分配、删除 2. 支持期刊续订功能，实现单选续订、多选批续订和往年批量续订全部期刊续订等操作。 76. 具备期刊催缺功能 3. 支持期刊荐购，支持将图书馆的处理结果发邮件通知读者 4. 期刊征订书目光笔记到、自动批查重 5. 期刊注销、恢复或彻底删除 6. 核心期刊及保存本的参数设置功能 7. 期刊装订、装订期刊回馆验收，可进行手工方式以及规则批量装订期刊合订本并能自动生成合订本的价格和年卷期信息 8. 能够实现期刊流通 9. 具备期刊各项统计功能 10. 支持装订书签打印功能     流通功能需求   1. 方便快捷建立读者数据，实现图书流通业务的自动化管理。 2. 可处理的外借、归还、续借、预约、交款、赔书、退赔和违章处理这八项基本功能；进行流通时显示读者信息和文献信息。 3. 支持按套借阅，比如光盘的按套等，只要扫描枪读入这套的任意一个条码，都可以调出整套的信息和条码，实现整套借阅。 4. 支持文献批借出、批还回功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 能够实现电子邮件催还、RSS 催还、打印催还通知单、特殊借阅管理功能等操作。 2. 多种类型读者管理，流通规则灵活 3. 多样式流通形式，附件流通 4. 单独设置闭馆日期，节假日文献归还时自动顺延 5. 具备执行快速、组合灵活的读者、图书借还人数准确统计功能 6. 读者管理：可进行读者信息的管理和外借统计（分别以读者和藏书为对象）以及当前外借记录、处罚历史记录、动态获取读者照片等操作95. 能够对过期、丢失、污损等事务进行财经处理   96. 支持多分馆的管理，支持多个分馆异地借还书，能够实现分馆资产的区别和分开管理。 97. 在总分馆通借通还中支持财经通缴，支持总分馆读者通借通还，滞纳金通缴，读者在任意馆借书和产生罚款可以就近还书和处理罚款。 98. 闭馆还书，有权限的工作人员自定义还书时间，对于特殊情况的读者超期图书归还进行灵活处理。   1. 支持委托借书功能，如 A、B、C 为家庭成员， 可设置进行互相委托，A 读者持有读者证可以帮 B、C 读者借书。 2. 预留和短信催还功能接口 3. 支持文献借阅排行榜、读者借阅排行榜功能 4. 支持操作员荐购功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 支持家庭证办理和读者委托借书功能 2. 支持团体证子证的办理，能够统计到团体证的读者人数和借阅量 3. 支持预约读者指定地点预约，只有还回到指定地点的图书方能分配给读者，保障读者能就近取书 4. 提供按种预约方式，同种图书任何一个复本先归还即分配给第一个预约读者，较按册预约方式缩短了预约等待的时间。 5. 文献预约排行版 6. 支持预约评估功能，如预约满足率，预约放弃率、预约超期未取书率等数据评估。 109. 图书馆预借专递服务，可以配合物流实现指定地点取书和送书上门 7. 提供脱机流通程序，在网络故障、服务器故障导致系统不能使用情况下可以进行借还图书，待网络恢复后进行联机上载借还数据，保障系统的可用性。     系统设置   1. 用户权限管理：为每个系统用户分配不同的系统权限。 2. 初始环境设置简单，系统参数灵活设定， 如书商、读者类型等 3. 参数体系灵活，配置模块化 4. 多样性数据导入导出格式的设置 5. 输入法切换灵活 6. 密码变更自如 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 支持通用的快捷键设置 2. 工作员可以绑定 IP，限定 IP 登陆，保障系统使用安全。     OPAC 功能需求   1. 支持 MARC 记录的任意词检索，要求在 100万书目情况下查询毫秒级响应，提供组配检索，二次检索，检索排序等多种灵活检索方式。 120. 全面支持各类型浏览器，如 IE6.0 以上版本、火狐、Chrome、Opera 等浏览器，支持手机和平板电脑浏览器，如 IOS 和 Android 系统中的各浏览器。 2. 具备多语言的版本，至少支持中英文两种界面。 3. 检索入口，支持简单检索和高级检索，可显示检索热门词，关键字检索频次，当检索词输入出错，没有检索结果，可猜出来正确的检索词或相近的检索词 4. 支持分面检索，快速帮助读者定位到需要的资源，要求提供的分面包括：中图分类法、文献类型、著者、主题、年代、语言。 5. 实现与图书馆数字资源之间的挂接，书目详细信息页提供数字资源的链接 6. 检索结果列表页面融汇（Mashup）了图书封面、馆藏信息、图书信息、目录、试读信息、内容简介，能够显示检索词的词条解释。 126. 书目详细信息中，可限定分馆和馆藏状态   查看图书的馆藏信息，能够查看豆瓣书评、内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 简介和读者评论，可进行发表评论、相关资源链接、预约图书、预借图书操作。   1. 支持 RSS 订阅，可订阅新书目录、当前借阅列表、过期列表、荐购目录等。 2. 以读者为中心的“我的图书馆”，具有丰富的读者参与、互动模块：读者评价体系、借阅记录、我的虚拟书架、图书荐购等。 3. 图书、期刊能在 Opac 上进行续借，能查询读者财经历史，外借历史。 4. 支持书单创建，读者可根据需要创建公开或私有书单。 5. 标签功能，可添加和管理个人书签管理 6. 书目分类导航，可通过中图分类法或科图分类法限制图书类型和分馆进行分类查找书目。133. 具有自动生成手机二维码的功能，并在结果列表页中显示，并具有其他的二维码应用功能134. 新书通报，Opac 中将发布最近到馆的图书清单 7. 文献借阅排行榜，显示热门借阅的借阅次数和借阅比 8. 对于每种文献历年的借阅趋势，能用图形方式动态显示，支持借阅信息，借阅相关度情况关系图，直接显示了文献的借阅率（总借阅次数   /复本数）。   1. 超期图书催还通告 2. 提供用户热门检索词显示，检索结果按照用户输入的检索词在结果中的相关度升序或降序显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Opac 界面显示总访问量 2. OPAC 屏蔽书目设置，电子图书设置，无线上网认证接口设置，个性化设置等能有灵活的后台管理界面配置 3. Opac 显示图书借阅趋势图 4. Opac 显示图书出版时间趋势图 5. 能保存或输出检索到的书目书单列表到读者空间收藏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 导视指示牌 | 将根据馆方要求在楼层及各个分区处制作导视图 | 套 | 1 | ¥29,500.00 | ¥29,500.00 | 定制 | 定制 | 深圳市金证科技股份有限公  司 | 中国 |
| 16 | 接口 | 1.与图书管理系统进行对接 | 套 | 21 | ¥7,800.00 | ¥163,800.0  0 | 图创 | 定制 | 广州图创计算  机 | 广州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 软件开发有限公  司 |  |
| 17 | 朗读亭 | 数图阅读厅系统 V1.0 参数：  设备主体：朗读亭 1 个(含空调、通风系统，灯光、射灯，玻璃、钣金框体，贴纸)；  功能主件：触摸点播系统（屏）1 个；影像字幕显示屏 1 个； 主控机 1 个（含安卓主板、视频音频主板等）； 立体音响系统 1 套；  设备附件：麦克风 2 个；头戴式耳机 2 个；空调遥控器 1 个； 复古座椅 2 个；小吧台 2 个。详细参数：  额定电源：AC220V 50HZ  额定功率：整机为 1200W，包含空调和通风系统显示部分：主显示器 32 寸，分辨率 1920\*1080； 触摸屏 21.5 寸，分辨率 1920\*1080  网络：支持无线 和有线音响：6 寸HI-FI 音响   1. 首页包括用户logo 展示、当前区域日期时间、推荐、热门、最新、朗读资源分类； 2. 资源搜索：支持关键字查找（只匹配标题）、   点击搜索时列出热门搜索和最近搜索关键字； 3.故障申报：点击故障申报时弹窗列出常见故障 | 套 | 2 | ¥117,000.0  0 | ¥234,000.0  0 | 数图 | 数图阅读厅系统V1.0 | 北京超星数图信息技术有限公司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类型和其他描述；   1. 帮助：点击进入设备使用的帮助详情页； 2. 列表页显示内容包括标题、概述、作者、文字数量、已朗读人数； 3. 朗读页： 4. 上屏显示文章内容，并在点击朗读时根据系统设定的速度进行自动滚动； 5. 下屏相关操作,支持选择背景音乐或者旁白朗读，支持音麦克风和耳机音量调节，支持语速调节； 6. 针对同样的朗读资源，可支持试听他人朗读作品，并可以点赞或者吐槽；   管理后台   1. 可通过后台注册，生成管理员的账号密码，供用户方管理朗读亭。 2. 数据统计维度包括： 3. 设备总数、今日在线设备数； 4. 总用户数、日增用户数、周增用户数、月增用户数； 5. 最近 7 天用户点击次数、朗读次数、分享次数；待审核作品数、作品举报数； 6. 热门文章top10 的统计排行，作品分享top10 的统计排行，作品播放 top10 的统计排行，作品点赞 top10 的排行。 7. 支持用户对上下屏的Banner 图自定义修改 8. 设备管理：包括设备基本信息、在线状态、备注，自动开关机设置，故障上报、授权时间范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 管理员可对朗读资源进行查询以及推荐； 2. 朗读作品管理： 3. 朗读作品的查询、审核（包括审核记录、审核日志），可查看作品的用户信息 4. 已审核作品的查询、添加、编辑 5. 用户在微信或者智能终端进行举报的作品列表，可以试听和处理，处理结果出来时如果用户有关注微信服务号则可以给此用户发送通知 包含硬件设备维护、软件升级、资源内容更新、   音频云端存储。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 打印机 | 富士乐施 C2265CPS 参数：   1. 彩色数码复合机（打印/复印/扫描） 2. 标配自动双面，打印速度黑彩同速(A4，正常模式 25 页/分钟），首页输出时间 ：≤9.7 秒， 打印分辨率黑白(最佳模式)：高达 1200x1200dpi | 台 | 1 | ¥34,000.00 | ¥34,000.00 | 富士施乐 | C2265CPS | 富士施乐实业发展 (中  国) 有限公  司 | 上海 |
| 19 | 3D 互动立体书 | 山东爱不释书 3D 互动立体书，由光学数据采集模块、运算及视频输出模块、显示模块、内容展示模块四部分组成。  1. 内容展示：精心设计的彩印书籍，展现有趣 | 套 | 1 | ¥247,000.0  0 | ¥247,000.0  0 | 爱不释  书 | 3D 互动立体书v2.0 | 山东爱  不 | 山东 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的科学知识。 |  |  |  |  |  |  | 释 |  |
| 2. 内容范围：涉及恐龙、太阳系、军事、火箭 | 书 |
| 发射对接全程等科学知识的动态。 | 数 |
| 3. 展示方式：以 3D 多媒体展示，通过体感识别 | 字 |
| 让用户可通过手势在书籍上的触摸或移动书本 | 技 |
| 等方式实现对增强现实呈现的内容进行控制和 | 术 |
| 互动。 | 有 |
| 4. 光学数据采集：800 万以上像素摄像头，采 | 限 |
| 集速度在 30 帧/秒左右。 | 公 |
| 5. 运算模块：高通四核 2.2GHz 以上处理器，2G | 司 |
| 以上运行内存。 |  |
| 6. 视频输出：支持 HDMI 高清视频输出。 |  |
| 7. 显示模块：即可使用大尺寸的 LED 屏幕，也 |  |
| 可用投影仪。视需要达到的效果和放置空间而 |  |
| 定。 |  |
| 8. 大小在 2 兆以内，面数在 1 万左右，识别率 |  |
| 在 98%以上的识别精度的 3D 模型。 |  |
| 9. 采用 AR 增强现实技术，识别书本内容并以 |  |
| 3D 多媒体等形式动态无缝呈现。 |  |
| 10.通过体感识别让用户可通过手势在书籍上的 |  |
| 触摸或移动书本等方式实现对增强现实呈现的 |  |
| 内容进行控制和互动。 |  |
| 11.与书本内容结合的高精度 3D 动态模型，并配 |  |
| 以动作及声音等多媒体效果。 |  |
| 12.可运行于 4.4 及以上的 Android 系统和 8.0 |  |
| 以上的 IOS 系统。 |  |
| 13 根据以下采购目录提供目录范围内的内容。 |  |
| ①科普动画专辑：火箭专题、神奇的天气现象、 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 美丽的太阳  系、大自然的水循环、认识地球、中国的季风。  ②海底世界：北极熊、海参、海象、蓝唐王鱼、神仙鱼、刺鲀、海龟、海星、龙虾、石斑鱼、灯笼鱼、海马、虎鱼、 螃蟹、虾虎鱼、电鳐、海鸥、鲸鱼、企鹅、小丑鱼、翻车  、海狮、蓝鳍金枪鱼、鲨鱼、章鱼、海豹、海豚、蓝枪鱼、扇贝、鳟鱼。  ③恐龙专辑：祖尼角龙、爱氏角龙、霸王龙、板龙、冰脊龙、沧龙、单脊龙、二连巨盗龙、副栉龙、高棘龙、棘龙、甲龙、尖角龙、剑龙、角鼻龙、南十字龙、三角龙、似鳄龙、双角龙、塔博龙、蜿龙、小盗龙、迅猛龙、翼龙、犹他盗龙、原角龙、圆顶龙、长颈龙、叉龙。  ④交通运输工具专辑：摩托车、跑车、小轿车、吉普车、赛车、电动三轮车、摩托艇、自行车、露营车、儿童车、概念车、房车、甲壳虫汽车、挖掘机、山地自行车、婴儿手推车小儿三轮车、古代独轮车、双翼战斗机、直升机、三轮车、独轮车、卡丁车、老爷车、马车、双层客车、黄包车、雪地车、电动自行车、碰碰车、老式自行车、购物车、轮椅、巡逻车、货车、消防车、拖车、警用装备车、拖拉机、冷藏车  出租车、卡车、牵引车、大巴车、铲车、叉车、背罐车、警车、救护车、儿童电动车、箱车、小型电动起重车、吊车、餐车、收割机、油罐车、胶轮车、水泥罐车、工程车、环保垃圾车、旅游  观光车、公共汽车、沙滩车、机场地勤牵引车 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 道路清扫车、医护汽车、压路机、越野车、高尔夫球车、 工地手推车、地铁、火车、货轮、磁悬浮列车、帆船、游轮 军舰、气垫船、潜艇、古代战船、蛟龙号潜艇、驱逐舰、护卫舰、乌篷船、木船、航空母舰、皮划艇、游艇、蒸汽船 、轮船、水上飞机、黑鹰直升机、热气球、客机、飞艇  、ufo、航天飞机、运输机、飞船、战斗机。  ⑤ 军事装备专辑：加农炮、火箭炮、高射炮、榴弹炮、 蟋蟀式自行火炮、主战坦克、704 反坦克炮、坦克、坦克歼击车、舰载火炮、装甲车、装甲侦察车、军用汽车、军用卡车 军用运输车、突击步枪、沙漠之鹰手枪、猎枪 、冲锋枪 、狙击步枪、AK47、重机枪、步枪、巴雷特狙击枪、霰弹枪  、左轮手枪、脉冲枪。  ⑥诗词大会：《江南逢李龟年》、《梅花》、《卜算子·咏梅》、《黄鹤楼》、《饮湖上初晴后雨》、  《望岳》、《山行》、《九月九日忆山东兄弟》、  《过零丁洋》、《墨梅》、《回乡偶书》、《桃花溪》、《如梦令》、《游园不值》、《过故人庄》、《枫桥夜泊》、《点绛唇》、《苏幕遮》、  《桃花庵歌》、《望月怀远》、《渔歌子》 、  《北陂杏花》、《西江月》、《钱塘湖春行》、  《题破山寺后禅院》  、《江雪》、《咏柳》、《蝶恋花》、《浪淘沙》、  《清平乐》。  ⑦动物分类：大象、蝙蝠、单峰驼、袋鼠、梅花 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 鹿、奶牛、绵羊、驴、熊、山羊、麋鹿、犀牛、猩猩、斑马、兔子、竹鼠、鼬鼠、狗、水獭、猫、长颈鹿、河马、鸵鸟、鹿、松鼠  、变色龙、苍蝇、蜻蜓、螳螂、螃蟹、蟾蜍、青蛙、土狼 、狐狸、孔雀、火鸡、鹦鹉、黄鹂、豹、老虎、狼、鳄鱼、壁虎、蜥蜴、乌龟、牦牛、马、鼹鼠、海豚、臭鼬、猫头鹰 狮子、火蜥蜴、鹰。  ⑧科学实验：小木炭跳舞、玻璃棒点燃了冰块、水画、分离胡椒粉和盐、音乐瓶、白糖变“黑雪”、神秘的图画、美丽的夜空、长毛的鸭子、钓冰块、不用电的电灯泡、茶水——墨水——茶水、火造纸币、一色变四色、制作天气瓶、净水能手—— 明矾、水下花园、大象牙膏、番茄电池、会拐弯的光、不安定的卫生球 、法老之蛇+火山爆发、游动的火球、 彩色温度计、干冰大爆炸、氯化铵的妙用——防火布、瞬间结冰、水火相容、水熔岩、水融金属勺。  14.3D 互动立体书纸本参数规格：144\*210mm  内容：配套 3D 互动立体书软件使用，可提供馆外延伸服务  读者可扫描二维码实现互动移动阅读。  技术：AR 增强现实、光学动作捕捉、三维影像制作，适用 3-10 岁儿童。  已提供具有知识产权或版权单位针对本项目的授权书原件。  15. 平板及支架参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材质和工艺; 金属机身  配置：  16GB 存储量、八核处理、处理器速度最高峰值为 2.0GHz  3GB 以上系统内存、显示芯片不低于 Mali-T628 MP4、扩展支持 Micro SD、可扩展容量 128GB。显示：  8 英寸以上、屏幕分辨率 1920x1200、屏幕比例  16:10  屏幕类型 IPS、触摸指取设备。功能：  支持蓝牙、支持 WiFi，支持扬声器、支持麦克风、内置 USB 接口，后置摄像头支持 1080P 拍摄， 前置摄像头支持 720P、支持重力感应、支持光线感应。  内置软件：  预装 3D 互动立体书平台系统，可配合 3D 互动立体书纸本使用；  预装会唱歌的涂色书软件，可配合《会唱歌的涂色书》图书使用；  电源：  锂电池、电池容量≥4800mAh、续航时间 理论待机≥200 小时。  支架：  适用范围 8-10 寸平板电脑 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 少儿 3D 奇幻体验馆 | 山东爱不释书 3D 奇幻体验馆，由光学数据采集模块，运算及视频输出模块，投影分屏显示模块， 内容处理展示模块几部分组成。   1. 光学数据采集模块：1080P 高清摄像头，采集速度 30 帧/秒以上。 2. 内容展示：精心设计的彩印涂色卡，锻炼手绘能力。 3. 内容范围：包括 3D 海洋馆和 3D 侏罗纪。 4. 产品注重于科普性、知识性而非游戏性，具备针对 3D 模型科普知识讲解场景。 5. 展示方式：通过高清显示器和投影仪分屏显示。用户使用彩笔将彩印图色卡涂色后，置于光学数据采集器下进行图像数据提取，通过软件的运算和图像的变换，将信息传递到对应的接收器，最终在高清显示器处展示用户实时涂色的3D 模型，通过投影仪展示包含所有已涂色的 3D 模型的逼真 3D 场景。用户可以在场景中找到对应的 3D 涂色模型，并和模型进行互动。 6. 运算模块：酷睿 i5 处理器，8G 内存，2G 独立显卡。 7. 视频输出：支持DVI 和HDMI 高清视频输出 8. 投影显示模块：可使用大尺寸 LED 屏幕和投影仪输出。视需要达到的效果和放置空间而定； 9.结合AR 增强现实技术和图像处理及变换算法，通过数据的实时通信，将彩印涂色卡与投出影像无缝结合在一起，实现 2D 到 3D 的变换。10.用户自己 DIY 彩印涂色卡，然后通过光学数   据采集将其变成相同的3D 模型投入到虚拟的3D |  | 1 | ¥247,000.0  0 | ¥247,000.0  0 | 爱不释书 | 少儿 3D 奇幻体验馆 | 山东爱不释书数字技术有限公司 | 山东 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 场景中，并伴随音乐特效展示等效果。   1. 识别和采集模块使用了高精度 3D 素模，最大程度的支持用户对模型外观的自定义，同时配以动作及声音等多媒体效果。图像扫描识别都由后台 WEB 服务器进行图像纠正识别处理，图像后台存储分为二次存储（分别记录扫描原图和处理图），后台统计可统计用户时间段内的图像扫描次数以及体验次数及时长。 2. 已提供 2 年质保函，质保期内年更新 3D 模型各 10 款。 3. 运行于 Windows8 或Windows10 系统。14.按以下目录要求提供产品。   3D 海洋馆：翻车鱼、海马、海豚、虎鱼、鲸鱼、蓝枪鱼、蓝金枪鱼、蓝唐王鱼、螃蟹、扇贝、鲨鱼、神仙鱼、石斑鱼、小丑鱼、鳟鱼。  3D 侏罗纪:板龙、霸王龙、冰脊龙、叉龙、长颈龙、单脊龙、嘉龙、尖角龙、角鼻龙、三角龙、双角龙、蜿龙、翼龙、圆顶龙、原角龙。  15.为保障系统兼容，与 3D 互动立体书同一品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 地面互动体验系统 | 山东爱不释书地面互动体验系统能满足： 软件系统及功能要求：   1. 娱乐体验，双向互动 2. 多点互动，可满足多人参加互动体验 3. 单台投影影像区域可以扩大到 3\*2.25 米 4. 根据需要可以任意设置互动画面实现互动转换 5. 可以被无缝链接到更大的区域甚至是狭小通   道 |  | 1 | ¥227,000.0  0 | ¥227,000.0  0 | 爱不释书 | 地面互动体验系统 | 山东爱不释书数字  技 | 山东 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6) 简单灵活，整体设计人性化，操作简单化 |  |  |  |  |  |  | 术 |  |
| 7) 需至少包含以下 133 个主题 | 有 |
| 1. 荷塘游鱼 2. 水波辣椒 3. 彩条 4. 足 | 限 |
| 迹 5. 钱币袋 6. 西红柿 7. 架子鼓 8. | 公 |
| 神秘图形组 LOGO 9. 产品显示 10. 变换棋盘 | 司 |
| 11. 如履薄冰 12. 心爱玫瑰 13. 小丑鱼 14. |  |
| 漫步沙滩 15. 出气机器人 16. 金鱼 17. 赛车 |  |
| 18. 心花怒放 19. 动感花开 20. 图片百叶窗 |  |
| 21. 春之蝶 22. 菊花斑斓 23. 闪电 24. 星光 |  |
| 灿烂 25. 肥皂泡泡 26. 射击子弹 27. 打地鼠 |  |
| 28. 恐龙大陆 29. 升降方块 30. 雪花飘飘 |  |
| 31. 枫叶飘舞 32. 图片翻转 33. 打树虫 34. |  |
| 绿色闪电 35. 数字方阵 36. 雪山冰块 37. 钢 |  |
| 琴奏响曲 38. 图片翻转墙 39. 打碎玻璃 40. |  |
| 绿色细胞 41. 刷新图片 42. 夜空礼花 43. 荷 |  |
| 塘月色 44. 小鸡散步 45. 弹钢琴 46. 麻将桌 |  |
| 47. 水波菊花 48. 音乐放送 49. 蝴蝶谷 50. |  |
| 照片回忆 51. 点亮小球 52. 玫瑰花瓣 53. 水 |  |
| 池游鱼 54. 音乐调音台 55. 火焰 56. 中国 |  |
| 祖玛 57. 对称星星 58. 玫瑰花开 59. 水果英 |  |
| 语 60. 隐藏的广告 61. 锦鲤鱼塘 62. 小鸭散 |  |
| 步 63. 飞机降落 64. 梅花飘落 65. 水晶世界 |  |
| 66. 鱼池赏鱼 67. 浪漫花朵 68. 切西瓜 69. |  |
| 飞龙在天 70. 暮色光晕 71. 水墨镜像 72. 照 |  |
| 亮品牌 73. 花开喜羊羊 74. 爱的玫瑰 75. 海 |  |
| 底世界 76. 女人花 77. 水中游鱼 78. 中秋快 |  |
| 乐 79. 甲壳虫 80. 爱心蜡烛 81. 海底游鱼 |  |
| 82. 拍苍蝇 83. 四角足球 84. 重力迷宫 85. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 离子幻化 86. 白色小花 87. 荷塘游鱼 88. 打地鼠 89. 碧波鱼池 90. 桌面冰球 91. 炼 92. 白色小花 2 93. 荷叶与蝌蚪 94. 品牌的力量95. 投球抛物 96. 枫叶情怀 97. 迷雾森林  98. 保卫披萨 99. 花瓣漫舞 100. 品牌展示  101. 图片查看 102.海豚游鱼 103. 拍气球  104. 彩球闪亮 105. 欢迎光临 106. 扑克洗牌 107. 图片离子 108. 花开大炮 109. 动动脑—谁是两栖 110. 彩色百叶窗 111. 欢迎您光临 112. 七色彩条 113.小猫小兔要回家LOGO 114. 爵士鼓乐 115. 守门员 116. 彩色小球 117. 黄昏蝙蝠 118. 七色画板 119. 温馨小花 120. 涟漪戏鱼 121. 水波 122. 彩色烟雾 123.加法算术 124. 七星瓢虫 125. 舞蹈美女 126. 数字雨 127. 图片查看 128. 虚拟翻牌 129. 虚拟翻书 130. 足球对垒 131. 动动脑 132. 大战僵尸 133.打龟 2  8).为保障系统兼容，与 3D 互动立体书同一品牌二、硬件设备要求   1. 主机：i3 处理器+4G 内存+64G 固态硬盘+独立显卡+专业机箱、配有无线鼠标键盘。 2. 投影仪 液晶显示板 0.63 英寸多晶硅有源矩阵式 TFT 液晶板×3 分辨率(像素数) 1024× 768(786,432 彩色像素)光亮度 ※ 3100 流明对比度(通断比)※2000:1 (智能省电模式) 镜头手动变焦 1:1.2 灯泡 225W UHP 声音输出 16W 梯形校正自动垂直梯形校正电源 AC100-120V /   AC220-240V 功耗 320W 工作温度 5~35℃ 输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信号 RGB 输入VGA，SVGA，XGA，SXGA，WXGA+，  SXGA+，UXGA，MAC16" 视 频 输 入 NTSC， NTSC4.43，PAL，SECAM，M-PAL，N-PAL HDTV：  720p@50/60，1080i@50/60，1080p@50/60 SDTV：480i@60,480p@60,576i@50,576p@50  输入/输出端子 RGB 输入模拟 RGB：15 针微型  D-sub 端子×2 HDMI 输入 HDMI 端子×1 视频输入分量视频：15 针微型D-sub 端子×2(RGB 输入共用) 复合视频：RCA 端子×1 音频输入微型立体声端子×2 ; RCA 端子 x2(L/R) 音频输出微型立体声端子×1 RGB 输出模拟 RGB：15 针微型D-sub 端子×1(RGB-2 输入共用) USB 端口 USB 鼠标控制：USB(B)×1 控制端口 RS232C：9 针D-sub 端子×1;有线遥控：微型立体声端子×1 网络端口 RJ-45 端子×1 外形尺寸 325×85× 245mm(不包含突起部分)重量 约 3.0kg   1. 投影仪支架：根据现场情况选购适合型号的支架,标配的为 1.5-2 米支架。 2. 延长线：10 米 用于连接摄像头和主机的信号放大延长线。 3. 加密狗：专业游戏程序加密 4. 摄像头：专业精准采集摄像捕捉画面 5. 音 响：品牌小功率音响 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 体感文化互动系统 | 山东爱不释书体感文化互动系统能通过 3D 虚拟技术，实现田径、部分球类运动（网球、足球、篮球）、游泳、拳击、射箭等竞技体育运动的综合体验。FSD 自制游戏系统，包括资源管理器、游戏中心、自制软件管理和主机系统微调等多种功能。   1. 8 核X86 架构AMD 处理器,DX11.1 度身定造的GPU，AMD GCN 架构，12 组计算单元，768 个流处理器。 2. 内存性能 12GB GDDR5 。 3. 1TB HDD 机械硬盘 。   4. 10/100/1000Mbps Ethernet，3x 802.11n radios w/Wi-Fi 支持手柄直接连接。   1. 支援 1080p、4K；7.1 环回立体声。 2. Kinect 2.0 主机内置，包括一个 250 万像素的红外线深度感应器和 720p 摄像头；支持30FPS 的 1080P 影片录制。 3. HDMI 输入接口，HDMI 输出接口，3×USB3.0 接口，IR 额外端口。 4. 65 寸显示屏，支持 4K 视频播放 5. 326G/S 内存宽带，无线蓝牙控制器 6. 为保障系统兼容，与 3D 互动立体书同一品牌 |  | 1 | ¥227,000.0  0 | ¥227,000.0  0 | 爱不释书 | 体感文化互动系统 | 山东爱不释书数字技术有限公司 | 山东 |
| 23 | 瀑布流 | 世纪超星瀑布流电子借阅系统满足： 1.系统   * 1. 基于 1080\*5760 分辨率拼接屏研发，软件运行环境为 Windows7 64 位操作系统。实现终端平台展示、图书资源管理、借阅等功能模块。   2. 通过配套的手机客户端可以直接扫描图书、 | 套 | 2 | ¥147,000.0  0 | ¥294,000.0  0 | 世纪超星 | 瀑布流电子借阅 V1.0 | 北京世纪超  星 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 视频、专题到手机等移动终端中阅读  1.3 支持远程定时更新，支持一键更新，减少管理成本。   1. 借阅机资源    1. 提供 3000 册正版授权的epub 格式电子图书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新不少于 150 种热门电子图书。    2. 提供名师讲坛栏目，视频全部自主拍摄制作，来源可靠，来源优质、精选讲座   每日更新，产品数据进行每日更新；精选名师， 深度编辑，每日更新一场 30 分钟讲座；。   * 1. 支持展示专题，专题平台是一个功能强大的富媒体编辑平台，支持图片、文字、视频、音频等资源混排。可以为馆内量身定做内容，满足图书馆个性化资源、宣传展示等需求。   2. 图书、专题、视频均可以在线观看，提供扫码带走功能。  1. 功能概括    1. 每块拼接屏的资源内容随机排序。    2. 支持智能切屏功能，实现图书、视频、专题资源快速切换展示。    3. 支持待机屏保功能，临时或固定展示宣传内容，比如活动预告、欢迎语等。   已提供平台成熟的应用案例。  已提供借阅机系统软件著作权证书。 |  |  |  |  |  |  | 信息技术发展有限公司 |  |
| 24 | 电子书借阅机 | 世纪超星 电子书借阅机系统 参数如下： 左屏技术参数与要求：1.系统  1.1 基于1080\*1920 分辨率大屏安卓触摸一体机 | 台 | 3 | ¥66,680.00 | ¥200,040.0  0 | 世  纪超 | 电子书借阅机系统 V3.3 | 北  京世 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 研发，软件运行环境为 Android4.2 以上系统。 |  |  |  |  | 星 |  | 纪 |  |
| 实现终端平台展示、图书资源管理、借阅等功能 |  | 超 |
| 模块。 |  | 星 |
| 1.2 必须具备手机客户端应用，手机客户端是电 |  | 信 |
| 子书借阅机配套的手机端程序，且可与图书馆正 |  | 息 |
| 在使用的移动图书馆客户端联机使用。 |  | 技 |
| 1.3 通过配套的手机客户端可以直接扫描电子 |  | 术 |
| 书借阅机上的图书二维码下载图书到手机等移 |  | 发 |
| 动终端中阅读。手机客户端需同时支持 ios、 |  | 展 |
| android 系统。 |  | 有 |
| 1.4 支持远程定时更新，支持一键更新，减少管 |  | 限 |
| 理成本。 |  | 公 |
| 1.5 通过微信等第三方扫描工具二维码扫描，可 |  | 司 |
| 提供直接在线阅读原版文本全文，无需下载客户 |  |  |
| 端，并能将图书分享至朋友圈等社交网络。也可 |  |  |
| 根据读者喜好自行选择下载客户端阅读， |  |  |
| 2.借阅机资源 |  |  |
| 2.1 电子书借阅机内置3000 种正版授权的epub |  |  |
| 格式电子图书且与原版图书保持原貌一致，如相 |  |  |
| 关图片、目录等，每月定时更新不少于 150 种热 |  |  |
| 门电子图书。支持新书、热门图书标记功能， |  |  |
| 2.2 内置期刊资源，期刊种类不少于 200 种，每 |  |  |
| 月定期更新。期刊支持扫描下载至手机客户端中 |  |  |
| 离线阅读。 |  |  |
| 3．配套的手机端服务 |  |  |
| 3.3 手机客户端提供适合智能手机阅读的 EPUB |  |  |
| 格式热门图书。图书支持全文下载，并保存在手 |  |  |
| 机中。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * 1. 手机客户端提供不少于 2 万集的适合智能手机使用的学术视频。   2. 手机客户端提供有声读物资源，支持在线听书。   右屏技术参数与要求：1、内容上传：支持通过网络发布。  2、界面编辑：可视化节目编辑界面，屏幕区域自由分割组合。  3、节目模板：可针对不同需求自由制作多种信息发布节目模板，适合用于通知、文化宣传、名人名言、班级课程等场合。  7、发布管理：可在指定时间段发布节目到指定的播放终端 1080\*1920（宽\*高）  双 43 寸显示屏  操作系统：Android 5.1 处理器：四核 1.8GHz 内存：2G DDR3  存储：32G  机器接口：USB×2；电源×1 联网方式：有线、wifi  或播放终端群组。节目可设置播放方式和日程， 如连续播放、循环播放、定时播放、定次播放、实时插播等，并可设定节目有效期。  8、按日程播放：可远程控制各个播放终端按照节目单顺序自动播放。系统编辑节目单，设定播出时间，按设定时间播出节目。具备远程截屏功  能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 阅报机 | 世纪超星 阅报机系统如下： 尺寸 65 吋  屏幕方向 横屏  分辨率 最高 1920×1080 1.系统   * 1. 软件运行环境为 Windows 操作系统。   2. 必须具备手机客户端应用，手机客户端是报刊机配套的手机端程序   3. 通过配套的手机客户端可以直接扫描报刊机上的期刊二维码下载期刊到手机等移动终端中阅读。   4. 支持远程定时更新，支持一键更新，减少管理成本。   5. 通过微信等第三方扫描工具二维码扫描，可提供直接在线阅读原版文本全文，无需下载客户端，并能将期刊分享至朋友圈等社交网络。也可根据读者喜好自行选择下载客户端阅读。  1. 报刊资源    1. 报刊机内置不少于 500 种正版授权的 epub 格式电子期刊，且与原版期刊保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月更新    2. 期刊可以在机器端在线阅读，同时支持扫描下载至手机客户端中离线阅读。    3. 报刊机内置不少于 30 种报纸资源，并且实   现报纸的实时更新。 | 台 | 2 | ¥53,930.00 | ¥107,860.0  0 | 世纪超星 | 电子报刊借阅机系统 V1.0 | 北京世纪超星信息技术发展有限公司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 少儿阅读机 | 世纪超星 少儿阅读机系统参数如下： 1.系统   * 1. 基于 1080\*1920 分辨率大屏Windows 触摸一体机研发，软件运行环境为 Windows7 及以上系统。实现终端平台展示、资源管理、借阅等功能模块。   2. 必须具备手机客户端应用，支持远程定时更新，减少管理成本。  1. 资源数量    1. 一体机系统内置不少于800 种正版授权的贴合少儿群体的电子图书和绘本资源，且与原版图书保持一致，原貌阅读。含育儿百科知识类知识文件 60 个。    2. 内置动画资源 1000 个，包含故事、儿歌、童谣、语文、国学、唐诗、名著等贴合少儿群体益智、学习、娱乐类资源。故事类动画必须涵盖经典故事类资源。儿歌资源必须包含英文歌曲、中文歌曲、经典歌曲。国学类资源需包含弟子规、百家姓、三字经、千字文等。    3. 内置至少144 视频资源，类型包含科普百科、育儿、英语、数学类等。    4. 内置 905 个贴合少儿的MP3 儿听文件 2. 功能    1. 动画、视频观看、儿听资源学习、阅读图书、绘本、图书借阅、单位名称、待机宣传图片展示屏类型 LED   显示尺寸 930mm\*523mm  显示分辨率 1920\*1080 | 台 | 2 | ¥62,000.00 | ¥124,000.0  0 | 世纪超星 | 超星少儿学习一体机系统 V1.0 | 北京世纪超星信息技术发展有限公司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 微型图书馆 | 数图 智能微图书馆系统 V1.0 技术参数：（250-300 册） 1. 工作频率：13.56MHz；  2. 支持协议：ISO15693 和 ISO18000-3 标准；   1. 射频功率：1~8W（ 出厂时配置 ），工作时自动开启射频，空闲时自动关闭射频； 2. 天线连接头：SMA（50Ω）； 3. 读取标签响应速率：单层 6 个天线板同时读取 50 个标签平均耗时≤1 秒； 4. 读写距离参考：单天线 90CM 左右； 5. 产品通信接口：RS232； 8. 操作系统：Android 系统； 9. 藏书容量： 325 册左右；   10. 整机功耗：≤150 W；  11. 电源电压：220V；  12. 用户交互方式：15 寸电容触摸屏，支持 10 点触控；  13. 工作温度：-10℃～60℃；  14. 储存温度：-20℃～60℃；  15. 相对湿度：20%～70%；  16. 规格尺寸：1630\*1888\*455 mm   1. 设备材质：钣金，钢化玻璃，亚克力； 2. 可识别方式：一维条码识别、二维码识别、人脸识别； 3. LED 显示屏：可自定义显示内容； 4. 监控摄像头：监控周围环境； 5. 设备模块化：书柜可扩展；方便维护 6. 具备灯箱照明，且灯箱上 POP 支持出厂前用 | 台 | 1 | ¥181,000.0  0 | ¥181,000.0  0 | 数图 | 超星智能微图书馆系统 V1.0 | 北京超星数图信息技术有限公司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户个性化定制；   1. CPU：A83T , 八核，主频 2GHz ； 2. DRAM：2GB； 3. 内置存储器：EMMC 8G； 4. 支持有线连接、3G、4G 和WiFi 无线连接和蓝牙连接； 5. 读卡器，具备双保护门功能， 6. 固件(Firmware)更新：在电脑上运行升级软件并通过 RS232 串口，可直接对固件进行升级。29. 整体性能防抖、防震；（防抖：在 10-150Hz 和 0.1mm 的振幅或者 15m/s²加速下测试；防震： 采用峰值 150m/s²（上，下，左，右，前，后六个方向测试））；   30. 可靠性：读磁卡错误率低于 0.2%； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 手 机 APP 借还软件 | 图创图书管理系统手机 APP 满足：   1. 手机借书软件无缝对接业务系统，并需要结合 RFID 安全门的技术升级改造。 2. 支持系统对接微信公众号上，通过微信扫码功能或者手动输入图书条码的方式，核对图书信息，确认无误后在系统上确认借书，实现借书操作，并可在系统查看借阅清单、图书详情。 3)系统结合GPS 定位到读者所在位置，要求必须在读书馆内部才允许借书操作。 3. 扫条形码借书成功后的图书经过升级改造后的 RFID 安全门，不会进行报警。 4. 没办理借书的图书，经过升级改造后的安全门，报警检测速度可控制在 2 秒内 5. 支持图书芯片为高频或者超高频类型 | 套 | 1 | ¥118,000.0  0 | ¥118,000.0  0 | 图创 | linterlib 3.0 | 广州图创计算机软件开发有限  公 | 广州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 后台管理要求：   1. 支持监控安全门的运行情况和查看报警图书记录信息。 2. 支持通过后台配置图书馆位置的经伟度和地址以及接口相关信息 3. 支持查询个人手机扫码借书的图书信息日志. 4. 支持图书按册数或次数统计年、月,日分析借阅的信息. 5. 支持后台按年、月、日统计分析安全门人数信息和报警信息.   控制程序要求:   1. 支持实时获取安全门的标签 UID 信息. 2. 支持配置各片安全门的参数. 3. 支持按日记录程序运行日志 4. 支持实时获取安全门进出人数 |  |  |  |  |  |  | 司 |  |
| 29 | 4.3 寸手持式电子助视器 | 瑞杰珑 DM-SL19R   1. 显示屏尺寸：4.3 寸 2. 放大倍数调节方式为：无极变倍功能 3. 工作距离满足 0-100mm 4. 最大可视范围是 80mm\*40mm 5. 有画面定格/释放功能 6. 发大倍数为 1-33 倍 7. 显示模式共有 12 种 | 台 | 2 | ¥5,880.00 | ¥11,760.00 | 瑞杰珑 | DM-SL19R | 杭州瑞杰珑科技有限公  司 | 杭州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 便携式远近两用电子助视器 | 帝助 Ⅱ08A 参数：  1**. 放大倍数：标准模式可 1 倍到 120 倍**，扩展模式：扩展到 1-300 倍（30 级放大）；可拆卸HD 镜头,可实现阅读、远距离、自我观察三种功能；视场 (近距模式): 15.24 厘米 (最小)；工  作距离 (近距模式): 43.18 厘米； 2. **显示器为 23 寸 TFT 液晶显示器。**   1. **变色模式共有 180 种。** 2. 具有真彩对比以及模式记忆功能。 3. **具有 28 种操作模式**，可以按宫格形式排列， 方便用户对模式切换的操作，有辅助线、分屏功能，具有满足各类低视力人群需求的冻屏功能。 | 台 | 2 | ¥19,600.00 | ¥39,200.00 | 帝助 | Ⅱ08A | 北京国宏康医疗仪器电子有限公  司 | 北京 |
| 31 | 读屏软件 | 中国盲文出版社 的阳光 读屏软件满足：   1. 本软件支持多操作系统，包括 Windows xp、windows 7 32 位和 64 位。 2. 本软件支持IE6、IE7、IE8、IE9 3. 本软件运行反应速度快，按键响应时间控制在   50 毫秒以内，程序运行稳定。 | 套 | 1 | ¥2,450.00 | ¥2,450.00 | 阳光 | 标准单机版 | 中国盲文出版  社 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 一键式智能阅读器 | 中国盲文出版社的 韵碧 YB-1000 满足：   1. 本产品满足一键操作，即可全自动将报纸、书籍、杂志和文件等纸质文字资料转化为优雅易听的普通话读出。 2. 本产品带有自动校正功能、并准确阅读，可储存最大十万本书的储存空间。 3. 本产品设置可加快或者减慢语速、前进和后 退、重读上一句或跳读下一句等多种阅读功能。4.本产品支持繁简中文、英文、和数字资料阅读。支持图文表格混排阅读。 4. 本产品的USB 口外接控制按键配有凹凸标示， 方便视障人士使用操作。 5. 本产品能方便视障人士使用最小阅读文字为   8 号字体。  承诺原厂商 3 年保修，原厂家 安装或者系统安装服务。 | 台 | 2 | ¥19,610.00 | ¥39,220.00 | 韵碧 | YB-1000 | 中国盲文出版社 | 中国 |
| 33 | 盲文学习机 | 中国盲文出版社的阳光 BL-1002 盲文学习机满足：  1. 本产品可以单独学习现行盲文的声母、韵母、标签符号、阿拉伯数字、声调的盲点组成及发音。2. 本产品学习现行盲文的拼音和盲点组成及发音   1. 产品内置 3 首古典音乐，可使学习充满乐趣 2. 产品电子音量调节，10 级音量调节 3. 产品具有自动关机功能，节省电能 | 台 | 2 | ¥1,080.00 | ¥2,160.00 | 阳光 | BL-1002 | 中国盲文出版社 | 中国 |
| 34 | 中国触觉语音地图 | 中国盲文出版社 的阳光 中国触觉语音地图满足：  容纳 20 万字语音信息，读者可以通过视觉、触 | 台 | 1 | ¥6,860.00 | ¥6,860.00 | 阳光 | 中国触觉语音地图 | 中  国盲 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 觉、听觉三种方式了解祖国各地自然、人文、经济、旅游等方面知识。 |  |  |  |  |  |  | 文出版  社 |  |
| 35 | 扩视软件 | 中国盲文出版社的阳光 扩视软件 满足： 1. 支持全屏放大，可以放大整个屏幕   1. 支持多操作系统，包括 WINDOWS XP, WINDOWS   7 32 位和 64 位   1. 根据需要，放大倍数最高可至 64 倍 2. 支持调整颜色方案，增加文字和图像的清晰度，含 5 种颜色调整方案：系统默认颜色，反色，黑底白字，白底黑字，黑底黄字 | 套 | 2 | ¥9,800.00 | ¥19,600.00 | 阳光 | 单机版 V10.1 | 中国盲文出版社 | 中国 |
| 36 | 听书机 | 中国盲文出版社的阳光听书郎 S918Plus 参数： 1、屏幕 4.3±0.5 寸彩色TFT 液晶屏、具有步步语音导航提示功能，方便盲人及低视力人群使用。  **2、存储容量：内置内存 16G，其中 12G 可提供**  **给视障人士使用，另外可通过 SD 卡扩容 32G**  3、本产品具备 USB2.0 高速数据传输、TV-OUT 输出接口  4、本产品具备电子书功能、界面和菜单支持简体中文，繁体中文，英文；  5、本产品具有视频播放、音频播放、录音功能、支持中英文朗读、断点记忆、快速翻页。  6、本产品可无缝连接至国家项目《盲人数字阅读推广工程》的数字阅读推广平台，由厂家给采购人建立专用帐号，采购人可以同项目中其他公  共图书馆一样，通过后台可对听书机进行远程管 | 台 | 6 | ¥980.00 | ¥5,880.00 | 阳光 | 听书郎 S918Plus | 中国盲文出版社 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理等功能。  7、本产品可以连接无线网，联网后可以免费畅听或下载中国盲文出版社及中国盲文图书馆所有数字资源，除去普通阅读资源、电子书、有声读物、心理讲堂、视频公开课，还涵盖多种盲人专用资源，比如人教版九年义务教材教辅、盲人专用按摩教材等、国家残疾人福利政策法律法规等。  8、本产品提供 3C 报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 微型盲文点显器 | **清华大学 的TH\_mini 16 微型盲文点显器参数： 1、本产品可支持 16 方点字显示，每方最高可**  **以支持 8 点字盲文，具有阅读电子书，编辑盲文文件的功能。**  2、本产品点字显示器每行可显示到 16 个盲文点字  3、本产品含有 6 个盲文输入键，4 个功能键，2 个导航键，具有多种控制功能  4、本产品可以存储大量文字、外文文本、参考书，随时调出阅读  5、本产品共有三种工作模式，USB 模式、蓝牙模式和阅读模式  6、本产品可以兼容多款手机和电脑屏幕阅读软件  7、本产品可通过 USB 线、蓝牙连接到手机或电脑上  8、本产品内置电池，可直接读 U 盘内容，支持txt、bse、brl 格式  9、本产品的读屏软件支持，可在 | 台 | 2 | ¥14,700.00 | ¥29,400.00 | 清华 | TH\_mini 16 | 清华大学 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000/XP/Vista/Win7 下运行  10、本产品支持 JAWS、Window-Eyes、HAL、NVDA、苹果 MAC 等西文软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 盲人电脑 | 清华同方 的超越 E500-72502 参数   1. 放大功能：具有屏幕放大功能，放大倍率   1.25-60 倍；   1. 变色模式：真彩色、反色、黑底黄字、黑底白字、白底黑字； 2. 语音提示功能：需具有语音提示功能； 3. 改善功能：具有鼠标改善功能、焦点改善功能、光标改善功能、始终置顶功能； 4. 切换功能：具有窗口模式切换功能、可选择八个不同的窗口模式包括上方、下方、全屏、右下、右侧、左侧、行式、鼠标； 5. 收索功能：具有桌面搜索器功能； 6. 一键恢复功能：具有一键系统恢复功能； 7. 配置：显示器 19 寸，内存 2G，硬盘 500G 集成显卡、集成声卡、1000Mbps 以太网卡酷睿七代 i5 处理器   主频 3.0GHz, 睿频 3.5GHz  CPU 型号：i5-7400 四核 三级缓存 Intel UHD Graphics 630 显卡  内存 8GB 最大支持容量 32GB 硬盘容量 1TB 7200 转/分钟盘位数 3.5 HDDx1  显示器尺寸 21.5 英寸宽屏分辨率 1920×1080 | 台 | 6 | ¥24,000.00 | ¥144,000.0  0 | 清华同方 | 超越 E500-72502 | 清华同方 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 盲文刻印机 | 得实 DS-5220 参数   1. 产品刻印速度: 100 cps、每秒 100 字符 2. 产品支持单/双面打印   3. **可支持的纸张长度（mm）:119-590**  4. 可支持的纸张宽度（mm）:132-297  5. **纸张重量（g/m2）:90-200**   1. 触觉分辨率：:100dpi 2. 支持 6 点和 8 点式盲文 3. 本产品含有 idb 盲文编辑软件，可编辑、排版盲文，支持阳光等专业中文简体盲文编辑软件。   9.电源：85-264VAR,50/60Hz(+/-3%)，待机：12w，  最大功率：200w | 台 | 1 | ¥53,900.00 | ¥53,900.00 | 得实 | DS-5220 | 得实信息科技 | 中国 |
| 40 | 盲人图书 | 中国盲文出版社初版的 盲人专用图书 | 本 | 100 | ¥80.00 | ¥8,000.00 | 中国盲文出版  社 | 中国盲文出版社 | 中国盲文出版  社 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 汉盲翻译软件 | 中国盲文出版社 的阳光 汉盲翻译软件专业单机版 满足：   1. 本产品支持 Windows XP、Windows 7(含 32   位和 64 位)等操作系统   1. 本产品翻译准确性高，速度快 2. 本产品支持通现行盲文部分带调和不带调翻译、支持双拼盲文部分带调翻译。 3. 本产品支持盲文文件格式的设置，包括行数， 列数，段落缩进，分页符，字体，左中右对齐， 页号等设置 4. 本产品支持盲文文件的编辑，对照翻译，盲文或汉文抽取等功能 5. 本产品含有多种打印方式，包括单面，双面， 骑马双面等多种打印方式。 6. 本产品具有自定义词库，自定义多音字库等个性化设置 7. 本产品具有盲文文件格式的保存和装载，方便多台电脑使用统一格式进行打印。 8. **本产品支持 2018 年 7 月 1 日起实施《国家**   **通用盲文方案》的通用盲文翻译功能。** | 套 | 1 | ¥12,750.00 | ¥12,750.00 | 阳光 | 专业单机版 | 中国盲文出版社 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 云服务器 | 锐捷 RG-RCM1000-Office 参数如下：  软硬件一体化 1U 设备，配置 1 颗 Intel Xeon E3 系列 CPU，主频 3.4GHz,物理核心数 4 颗，缓存8MB；内存插槽 4 个,3.5 寸 SATA 硬盘插槽 4 个，  2.5 寸 SATA 硬盘插槽 2 个,M.2 插槽 2 个，PCIE 插槽 1 个；1\*16GB DDR4 内存，1\*240GB SSD 固态硬盘，2\*4T SATA 3.O 机械硬盘；4 个千兆网口，6 个 USB 接口  单台控制器同时支持≥1000 路终端的连接、管理  提供 B/S 架构的云主机统一管理界面，提供向导式的部署方法，可实时显示在线终端列表和云主机的负载情况，显示可现云终端的使用活跃度  （按周期统计），云终端的闲置率，支持对于所有终端实现一键关机功能  提供镜像管理功能，在管理控制器制作操作系统镜像。可将镜像设置为公用镜像为所有公用云终端提供系统模板。也可将镜像绑定给特定用户或者用户组，实现为用户定制操作系统的功能。提供用户管理功能，支持用户自由创建用户或者用户组，可为用户或用户组设置虚拟机镜像，从而实现办公环境多样化的系统环境  可为用户设置个人云盘，并制定云盘大小，用户在终端登录个人账号，自动挂载数据盘至“我的电脑”中，实现数据漫游  提供终端 USB 外设管理功能，可基于用户或用户  组，允许或禁止使用某一类型的 USB 外设。预设外设类型包含输入设备、存储设备、UKEY、办公 | 台 | 3 | ¥73,540.00 | ¥220,620.0  0 | 锐捷 | RG-RCM1000-Office | 锐捷网络股份有限公司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备、读卡器、手机等  具备服务器热备功能，当主服务器发生故障时， 备用服务器可及时切换为主服务器  提供终端管理功能，支持终端按物理安放位置进行分组，并能够显示终端登入类型、绑定用户、当前镜像、终端 IP、在线状态等信息  支持云终端无账号登陆模式，该模式下云终端可从云主机下载公用镜像，部署在公共场合使用。提供消息接收功能，用户可在虚拟机桌面收到消息弹窗，通知消息有效到达用户桌面，管理员可在管理界面可查看以及删除历史消息  需提供原厂配套的部署实施与运维工具，该工具需要能够自动识别安装部署与日常运行中的常 见问题，检测项涵盖但不限于：系统内云服务器和云终端设备发现、云服务器版本检测、网络部署检测，对检测结果的部分常见问题可以自动修复，已提供国家级权威机构的检测报告和产品合格证书复印件并加盖厂商投标专用章或者公章； 保证平台联动时的兼容性和可靠性要求与云终 端、显示器同一品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 云终端 | 锐捷 RG-CT5200 参数软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件  配置 Intel 第八代双核四线程处理器（处理器主频 3.7GHz）；内存 4GB，显卡Intel HD 610； 本地存储≥256 GB SSD；  USB 接口 8 个（包含 2 个 USB 3.0 接口），1 个 | 台 | 62 | ¥3,925.00 | ¥243,350.0  0 | 锐捷 | RG-CT5200 | 锐捷网络股  份 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 千兆网口， 1 个 VGA 接口， 1 个 HDMI 接口， 1 对音频输入输出接口  配置 1 个内存扩展槽， 1 个SATA 扩展接口，可扩展 1 个 2.5 英寸硬盘  保证平台联动时的兼容性和可靠性要求与云服  务器、显示器同一品牌。 |  |  |  |  |  |  | 有限公司 |  |
| 44 | 显示器 | 锐捷 RG-CPM2100 配置 21.5 寸 WLED，分辨率1920×1080，1 个 VGA 接口 ，1 个 DVI 接口硬件形态：为保障使用时的动态清晰度、色彩还  原准确、可视角度等方面的体验，采用 IPS 屏， 水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m  ²，对比度 1,000:1 提供原厂三年质保 | 台 | 62 | ¥785.00 | ¥48,670.00 | 锐捷 | RG-CPM2100 | 锐捷网络股份有限公  司 | 北京 |
| 45 | 键鼠 | 锐捷 RG-RCC KM-C USB 键鼠 | 套 | 62 | ¥95.00 | ¥5,890.00 | 锐捷 | RG-RCC KM-C | 锐捷网络股份有限公  司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 系统软件 | 软件采用主流桌面虚拟化 VDI 技术（Kvm、Hyper-V、Xen、Esxi），所有计算和存储都在服务器端，虚拟桌面使用服务器 CPU，内存，硬盘资源，不使用本地终端资源，并且虚拟桌面 CPU， 内存，硬盘资源可动态调配，支持系统统一部署， 软件批量更新，考试环境快速搭建，移动教学学习，个性化桌面定制等； | 点 | 62 | ¥2,450.00 | ¥151,900.0  0 | 锐捷 | 系统软件 V1.0 | 锐捷网络股份有限公  司 | 北京 |
| 47 | 配套管理系统 | 可实现虚实双系统设计，终端登录时可选择进入虚拟桌面或本地系统，两者可切换，当虚拟桌面无法访问时可自动切换到本地系统，支持对本地系统的统一管理维护； | 点 | 62 | ¥540.00 | ¥33,480.00 | 锐捷 | 配套管理系统 V1.0 | 锐捷网络股份有限公  司 | 北京 |
| 48 | 耳机 | 颜色：黑色；接口类型：直型；最大承载功率： 20mW；线长：>1.8m；音频接口：3.5 毫米音频接口；线控功能；有线控；频响范围：20Hz～20kHz | 套 | 62 | ¥80.00 | ¥4,960.00 | 漫步者 | K550 | 深圳市漫步者科  技 | 深圳 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 股份有限公  司 |  |
| 49 | 48 口交换机 | RG-S2952G-E V3 交换容量 336Gbps；转发性能87Mpps  固化 10/100/1000M 以太网端口 48，固化 1G SFP 光接口 4 个；整机最大可用千兆口 52  要求所投设备 MAC 地址 16K，ARP 表项 1000 条,FIB 表项 500,  要求所投产品支持防雷等级≥10KV。  支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议  要求所投设备支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的镜像；且支持 RSPAN 和ERSPAN  支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往CPU 处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作  支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的 CPU 负载，从而  保障整个网络的稳定运行。 | 台 | 2 | ¥5,880.00 | ¥11,760.00 | 锐捷 | RG-S2952G-E V3 | 锐捷网络股份有限公司 | 北京 |
| 50 | 服务器机柜 | 图腾机柜 22U 服务器机柜 | 台 | 1 | ¥2,940.00 | ¥2,940.00 | 图腾 | G36622 | 深圳市  图 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 腾通讯科技有限公  司 |  |
| 51 | 无线控制器含 30 个授权 | RG-WS6008 最大可支持管理 224 个AP，最大可支持管理 448 个面板AP，本次配置 AP 管理授权32 个。  802.11 转发性能 8G ，  固化千兆电口数 8；固化千兆光口数 2 个  要求设备可配置 AP 的本地数据转发技术模式， 即可根据网络的 SSID 和用户 VLAN 的规划，决定数据是否需要全部经过无线 AC 转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求  无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员 AC 的统一管理、在成员 AC 间共享License、统一将 AP 接入虚拟AC 中。  支持对钓鱼 AP 的无损检测与反制，在对钓鱼AP 进行检测与反制时，不影响AP 性能。  支持无线 dos 攻击检测，可以检测攻击源所在的  位置、 攻击类型、 攻击次数、攻击源厂商、攻击时间等。 | 台 | 1 | ¥83,350.00 | ¥83,350.00 | 锐捷 | RG-WS6008 | 锐捷网络股份有限公司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支持对私设 WIFI 定位进行检测定位，通过有线端口私接 AP 的行为可以检测到并定位至端口号。  支持对软 AP（随身WiFi）等设备私设信号进行检测，并定位到责任人。  可实现对整体无线网络性能的监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控，并支持性能趋势分析。  无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员 AC 的统一管理、在成员 AC 间共享License、统一将 AP 接入虚拟AC 中。已提供第三方权威机构产品检测报告复印件并加盖原厂公章或投标专用章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 24 口POE  智能交换机 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H(V3.0) 交换机的交换  容量 330Gbps；转发性能 50Mpps  固化 10/100/1000M 以太网端口 24，固化 SFP 非复用口 4 个；配置 2 个千兆光模块  要求所投设备 MAC 地址 16K，ARP 表项 1000 条,FIB 表项 500,  要求所投产品支持防雷等级 8KV  为提升设备适应恶劣环境能力，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备绝缘、防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等性能。  投标产品所有电口均支持POE 和POE+远程供电，  POE+同时可供电端口数 12 个，整机 POE 功率输出 370W | 台 | 5 | ¥5,883.00 | ¥29,415.00 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H(V3.0  ) | 锐捷网络股份有限公司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支持 IPv4 和 IPv6 的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议  要求所投设备支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的本地、远程镜像；且支持 RSPAN 和 ERSPAN 支持专门针对 CPU 的保护机制，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；  支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的 CPU 负载，从而  保障整个网络的稳定运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 室内密集型 AP | 锐捷 RG-AP720-I 支持标准的 802.11ac wave2 协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac 和 802.11b/g/n 模式  支持 2 条空间流,5G 11ac wave2 最大接入速率867Mbps,2.4G 最大接入速率 400Mbps，整机最大接入速率 1267Mbps  2 个 10/100/1000Base-T 以太网口，1 个支持PoE受电，一个支持 PoE 供电，并可通过以太网口扩展射频单元。  支持蓝牙 4.0（内置），支持苹果 iBeacon 协议， 可扩展摇一摇等应用。  设备视距覆盖性能良好，在无障碍 30m 距离下， 2.4G HT20 传输吞吐率不低于 105Mbps；5G HT80 传输吞吐率不低于 600Mbps。已提供第三方权威机构检测报告并加盖原厂公章或投标专用章。 双终端传输时，MU-MIMO 功能对吞吐量的增益大  于 1.7 倍。 | 个 | 17 | ¥7,158.00 | ¥121,686.0  0 | 锐捷 | RG-AP720-I | 锐捷网络股份有限公司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 6 类网线、音频线、金属管、水晶头 | 1.国标 | 批 | 1 | ¥111,780.0  0 | ¥111,780.0  0 | 定制 | 定制 | 深圳市金证科技股份有限公  司 | 中国 |
| 55 | 400 万超广角半球型网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2345(D)P1-I 400 万 1/3”  CMOS ICR 180 度广角半球型网络摄像机传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS  最小照度:0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0.028Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR  镜头:1.68mm @ F2.0 水平视场角 180，垂直视场角 93°  调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75° 镜头接口类型:M12  数字降噪:3D 数字降噪宽动态范围:120dB  视频压缩标准:H.265 /H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440  通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网  口 | 台 | 42 | ¥588.00 | ¥24,696.00 | 海康 | DS-2CD2345(D)P1-I | 杭州海康威视数字技术股份有限  公 | 杭州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于 95%(无凝结)  电源供应:DC12V±25%  电源接口类型:圆头电源接口功耗 DC12 V: 6.0W MAX  红外照射距离:最远可达 10 米 |  |  |  |  |  |  | 司 |  |
| 56 | 双光谱热成像防火半球摄像机 | DS-2TD1217-6/V1 热成像输出分辨率  （1920\*1080、1280\*720、704\*576、640\*512、384\*288、352\*288）  焦距（镜头）：6mm  主码流及子码流帧率：支持 50 帧/秒温度异常报警功能  主动红外：可识别距摄像机 15 米处的人体（1.7m  ×0.5m）轮廓，红外线中心波长：（850±5%） nm  双光融合功能：支持热成像和可见光双通道融合预览，且在视频画面中可显示温度信息。  热成像视频图像具有白热、黑热、融合 1、彩虹、融合 2、铁红 1、铁红 2、深褐色、色彩 1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等 15 种显示模式；  外壳防护等级：IP67  设备支持在-45℃或 72℃持续工作 24 小时后能正常工作  具有双向语音对讲和单向语音广播功能支持防太阳灼伤功能  ROI 感兴趣区域设置 | 台 | 10 | ¥9,800.00 | ¥98,000.00 | 海康 | DS-2TD1217-6/V1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具有 20%的抗丢包能力，在 20%的网络抗丢包环境中，设置预览图像效果良好，不卡顿  支持 POE 供电  支持数字变倍，最大为 12 倍  在只输出主码流、分辨率设置为 1920 × 1080、帧率设置为 25fps、码率 4Mbps 时，网络协议为UDP、视频图像传输至客户端的延时时间≤120  ms |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 双光谱热成像球机 | DS-2TD4237 热成像双光谱网络智能球型摄像机  最大图像尺寸：384 × 288 焦距（镜头）：25mm  测温范围-20~150℃。  温度异常报警功能，测温精度：±8℃或量程的  ±8% ℃ （取最大值）  火源探测距离（以 2m×2m 的火源为准）：600m 视场角：11.2°×14.9°  可见光镜头：4.8-153mm 红外照射距离：100 米支持光学透雾  尺寸：5 寸  水平方向 360°连续旋转，垂直方向-5°～  +90°  电源：AC 24V、 DC48V  工作温度和湿度：-40℃-70℃，湿度小于 90% 防护等级：IP66  噪声等效温差(NETD)在 15mk 及以下  最小可分辨温差（MRTD）值不大于 300mk | 台 | 3 | ¥39,220.00 | ¥117,660.0  0 | 海康 | DS-2TD4237 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支持温度异常报警功能，在探测温度区域中有超过预设温度时，可发出报警信号  支持自动增益控制,数字图像细节增强技术； 智能行为分析中可对人车进行分类，并用不同颜色标注  支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品移除、物品遗留； 热成像视频图像具有白热、黑热、融合 1、融合2、彩虹、铁红 1、铁红 2、深褐色、色彩 1、色彩 2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝 15 种模式。低照度，彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx， 具有透雾功能，并且可设置选项，可调等级（可见光要求）  支持自动聚焦、强光抑制、透雾功能、电子放大  （可见光要求）、电子防抖； 支持太阳防灼烧功能  在 20%的网络丢包环境中，可正常显示监视画面样机宜能对移动目标进行自动跟踪  当 GPU 占有率超过预设值或内存可用容量低于预设值时，可通过客户端软件或者 IE 浏览器报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 拼接屏 | DS-D2055NL LCD 显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到 1920×1080，物理拼缝≤ 3.5mm，响应时间≤8ms。  输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1。  输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1（需提供公安部检测报告的接口照片） | 台 | 9 | ¥9,315.00 | ¥83,835.00 | 海康 | DS-D2055NL | 杭州海康威  视 | 杭州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LCD 显示单元亮度达到 600cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为 950TVL，亮度鉴别等级为 11 级。 |  |  |  |  |  |  | 数字技术股份有限公  司 |  |
| 59 | 解码器 | DS-6900UD 高清视音频解码器，采用 Linux 操作系统，运行稳定可靠  输入接口：支持一路 VGA 和一路 DVI 接入  输出接口：支持 12 路HDMI 和 6 路BNC 输出，HDMI  （可以转 DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持 4K（3840\*2160@30HZ）  编码格式：支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式；  封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式；  音频解码：支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码；  解码能力：支持 12 路 1200W，或 24 路 800W，或36 路 500W，或 60 路 300W，或 96 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码；  画面分割：支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示。  网络接口：2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适 | 台 | 1 | ¥24,514.00 | ¥24,514.00 | 海康 | DS-6900UD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应管理网口  2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口  16 个RJ45 10M/100M 自适应以太网接口  音频接口：支持 12 路音频输出，1 路对讲输入， 1 路对讲输出  串行接口：一个标准 232 接口（RJ45）、一个标  准 485 接口  报警接口：8 路报警输入，8 路报警输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 视频综合平台 | 海康威视 DS-B20 视频综合平台  操作系统 嵌入式 LINUX  输入设备 前面板按键，键盘控制  语音对讲路数 1 路  语音对讲接口 3.5mm 接口（电平 2.0V Line in/50mV Mic in，输入阻抗 10K，电平 2.0V ， 输出阻抗 16Ω）  音频输出路数 9 路  音频输出接口 HDMI 接口  音频标准 PCM/G711/AAC  视频输出路数 9 路  视频输出接口 HDMI 接口，可转接 VGA/BNC 输出  视频标准 H.265/ H.264/ MPEG4/ MPEG2  /MJPEG/SVAC  解码能力 支持 144 个通道同时解码，最大解 | 台 | 1 | ¥49,029.00 | ¥49,029.00 | 海康 | DS-B20 | 杭州海康威视数字技术股份有限公  司 | 杭州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 码支持 9 路 1200W，9 路 800W@30fps，14 路 500W @30fps、24 路 300W @30fps，36 路 1080P @30fps， 81 路 720P@30fps，144 路 960H@30fps，144 路D1@30fps，支持 18 路 1080P@60fps 解码  解码显示分辨率 输出支持3840x2160,2560x1600，1920x1080,1280x1  024,1280x720 和 1024x768 分辨率  码流类型 复合流，视频流  画面分割数 1/4/9/16 分割  大屏拼接 最大支持 9 屏拼接  报警输入 4 路  报警输出 4 路继电器输出（30VDC 1A，125VAC 0.5A 联动输出）  网络接口 2 个RJ45 以太网口  （10M/100M/1000M 自适应）  RS232 接口 3 个标准 232 接口（1 个DB9 接口， 2 个 RJ45 接口）  USB 接口 2 个USB 接口（1 个 USB2.0，1 个USB3.0）  RS485 接口 1 个 485 接口  供 电 AC100-240V，50 Hz～60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 安防中心平台 | 海康威视 iVMS-3000N 安防中心平台 满足  【融合智能】大超脑，支持人脸、周界、视频结构化并行执行  支持人脸名单库比对报警（图片流最多 8 路，视  频流最多 8 路）  32 个人脸名单库，总库容 30 万张支持陌生人报警  支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤支持人脸 1v1 比对  支持以脸搜脸、按姓名检索人脸、按属性检索人脸  【硬件规格】双板，含服务器主板和 NVR 主板4U 机架式安装/全插拔模块化无线缆设计/智能调速风扇/AC100~240V 宽幅电源  【服务器主板】：  内置 128GB SSD 并预装Windows Server2008 R2 系统以及 iVMS 8700 管理软件，  E3 V5 处理器，16GB DDR4 内存（最大可选配64GB） 2 个 HDMI 接口，1 个VGA 接口  4 个千兆网口  1 个 USB2.0，2 个 USB3.0  2 个 RCA 接口（1 路音频输入，1 路音频输出）   1. 个 SATA 接口（右下角第 24 块盘用于 Server 板，出厂自带 1T 硬盘用于 Server 板，其余 23 个盘位用于存储板）   【NVR 主板】   1. 个 HDMI，1 个 VGA,HDMI+VGA 组内同源 | 台 | 1 | ¥74,035.00 | ¥74,035.00 | 海康 | iVMS-3000N | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支持双 4K 异源输出  24 盘位，可满配 8TB/10TB 硬盘，支持硬盘热插拔  4 个千兆网口  2 个 USB3.0 接口  1 个 eSATA 接口，2 个 miniSAS 接口  支持 RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD，支持全局热备盘  IO 报警：16 进 8 出  7 寸 LCD 液晶触控显示屏冗余电源  【VMS 综合安防管理】  出厂自带 8700 软件 V2.9.2 版本，默认授权: 500 路视频、50 个门禁、2000 户可视对讲、10 车道管理规模;  支持子系统：人脸应用、电子地图、事件中心、移动接入、运维、视频监控、门禁、考勤、入侵报警、梯控、停车场、可视对讲子系统  【NVR 软件性能】  64 路IPC H.265、H.264 混合接入解码最大支持 20×1080P 解码接入400Mbps 进存转  Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/ 车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时  段回放/超高倍速回放/双系统备份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 企业级硬盘 6T  （按 | 1.6T 监控级硬盘 | 块 | 12 | ¥1,765.00 | ¥21,180.00 | 海康 | DS-6T | 杭  州海 | 杭州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1080P 存  储 30 天） |  |  |  |  |  |  |  | 康威视数字技术股份有限公  司 |  |
| 63 | 网络化广播主机 | ITC MCP-8000 网络化广播主机产品介绍   1. IP 网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心。 2. 安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。   产品特点  1.工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。  2.17.3 英寸 1080P 全高清显示屏幕，简单易用的触摸屏操控。   1. 内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板、分体式左右键设计。 2. 工业级专用主板设计，双核四线程超低功耗的   嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能 | 台 | 1 | ¥39,223.00 | ¥39,223.00 | it c | MCP-8000 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 更强，可以长时期不断电稳定工作。  5.内置大容量 256G SSD 固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点,没有任何活动式机械零件，具有超强的耐用性与可靠性。 6.内置DVD 光驱，支持WAV、WMA、MP3、DVD 等格式。   1. 双千兆网络接口，满足高性能网络数据交换， 可同时传输上百套节目源。 2. 内置 6 组工业异步传输接口，内置 4 组通用串行总线，最高 480M 传输速率。 3. 自带双显卡，可外接最大FullHD 显示设备。 4. 自带短路触发开机运行接口，用于远程驱动开机运行，实现无人值守功能。 5. 自带钥匙式电源开关，用于控制主机开/关机。 6. 内置数字功率放大器，一路内置可输出 6W 的监听喇叭，实现服务器发起任务时的监听。一路外置可输出 20W 的功率输出，外接音箱进行本地扩音。 7. 自带一路短路输入触发接口，用于触发预置报警任务。 8. 自带8 路AUX 外置音频输入和2 路话筒输入， 每一路均自带独立音量调节，输入音源可实现为混音采集输入。 9. 设备自带一键触发全区紧急报警按钮，标配PTT 麦克风，可独立音量调节，可配置一键紧急广播或一键业务咨询功能，一键广播优先于外置   AUX 与后板话筒输入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 自带 2 路 LINE OUT 线路输出，外接功率放大器。 2. 自带 5 路可编程智能电源输出，可设置电源时序打开功能，可设置无限制的有效时间段设置。 3. 主机集成 23 个音频输入接口，包括 16 个RCA 输入，3 个MIC 接口输入，4 个 3.5mm 接口输入； 6 个音频输出接口，包括4 个RCA 输出，2 个3.5mm接口输出；3 个网口。 4. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。20.自带 4 路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。同时兼容四线制消防强切，需外接 24V 强切电源，可设置无限制的有效时间段设置，与智能电源输出的有效时间段同步。   21.运载服务器软件后构成系统管理控制中心， 服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行， 相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性 和可靠性。  技术参数   1. 屏幕尺寸：17.3 英寸 2. 屏幕颜色：TFT256 色真彩色 3. 操控方式：1920 x 1080 分辨率液晶电阻式(五线)触摸屏 4. 工作环境：环境温度：5℃～50℃；相对湿度：   20%～80%相对湿度，无结露   1. 主板：Intel NM10 芯片组，X86 架构 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 标准接口：1xPS/2 接口；7x 串口；1xVGA；   1xHDMI；1xDP；8xUSB；2x2 路音频输入输出接口   1. 硬盘：256G SSD 固态硬盘 2. 内存：双通道 8G DDR3（因产品不断升级，容量会不断增加） 3. 网卡：双千兆网络接口 4. CPU：Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 双核 5. 系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB 6. 系统音频信号失真度：1KHz<0.5% 7. 系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV 8. 系统音频信号标准输出电平：0dBV   15.输入电源：～220V 50Hz  16.软件操作平台：WindowsServer2008 R2 17.终端支持协议：TCP/IP，UDP   1. 终端音频格式：MP3 2. 终端采样率：8KHz～48KHz 3. 终端传输速率：100Mbps 4. 终端音频模式：16 位 CD 音质   22.终端输出频率：80Hz～16KHz +1/-3dB   1. 终端输出功率：内置 6W 、 外置 20W 2. 终端谐波失真：≤1% 3. 终端信噪比：＞65dB 4. 终端 AUX 输入灵敏度：350mV (非平衡）工业标准接线端子 5. 终端 MIC 输入灵敏度：5mV   28.终端智能输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 29.终端智能电源输出：～190V-240V 单个通道小于 1000W 总功率小于 1500W  30.尺寸：485\*400\*420mm  31.重量：20Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 数字化 IP 网络广播客户端管理软件 | T-7700R 软件 V1.0 广播系统管理和控制软件、安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。    产品特点  1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的 IP 地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管 理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交 换，支持 B/S 架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。  3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。  5.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、  无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义 | 套 | 1 | ¥14,708.00 | ¥14,708.00 | it c | T-7700R 软件 V1.0 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间 0-180S 或不受限，可选择是否自动接听， 支持自定义选择来电铃声与等待铃声。   1. 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 2. 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。 3. 支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/ 停用所有方案。 4. 支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间 0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带3.3V 的LED 提示灯）。 5. 支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 6. 支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 7. 支持全区、分区消防联动，支持消防 N±N 模式，支持人工报警与数字报警。 8. 支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先   级管理，并支持轻松自动授权。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 2. 支持终端 3、4 制音控强切功能，（4 线制音控需外接电源）。 3. 通过网页登陆广播系统后台可对终端进行 5 段均衡器调节：可对终端进行 80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz 频点的±16dB 调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。18.支持对 8 路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过 web 页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。   19.支持对终端设置时间显示配置，可设置 0-6 级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。20..支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。   1. 支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。 2. 支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。 3. 支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。 4. 支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。 5. 支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载，支持对终端离线任务清除功能。 6. 扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广播或分区广播的功能。  27.支持文本广播功能，可实现将文本转成语音， 支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 28.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。   1. 支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 2. 支持多语言功能，支持中、英、法语等。 3. 支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。 4. 支持批量修改定时任务的时间、终端。 5. 支持手机移动端 WIFI 点播、广播、对讲功能， 兼容 Android 和IOS 系统手机APP 进行操作。34.支持提供二次软件开发包、提供标准 MFC 动态链接库和 HTTP 协议，实现与第三方平台整合。35.支持高精准基于 GPS 的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于 1/300000 秒。 6. 支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。 7. 日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 8. 系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G 等任意网络结构。39.Windows 服务模式，支持win7、server2008   及更高版本系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠  性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CD 播放器 | T-6221 CD 播放器 产品特点   1. 标准机箱尺寸设计，1U 高度铝合金面板； 2. 微电脑控制，支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。 3. 吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 4. 高亮度动态VFD 荧光显示，清晰醒目； 5. 采用进口数码机芯，系统+ESS 解码方案，超强纠错功能； 6. 自动播放控制，全数码伺服； 7. 可播放：CD/VCD/ MP3/DVD 碟片；   8.1 路音频信号左右声道（L /R）输出；   1. 内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰； 并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 2. 内置 MP3 播放器，可读 USB 和 SD 卡； 技术参数   1.电源：~220V / 50Hz  2.电源功耗：30W  3.尺寸：484×290×44mm  4.重量：3.24Kg | 台 | 1 | ¥940.00 | ¥940.00 | it c | T-6221 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 调谐器 | T-6222 产品用途   1. 机柜式需手动控制的AM/FM 数字收音机； 2. 为广播系统提供音源。产品特点   1.标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板， 人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.高亮度动态VFD 荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作；   1. 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选， 电台频率记忆存储可达 99 个； 2. 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3. 采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4. 两组接收天线输入：AM 接收天线输入；FM 接收天线 75Ω输入；   7.1 路音频信号左右声道（L /R）输出； 8.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。技术参数  1.电源：～220V / 50Hz  2.电源功耗：30W  3.尺寸：484×290×44mm  4.重量：3.24Kg | 套 | 1 | ¥1,960.00 | ¥1,960.00 | it c | T-6222 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 前置放大器 | T-6201 产品用途   1. 具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路， 单通道输出的前置放大器； 2. 适用于对普通音源进行前级放大。产品特点 3. 标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 4. 具有 5 路话筒（MIC）输入，3 路标准信号线路（AUX）输入，2 路紧急线路（EMC）输入； 3. 第 5 个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5 和EMC 最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先；   4.4 路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；   1. MIC1、2、3、4、5 和 2 路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 2. MIC1、2、3、4 和 AUX1、2、3 可交叉混合输出； 3. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 8. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节；   9.具有默音深度调节旋钮和EMC 输入增益调节旋钮。  技术参数 :  1.话筒 1-5 的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路 RCA:775mV /10KΩ非平衡 | 台 | 1 | ¥14,700.00 | ¥14,700.00 | it c | T-6201 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.辅助 1-3 输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡   1. EMC1-2 输入：RAC:非平衡 200mV～   1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω   1. 频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 2. 信噪比：MIC 输入:50dB； AUX 输入:80dB 3. 音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±   10dB at 10KHz  7.电源：～220V/50Hz  8.电源功耗：20W  9.尺寸：484×303×88mm  10.重量：4.54Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | IP 网络化监听音箱 | T-7707 产品介绍  适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。同时还可以作为本地广播扩音。    产品特点   1. 专业一体化壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念；十分美观大方。 2. 设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计。 3. 内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。 4. 内置 2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5. 具备 1 路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展 2.4G 无线音频模块， 实现 2.4G 无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6. 内置 2 级优先设置： 7. 网络报警信号优先AUX 和网络背景音乐信号。 8. AUX 优先网络背景音乐信号。   7. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G 等任意网络结构。 | 个 | 1 | ¥1,960.00 | ¥1,960.00 | it c | T-7707 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制， 无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 2. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。     技术参数   1. 网络接口：标准 RJ45 输入 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP，UDP 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16 位 CD 音质 6. 采样率：8KHz～48KHz 7. AUX 输入灵敏度：350mV (非平衡）   8. 频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB  9. 谐波失真：≤1%  10. 信噪比：＞65dB  11. 整机功耗：≤50W  12. 保护电路：过载、短路保护电路  13. 工作环境温度：5℃～40℃  14. 工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露  15. 工作电源：～190V-240V 50Hz-60Hz  16. 尺寸：190 x 180 x 280mm  17. 重量：3Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 16 位电源时序器 | T-6216 产品介绍  为广播系统其它设备提供电源供电，并可结合系统主机进行电源上、断电管理的设备。  产品特点  1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板， 人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。  2.16 路电源输出，每路输出AC 220V(10A)， 电源插口总容量达 6000W。  3.设有电子锁开关，可手动控制 16 个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。  4.16 路电源插座依次间隔 1 秒打开。  5.有 1 路 24V 消防信号输入接口；1 路消防短路报警触发信号输出。  技术参数  1.电源：AC ~220V 50Hz  2.电源功耗：50W  3.尺寸：484×303×88mm  4.重量：5.78Kg | 台 | 1 | ¥2,940.00 | ¥2,940.00 | it c | T-6216 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 |
| 70 | 广播机柜(42U) | G26642 机柜  类型：网络机柜  容量：42U，高度 1166mm，宽度 600mm，深度 600mm | 台 | 1 | ¥4,902.00 | ¥4,902.00 | 图腾 | G26642 | 深圳市图腾通讯  科 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技有限公  司 |  |
| 71 | 远程控制软件 | T-7700SI 软件V2.16 产品介绍：   1. IP 数字广播App 是一款智能广播软件，软硬件结合进行网络技术传输到各个终端设备，播放系统中设有音乐播放、单向呼叫、指定终端发起广播以及录音棚声源采集播放等功能，为音频传播提供智能化解决方案。 2. 满足学校、监狱、办公大楼、会展中心、公园景区、车站、大型商业城等场所的各种广播应用场景。     产品特点：   1. 支持对所有终端在线、离线、当前任务等的详细情况的查看。 2. 可单独对一个终端发起广播、发起对讲。 3. 可自由调节终端音量，调节广播音量、对讲音量。 4. 支持筛选搜索和模糊搜索快速找到目标终端。 5. 播音室可实现将广播服务器音乐（mp3 格式文件）播放到指定终端或多个终端。 6. 录音棚可进行声源采集播放到指定终端。 7. 软件支持在IOS 8.0 以上版本的手机运行，支持在 APP 应用商店下载。 | 套 | 1 | ¥7,844.00 | ¥7,844.00 | it c | T-7700SI 软件V2.16 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 自动寻呼终端设备 | T-7702A 适用于各种呼叫中心、报警中心、值班室、领导办公室、会议室等场合，可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲和监听。  产品特点   1. 桌面式设计，自带 7 英寸 800 x 480 的图形点阵K600+内核65K 色显示的电阻触屏。显示清晰， 触感灵敏。人性化的人机操作界面。 2. 自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到 5m。 3. 采用嵌入式计算机技术和DSP 音频处理技术设计。 4. 内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP 协议，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。 5. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G 等任意网络结构。 6. 支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP 终端之间实现两两双向对讲，延时低于 100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 7. 支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广 播，实现快速链接。 8. 支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒。 9. 支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提 | 台 | 2 | ¥4,902.00 | ¥9,804.00 | it c | T-7702A | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 示音。   1. 支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 2. 内置 2W 全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 3. 一个φ3.5 耳机插座和一个φ3.5MIC 输入插座，匹配市场上 95%的耳机和便携式麦克风。13.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 4. 一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 5. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制， 无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 6. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。技术参数 7. 网络接口：标准RJ45 输入 8. 支持协议：TCP/IP，UDP 9. 音频格式：MP3 10. 采样率：8KHz~48KHz 11. 传输速率：100Mbps 12. 音频模式：16 位 CD 音质 13. 显示屏尺寸：7 英寸   8.屏幕分辨率：800 x 480 像素  9.屏幕类型：65K 色 DGUS 屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 键盘类型：虚拟 QWERTY 键盘 2. 键盘输入方式：触控 3. 内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 4. 总偕波失真：≤1%   14.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB   1. LIEN OUT 频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 2. 信噪比：>65dB 3. PHONE OUT 输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 4. LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 5. LINE OUT 输出阻抗：470Ω 6. LINE IN 输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 7. MIC 输入灵敏度（非平衡）：10mV 8. 短路输入：干接点输入 9. 短路输出：最大 1A/30VDC 干接点   24.工作温度：5℃～40℃   1. 工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 2. 整机功耗：≤6W   27.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A  28.尺寸：200 x 158 x 163 mm  29.净重：1.2Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 网络化播放功放500W | T-77500 安装在各个广播管理区域的弱电间或 分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。    产品特点   1. 标准 19 英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板， 坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2. 工业级 3.4 英寸LCD 显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/ 暂停，操作灵活简单。 3. 设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计。 4. 内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。 5. 内置高保真专业模拟功放，具有 500W 定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。   6.1 路线路（AUX）和 1 路话筒（MIC）输入接口， 具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。  7.1 路 EMC 输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。  8.2 路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。  9.1 路三线制音控强切输出接口，无需强切电  源。 | 台 | 2 | ¥4,412.00 | ¥8,824.00 | it c | T-77500 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持 IP 软件编程预打开功放电源功能。 2. 内置 3 级优先设置：   EMC 为最高优先。  网络报警信号优先MIC,AUX 和网络背景音乐信号。  MIC 优先 AUX 和网络背景音乐信号。  AUX 和网络背景音乐为同级，无任何优先。   1. 支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 2. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G 等任意网络结构。 3. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制， 无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 4. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。16.具有 USB 播放功能，接入 U 盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。     技术参数   1. 网络接口：标准RJ45 输入 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP，UDP |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 音频格式：MP3 2. 音频模式：16 位 CD 音质 3. 采样率：8KHz～48KHz 4. EMC 输入灵敏度：775mV (非平衡） 5. AUX 输入灵敏度：350mV (非平衡） 6. MIC 输入灵敏度：5mV (非平衡） 7. AUX 输出幅度：1000mV 2 路莲花座输出接口 8. AUX 输出阻抗：470Ω 9. 高音提升、衰减：±10dB 10. 低音提升、衰减：±10dB 11. USB 接口：最大支持 16G 内存 U 盘接入 12. 额定功率：500W 13. 整机功耗：750W 14. 待机功耗：＜10W   18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB  19.谐波失真：≤1%   1. 信噪比：＞65dB 2. 输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V 定压输出 3. 保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路   23.工作环境温度：5℃～40℃  24.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露  25.输入电源：~220V 50Hz  26.尺寸：484 x 359 x 132mm  27.重量：18Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 天花喇叭(6W) | T-105A 产品特点：  同轴高音设计，强力弹簧固定，安装方便简洁。技术参数： 1．额定功率（100V）：1.5W,3W,6W  2．额定功率（70V）：0.75W,1.5W,3W  3．阻抗：Com:红:6.7KΩ/绿:3.3KΩ/白:1.7K Ω  4．灵敏度（1W/1M）：94dB  5．频率响应（-10dB）：110-18KHz  6．喇叭单元：5"x1,1.5"x1  7．安装开孔尺寸：170mm  8．尺寸：200x55mm  9．重量：0.8Kg  10．材料：铁质外壳+铝质网罩 | 只 | 80 | ¥176.00 | ¥14,080.00 | it c | T-105A | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 |
| 75 | POE 智能交换机 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H(V3.0) 交换机  交换容量 330Gbps；转发性能 50Mpps  固化 10/100/1000M 以太网端口 24，固化 SFP 非复用口 4 个；配置 2 个千兆光模块  要求所投设备 MAC 地址 16K，ARP 表项 1000 条,FIB 表项 500,  要求所投产品支持防雷等级 8KV  为提升设备适应恶劣环境能力，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备绝缘、防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等性能。  投标产品所有电口均支持POE 和POE+远程供电， POE+同时可供电端口数 12 个，整机 POE 功率输出 370W  支持 IPv4 和 IPv6 的静态路由、RIP/RIPng、 | 台 | 1 | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H(V3.0  ) | 锐捷网络股份有限公司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议  要求所投设备支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的本地、远程镜像；且支持 RSPAN 和 ERSPAN 支持专门针对 CPU 的保护机制，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；  支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的 CPU 负载，从而  保障整个网络的稳定运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 精密空调 | 商宇 HP3210H 空调机组标准配置：  1.主机、2.中文图形微电脑数字控制器、3.电气控制板、4.RS232(IB)或 RS485(IH)接口、5.涡  旋式压缩机、6.室内风机、7.风机调速器、8. 蒸发器、9.空气过滤器、10.电加热器、11.冷凝器、12.干燥过滤器、13.过滤阻塞报警器、14. 膨胀阀、15.压力调节阀、16.电极加湿器 制冷量 1） R22 13.2  总冷量（24℃-50%） Kw 12.5 涡旋式压缩机  标准个数 n.o 1 制冷步数 n.o G1 最大电流 A 2.1  离 心 风 机 ） 数量 n.o 1  风 量 m3/h 3600 送风压力 Pa 75  消 耗 功 率 Kw 0.45 | 套 | 1 | ¥53,932.00 | ¥53,932.00 | 商宇 | HP3210H | 深圳市商宇电子科技有限公司 | 深圳 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蒸汽加湿器  最大蒸汽产量 kg/h 3 最大消耗功率 Kw 2.25 最大消耗电流 A 3.4 电加热器  功 率 Kw 3 级 数 n.o 1 电流 A 6.1  噪 音 等 级 4） D/U 型 dB(A) 55  电 源 380V-50HZ-3F +N+PE  风 冷 冷 凝 器 1） 标准型号 CR 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 不间断电源 | 商 宇 AM3120UH UPS   1. UPS 为三进单出在线式，容量 20KVA，支持现场单进单出和三进单出可调。配置 48 节12V200AH 免维护铅酸蓄电池，蓄电池和 ups 主机为同一品牌。 2. 整流输入电压范围：210VAC~475VAC（三相/ 线电压），输入频率变化范围：45Hz-54Hz，提供最佳的供电质量与负载保护。 3. 输出电压可设置   200V/208V/220V/230V/240VAC。   1. 超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。 2. LCD+LED 的显示方式,LCD 液晶显示面板不小于 2 英寸。 3. 电源效率：正常模式≥91.6%。 4. 超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环 | 套 | 1 | ¥117,670.0  0 | ¥117,670.0  0 | 商宇 | AM3120UH | 深圳市商宇电子科技有限公司 | 深圳 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 境，适应各种燃油发电机接入。   1. 冷启动功能：UPS 系统在没有交流电源输入但蓄电池组一直并联在直流母线的情况下，可直接启动 UPS。 2. 所有电路板均需要采用三防工艺。 3. 电池组节数 16、17、18、19、20 节可选，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 超融合一体机 | Lenovo ThinkAgile WH5900 超融合一体机节点配置：配置 1 台 2 路超融合服务器节点， 支持虚拟化、分布式存储融合部署配置；  1、CPU：2 颗 Intel Xeon Silver 4216 16C 100W 2.1GHz 处理器  2、内存：128GB TruDDR4 2933MHz 内存  3、阵列卡：直通模式阵列卡  4、硬盘： M.2 CV3 128GB SATA 6Gbps 非热插拔固态硬盘+ Intel S4610 480GB 主流 SATA 6Gb 热插拔固态硬盘+4 块 3.5 英寸 4TB 7.2K SATA 6Gb 热插拔 512n 硬盘。  5、网络：6 个 1GE 接口，2 个 10GE 接口含万兆模块。  6、每服务器节点配置 2 个高效率白金电源模块  7、服务：3 年 7\*24 小时原厂技术服务。  9、超融合系统软件基本要求：  支持裸金属架构，全虚拟化和半虚拟化的技术 | 台 | 3 | ¥198,000.0  0 | ¥594,000.0  0 | 联想 | Lenovo ThinkAgile WH5900 超融合一体机 | 联想  （ 北 京） 信 息 技 术 有 限 公 司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国产自主研发品牌  虚拟化软件与云平台软件必须为同一品牌  支持节点级在线扩容，数据自动均衡， 性能线性扩展  提供虚拟机之间隔离保护，任意虚拟机发生故障均不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行， 以保障系统平台的安全性  虚拟机支持物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的 IP 地址、MAC 地址等  提供性能监控功能，对 CPU、内存、网络、磁盘等指标的实时数据统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈  在图形管理界面中提供 IP 资源池管理功能，IP 资源由系统从 IP 资源池统一分配和变更  存储池支持精简备置，支持在线扩容  支持软件定义的分布式存储，支持单台物理服务器上计算存储融合（超融合）的部署模式，数据可配置多副本（两副本/三副本），跨磁盘、跨节点、跨机架放置模式  支持资源池负载均衡功能，根据集群内主机负载状况自动均衡虚拟机的分布  支持动态电源管理，根据策略，当资源池负载较低时，自动将虚拟机集中到某一部分物理机上， 将其他物理机进入休眠状态，达到节能效果；当资源池负载较高时，自动唤醒休眠状态物理机， 将虚拟机均衡分布，保证业务高效运行  10、业务连续性保障： |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支持 High Available 功能 ，当集群中的主机硬件发生故障时，该主机上的虚拟机可以自动在集群内的其它物理机上恢复运行  支持在线的虚拟机迁移功能，可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下，实现虚拟机在集群内或跨集群的不同物理机或存储之间迁移，保障业务连续性  对于开启了 HA 的集群，支持在管理图形界面中查看对应 HA 日志中虚拟机的迁移情况，如迁移触发的时间、完成情况及迁移目标主机  支持管理网络与桌面网络分离，管理网络故障不影响桌面的正常运行  11、服务质量保障：  提供 Network I/O 精细化划分能力，支持精细划分虚拟机级别的 I/O 流量，实现对不同级别的虚拟机 I/O 流量控制  支持资源池计算资源的动态分配，同时支持对虚拟机所拥有的资源进行再分配，保障业务系统的服务水平  12、外设支持：  单根 I/O 虚拟化（SR-IOV）支持，可将 U 盘、加密狗等 USB 设备映射到虚拟机上  支持客户端 USB/ISO 直通  支持直接访问裸设备，可以直接将本地硬盘或者外置逻辑卷(如 FC SAN 和iSCSI)映射给虚拟机使用  13、虚拟机管理：  对于虚拟机开机、关机、重启、删除、 挂起、 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 恢复，控制台等重要操作，可提供“安全确认密码”预防误操作  可以配置虚拟机组，依据策略，设置虚拟机组内的启动顺序及时间间隔  可以设置虚拟机随物理主机自动启动  通过图形界面设置虚拟机 vCPU 和物理 CPU 绑定支持内存配置调整，可以设置内存模式为共享、专享、自定义等多种模式  支持热添加 CPU 和内存功能，在不对用户造成中断的情况下，根据需要为虚拟机部署更多 CPU 和内存  支持虚拟机的导入导出功能14、用户管理：  平台支持 AD 域用户联动，可通过添加 AD 域相关信息，添加 AD 域账号，登录时实现 AD 域权限认证  支持对角色的数据权限、操作权限进行划分，不同角色可对应不同的数据查看权限及资源操作权限  支持用户添加自定义角色，自定义角色的权限及名称  可对用户设定登录口令卡，登录时对账号、密码及对应口令卡双重校验  15、平台管理：  支持 ios 或安卓移动客户端的管理方式对资源进行图形化管理  提供资源池、物理机、虚拟机、存储池资源报表  以及操作日志报表功能，并支持 Excel 导出功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16、平台安全性：  提供无代理杀毒接口，可与国产主流杀毒产品无缝对接，形成虚拟化平台的应用安全防护解决方案  提供虚拟化平台内部防 DDOS 攻击，通过虚拟化层实现，无需额外借助硬件设备，确保虚拟化平台健壮性  提供虚拟化层的文件安全防护，删除系统关键文件后可自动还原，确保虚拟化平台的健壮性 17、容量指标要求：  单台物理机可以支持 1024 个虚拟机物理机内存支持 16TB  每台物理服务器可以支持到 512 个核心每台虚拟机可以支持 128 个VCPU  每台虚拟机可以支持 6TB 内存  每台虚拟机可以支持到 32TB 的存储容量  多台物理机可以实现虚拟化集群，一个集群内的物理机数量≥32 台  18、开放性及兼容性：  支持现有市场上主要服务器厂商的主流 x86 服务器。  兼容现有市场上主流的操作系统，包括 Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Redhat Linux、Suse Linux 等， 同时至少支持中标麒麟、普华等国产操作系统的一种  支持多种虚拟化平台软件，至少包含 VMware、  PowerVM 等市场上主流的虚拟化软件（提 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支持 VMware 虚拟机资源（池）的生命周期管理， 包括创建、配置、删除和查询等，支持 VMware 的高级功能的配置，如 DRS、vMotion 和 HA 的配置  支持 PowerVM 虚拟化虚拟机管理：支持 PowerVM 虚拟机的基本操作，如开关机、控制台、挂载ISO、在线调整 CPU 和内存资源等操作；同时可通过模板、ISO 库快速部署虚拟机，支持 vSCSI 和 NPIV 两种虚拟机存储连接方式，支持 SSP 功能  19、可靠性要求：  可智能判断和自动隔离对系统功能/性能产生较大影响或波动的故障节点  支持读取数据时自动修复损坏数据的在线读修复机制  支持硬盘故障检测和在线修复功能支持慢盘检测及处理机制  支持数据自愈功能，每 TB 数据恢复时间小于 30 分钟  支持对数据恢复过程进行自适应流控，智能控制数据恢复操作对业务的影响  支持数据多副本一致性检测和自动修复支持磁盘/Cache 盘热插拔功能  20、硬件监控：  支持仪表盘形式显示存储空间使用概况支持实时显示系统 IOPS/MBPS  支持存储池访问权限控制，隔离未授权客户机对  存储池的访问 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支持实时查看服务器节点运行状态  支持服务器硬件监控，实时显示 CPU、内存、磁盘的使用情况，出现故障时可通过邮件和短信告知管理员  支持硬盘定位灯功能，通过界面对硬盘进行定位支持告警查看与自动/人工恢复  支持一键式收集日志，方便远程系统维护  支持操作系统盘故障恢复，故障恢复后，数据盘上数据可继续使用，减少数据恢复时间  21、资源监控：  通过云服务中心界面可以监控客户已有的 IT 基础资源，包括内存、存储等信息，私有资源的虚拟机，包括 cpu 使用率，内存使用率，网络的使用速率等  云主机运行状态监控,包括 cpu 使用率，公网网络入流量，公网网络出流量等  22、调度任务：  对虚拟机进行操作管理，包括开机、关机、重启、挂起、恢复、重命名、调整配置、删除等功能。提供查看列表、查看详情、查看虚拟机的操作日志详情  23、私有资源管理：  提供统一资源管理功能，超级管理员可直接创建虚拟资源。可管理的资源包括虚拟机、磁盘、快照  提供模板管理，包括对常用模板导入、删除、使用模板创建虚拟机等操作  提供在线模板库，可方便快捷地导入官方平台的 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在线模板  24、公有资源管理：  提供通过绑定阿里云账号，统一管理阿里云账号下的云主机，包括对虚拟机的开机、关机、重启、资源调整、重命名、删除等操作，磁盘支持扩展， 挂载和卸载（已提供截图证明）  25、告警设置：  提供告警信息提示，未处理的告警信息会一直以数字的方式红色提示直到全部已处理  告警信息提供批量处理，等级过滤，处理状态的条件筛选查看  支持通过查看告警短信发送记录，续费申请 支持通过云服务中心管理界面、短信、邮件的方式发送告警通知  26、自动升级：支持通过自动检测云服务中心系  统升级，可一键完成升级过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 服务器机柜 | 类型：网络服务器机柜  容量：42U 高度：1999mm 宽度：600mm 深度： 1000mm | 台 | 2 | ¥8,532.00 | ¥17,064.00 | 图腾 | G36042 | 深圳市图腾通讯科技有限  公 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 司 |  |
| 80 | 网络机柜 | 类型：网络机柜  容量：42U，高度 1166mm，宽度 600mm，深度 600mm | 台 | 2 | ¥4,900.00 | ¥9,800.00 | 图腾 | G26642 | 深圳市图腾通讯科技有限公  司 | 中国 |
| 81 | 核心交换机 | RG-S7805C 交换容量 19Tpps，包转发性能2,880Mpps  N:1 虚拟化：可将 2 台物理设备虚拟化为 1 台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合.  满足 USB 接口，满足业界通用的 U 盘作为存储介质扩展  支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持 SPAN、RSPAN 远程镜像，支持 VLAN 的镜像。支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议  要求所投产品支持防雷等级 6KV，。 | 台 | 1 | ¥58,835.00 | ¥58,835.00 | 锐捷 | RG-S7805C | 锐捷网络股份有限公司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配置：24 个千兆电口；24 个千兆光口；4 个万兆光口；冗余引擎；冗余电源；2 个堆叠线缆包  含万兆光模块。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 万兆交换机 | RG-S6120-20XS4VS2QXS 支持并实配 10G/1G  接口数≥20，25G/10G 接口数量≥4，40G 接口数  ≥2，整机可扩展支持 10G 接口数≥32  支持可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道；配置单电源；冗余风扇  交换容量≥2.56T；包转发率≥570Mpps  支 持 RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能RSPAN，支持聚合链路的镜像  支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快 50ms 级故障链路收敛。已提供官网截图为准。  支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往CPU 处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。已提供官网截图为准。  支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的 CPU 负载，从而保障整个网络的稳定运行。  与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 | ¥29,420.00 | ¥29,420.00 | 锐捷 | RG-S6120-20XS4VS2QXS | 锐捷网络股份有限公司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 汇聚交换机 | RG-S2910-48GT4XS-E 交换容量 330Gbps；转发性能 130Mpps  固化 10/100/1000M 以太网端口 48，固化 1G/10G SFP+万兆光接口 4 个；整机最大可用千兆口 48， 最大可用万兆口 4。  为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合 GB-T2423.51 标准  支持 IPv4 和 IPv6 的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议  要求所投设备支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的本地、远程镜像；且支持 RSPAN 和 ERSPAN 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的 CPU 负载，从而保障整个网络的稳定运行。  求所投产品支持 openflow 1.3 协议。  与核心交换机同一品牌。 | 台 | 6 | ¥7,845.00 | ¥47,070.00 | 锐捷 | RG-S2910-48GT4XS-E | 锐捷网络股份有限公司 | 北京 |
| 84 | 防火墙设备 | RG-WALL 1600-S3700 防火墙 参数  为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，设备采用非 X86 架构对各项安全功能进行加速优化处理。  固化千兆电口数量 14 个；千兆光口数量 2 个； 为保障接口稳定性，接口是固化接口，而非板卡接口。  设备最大吞吐量 3Gbps；  设备最大 IPS 吞吐量 1.4Gbps； 最大并发连接数 130 万； | 套 | 1 | ¥147,090.0  0 | ¥147,090.0  0 | 锐捷 | RG-WALL 1600-S3700 | 锐捷网络股份有限公  司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每秒新建连接数 3 万； IPSEC VPN 吞吐量 2Gbps；  IPSEC VPN 隧道数 500，配置 500 个VPN 授权； SSL VPN 并发用户数 100，配置 100 个 VPN 授权； "  要求支持虚拟防火墙，且每个虚拟防火墙独立管理；  为保障不同业务不同安全策略，要求支持每个虚拟防火墙能进行路由表、策略、VPN 等设置；能够在虚拟系统中应用所有安全特性。  支持状态检测、包过滤、深度应用层检测； 支持 SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND 攻击、Smurf 攻击、Fraggle 攻击、Winnuke 等攻击防护；  为保障语音系统效果，支持 VoIP 防护，可基于SIP 与 SCCP 协议防护，可限制 SIP 的注册请求， 可限制 SCCP 的呼叫建立。  入侵检测特征库 5000 种，  支持 HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP、IM、HTTPS、  IMAPS、POP3S、SMTPS 协议病毒过滤，已提供界面截图  要求支持文件指纹识别、文件水印检测，已要求提供功能截图  支持 Web 分类和Web 页面过滤，已要求 URL 数量  ≥2.5 亿个  支持僵尸主机、C&C 客户端检测功能，已要求提供功能截图  支持 0-day 恶意软件变种、可疑文件等 APT 高级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续威胁的统计功能，  配置 3 年病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务授权  与核心交换机同一品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 链路负载均衡 | RG-EG3250 支持固化千兆电口 8 个，固化千兆  光口 1 个，固化万兆光口 1 个  标准 1U 机箱，多核非 X86 架构，支持 1 个硬盘， 硬盘容量 1T  为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽、负载等多种方式。  支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路。  支持正向 DNS 代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的 DNS 服务器地址管理。  支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择。  支持智能 DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问。  为方便用户远程接入，设备支持 SSL VPN，并配置 300 个免费SSL VPN 接入授权。  支持 IPSec VPN，配置 3000 路免费 Ipsec VPN 接入授权。  所投产品 URL 数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、QQ 插件库支持至少 10 年免费升级。已提供原厂声明文件并加盖公章或投标专用  章。 | 套 | 1 | ¥117,675.0  0 | ¥117,675.0  0 | 锐捷 | RG-EG3250 | 锐捷网络股份有限公司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 与核心交换机同一品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | SSL-VPN | 为保证运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非 X86 架构对各项安全功能进行加速优化处理。RG-WALL 1600-S3200 固化千兆电口数量 10 个； 为保障接口稳定性，接口为是固化接口，而非板卡接口。  IPSEC VPN 吞吐量 2Gbps；  IPSEC VPN 隧道数 500，配置 500 个VPN 授权； SSL VPN 并发用户数 100，配置 100 个 VPN 授权； "  支持路由模式、透明（网桥模式）、混合模式支持状态检测、包过滤、深度应用层检测； 支持 SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND 攻击、Smurf 攻击、Fraggle 攻击、Winnuke 等攻击防护；  支持 SSL 深度检测功能  与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 | ¥83,350.00 | ¥83,350.00 | 锐捷 | RG-WALL 1600-S3200 | 锐捷网络股份有限公司 | 北京 |
| 87 | 上网行为管理设备 | RG-UAC 6000-E50 整机最少支持 6 个千兆电口和1 个扩展卡槽，最多支持 14 个千兆接口；已配  置 3 年特征库授权。具有 1T 的硬盘存储  设备最大吞吐量 2.5Gbps；设备最大适用带宽500Mbps；最大支持并发连接数 100 万；每秒新建连接数 20000/秒  支持单点登录的类型包括:AD SSO、PPPOE SSO、  WEB SSO | 台 | 1 | ¥147,089.0  0 | ¥147,089.0  0 | 锐捷 | RG-UAC 6000-E50 | 锐捷网络股份有限  公 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 微信连 Wi-Fi 认证后上网，可以跳转到指定网站。微信认证可以获取手机号码，达到实名认证目的。  用户可以自助申请上网临时账号，账号可以通过邮件、短信发送给用户，输入该账号密码即可完成认证上网。  支持基于状态监测的防火墙，不仅保障网关设备安全，还能保护组织内网安全。  可以识别无线终端接入设备，并进行允计或拒绝上网策略，包括 IOS、 Android、 IPAD 设备。可检测出内网用户私接无线路由器、360WiFi 等设备的共享上网行为，进行告警及阻断。  可将应用流量划分为 高、中、低等共三个优先级，优先级越高的流量，优先传送。  支持流量父子通道技术，支持多级通道； 支持基于线路的流控、基于应用的流控、基于  URL 的流控、基于 IP 的流控、基于用户组的流控、基于时间段的流控、基于单个用户的流控限制指定的应用一天内可以使用的流量总额或使用时长。  预分类的海量 URL 地址库；支持手工添加新的URL 地址和分类。  支持非标准端口 URL 管理、引擎搜索关键字过滤、https 网页识别、关键字过滤、HTTP 文件传输过滤等  支持基于加密邮件过滤、邮件发件人的过滤、邮  件关键字过滤、附件类型过滤、附件大小过滤、附件内容过滤，支持 WebMail 邮件和客户端邮件 |  |  |  |  |  |  | 司 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 过滤  可识别 FTP、HTTP 网页的文件上传和文件下载， 并对文件的上传和下载进行过滤；同时支持非标准的 FTP 行为的识别过滤  记录 QQ 登入信息、聊天内容及文件传输记录。将每个用户的 QQ 即时通讯工具的登入记录、聊天记录、或文件传输记录分项统计并显示。聊天记录的显示完全模拟即时通讯软件的聊天记录 框的样式。已提供截图  将每个用户收发的邮件详细记录并显示。邮件信息包括：邮件收发者、主题、正文、附件及大小、日期等信息。若用户使用了多个邮件账户，每个账户将分别显示其收发邮件的信息。完全模拟了FoxMail 客户端的显示方式。  将每个用户的网购、微博、博客、论坛、邮箱、视频网站、社交娱乐、即时通讯等等账号登陆分项记录。  将每个用户的 http 上传、即时通讯上传、FTP 上传和下载文件、EMAIL 发送文件分项统计和记录。  与核心交换机同一品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 日志审计 | RG-RCP 1.0 日志审计  处理器 Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3, 内存 8G DDR3UDIMM 带 ECC 校验功能，速率支持1600；网口 10/100/1000 以太网电口，MAC 地址连续；硬盘 2TB 7200 转 SATAIII 3.5 inch 企业级硬盘  支持用户画像，即用户信息标签化，通过收集用户的网页访问数据和 APP 访问数据生成对应的用户兴趣标签  支持审计设备 IP、用户IP、用户名、发件人、收件人、邮件主题、邮件大小、访问时间、附件。审计日志内容可包括时间戳、网关设备名称、用户名、BBS 地址、贴子标题、贴子正文。  用户网络行为的 7 元组（NAT 前源 IP、NAT 前源端口、NAT 后源 IP、NAT 后源端口、NAT 后目的IP、NAT 后目的端口、时间戳）等条目做为条件进行查询。  通过选择[自定义时间] + BBS 主题 + URL 地址， 快速的检索到某个帖子/微博/博客的主题或者 链接地址的发布者实名信息。  支持审计设备 IP 源 IP 用户名 URL 地址 URL 分类 访问时间。  支持设备 24 小时流量趋势图展示；支持 24 小时用户流量 TOP10 排行；支持设备、源 IP、应用的总流量、流量趋势图、流量明细的查询。  与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 | ¥88,253.00 | ¥88,253.00 | 锐捷 | RG-RCP 1.0 | 锐捷网络股份有限公司 | 北京 |
| 89 | 机房消防 | 1.含机房防雷、接地、自动报警、专用装修等 | 项 | 1 | ¥197,000.0  0 | ¥197,000.0  0 | 定  制 | 定制 | 深  圳 | 深  圳 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市金证科技股份有限公  司 |  |
| 90 | 电脑 | 启天 M425-D166  机型：商用分体式台式机，机箱体积≤16L 主板：Intel 300 系列及以上商用芯片组； CPU：Intel I5-8500 或以上处理器；  内存：8GB DDR4 内存； 硬盘：1TB SATA 硬盘； 显卡：集成显卡；  网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡；  显示器：≥21.5 寸LED 显示器，具备低蓝光护眼功能，提供中文版检测报告；  键盘、鼠标：USB 键鼠套装； 电源：≤180W 节能电源；  接口：前置 USB 接口≥4 个（至少 2 个USB 3.1 Gen2 接口）、2 个PS/2 接口、串口≥1、HDMI  ≥1；  操作系统：原厂预装 Windows 10 操作系统； 服务：主机三年质保，第二自然日上门，已提供 | 台 | 20 | ¥4,400.00 | ¥88,000.00 | 联想 | 启天 M425-D166 | 联想  （ 北 京） 信 息 技 术 有 限 公 司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产厂商售后服务承诺函； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 笔记本电脑 | 昭阳 E43 处理器：英特尔第八代 I5-8250U 处理器  内存：8G DDR4 2400MHz 内存，预留扩展内存槽位  硬盘：1T SATA 硬盘  显示屏：14” FHD 防眩光液晶显示屏，屏幕可180 度平放；  显卡：配置 2G 独立显卡，支持双显卡切换网卡：802.11 AC 无线网卡  键盘：防泼溅键盘  摄像头：720P 高清摄像头，配置摄像头滑动盖板，保护个人隐私安全  定位设备：多点触控板  接口：3 个 USB、2 个USB Type-C、HDMI、VGA 接口、耳麦二合一接口、RJ45 网口、读卡器； 电池：内置 30WHr 以上电池  操作系统：预装 Windows 10 正版操作系统 | 台 | 5 | ¥4,900.00 | ¥24,500.00 | 联想 | 昭阳 E43 | 联想  （ 北 京） 信 息 技 术 有 限 公 司 | 北京 |
| 92 | A4 打印机 | 联想 M7216   1. 产品类型：黑白激光多功能一体机（打印/复印/扫描） 2. 最大处理幅面:A4   3.速度：≥18 页/秒 分辩率 600\*600 | 台 | 4 | ¥1,765.00 | ¥7,060.00 | 联想 | M7216 | 联想  （ 北 京） 信 息 技 术  有 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限公  司 |  |
| 93 | A3 黑白打印复印一体机 | 富士施乐 S2110NDA   1. 复印/打印/扫描一体机 2. 支持最大幅面A3 3. 支持网络打印； | 台 | 2 | ¥5,880.00 | ¥11,760.00 | 富士施乐 | S2110NDA | 富士施乐实业发展 (中  国) 有限公  司 | 上海 |
| 94 | A3 彩色打机机 | 富士施乐 C2265CPS   1. 彩色数码复合机（打印/复印/扫描） 2. 标配自动双面，打印速度黑彩同速(A4，正常模式 25 页/分钟），首页输出时间 ：≤9.7 秒， 打印分辨率黑白(最佳模式)：高达 1200x1200dpi | 台 | 1 | ¥29,500.00 | ¥29,500.00 | 富士施乐 | C2265CPS | 富士施乐实业发展 (中  国)  有 | 上海 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限公  司 |  |
| 95 | 数码照相机 | 佳 能 IXUS 285 HS 1.数码相机  2.有效像素：2020 万   1. 传感器类型：CMOS 2. 传感器尺寸：1/2.3 英寸 3. 液晶屏尺寸：3.0 英寸 | 套 | 1 | ¥3,900.00 | ¥3,900.00 | 佳能 | IXUS 285 HS | 佳能  （ 中 国） 有 限 公  司 | 中国 |
| 96 | 碎纸机 | 得力 9918  1.单入口碎纸机可碎光盘信用卡；  2.碎纸量≥20 张；   1. 碎纸效果 4\*34mm;碎纸宽度 225mm 2. 保密等级为最高级 4 级 | 台 | 4 | ¥785.00 | ¥3,140.00 | 得力 | 9918 | 得力集团有限公  司 | 宁波 |
| 97 | 保险柜 | 得力 33123  1.外观高度：61~80cm  2.解锁方式：密码  3.重量：50-100kg   1. 箱体门板厚度：6~8mm 2. 锁具类型：电子密码锁 3. 箱体钢板厚度：4mm | 个 | 2 | ¥1,470.00 | ¥2,940.00 | 得力 | 33123 | 得力集团有限公  司 | 宁波 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 扫描仪 | 成者 ET18U  扫描介质：书籍、文件、画作等感应器类型：高清 CMOS  像素：1800 万  分辨率：4896\*3672  扫描幅面：单页文件≤A3;已装订书籍≤A4  输出格式： JPG、PDF、双层 PDF、Word、Excel、TIFF | 套 | 1 | ¥3,040.00 | ¥3,040.00 | 成者 | ET18U | 大连成者科技有限公  司 | 大连 |
| 99 | 投影机 1 | 爱普生 CB-X41  1、投影系统：3LCD  2、亮度：≥3600 流明 色彩亮度：≥3600 流明  3、物理分辨率：≥1024×768（4：3）  4、分辨率：≥12000:1 | 台 | 1 | ¥6,375.00 | ¥6,375.00 | 爱普生 | CB-X41 | 爱普生  （ 中 国） 有 限 公  司 | 北京 |
| 10  0 | 投影机 2 | 明基 MH733  产品类型：商务投影机投影机特性：3D  投影技术：DLP  亮度：≤5000 流明对比度：6000:1  标准分辨率：1920\*1080 | 台 | 1 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | 明基 | MH733 | 明基智能科技  （ | 上海 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上 海） 有 限 公  司 |  |
| 10  1 | 幕布 | 艾瑞尔 120 寸 4:3 电动幕布 | 套 | 1 | ¥1,200.00 | ¥1,200.00 | 艾瑞尔 | 120 英寸 4:3 白塑 | 上海森童网络科技有限公  司 | 上海 |
| 10  2 | 幕布 | 艾瑞尔 150 寸 16:9 电动幕布 | 套 | 1 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | 艾瑞尔 | 150 英寸 16:9 白塑 | 上海森童网络科技有  限 | 上海 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公  司 |  |
| 10  3 | 书法临摹台 | 华文合众 HW-DCTS V2.0  一、交互式数字临摹台系统：   1. 一体化设计，无需外接任何辅助主机系统，基于 iOS 或者Android 系统，方便后续远程升级。高清临摹：支持学生用宣纸、毛笔传统的方式进行高清临摹。 2. 支持拍照功能，以电子版形式保存，并上传到云平台；   二、书法桌 1.实木结构；  2.全部卯榫结构；   1. 古典书桌设计，烤漆处理； 2. 配套实木方凳 1 个。三、配套使用包   笔搁 1 个；  专利带盖墨盒 1 个；  盒装毛笔 1 只；  镇尺 1 对；  宣纸 1 包/100 张。 | 台 | 1 | ¥73,500.00 | ¥73,500.00 | 华文众合 | HW-DCTS V2.0 | 北京华文众合科技有限公司 | 北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10  4 | 六层钢木书架（7 组型） | 1.核心产品尺寸：7000\*450\*2200   1. 双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm,槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心 15mm，调节孔尺寸 4\*30mm， 孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度 23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG， 满负载 24 小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为 R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。挂板 1.2 ㎜， 顶板 1.0 ㎜，档板 1.0mm，底架 1.5mm。 2. 钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度 20um、硬度达到 H 级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 3. 架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG， 全负载 24 小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾倒现象。 4. 木质部分:   a.木护板采用 20mm 橡胶木侧板，油漆颜色为原 | 组 | 7 | ¥1,765.00 | ¥12,355.00 | 鸿昇缘 | HSY-G1 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。   1. 侧护板外立面两侧安装标签框，标签框材质为透明亚克力材质，装填 A4 大小标签,横向安装， 并可按采购方提供图案丝印或木质 LOGO。 2. 木质护板部分在使用中，出现开裂，乙方三天之内响应落实维修工作，如无法维修，乙方必须免费给予更换。 3. 油漆:采用优质环保漆，密闭涂饰，五底三面里外无死角刷漆工艺。颜色样式均按需方要求制作。符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/，游离甲醛含量≦20mg，甲醛含量达到 E0 级标准，油漆表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，确保油漆表面平整均衡。 4. 热熔胶:采用达到 GB18583-2008 国家标准的产品。   6.五金配件:采用知名品牌优质五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10  5 | 六层钢木书架（6 组型） | 1.核心产品尺寸：6000\*450\*2200   1. 双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm,槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心 15mm，调节孔尺寸 4\*30mm， 孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度 23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG， 满负载 24 小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为 R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。挂板 1.2 ㎜， 顶板 1.0 ㎜，档板 1.0mm，底架 1.5mm。 2. 钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度 20um、硬度达到 H 级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 3. 架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG， 全负载 24 小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾倒现象。 4. 木质部分:   a.木护板采用 20mm 橡胶木侧板，油漆颜色为原 | 组 | 126 | ¥1,765.00 | ¥222,390.0  0 | 鸿昇缘 | HSY-G1 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。   1. 侧护板外立面两侧安装标签框，标签框材质为透明亚克力材质，装填 A4 大小标签,横向安装， 并可按采购方提供图案丝印或木质 LOGO。 2. 木质护板部分在使用中，出现开裂，乙方三天之内响应落实维修工作，如无法维修，乙方必须免费给予更换。 3. 油漆:采用优质环保漆，密闭涂饰，五底三面里外无死角刷漆工艺。颜色样式均按需方要求制作。符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/，游离甲醛含量≦20mg，甲醛含量达到 E0 级标准，油漆表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，确保油漆表面平整均衡。 4. 热熔胶:采用达到 GB18583-2008 国家标准的产品。   6.五金配件:采用知名品牌优质五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10  6 | 六层钢木书架（5 组型） | 1.核心产品尺寸：5000\*450\*2200  2..双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm,槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心 15mm，调节孔尺寸 4\*30mm， 孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度 23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG， 满负载 24 小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为 R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。挂板 1.2 ㎜， 顶板 1.0 ㎜，档板 1.0mm，底架 1.5mm。   1. 钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度 20um、硬度达到 H 级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 2. 架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG， 全负载 24 小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾倒现象。 3. 木质部分:   a.木护板采用 20mm 橡胶木侧板，油漆颜色为原 | 组 | 5 | ¥1,765.00 | ¥8,825.00 | 鸿昇缘 | HSY-G1 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。   1. 侧护板外立面两侧安装标签框，标签框材质为透明亚克力材质，装填 A4 大小标签,横向安装， 并可按采购方提供图案丝印或木质 LOGO。 2. 木质护板部分在使用中，出现开裂，乙方三天之内响应落实维修工作，如无法维修，乙方必须免费给予更换。 3. 油漆:采用优质环保漆，密闭涂饰，五底三面里外无死角刷漆工艺。颜色样式均按需方要求制作。符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/，游离甲醛含量≦20mg，甲醛含量达到 E0 级标准，油漆表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，确保油漆表面平整均衡。 4. 热熔胶:采用达到 GB18583-2008 国家标准的产品。   6.五金配件:采用知名品牌优质五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10  7 | 四层钢木书架（5 组型） | 1.核心产品尺寸：5000\*450\*1500   1. 双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm,槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心 15mm，调节孔尺寸 4\*30mm， 孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度 23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG， 满负载 24 小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为 R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。挂板 1.2 ㎜， 顶板 1.0 ㎜，档板 1.0mm，底架 1.5mm。 2. 钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度 20um、硬度达到 H 级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 3. 架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG， 全负载 24 小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾倒现象。 4. 木质部分:   a.木护板采用 20mm 橡胶木侧板，油漆颜色为原 | 组 | 20 | ¥1,667.00 | ¥33,340.00 | 鸿昇缘 | HSY-G1 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。   1. 侧护板外立面两侧安装标签框，标签框材质为透明亚克力材质，装填 A4 大小标签,横向安装， 并可按采购方提供图案丝印或木质 LOGO。 2. 木质护板部分在使用中，出现开裂，乙方三天之内响应落实维修工作，如无法维修，乙方必须免费给予更换。 3. 油漆:采用优质环保漆，密闭涂饰，五底三面里外无死角刷漆工艺。颜色样式均按需方要求制作。符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/，游离甲醛含量≦20mg，甲醛含量达到 E0 级标准，油漆表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，确保油漆表面平整均衡。 4. 热熔胶:采用达到 GB18583-2008 国家标准的产品。   6.五金配件:采用知名品牌优质五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10  8 | 六层钢木书架（4 组型） | 1.核心产品尺寸：4000\*450\*2200   1. 双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm,槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心 15mm，调节孔尺寸 4\*30mm， 孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度 23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG， 满负载 24 小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为 R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。挂板 1.2 ㎜， 顶板 1.0 ㎜，档板 1.0mm，底架 1.5mm。 2. 钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度 20um、硬度达到 H 级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 3. 架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG， 全负载 24 小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾倒现象。 4. 木质部分:   a.木护板采用 20mm 橡胶木侧板，油漆颜色为原 | 组 | 96 | ¥1,765.00 | ¥169,440.0  0 | 鸿昇缘 | HSY-G1 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。   1. 侧护板外立面两侧安装标签框，标签框材质为透明亚克力材质，装填 A4 大小标签,横向安装， 并可按采购方提供图案丝印或木质 LOGO。 2. 木质护板部分在使用中，出现开裂，乙方三天之内响应落实维修工作，如无法维修，乙方必须免费给予更换。 3. 油漆:采用优质环保漆，密闭涂饰，五底三面里外无死角刷漆工艺。颜色样式均按需方要求制作。符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/，游离甲醛含量≦20mg，甲醛含量达到 E0 级标准，油漆表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，确保油漆表面平整均衡。 4. 热熔胶:采用达到 GB18583-2008 国家标准的产品。   6.五金配件:采用知名品牌优质五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10  9 | 六层钢木书架（3 组型） | 1.核心产品尺寸：3000\*450\*2200  2 双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm,槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心 15mm，调节孔尺寸 4\*30mm， 孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度 23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG， 满负载 24 小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为 R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。挂板 1.2 ㎜， 顶板 1.0 ㎜，档板 1.0mm，底架 1.5mm。   1. 钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度 20um、硬度达到 H 级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 2. 架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG， 全负载 24 小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾倒现象。 3. 木质部分:   a.木护板采用 20mm 橡胶木侧板，油漆颜色为原 | 组 | 18 | ¥1,765.00 | ¥31,770.00 | 鸿昇缘 | HSY-G1 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。   1. 侧护板外立面两侧安装标签框，标签框材质为透明亚克力材质，装填 A4 大小标签,横向安装， 并可按采购方提供图案丝印或木质 LOGO。 2. 木质护板部分在使用中，出现开裂，乙方三天之内响应落实维修工作，如无法维修，乙方必须免费给予更换。 3. 油漆:采用优质环保漆，密闭涂饰，五底三面里外无死角刷漆工艺。颜色样式均按需方要求制作。符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/，游离甲醛含量≦20mg，甲醛含量达到 E0 级标准，油漆表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，确保油漆表面平整均衡。 4. 热熔胶:采用达到 GB18583-2008 国家标准的产品。   6.五金配件:采用知名品牌优质五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11  0 | 六层钢木书架（2 组型） | 1.核心产品尺寸：2000\*450\*2200  2 双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm,槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心 15mm，调节孔尺寸 4\*30mm， 孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度 23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG， 满负载 24 小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为 R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。挂板 1.2 ㎜， 顶板 1.0 ㎜，档板 1.0mm，底架 1.5mm。   1. 钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度 20um、硬度达到 H 级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 2. 架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG， 全负载 24 小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾倒现象。 3. 木质部分:   a.木护板采用 20mm 橡胶木侧板，油漆颜色为原 | 组 | 2 | ¥2,549.00 | ¥5,098.00 | 鸿昇缘 | HSY-G1 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。   1. 侧护板外立面两侧安装标签框，标签框材质为透明亚克力材质，装填 A4 大小标签,横向安装， 并可按采购方提供图案丝印或木质 LOGO。 2. 木质护板部分在使用中，出现开裂，乙方三天之内响应落实维修工作，如无法维修，乙方必须免费给予更换。 3. 油漆:采用优质环保漆，密闭涂饰，五底三面里外无死角刷漆工艺。颜色样式均按需方要求制作。符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/，游离甲醛含量≦20mg，甲醛含量达到 E0 级标准，油漆表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，确保油漆表面平整均衡。 4. 热熔胶:采用达到 GB18583-2008 国家标准的产品。   6.五金配件:采用知名品牌优质五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11  1 | 六层钢木书架（1 组型） | 1.核心产品尺寸：1000\*450\*2200  2 双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm,槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心 15mm，调节孔尺寸 4\*30mm， 孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度 23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG， 满负载 24 小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为 R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。挂板 1.2 ㎜， 顶板 1.0 ㎜，档板 1.0mm，底架 1.5mm。   1. 钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度 20um、硬度达到 H 级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 2. 架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG， 全负载 24 小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾倒现象。 3. 木质部分:   a.木护板采用 20mm 橡胶木侧板，油漆颜色为原 | 组 | 1 | ¥1,765.00 | ¥1,765.00 | 鸿昇缘 | HSY-G1 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。   1. 侧护板外立面两侧安装标签框，标签框材质为透明亚克力材质，装填 A4 大小标签,横向安装， 并可按采购方提供图案丝印或木质 LOGO。 2. 木质护板部分在使用中，出现开裂，乙方三天之内响应落实维修工作，如无法维修，乙方必须免费给予更换。 3. 油漆:采用优质环保漆，密闭涂饰，五底三面里外无死角刷漆工艺。颜色样式均按需方要求制作。符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/，游离甲醛含量≦20mg，甲醛含量达到 E0 级标准，油漆表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，确保油漆表面平整均衡。 4. 热熔胶:采用达到 GB18583-2008 国家标准的产品。   6.五金配件:采用知名品牌优质五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  2 | 定制沙发 | 1、尺寸：直径：2400  2、面材：优质环保麻绒，耐磨性强、透气性好， 耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为 0。  3、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³， 回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。  4、框架：实木为基材的内架，经防虫、防腐、  特殊干燥处理；打底采用优质弹簧+尼龙绷带， | 组 | 2 | ¥11,767.00 | ¥23,534.00 | 鸿昇缘 | HSY-G46 | 江西鸿昇家具  有 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拉伸强度高，长期使用不变形。  5、沙发脚：钢制沙发脚，隧道式静电喷涂工艺， 十道防锈前处理。 |  |  |  |  |  |  | 限公司 |  |
| 11  3 | 定制三角阅读桌  （一桌六椅） | 1、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 2、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 3、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  4、钢架：钢制脚架，隧道式静电喷涂工艺，十道防锈前处理，经过抗盐雾测试无锈点。  5、其它：桌下含板式固定柜，可隐藏式上线，  桌面翻盖走线槽，可装标准 86 面板。 | 套 | 1 | ¥7,060.00 | ¥7,060.00 | 鸿昇缘 | HSY-G117 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |
| 11  4 | 扇形阅读沙发（9 件套） | 1、面材：优质环保麻绒，耐磨性强、透气性好， 耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为 0。  2、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³， 回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。  3、框架：东北落叶松为基材的内架，经防虫、防腐、特殊干燥处理；打底采用优质弹簧+尼龙绷带，拉伸强度高，长期使用不变形。  4、沙发脚：钢制沙发脚，隧道式静电喷涂工艺， 十道防锈前处理。 | 套 | 4 | ¥15,885.00 | ¥63,540.00 | 鸿昇缘 | HSY-G11 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11  5 | 电子阅览桌 | 1、电子阅览桌：600\*1000  2、框架：屏厚度≥40mm，内设有过线孔，线路容量大，可装标准 86 插座面板，保证不露明线， 预留插座孔位方便用电；收边采用铝合金，倒圆角，防撞伤，表面经阳极氧化或喷涂处理，美观时尚，耐磨、耐腐蚀。屏风下方配 ABS 工程塑料高度调整脚，可吸收地面不平。 3、面板：共用屏桌上部分采用整块板式面板， 桌面以下采用板式面板。侧屏桌面以上采用磨砂玻璃+麻绒分两级，桌下采用板式面板。优质环保麻绒，耐磨性强、透气性好，耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为 0。  4、桌板及板式面板：采用优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥1700N；经防虫、防潮、防腐处理， 强度高、不变形。 5、其它：每个位置含优质键盘架、钢制主机托  各 1 个。 | 张 | 24 | ¥1,372.00 | ¥32,928.00 | 鸿昇缘 | HSY-G12 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |
| 11  6 | 办公桌 | 1、办公桌尺寸：600\*1500  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  5、钢架：钢制脚架，隧道式静电喷涂工艺，十 | 张 | 4 | ¥3,530.00 | ¥14,120.00 | 鸿昇缘 | HSY-G13 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 道防锈前处理，经过抗盐雾测试无锈点。  6、其它：桌下含板式固定柜，可隐藏式上线， 桌面翻盖走线槽，可装标准 86 面板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  7 | 实木阅览桌 | 1、阅览桌尺寸：1100\*2000  2、材质要求：采用橡胶木或实木指接 AA 级板。桌面四周美式工艺造型厚 40mm 框结构，桌面板采用防开裂压缩实木橡胶木板。桌脚厚68mm\*68mm 橡胶木，吊边采用 20mm 厚橡胶木板  3、橡胶木板须不变形、不开裂、无虫孔、无死结、无气味。  4、工艺：五底三面八道工艺。油漆环保面漆， | 张 | 11 | ¥5,491.00 | ¥60,401.00 | 鸿昇缘 | HSY-G13 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 11  8 | 盲人阅览桌（含储物 陪 同 柜） | 1、盲人阅览桌尺寸：1100\*1500  2、材质要求：采用橡胶木或实木指接 AA 级板。桌面四周美式工艺造型厚 40mm 框结构，桌面板采用防开裂压缩实木橡胶木板。桌脚厚68mm\*68mm 橡胶木，吊边采用 20mm 厚橡胶木板  3、橡胶木板须不变形、不开裂、无虫孔、无死结、无气味。  4、工艺：五底三面八道工艺。油漆环保面漆， | 张 | 2 | ¥8,237.00 | ¥16,474.00 | 鸿昇缘 | HSY-G14 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11  9 | 菱形造型视听桌 | 1、尺寸：直径：2100  2、围屏：聚酯纤维装饰吸音板材料，降噪系数在 0.8～1.10 左右,成为宽频带的高效吸音体。板的材质均匀坚实,富有弹性和韧性、耐磨、抗冲击、耐撕裂。零甲醛释放量，可以直接用于室内要求。  3、台面：优质 E1 级密度板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³ ，吸水膨胀率≤10%；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。优质水性油漆，五底三面工艺，硬度达到 H 级，耐磨、耐高温、耐腐蚀、色泽美观；苯、甲苯、二甲苯、铅、汞、铬含量为 0。  4、沙发：面材采用优质环保麻绒，耐磨性强、透气性好，耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为 0。泡棉采用优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³，  回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。 | 套 | 4 | ¥8,433.00 | ¥33,732.00 | 鸿昇缘 | HSY-G15 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |
| 12  0 | 圆形电子查询台 | 1、圆形电子查询台：直径：1500  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  5、横梁、拉杆：铝合金 6063-T6，壁厚 1.6mm，  表面静电粉末喷涂处理，不产生挥发性气味，喷涂过程中不出现流淌现象，附着力度强，耐腐蚀、 | 张 | 2 | ¥6,373.00 | ¥12,746.00 | 鸿昇缘 | HSY-G16 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耐磨能力强。  6、接头：锌合金，表面镜面电镀处理，表面光亮、品质高，装饰性好，镀层均匀、无杂质，表面保护层强度高，具有较强的耐磨性和耐划伤能力。  7、脚架：脚为三角形，铝合金 6063-T5，壁厚  2.5mm，带调节脚，能吸收地面不平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12  1 | 新书展示架 | 1、新书岛：3000\*2000\*1500  2、采用橡胶木指接板，板材厚度 18mm，底部第一层高 370，8 块竖隔板，高 340，8 块竖隔板, 第三层高 320，4 块竖隔板。 | 套 | 1 | ¥18,435.00 | ¥18,435.00 | 鸿昇缘 | HSY-G18 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 12  2 | 活动柜 | 1、活动柜：400\*600\*600  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。 | 个 | 4 | ¥784.00 | ¥3,136.00 | 鸿昇缘 | HSY-G19 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12  3 | 办公椅 | 1、面材：优质环保麻绒，耐磨性强、透气性好， 耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为 0。  2、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³， 回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。  3、气压棒：进口优质气压棒，99%纯度氮气填充，  30 万次循环寿命。  4、椅脚：一次成型尼龙椅爪，精抛处理，内含补强、抗重压，配高强度尼龙椅轮。  5、底盘：优质多功能底盘，同步倾仰机构，座  感舒适。 | 把 | 28 | ¥706.00 | ¥19,768.00 | 鸿昇缘 | HSY-G109 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 12  4 | 实木阅览椅 | 一次成型实木外框，软靠，软座。  高 920mm,离地 450mm，深 450mm,采用优质海绵, 外表面采用优质亚麻布料或优质西皮，。  要求椅子两侧外框，实木热弯，一次成型，无缝连接，确保椅子的安全性、坚固度、舒适感及弹性。  饰面漆要求环保达标。 | 张 | 117 | ¥666.00 | ¥77,922.00 | 鸿昇缘 | HSY-G108 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 12  5 | 沿墙书架 | 1.沿墙书架:H：2200，采用 20mm 厚优质实板， 油漆颜色为原木色。板材色泽均匀，纹理清晰， 质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合GB/T3324 的要求。 | m | 122.5  6 | ¥3,100.00 | ¥379,936.0  0 | 鸿昇缘 | HSY-G106 | 江西鸿昇家具有  限 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公  司 |  |
| 12  6 | 六层钢木书架（6 组型） | 1.核心产品尺寸：6000\*450\*2200  2 双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm,槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心 15mm，调节孔尺寸 4\*30mm， 孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度 23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG， 满负载 24 小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为 R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。挂板 1.2 ㎜， 顶板 1.0 ㎜，档板 1.0mm，底架 1.5mm。   1. 钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度 20um、硬度达到 H 级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 2. 架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG， 全负载 24 小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾   倒现象。 | 组 | 24 | ¥1,765.00 | ¥42,360.00 | 鸿昇缘 | HSY-G1 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.木质部分:   1. 木护板采用 20mm 橡胶木侧板，油漆颜色为原木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。 2. 侧护板外立面两侧安装标签框，标签框材质为透明亚克力材质，装填 A4 大小标签,横向安装， 并可按采购方提供图案丝印或木质 LOGO。 3. 木质护板部分在使用中，出现开裂，乙方三天之内响应落实维修工作，如无法维修，乙方必须免费给予更换。 4. 油漆:采用优质环保漆，密闭涂饰，五底三面里外无死角刷漆工艺。颜色样式均按需方要求制作。符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/，游离甲醛含量≦20mg，甲醛含量达到 E0 级标准，油漆表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，确保油漆表面平整均衡。 5. 热熔胶:采用达到 GB18583-2008 国家标准的产品。   6.五金配件:采用知名品牌优质五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12  7 | 六层钢木书架（5 组型） | 1.核心产品尺寸：5000\*450\*2200  2 双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm,槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心 15mm，调节孔尺寸 4\*30mm， 孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度 23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG， 满负载 24 小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为 R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。挂板 1.2 ㎜， 顶板 1.0 ㎜，档板 1.0mm，底架 1.5mm。   1. 钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度 20um、硬度达到 H 级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 2. 架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG， 全负载 24 小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾倒现象。 3. 木质部分:   a.木护板采用 20mm 橡胶木侧板，油漆颜色为原 | 组 | 85 | ¥1,765.00 | ¥150,025.0  0 | 鸿昇缘 | HSY-G1 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。   1. 侧护板外立面两侧安装标签框，标签框材质为透明亚克力材质，装填 A4 大小标签,横向安装， 并可按采购方提供图案丝印或木质 LOGO。 2. 木质护板部分在使用中，出现开裂，乙方三天之内响应落实维修工作，如无法维修，乙方必须免费给予更换。 3. 油漆:采用优质环保漆，密闭涂饰，五底三面里外无死角刷漆工艺。颜色样式均按需方要求制作。符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/，游离甲醛含量≦20mg，甲醛含量达到 E0 级标准，油漆表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，确保油漆表面平整均衡。 4. 热熔胶:采用达到 GB18583-2008 国家标准的产品。   6.五金配件:采用知名品牌优质五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12  8 | 四层钢木书架（5 组型） | 1.核心产品尺寸：5000\*450\*1500  2 双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm,槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心 15mm，调节孔尺寸 4\*30mm， 孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度 23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG， 满负载 24 小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为 R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。挂板 1.2 ㎜， 顶板 1.0 ㎜，档板 1.0mm，底架 1.5mm。   1. 钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度 20um、硬度达到 H 级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 2. 架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG， 全负载 24 小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾倒现象。 3. 木质部分:   a.木护板采用 20mm 橡胶木侧板，油漆颜色为原 | 组 | 10 | ¥1,667.00 | ¥16,670.00 | 鸿昇缘 | HSY-G1 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。   1. 侧护板外立面两侧安装标签框，标签框材质为透明亚克力材质，装填 A4 大小标签,横向安装， 并可按采购方提供图案丝印或木质 LOGO。 2. 木质护板部分在使用中，出现开裂，乙方三天之内响应落实维修工作，如无法维修，乙方必须免费给予更换。 3. 油漆:采用优质环保漆，密闭涂饰，五底三面里外无死角刷漆工艺。颜色样式均按需方要求制作。符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/，游离甲醛含量≦20mg，甲醛含量达到 E0 级标准，油漆表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，确保油漆表面平整均衡。 4. 热熔胶:采用达到 GB18583-2008 国家标准的产品。   6.五金配件:采用知名品牌优质五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12  9 | 六层钢木书架（4 组型） | 1.核心产品尺寸：4000\*450\*2200  2 双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm,槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心 15mm，调节孔尺寸 4\*30mm， 孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度 23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG， 满负载 24 小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为 R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。挂板 1.2 ㎜， 顶板 1.0 ㎜，档板 1.0mm，底架 1.5mm。   1. 钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度 20um、硬度达到 H 级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 2. 架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG， 全负载 24 小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾倒现象。 3. 木质部分:   a.木护板采用 20mm 橡胶木侧板，油漆颜色为原 | 组 | 12 | ¥1,765.00 | ¥21,180.00 | 鸿昇缘 | HSY-G1 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。   1. 侧护板外立面两侧安装标签框，标签框材质为透明亚克力材质，装填 A4 大小标签,横向安装， 并可按采购方提供图案丝印或木质 LOGO。 2. 木质护板部分在使用中，出现开裂，乙方三天之内响应落实维修工作，如无法维修，乙方必须免费给予更换。 3. 油漆:采用优质环保漆，密闭涂饰，五底三面里外无死角刷漆工艺。颜色样式均按需方要求制作。符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/，游离甲醛含量≦20mg，甲醛含量达到 E0 级标准，油漆表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，确保油漆表面平整均衡。 4. 热熔胶:采用达到 GB18583-2008 国家标准的产品。   6.五金配件:采用知名品牌优质五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  0 | 四层期刊架（5 组型） | 1、四层期刊架：4500\*650\*1500  2、柜体采用优质橡胶木或实木制作，各部分用料厚度 14-20mm；柜体采用卯榫结构，加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵，整体牢固可靠，光滑无痕，接合部位采用指接和散装工艺，不松动， 不脱胶，不溢胶，所有橡木加工前须经脱脂烘干处理。 | 组 | 30 | ¥2,157.00 | ¥64,710.00 | 鸿昇缘 | HSY-G2 | 江西鸿昇家具  有 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3、优质水性油漆，五底三面工艺，硬度达到 H 级，耐磨、耐高温、耐腐蚀、色泽美观；苯、甲苯、二甲苯、铅、汞、铬含量符合国家标准。 |  |  |  |  |  |  | 限公司 |  |
| 13  1 | 四层期刊架（3 组型） | 1、四层期刊架：2700\*650\*1500  2、柜体采用优质橡胶木或实木制作，各部分用料厚度 14-20mm；柜体采用卯榫结构，加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵，整体牢固可靠，光滑无痕，接合部位采用指接和散装工艺，不松动， 不脱胶，不溢胶，所有橡木加工前须经脱脂烘干处理。  3、优质水性油漆，五底三面工艺，硬度达到 H 级，耐磨、耐高温、耐腐蚀、色泽美观；苯、甲  苯、二甲苯、铅、汞、铬含量符合国家标准。 | 组 | 3 | ¥2,157.00 | ¥6,471.00 | 鸿昇缘 | HSY-G2 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 13  2 | 四层期刊架（2 组型） | 1、四层期刊架：1800\*650\*1500  2、柜体采用优质橡胶木或实木制作，各部分用料厚度 14-20mm；柜体采用卯榫结构，加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵，整体牢固可靠，光滑无痕，接合部位采用指接和散装工艺，不松动， 不脱胶，不溢胶，所有橡木加工前须经脱脂烘干处理。  3、优质水性油漆，五底三面工艺，硬度达到 H  级，耐磨、耐高温、耐腐蚀、色泽美观；苯、甲苯、二甲苯、铅、汞、铬含量符合国家标准。 | 组 | 2 | ¥2,157.00 | ¥4,314.00 | 鸿昇缘 | HSY-G2 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13  3 | 实木定制沙发 | 1、尺寸：直径：2400  2、面材：优质环保麻绒，耐磨性强、透气性好， 耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为 0。  3、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³， 回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。  4、框架：东北落叶松为基材的内架，经防虫、防腐、特殊干燥处理；打底采用优质弹簧+尼龙绷带，拉伸强度高，长期使用不变形。  5、沙发脚：钢制沙发脚，隧道式静电喷涂工艺，  十道防锈前处理。 | 组 | 3 | ¥11,767.00 | ¥35,301.00 | 鸿昇缘 | HSY-G46 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 13  4 | 定制三角阅读桌  （一桌六椅） | 1、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 2、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 3、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  4、钢架：钢制脚架，隧道式静电喷涂工艺，十道防锈前处理，经过抗盐雾测试无锈点。  5、其它：桌下含板式固定柜，可隐藏式上线，  桌面翻盖走线槽，可装标准 86 面板。 | 套 | 4 | ¥7,060.00 | ¥28,240.00 | 鸿昇缘 | HSY-G117 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |
| 13  5 | 扇形阅读沙发（9 件套） | 1、面材：优质环保麻绒，耐磨性强、透气性好， 耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为 0。  2、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³， 回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。  3、框架：东北落叶松为基材的内架，经防虫、  防腐、特殊干燥处理；打底采用优质弹簧+尼龙 | 套 | 3 | ¥15,885.00 | ¥47,655.00 | 鸿昇缘 | HSY-G11 | 江西鸿昇家  具 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绷带，拉伸强度高，长期使用不变形。  4、沙发脚：钢制沙发脚，隧道式静电喷涂工艺， 十道防锈前处理。 |  |  |  |  |  |  | 有限公司 |  |
| 13  6 | 洽谈桌椅  （一桌四椅） | 1、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 2、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 3、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  4、钢架：钢制四脚桌架，隧道式静电喷涂工艺，  十道防锈前处理，经过抗盐雾测试无锈点。 | 套 | 6 | ¥6,079.00 | ¥36,474.00 | 鸿昇缘 | HSY-G118 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 13  7 | 实木阅览桌 | 1、核心产品阅览桌尺寸：1100\*2000  2、材质要求：采用橡胶木或实木指接 AA 级板。桌面四周美式工艺造型厚 40mm 框结构，桌面板采用防开裂压缩实木橡胶木板。桌脚厚68mm\*68mm 橡胶木，吊边采用 20mm 厚橡胶木板  3、橡胶木板须不变形、不开裂、无虫孔、无死结、无气味。  4、工艺：五底三面八道工艺。油漆环保面漆， | 张 | 9 | ¥5,491.00 | ¥49,419.00 | 鸿昇缘 | HSY-G13 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13  8 | 实木阅览桌 | 1、核心产品阅览桌尺寸：1100\*1500  2、材质要求：采用泰橡胶木或实木指接 AA 级板。桌面四周美式工艺造型厚 40mm 框结构，桌面板采用防开裂压缩实木橡胶木板。桌脚厚68mm\*68mm 橡胶木，吊边采用 20mm 厚橡胶木板  3、橡胶木板须不变形、不开裂、无虫孔、无死结、无气味。  4、工艺：五底三面八道工艺。油漆环保面漆， | 张 | 5 | ¥4,118.00 | ¥20,590.00 | 鸿昇缘 | HSY-G13 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 13  9 | 单人沙发 | 1、面材：优质真皮，耐磨性强、透气性好、光泽持久、富有韧性，耐撕裂力为≥30N。  2、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³， 回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。  3、框架：东北落叶松为基材的内架，经防虫、防腐、特殊干燥处理；打底采用优质弹簧+尼龙绷带，拉伸强度高，长期使用不变形。  4、沙发脚：实木沙发脚及支撑架。 | 个 | 10 | ¥2,745.00 | ¥27,450.00 | 鸿昇缘 | HSY-G101 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 14  0 | 报纸架 | 1.报刊资料架 700\*400\*1200  1、柜体采用优质橡胶木制作，各部分用料厚度  14-20mm；柜体采用卯榫结构，加工平整光洁， 倒棱均匀，无瑕疵，整体牢固可靠，光滑无痕， 接合部位采用指接和散装工艺，不松动，不脱胶， 不溢胶，所有橡木加工前须经脱脂烘干处理。 2、优质水性油漆，五底三面工艺，硬度达到 H 级，耐磨、耐高温、耐腐蚀、色泽美观；苯、甲 | 组 | 8 | ¥2,353.00 | ¥18,824.00 | 鸿昇缘 | HSY-G99 | 江西鸿昇家具有  限 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 苯、二甲苯、铅、汞、铬含量符合国家标准。 |  |  |  |  |  |  | 公  司 |  |
| 14  1 | 新书展示架 | 1、新书岛：3000\*2000\*1500  2、采用橡胶木指接板，板材厚度 18mm，底部第一层高 370，8 块竖隔板，高 340，8 块竖隔板, 第三层高 320，4 块竖隔板。 | 套 | 1 | ¥18,435.00 | ¥18,435.00 | 鸿昇缘 | HSY-G18 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 14  2 | 双排展台 | 1、双排展柜 1600\*800\*800  2、面材：白色混油环保油漆  3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 | 个 | 4 | ¥4,314.00 | ¥17,256.00 | 鸿昇缘 | HSY-G97 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 14  3 | 展台 | 1、展台 800\*800\*800  2、面材：白色混油环保油漆  3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 | 个 | 9 | ¥2,157.00 | ¥19,413.00 | 鸿昇缘 | HSY-G96 | 江西鸿昇家  具 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有限公  司 |  |
| 14  4 | 实木阅览椅 | 核心产品实木阅览椅，采用一次成型实木外框， 软靠，软座。  高 920mm,离地 450mm，深 450mm,采用优质海绵, 外表面采用优质亚麻布料或优质西皮，。  要求椅子两侧外框，实木热弯，一次成型，无缝连接，确保椅子的安全性、坚固度、舒适感及弹性。  饰面漆要求环保达标。 | 张 | 77 | ¥666.00 | ¥51,282.00 | 鸿昇缘 | HSY-G108 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 14  5 | 办公椅 | 1、面材：优质环保麻绒，耐磨性强、透气性好， 耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为 0。  2、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³， 回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。  3、气压棒：进口优质气压棒，99%纯度氮气填充，  30 万次循环寿命。  4、椅脚：一次成型尼龙椅爪，精抛处理，内含补强、抗重压，配高强度尼龙椅轮。  5、底盘：优质多功能底盘，同步倾仰机构，座  感舒适。 | 把 | 3 | ¥706.00 | ¥2,118.00 | 鸿昇缘 | HSY-G109 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 14  6 | 沿墙书架 | 1.沿墙书架:H：2200.采用 20mm 厚优质实木板， 油漆颜色为原木色。板材色泽均匀，纹理清晰， 质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合  GB/T3324 的要求。 | m | 73.75 | ¥3,100.00 | ¥228,625.0  0 | 鸿昇缘 | HSY-G106 | 江西鸿  昇 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 家具有限公  司 |  |
| 14  7 | 实木善本阅读桌 | 1、定制善本阅读桌 1500\*1000  2、进口实木榫卯结构，优质工艺处理，坚固耐用。 | 张 | 2 | ¥8,629.00 | ¥17,258.00 | 鸿昇缘 | HSY-G95 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 14  8 | 实木善本阅读座椅 | 1、进口实木榫卯结构，优质工艺处理，坚固耐用。 | 把 | 8 | ¥2,132.00 | ¥17,056.00 | 鸿昇缘 | HSY-G94 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14  9 | 六层钢木书架（3 组型） | 1.核心产品尺寸：3000\*450\*2200  2 双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm,槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心 15mm，调节孔尺寸 4\*30mm， 孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度 23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG， 满负载 24 小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为 R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。挂板 1.2 ㎜， 顶板 1.0 ㎜，档板 1.0mm，底架 1.5mm。   1. 钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度 20um、硬度达到 H 级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 2. 架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG， 全负载 24 小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾倒现象。 3. 木质部分:   a.木护板采用 20mm 橡胶木侧板，油漆颜色为原 | 组 | 12 | ¥1,765.00 | ¥21,180.00 | 鸿昇缘 | HSY-G1 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。   1. 侧护板外立面两侧安装标签框，标签框材质为透明亚克力材质，装填 A4 大小标签,横向安装， 并可按采购方提供图案丝印或木质 LOGO。 2. 木质护板部分在使用中，出现开裂，乙方三天之内响应落实维修工作，如无法维修，乙方必须免费给予更换。 3. 油漆:采用优质环保漆，密闭涂饰，五底三面里外无死角刷漆工艺。颜色样式均按需方要求制作。符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/，游离甲醛含量≦20mg，甲醛含量达到 E0 级标准，油漆表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，确保油漆表面平整均衡。 4. 热熔胶:采用达到 GB18583-2008 国家标准的产品。   6.五金配件:采用知名品牌优质五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15  0 | 实木书画台 | 1.实木书画台 600\*1600  2、进口实木榫卯结构，优质工艺处理，坚固耐用。 | 张 | 1 | ¥9,413.00 | ¥9,413.00 | 鸿昇缘 | HSY-G15 | 江西鸿昇家具  有 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限公  司 |  |
| 15  1 | 会议桌1500\*500  0 | 1、会议桌尺寸：1500\*5000  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  5、横梁、拉杆：铝合金 6063-T6，壁厚 1.6mm， 表面静电粉末喷涂处理，不产生挥发性气味，喷涂过程中不出现流淌现象，附着力度强，耐腐蚀、耐磨能力强。  6、接头：锌合金，表面镜面电镀处理，表面光亮、品质高，装饰性好，镀层均匀、无杂质，表面保护层强度高，具有较强的耐磨性和耐划伤能力。  7、脚架：脚为三角形，铝合金 6063-T5，壁厚  2.5mm，带调节脚，能吸收地面不平。 | 张 | 1 | ¥10,786.00 | ¥10,786.00 | 鸿昇缘 | HSY-G91 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |
| 15  2 | 定制会议座椅 | 1、面材：优质环保麻绒，耐磨性强、透气性好， 耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为 0。  2、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³， 回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。  3、椅架：采用 8mm 厚优质工程塑料一次成形，  精抛处理，内含补强、抗重压。 | 把 | 24 | ¥647.00 | ¥15,528.00 | 鸿昇缘 | HSY-G90 | 江西鸿昇家  具 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4、椅脚：壁厚 1.5-2mm 钢管压弯而成，表层电镀处理，经过抗盐雾测试，无锈点。 |  |  |  |  |  |  | 有限公  司 |  |
| 15  3 | 香樟木书柜 | 1、香樟木书柜 4000\*450\*2200  2、香樟木榫卯结构，优质工艺处理，坚固耐用。材质要求：1. 六层单面古籍书柜上下玻璃门。书柜侧面需手工雕刻图案。2. 书柜立柱  （30mm\*50mm），横橧采用方木榫 3. 卯结构， 材料为香樟木。4. 书柜门采用（30mm\*50mm） 原木香樟木做 5. 框架。5 mm 平面玻璃。门框料长超过 80 mm6. 需指节。7. 层板采用  25 mm 厚一级香樟原木板材。8. 背板，侧板  （侧板不得采用指接板，采用原木板），顶板等部位采用10 mm 厚的香9. 樟木板材。10. 顶板边缘用 30 mm 厚实木线条。11. 优质环保聚酯漆，优质仿古铜配件。12. 所有实木均需脱脂烘干处理，干燥率 8%以下。13. 书柜；采用南方出产的 30 年以上树龄的老樟 14. 木树， 保证香味浓厚，稳定性好，不易变形。表面处理工艺；采用优质环保聚酯漆，漆的附着力强，耐磨，耐高温，耐酸碱及易清洗。采用五底三面工  艺，漆膜保留部分木质感。 | 组 | 6 | ¥9,021.00 | ¥54,126.00 | 鸿昇缘 | HSY-G89 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15  4 | 文献修复桌 | 1、文献修复桌：1500\*4000  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  5、横梁、拉杆：铝合金 6063-T6，壁厚 1.6mm， 表面静电粉末喷涂处理，不产生挥发性气味，喷涂过程中不出现流淌现象，附着力度强，耐腐蚀、耐磨能力强。  6、接头：锌合金，表面镜面电镀处理，表面光亮、品质高，装饰性好，镀层均匀、无杂质，表面保护层强度高，具有较强的耐磨性和耐划伤能力。  7、脚架：脚为三角形，铝合金 6063-T5，壁厚  2.5mm，带调节脚，能吸收地面不平。 | 张 | 1 | ¥8,629.00 | ¥8,629.00 | 鸿昇缘 | HSY-G86 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15  5 | 四层钢木书架（6 组型） | 1.核心产品尺寸：6000\*450\*1500  2 双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm,槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心 15mm，调节孔尺寸 4\*30mm， 孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度 23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG， 满负载 24 小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为 R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。挂板 1.2 ㎜， 顶板 1.0 ㎜，档板 1.0mm，底架 1.5mm。   1. 钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度 20um、硬度达到 H 级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 2. 架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG， 全负载 24 小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾倒现象。 3. 木质部分:   a.木护板采用 20mm 橡胶木侧板，油漆颜色为原 | 组 | 60 | ¥1,667.00 | ¥100,020.0  0 | 鸿昇缘 | HSY-G1 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。   1. 侧护板外立面两侧安装标签框，标签框材质为透明亚克力材质，装填 A4 大小标签,横向安装， 并可按采购方提供图案丝印或木质 LOGO。 2. 木质护板部分在使用中，出现开裂，乙方三天之内响应落实维修工作，如无法维修，乙方必须免费给予更换。 3. 油漆:采用优质环保漆，密闭涂饰，五底三面里外无死角刷漆工艺。颜色样式均按需方要求制作。符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/，游离甲醛含量≦20mg，甲醛含量达到 E0 级标准，油漆表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，确保油漆表面平整均衡。 4. 热熔胶:采用达到 GB18583-2008 国家标准的产品。   6.五金配件:采用知名品牌优质五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15  6 | 四层期刊架（7 组型） | 1、四层期刊架：6300\*650\*1500  2、柜体采用优质橡胶木制作，各部分用料厚度  14-20mm；柜体采用卯榫结构，加工平整光洁， 倒棱均匀，无瑕疵，整体牢固可靠，光滑无痕， 接合部位采用指接和散装工艺，不松动，不脱胶， 不溢胶，所有橡木加工前须经脱脂烘干处理。 3、优质水性油漆，五底三面工艺，硬度达到 H | 组 | 21 | ¥2,157.00 | ¥45,297.00 | 鸿昇缘 | HSY-G2 | 江西鸿昇家具  有 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 级，耐磨、耐高温、耐腐蚀、色泽美观；苯、甲苯、二甲苯、铅、汞、铬含量符合国家标准。 |  |  |  |  |  |  | 限公司 |  |
| 15  7 | 少儿造型桌(含 5 圆凳) | 1、少儿造型桌(含 5 圆凳)  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  5、钢架：钢制脚架，隧道式静电喷涂工艺，十道防锈前处理，经过抗盐雾测试无锈点。  6、其它：桌下含板式固定柜，可隐藏式上线，  桌面翻盖走线槽，可装标准 86 面板。 | 套 | 3 | ¥7,060.00 | ¥21,180.00 | 鸿昇缘 | HSY-G85 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15  8 | 四层弧形钢木书架  （直径4500） | 1、四层弧形钢木书架（直径 4500）  2 双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm,槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心 15mm，调节孔尺寸 4\*30mm， 孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度 23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG， 满负载 24 小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为 R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。挂板 1.2 ㎜， 顶板 1.0 ㎜，档板 1.0mm，底架 1.5mm。   1. 钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度 20um、硬度达到 H 级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 2. 架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG， 全负载 24 小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾倒现象。 3. 木质部分:   a.木护板采用 20mm 橡胶木侧板，油漆颜色为原 | 套 | 24 | ¥3,137.00 | ¥75,288.00 | 鸿昇缘 | HSY-G2-3 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。   1. 侧护板外立面两侧安装标签框，标签框材质为透明亚克力材质，装填 A4 大小标签,横向安装， 并可按采购方提供图案丝印或木质 LOGO。 2. 木质护板部分在使用中，出现开裂，乙方三天之内响应落实维修工作，如无法维修，乙方必须免费给予更换。 3. 油漆:采用优质环保漆，密闭涂饰，五底三面里外无死角刷漆工艺。颜色样式均按需方要求制作。符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/，游离甲醛含量≦20mg，甲醛含量达到 E0 级标准，油漆表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，确保油漆表面平整均衡。 4. 热熔胶:采用达到 GB18583-2008 国家标准的产品。   6.五金配件:采用知名品牌优质五金配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15  9 | 圆形沙发  （直径 2 米) | 1、圆形沙发：直径 2000   1. 面材:优质环保麻绒，耐磨性强、透气性好， 耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为 0。 2. 泡棉:优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³，回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。 3. 框架:东北落叶松为基材的内架，经防虫、防   腐、特殊干燥处理；打底采用优质弹簧+尼龙绷 | 组 | 2 | ¥12,551.00 | ¥25,102.00 | 鸿昇缘 | HSY-G2-5 | 江西鸿昇家具  有 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 带，拉伸强度高，长期使用不变形。  4.沙发脚:钢制沙发脚，隧道式静电喷涂工艺， 十道防锈前处理。 |  |  |  |  |  |  | 限公司 |  |
| 16  0 | 环形造型桌 | 1、核心产品环形造型桌 8320\*500\*400  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  5、横梁、拉杆：铝合金 6063-T6，壁厚 1.6mm， 表面静电粉末喷涂处理，不产生挥发性气味，喷涂过程中不出现流淌现象，附着力度强，耐腐蚀、耐磨能力强。  6、接头：锌合金，表面镜面电镀处理，表面光亮、品质高，装饰性好，镀层均匀、无杂质，表面保护层强度高，具有较强的耐磨性和耐划伤能力。  7、脚架：脚为圆形，铝合金 6063-T5，壁厚 2.5mm，  能吸收地面不平。 | 套 | 1 | ¥21,573.00 | ¥21,573.00 | 鸿昇缘 | HSY-G2-6 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |
| 16  1 | 实木阅览桌 | 1、核心产品阅览桌尺寸：1100\*1500  2、材质要求：采用橡胶木或实木指接 AA 级板。桌面四周美式工艺造型厚 40mm 框结构，桌面板采用防开裂压缩实木橡胶木板。桌脚厚 | 张 | 6 | ¥4,118.00 | ¥24,708.00 | 鸿昇缘 | HSY-G13 | 江西鸿昇 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 68mm\*68mm 橡胶木，吊边采用 20mm 厚橡胶木板  3、橡胶木板须不变形、不开裂、无虫孔、无死结、无气味。  4、工艺：五底三面八道工艺。油漆环保面漆， |  |  |  |  |  |  | 家具有限公  司 |  |
| 16  2 | 圆凳 | 1、名称：圆凳，优质橡胶板，油漆颜色为原木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 GB/T3324 的要求。 | 把 | 34 | ¥637.00 | ¥21,658.00 | 鸿昇缘 | HSY-G2-8 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 16  3 | 办公椅 | 1、面材：优质环保麻绒，耐磨性强、透气性好， 耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为 0。  2、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³， 回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。  3、气压棒：进口优质气压棒，99%纯度氮气填充，  30 万次循环寿命。  4、椅脚：一次成型尼龙椅爪，精抛处理，内含补强、抗重压，配高强度尼龙椅轮。  5、底盘：优质多功能底盘，同步倾仰机构，座  感舒适。 | 把 | 3 | ¥706.00 | ¥2,118.00 | 鸿昇缘 | HSY-G109 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16  4 | 少儿造型桌（含 4 圆凳） | 1、少儿造型桌（含 4 圆凳）  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  5、钢架：钢制脚架，隧道式静电喷涂工艺，十道防锈前处理，经过抗盐雾测试无锈点。  6、其它：桌下含板式固定柜，可隐藏式上线，  桌面翻盖走线槽，可装标准 86 面板。 | 套 | 5 | ¥6,668.00 | ¥33,340.00 | 鸿昇缘 | HSY-G2-9 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |
| 16  5 | 少儿造型桌（含 9 圆凳） | 1、少儿造型桌（含 9 圆凳）  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  5、钢架：钢制脚架，隧道式静电喷涂工艺，十道防锈前处理，经过抗盐雾测试无锈点。  6、其它：桌下含板式固定柜，可隐藏式上线，  桌面翻盖走线槽，可装标准 86 面板。 | 套 | 2 | ¥9,413.00 | ¥18,826.00 | 鸿昇缘 | HSY-G2-9 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16  6 | 办公桌 | 1、办公桌尺寸：600\*1500  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  5、钢架：钢制脚架，隧道式静电喷涂工艺，十道防锈前处理，经过抗盐雾测试无锈点。  6、其它：桌下含板式固定柜，可隐藏式上线，  桌面翻盖走线槽，可装标准 86 面板。 | 张 | 8 | ¥3,530.00 | ¥28,240.00 | 鸿昇缘 | HSY-G75 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |
| 16  7 | 活动柜 | 1、活动柜：400\*600\*600  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。 | 个 | 8 | ¥784.00 | ¥6,272.00 | 鸿昇缘 | HSY-G19 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 16  8 | 办公椅 | 1、面材：优质环保麻绒，耐磨性强、透气性好， 耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为 0。  2、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³， 回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。  3、气压棒：进口优质气压棒，99%纯度氮气填充， | 把 | 8 | ¥706.00 | ¥5,648.00 | 鸿昇缘 | HSY-G109 | 江西鸿昇  家 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 万次循环寿命。  4、椅脚：一次成型尼龙椅爪，精抛处理，内含补强、抗重压，配高强度尼龙椅轮。  5、底盘：优质多功能底盘，同步倾仰机构，座  感舒适。 |  |  |  |  |  |  | 具有限公  司 |  |
| 16  9 | 定制三人沙发 | 1、定制沙发：1950\*800\*760  2、面材：优质 PU 皮，耐磨性强、透气性好、光泽持久、富有韧性，耐撕裂力为≥30N。  3、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³， 回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。  4、框架：东北落叶松为基材的内架，经防虫、防腐、特殊干燥处理；打底采用优质弹簧+尼龙绷带，拉伸强度高，长期使用不变形。  5、沙发脚：钢制沙发脚，隧道式静电喷涂工艺，  十道防锈前处理。 | 组 | 2 | ¥11,767.00 | ¥23,534.00 | 鸿昇缘 | HSY-G46 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 17  0 | 定制实木混油书架 | 1.定制实木混油书架 2500\*1300  2、面材：白色混油环保油漆  3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 | 组 | 8 | ¥5,099.00 | ¥40,792.00 | 鸿昇缘 | HSY-G46-1 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 17  1 | 沿墙书架 | 1.沿墙书架:H：2200.采用 20mm 厚优质橡胶板，  油漆颜色为原木色。板材色泽均匀，纹理清晰， 质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合 | m | 63.2 | ¥3,100.00 | ¥195,920.0  0 | 鸿  昇缘 | HSY-G106 | 江  西鸿 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T3324 的要求。 |  |  |  |  |  |  | 昇家具有限公  司 |  |
| 17  2 | 休息室床 | 1.定制实木床 1000\*2000  2.采用橡胶木指接板，板材厚度 18mm，大宝环保油漆 | 套 | 4 | ¥2,157.00 | ¥8,628.00 | 鸿昇缘 | HSY-G106-1 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 17  3 | 定制衣柜 | 1、衣柜 825\*510\*2200  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。 | 个 | 8 | ¥3,922.00 | ¥31,376.00 | 鸿昇缘 | HSY-G106-2 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17  4 | 办公桌 | 1、办公桌尺寸：600\*1500  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  5、钢架：钢制脚架，隧道式静电喷涂工艺，十道防锈前处理，经过抗盐雾测试无锈点。  6、其它：桌下含板式固定柜，可隐藏式上线，  桌面翻盖走线槽，可装标准 86 面板。 | 张 | 8 | ¥3,530.00 | ¥28,240.00 | 鸿昇缘 | HSY-G75 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |
| 17  5 | 活动柜 | 1、活动柜：400\*600\*600  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。 | 个 | 8 | ¥784.00 | ¥6,272.00 | 鸿昇缘 | HSY-G19 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 17  6 | 办公椅 | 1、面材：优质环保麻绒，耐磨性强、透气性好， 耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为 0。  2、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³， 回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。  3、气压棒：进口优质气压棒，99%纯度氮气填充， | 把 | 8 | ¥706.00 | ¥5,648.00 | 鸿昇缘 | HSY-G109 | 江西鸿昇  家 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 万次循环寿命。  4、椅脚：一次成型尼龙椅爪，精抛处理，内含补强、抗重压，配高强度尼龙椅轮。  5、底盘：优质多功能底盘，同步倾仰机构，座  感舒适。 |  |  |  |  |  |  | 具有限公  司 |  |
| 17  7 | 定制三人沙发 | 1、定制沙发：1950\*800\*760  2、面材：优质 PU 皮，耐磨性强、透气性好、光泽持久、富有韧性，耐撕裂力为≥30N。  3、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³， 回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。  4、框架：东北落叶松为基材的内架，经防虫、防腐、特殊干燥处理；打底采用优质弹簧+尼龙绷带，拉伸强度高，长期使用不变形。  5、沙发脚：钢制沙发脚，隧道式静电喷涂工艺，  十道防锈前处理。 | 组 | 1 | ¥11,767.00 | ¥11,767.00 | 鸿昇缘 | HSY-G46 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 17  8 | 定制茶几 | 1、定制茶几 1200\*560  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  5、钢架：钢制圆盘脚架，隧道式静电喷涂工艺，  十道防锈前处理，经过抗盐雾测试无锈点。 | 个 | 1 | ¥2,353.00 | ¥2,353.00 | 鸿昇缘 | HSY-G47 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |
| 17  9 | 放映室礼  堂椅 | 1、进口阻燃布面料，一体成型泡棉，密度》=50，  钢制脚架，回弹机构带消音装置 | 个 | 27 | ¥1,823.00 | ¥49,221.00 | 鸿  昇 | HSY-G48 | 江  西 | 江  西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 缘 |  | 鸿昇家具有限公  司 |  |
| 18  0 | 蝶形立柱铝合金护板智能电动密集书架 | 1.三柱式铝合金护板智能电动密集书架  6000\*600\*2200  2、路轨：采用 25mm×25mm 优质方钢制造；轨道底座厚度为 3.0mm 优质钢板制造。  底盘：底梁、轴承档δ=3.0mm；优质冷轧钢板； 表面静电喷塑；喷塑前经严格去油锈和磷化处 理；底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面静电喷塑。  架体主材：蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm, 槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为 R3mm，筋到筋中心 15mm， 调节孔尺寸 4\*30mm，孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度23mm，另一侧面厚度 27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性  好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新 | 个 | 138 | ¥5,099.00 | ¥703,662.0  0 | 鸿昇缘 | HSY-G3 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颖；承重≥100KG，满负载 24 小时后曲挠度≤ 4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为13.5mm（±1mm）。双压筋挂板δ=1.0mm，侧板δ=1.0mm，顶板δ=0.8mm，挡棒δ=0.8mm，防尘板、防鼠板δ=0.8mm；优质冷轧钢板，层数和距可自由调整，表面静电喷塑。  3、密集架传动系统配合精密度高，定位可靠， 传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到超过国家标准，表面镀锌处理（2）、摇手体采用双向超越离合挂钩式结构，摇动密集架时其他列的密集架摇手不会跟随转动。  4、固定列采用 10 寸以上嵌入式设计的彩色液晶  触摸屏控制，移动列采用 7 寸以上的彩色液晶触摸屏控制及软件系统、操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18  1 | 文物修复台 | 1、文物修复台 1200\*800  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  5、钢架：钢制脚架，隧道式静电喷涂工艺，十道防锈前处理，经过抗盐雾测试无锈点。  6、其它：桌下含板式固定柜，可隐藏式上线，  桌面翻盖走线槽，可装标准 86 面板。 | 个 | 8 | ¥4,706.00 | ¥37,648.00 | 鸿昇缘 | HSY-G51 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18  2 | 蝶形立柱智能电动密集书架 | 1.智能电动密集书架 6000\*600\*2200  2、路轨：采用 25mm×25mm 优质方钢制造；轨道底座厚度为 3.0mm 优质钢板制造。  底盘：底梁、轴承档δ=3.0mm；优质冷轧钢板； 表面静电喷塑；喷塑前经严格去油锈和磷化处 理；底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面静电喷塑。  架体主材：蝶形立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面 50mm，两截面 39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽 15.5mm，内宽 17.5mm, 槽深 5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为 R3mm，筋到筋中心 15mm， 调节孔尺寸 4\*30mm，孔距 50mm。立柱背面两边分别通过 R3 和 R5 圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成 型，搁板正面压 2 根圆弧筋，其中一侧面厚度23mm，另一侧面厚度 27mm，同时在侧面 27mm 上压 1 根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG，满负载 24 小时后曲挠度≤ 4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为13.5mm（±1mm）。双压筋挂板δ=1.0mm，侧板δ=1.0mm，顶板δ=0.8mm，挡棒δ=0.8mm，防尘板、防鼠板δ=0.8mm；优质冷轧钢板，层数和距可自由调整，表面静电喷塑。  3、密集架传动系统配合精密度高，定位可靠，  传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到超过 | 个 | 9 | ¥5,099.00 | ¥45,891.00 | 鸿昇缘 | HSY-G3 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国家标准，表面镀锌处理（2）、摇手体采用双向超越离合挂钩式结构，摇动密集架时其他列的密集架摇手不会跟随转动。  4、固定列采用 10 寸以上嵌入式设计的彩色液晶  触摸屏控制，移动列采用 7 寸以上的彩色液晶触摸屏控制及软件系统、操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18  3 | 沿墙书架 | 1.沿墙书架:H：2200，采用 20mm 厚优质实板， 油漆颜色为原木色。板材色泽均匀，纹理清晰， 质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合GB/T3324 的要求。 | m | 3.25 | ¥3,100.00 | ¥10,075.00 | 鸿昇缘 | HSY-G106 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 18  4 | 办公桌 | 1、办公桌尺寸：600\*1500  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  5、钢架：钢制脚架，隧道式静电喷涂工艺，十  道防锈前处理，经过抗盐雾测试无锈点。 | 张 | 10 | ¥3,530.00 | ¥35,300.00 | 鸿昇缘 | HSY-G75 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6、其它：桌下含板式固定柜，可隐藏式上线，  桌面翻盖走线槽，可装标准 86 面板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18  5 | 活动柜 | 1、活动柜：400\*600\*600  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。 | 个 | 11 | ¥784.00 | ¥8,624.00 | 鸿昇缘 | HSY-G19 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 18  6 | 办公椅 | 1、面材：优质环保麻绒，耐磨性强、透气性好， 耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为 0。  2、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³， 回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。  3、气压棒：进口优质气压棒，99%纯度氮气填充，  30 万次循环寿命。  4、椅脚：一次成型尼龙椅爪，精抛处理，内含补强、抗重压，配高强度尼龙椅轮。  5、底盘：优质多功能底盘，同步倾仰机构，座  感舒适。 | 把 | 13 | ¥700.00 | ¥9,100.00 | 鸿昇缘 | HSY-G109 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 18  7 | 洽谈桌椅  （一桌四椅） | 1、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 2、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 | 套 | 10 | ¥6,080.00 | ¥60,800.00 | 鸿昇缘 | HSY-G118 | 江西鸿昇家  具 | 江西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  4、钢架：钢制四脚桌架，隧道式静电喷涂工艺， 十道防锈前处理，经过抗盐雾测试无锈点。 |  |  |  |  |  |  | 有限公司 |  |
| 18  8 | 定制三人沙发 | 1、定制沙发：1950\*800\*760  2、面材：优质 PU 皮，耐磨性强、透气性好、光泽持久、富有韧性，耐撕裂力为≥30N。  3、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³， 回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。  4、框架：东北落叶松为基材的内架，经防虫、防腐、特殊干燥处理；打底采用优质弹簧+尼龙绷带，拉伸强度高，长期使用不变形。  5、沙发脚：钢制沙发脚，隧道式静电喷涂工艺，  十道防锈前处理。 | 组 | 2 | ¥11,760.00 | ¥23,520.00 | 鸿昇缘 | HSY-G46 | 江西鸿昇家具有限公  司 | 江西 |
| 18  9 | 定制茶几 | 1、定制茶几 1200\*560  2、面材：优质 MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 3、基材：优质 E1 级刨花板，甲醛释放量≤  0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥  1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 4、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。  5、钢架：钢制圆盘脚架，隧道式静电喷涂工艺，  十道防锈前处理，经过抗盐雾测试无锈点。 | 个 | 2 | ¥2,350.00 | ¥4,700.00 | 鸿昇缘 | HSY-G47 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西 |
| 19  0 | 沿墙书架 | 1.沿墙书架:H：22001.采用 20mm 厚优质板，实  油漆颜色为原木色。板材色泽均匀，纹理清晰， | m | 14 | ¥3,190.00 | ¥44,660.00 | 鸿  昇 | HSY-G106 | 江  西 | 江  西 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质地细密，含水率应在 8%—12%之间，应符合GB/T3324 的要求。 |  |  |  |  | 缘 |  | 鸿昇家具有限公  司 |  |
| 19  1 | **总计** | | **¥12,985,000.00** | | | | | | | |

注：(1)投标人依据第二章设备需求一览表，格式自拟进行分项报价，若无完善分项报价表者，其投标将做无效标处理。

（2）项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用。

(3)本表包括完成招标范围内的全部组成费用，凡有遗漏或未考虑周全的均视为已包含在投标总价内。(4)报价保留到小数点后两位。

投标人：（盖单位公章）深圳市金证科技股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：赵剑（签字）

日 期：2019年8月30日