## 分项报价表（货物类项目）

**项目编号：XZZ—X2019021号**

**项目名称：襄城县公安局驾驶人考场建设项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 服务器 | 戴尔R540 | 英特尔至强铜牌3104 1.7G, 6C/6T, 9.6GT/s 2UPI, 8M 缓存, 无Turbo, 无HT (85W) DDR4-2133 , Turbo, HT (85W) DDR4-2400/16G\*2/2T SAS 7.2k硬盘\*3块/DVDRW/ H330 独立RAID卡（支持RAID0/1/5/）/495W电源\*2块/ | 台 | 1 | 27500 | 27500 | 厦门 戴尔（中国）有限公司 |
| 2 | 考试一体机 | 方正D226 | E22-7110四核/8G（2400MHZ)/固态120G硬盘/内置USB 3.0端口，带有智能开机能/1个RJ-45端口 /P2/串行端口/2个Display Port 1.2端口/1个HDMI端口/1个UAJ端口/22 显示 | 台 | 50 | 2380 | 119000 | 深圳 方正国际软件（北京）有限公司 |
| 3 | 激光打印机 | 三星M2071 | 一体打印机A4幅面激光打印机,18张/分钟。双屏16字符液晶显示屏，内存：128Mb,纸张处理（进纸）：150页。 | 台 | 2 | 1420 | 2840 | 威海 三星电子（山东）数码打印机有限公司 |
| 4 | 电视机 | 冠捷55PUF6172/T3 | 55寸高清电视，物理分辨率 3840×2160分辨率：1920\*1080 支持格式：1080p（全高清）。 单屏尺寸（宽\*高\*厚）mm1240×718×81 | 台 | 2 | 3670 | 7340 | 厦门 冠捷显示科技（厦门）有限公司 |
| 5 | 监控设备 | 海康威视DS-2CD3345DP1-I | 摄像机:400万星光级1/1.8” CMOS海康威视深眸半球型网络摄像机支持五种智能资源切换：人脸抓拍、混合目标检测、智慧城管、道路监控、周界。人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。混合目标检测：支持人脸+人体抓拍，对目标进行跟踪、评分，输出最优抓拍图。智慧城管，道路监控：支持车辆检测和混行检测，周界：支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测，最低照度彩色:0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR镜头（2.8-12mm）@F1.2，水平视场角：102.0°~38.0°；两轴调节Tilt: 0-75°, Rotation: 0-355°视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG。最大图像尺寸：2560 x 1440。 | 台 | 8 | 1120 | 8960 | 杭州 杭州海康威视科技有限公司 |
| 海康威视DS-7716N-K4 | 16路硬盘录像机:16路高清接入，200Mbps码流（160Mbps主码流，40Mbps辅码流）分辨率：16路1080; 机箱1.5U；盘位：配置4\*4T监控硬盘，支持4K高清显示采用H.265视频压缩方式，支持多个网络用户同时观看，采用了集成度高、性能强、功耗低的D-SP处理器多工功能，硬盘故障预警（SMART技术）及硬盘故障报警 ，RTOS嵌入式操作系统。 | 台 | 1 | 6400 | 6400 | 杭州 杭州海康威视科技有限公司 |
| TL-SL1218PE | 16口千兆非网管交换机，机架式，16个千兆电口，POE供电，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗10瓦. 上行端口速率：千兆, 下行端口速率：千兆. | 台 | 1 | 960 | 960 | 深圳 普联技术有限公司 |
| 辅材 | 定制 PVC线槽 | 批 | 1 | 1000 | 1000 | 定制 |
| HSYVP-6A\*2\*0.58 | 郑州 河南商誉电线电缆有限公司 |
| SY-RVV-3×2.5 电源线 | 郑州 河南商誉电线电缆有限公司 |
| 6 | 人证比对闸机 | JT-ZJ-001 | 翼闸，单通道、包含两个单机芯闸机、控制板卡、身份证阅读器.人像识别闸机系统具有考生信息自动比对、在逃人员提醒、涉毒人员提醒、数据分析功能，软件已取得人证比对系统计算机软件著作权登记证书，已提供中国软件评测中心出具的软件产品登记测试报告（复印件加盖生产企业公章）。人证比对一体机采用10.1寸电容多点触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1280\*800，界面操作语音提示，显示人脸框，实时监测最大人脸，方便用户校准；智能雷达感应补光，采用200万广角摄像头，面部识别距离0.3m-1m适应1.4m-1.9m身高范围，支持强光环境；人脸比对成功后，自动分配考台，windows操作系统.已提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的河南省驾驶人考试综合服务管理平台门禁系统检测报告（复印件加盖生产企业公章）。 | 台 | 1 | 29600 | 29600 | 郑州 河南炯途网络科技有限公 |
| 7 | UPS不间断电源 | PCMVGD-10KL | GD-10KL UPS电源主机：设计容量10KVA/9000W；输出功率因数0.99@额定电压（100%负载）；LCD面板可显示 输入输出电压、 频率 、电池电压、延时时间、负载量、各种工作状态以及错误信息。输入电压220VAC± 25% 频率46-54Hz或56-64Hz；输出电压220Vac ± 1% 50Hz 可通过LCD面板调节范围在200-240Vac；电池电压192-240Vdc（电池颗数在16-20只之间可调）充电电流可调节1-8A以对应不同的外配电池组；具备频率转换模式、具备ECO节能模式、放电时间可通过LCD面板限定避免电池过度放电无法开机；内建相位自适应功能；三段式可扩展充电设计确保电池更优越的表现,N+X并联冗余,标配EPO功能.具备上电自开机功能及智能存盘功能（选件）实现无人值守、 支持网络管理功能 ；延时时间：UPS满载运行时间不小于8小时；电池节数16只电池容量100AH，电池之间连接线线径16㎡；保证行业标准安装安全、规范、整洁。 | 台 | 1 | 43600 | 43600 | 东莞 中山冠宏电子有限公司 |
| 8 | 考试凳子 | 定制 | 定制 600mm\*40\*25 | 把 | 50 | 58 | 2900 | 郑州 郑州宏达家具厂 |
| 9 | 桌子 | 定制 | 定制 1200mm\*700\*600 | 张 | 4 | 90 | 360 | 郑州 郑州宏达家具厂 |
| 10 | 四连椅子 | 定制（不锈钢) | 不锈钢钢架连排椅子 | 台 | 15 | 580 | 8700 | 郑州 郑州宏达家具厂 |
| 11 | 三连椅子 | 定制（不锈钢) | 不锈钢钢架连排椅子 | 台 | 10 | 470 | 4700 | 郑州 郑州宏达家具厂 |
| 合计 | | 大写：人民币贰拾陆万叁仟捌佰陆拾元整 小写：263860元 | | | | | | |

**供应商（公章）：河南宝澜电子科技有限公司**

**供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：**