### 4.1 分项报价表（货物类项目）

项目编号：XZZ—X2019017号

项目名称：襄城县人民检察院会议室设备改造项目（五次）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及****厂家** |
| 1 | LED拼接高清显示屏 | 强力巨彩Q1.86 | 室内全彩色高清LED显示屏，室内表贴三合一（红绿蓝），屏幕显示区域尺寸宽度6.7（±0.05）米，高度1.9（±0.05）米（保持宽高比为32:9比例）。★1.显示屏像素点间距1.86毫米。★2.LED灯管：采用SMD表贴三合一LED灯。3.盲点率小于百万分之一，工作3年衰减率＜7％；4.LED显示屏使用寿命大于10万小时，平均无故障时间大于1万小时。5.屏幕亮度：0~1200cd/ m2可调，对比度8000：1;色温2000K~10000K可调。6.视角及均匀度：屏幕水平视角170度 ，垂直视角：170度。7.色度均匀性：±0.003Cx,Cy。8.亮度均匀性：98%。9.刷新频率及换帧频率：刷新频率3840Hz，换帧频率60Hz。★10.输入信号：DVI、VGA、HDMI、RGBHV、S-VIDEO、YpbPr(HDTV)。★提供了LED显示屏产品节能产品认证证书。★品牌为国产品牌。 | 平方米 | 12.7 | 14000 | 177800 | 中国/厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 2 | 视频处理及管理器 | 嬴溢KP-16MIX-A | 支持任意区域划分显示，支持所有显示信号随机开启窗口与自定义尺寸，支持显示画面的整屏显示、分区域显示，以及自由缩放、移动。1.控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，用于实现计算机远程控制。2.处理器：双处理器。采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算。3.指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达2048条控制指令。4.支持16路入16路出高清和模拟音视频信号混合交换，可选输入输出HDMI、DVI、VGA（兼容Yuv、cvbs、Vedio信号）、RJ45、SDI、YPbPr信号，输出HDMI、DVI、VGA、RJ45、SDI信号板卡。5.支持图像最高分辨率1920X1200@60Hz，2048X1080p@24Hz。★品牌为国产品牌。 | 套 | 1 | 13300 | 13300 | 中国/广州赢溢电子有限公司 |
| 3 | 编程控制程序及主机 | K-XPCII-TA | 1.采用最新32位内嵌式处理器。2.具备100Mbps标准RJ45网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络控制。3.支持B/S架构，支持IOS、安卓等操作系统的PC、移动平台对分布式系统的管控。4.支持分布式部署架构，可根据需求扩展接口。5.支持可编程控制平台，交互式的控制结构，可进行多设备间智能联动。6.具备8路可编程数字I/0输入输出控制口，带保护电路。7.具备8路弱电继电器控制接口，可用于电气开关的控制。8. 具备8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号。9.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。★提供了厂家产品售后服务承诺函原件（加盖厂商公章）。★品牌为国产品牌。 | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 中国/广州赢溢电子有限公司 |
| 4 | 便携式会议控制器 | 华为M6 | 屏幕尺寸10.8英寸运行内存（RAM）4GB 存储容量（ROM）128GB 分辨率2560×1600★品牌为国产品牌。 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 中国/华为技术有限公司 |
| 5 | 电动幕布 | 博通定制 | 幕布左右两侧开合。遥控控制。尺寸大小依据背景墙整体尺寸定制。 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 中国/郑州博通电子科技有限公司 |
| 6 | 背景墙装修 | 博通定制 | 包含拆除旧背景墙和新装LED屏后的装饰装修。 | 批 | 1 | 10000 | 10000 | 中国/郑州博通电子科技有限公司 |
| 合计 | 大写：贰拾壹万伍仟陆佰元整 小写：215600 |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字