## 分项报价表（货物类项目）

**项目编号：XZZ—X2019025号**

**项目名称：襄城县人力资源保障局社会保障信息系统建设项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 台式电脑 | 扬天T4900V | CPU：英特尔酷睿i3 7100  内存：4GB，DDR4 2666MHz ，2个DiMM插槽；  硬盘：256GB固态硬盘，1TB机械硬盘；  显卡：RX560D独立显卡，4GB显存； 显示器：22显示器； | 台 | 27 | 4230 | 114210 | 北京 联想（北京）有限公司 |
| 2 | 显示器 | 联想E2223SwA | 屏幕尺寸：22英寸  屏幕比例：16:9  接口：VGA+DVI+HDMI | 台 | 27 | 780 | 21060 | 北京 联想（北京）有限公司 |
| 3 | 双屏方向调节支架 | NB-F160 | 承载重量:单屏2-9kg  VESA标准: 75\*75, 100\*100  适用范围: 10-32寸显示器  桌子厚店：20-120mm  其他性能:可上下高度调节，左右旋转调节,仰俯角调节。 | 台 | 27 | 280 | 7560 | 昆山 昆山泓杰电子股份有限公司 |
| 4 | 指纹登录仪 | 一维DET-2003 | 1. 指采集方式：按压方 2、传感器类型：半导体电容式传路器 3、灰虔图图像深度：256级(8位) 4、像素阵型大小：208\*288 5、图像采集区的尺寸14,4mmx10.4mm 6、传感器尺寸：33.4mm\*20.4mm\*2.47mm 7、像素分辨率：508DPI 8、指纹图像畸变：无畸变 9、处理器（CPU）SOC安全芯片HS32U2（符合国家认证）增强版 10、指纹存储容量：可存储200枚 11、比对模式：1：N识/1：1验证 12指纹转值大小,256字节(Byte) 13指纹模板大小：512字节（Byte） 14、识别率（FAR：<0.0001%(Security Level: 3) 15、拒识率(FBR)：<0.1%( Security Level:3) 16指线图像录入时间：≤1.0秒 17、搜索时间：<1秒（1:1000） 18、安全等级：五级可调 19、响应时间：指纹预处理<0.20s 20、指纹质量检测：0~10级可调 21、提示功能：单色指示灯醒目提示 22、驱动程序：免驱 23、通讯接口：高速USB2.0 24、供电：输入电压：DC3.3V-6V 工作动态电流：小于40mA 休眠静态电流：小于20uA 25、工作温度范围：-20°c to+60°c 26、存储温度范围-40°c至+85°C 27、工作湿度：5%至93%相对湿度无冷凝 28、环境：符合RoHS标准，低卤 29、防静电指数：±15KV空气放电(超过IEC610004-24级) 30、支持系统：WindowsXP, 2003, Vista(32bit/64bit),Windows2008/7/8/10(32bit64bit), Android   ★已提供生产厂家开具与河南省人力资源和社会保障信息系统完全兼容证明 | 台 | 27 | 1780 | 48060 | 北京 北京一维大成科技有限公司 |
| 5 | 黑白激光打印机 | 三星M2071 | 打印幅面：A4 幅面。分辨率：600\*600dpi，HQ1200dpi打印速度：30cpm，支持平板式，扫描分辨率(光学)：高达 600 x 2400 dpi；扫描分辨率(插值)：高达 19,200 x 19,200 dpi色彩深度：30位输入/24位输出，双屏16字符液晶显示屏，内存：128Mb,纸张处理（进纸）：150页。 | 台 | 29 | 1770 | 51330 | 威海 三星电子（山东）数码打印机有限公司 |
| 6 | 彩色激光打印机 | 三 星Xpress C430 | 彩色激光：A4 幅面。分辨率高达600 x 600 dpi打印速度：黑白(A4，正常模式)：高达16页/分钟。扫描分辨率：高达1200 x 1200 dpi(平板)/ 高达1200 x 1200 dpi(平板)扫描速度：高达14页/分钟。 | 台 | 5 | 2850 | 14250 | 威海 三星电子（山东）数码打印机有限公司 |
| 7 | 针式打印机 | EPSON LQ 680 KII | 支持A3或A4幅面,针式打印机针数 24针；最高分辨率：打印速度 180字/秒；打印纸张厚度：1.5mm；单页纸：摩擦走纸；连续纸：前链式进纸。 | 台 | 4 | 2280 | 9120 | 福建 爱普生（中国）有限公司 |
| 8 | 平板电脑 | 华为VRD-W09 | Android 0S 6. 0+Emotion UI 4.1及以上系统，麒麟980八核，内存4GB;容量64CB; 8.4英寸屏幕，4G版全网通。 | 台 | 3 | 2380 | 7140 | 深圳 华为技术有限公司 |
| 9 | 社保读卡器 | 华大HD-100 | 1.技术标准：  键数：具有10数字键，5个功能键，通讯：通过电缆和USB接口与计算机主机直接连接，电缆长度：1.7米，寿命：按键寿命超过50万次。安全要求：同时支持DUKPT及Master/Session密钥管理、支持DES和3DES加密、支持ANSI X9.8/X9.19 MAC算法、支持多组主密钥，支持多组工作密钥  LCD显示：液晶显示（2X16字符或128X64点阵）  操作提示：语音发生器应至少能发出长短可调的蜂鸣音和“请输入密码”、“请输入新密码”、“请确认新密码”、“密码错误”、“读卡错误”、“操作成功”、“操作失败”七条语音。同时支持语音、指示灯、蜂鸣器提示  2.技术规格：  电压 DC5V/1A(±5%)，（USB口去电）  电流 整机消耗电流不大于300mA  接口类型：USB2.0接口或兼容USB1.1模式（HID协议或CCID协议）电缆长度：1.7米，接触式智能卡模块：支持卡片标准：符合ISO7816 1/2/3 的各类逻辑卡、CPU卡，电流：不大于50mA卡电压：同时支持ISO7816的A类5V、B类3V、C类1.8V卡，卡读写器速度：9600bps~307200bps。短路保护：所有的接线上提供短路保护，接触点：8个  卡拔插寿命：超过200,000次，且带电插拔卡对卡无损伤  SAM卡槽模块：4个内嵌式标准SAM卡插槽  标准接口：按照人社部门要求，已提供标准系统接口。  ★1、已提供生产厂家开具与河南省人力资源和社会保障信息系统完全兼容证明  ★2、已提人力资源及社会保障部读写器检测报告复印件需加盖厂家公章 | 台 | 27 | 1070 | 28890 | 深圳 广东华大互联网股份有限公司 |
| 10 | 高拍仪（带身份证读卡器） | 方正Q720DS | 镜头类型:自动对焦 镜头元器件：CMOS 感应器:主摄像头感应器分辨率： 3664×2744(1000万像素)，副摄像头感应器分辨率：1600x1200(200万像素)，主摄像头可选择分辨率3664×2744\2592x1944\2048x1536\ 1600x1200\1280x1024\800 x600 拍摄尺寸:最大A3幅面，拍摄杆可上下伸缩，自由切换拍摄 A4/A3幅面文件 拍摄速度：≤1秒 图像色彩:RGB24，一千六百万色全彩模式 图像控制:具备亮度调整、曝光长度调整、锐利度调整、色彩调整、增益控制等 补光灯：6颗高亮度LED灯，触摸式灯控开关 底座为A3硬质文稿台，包含身份证凹槽，可以触摸区分；集成二代证读卡器，读取二代证时不需要移动二代身份证。 底座带有三个快捷物理按键，一键拍摄文档，一键条码识别，一键图像合并，一键文档上传；(按键功能可根据需求自定义) 内置USB-HUB，可个扩展2个USB口，一个DC 5V电源接口 软件功能 支持自动扶正，无底自动裁边，用户自定义裁边； 支持多张同时裁边到多张输出； 支持屏幕360度自由旋转，全局放大功能；  可一键生成PDF或TIFF；支持生成多页PDF或TIFF； 手动连拍多页TIF或PDF时可以增加或删减文档，支持文档顺序调整；  支持智能连拍、支持感应纸张变化自动拍照 ； 支持定时连拍、支持自定义定时拍照时间； 可以录制asf格式视频； 支持纯文本OCR识别； 支持原比例打印或缩放打印； 支持图像订制水印功能； 支持图像合并和条形码识别功能； ★已提供原厂软件配合开发成熟度集成模型达到CMMI5级复印件加盖厂家鲜章； ★已提供软件成熟度：软件能力成熟度集成模型≥CMMI3  ★已提供原厂产品软件著作权复印件并加盖厂家鲜章，并出具厂家售后服务承诺函； | 台 | 27 | 3920 | 105840 | 北京 方正国际软件（北京）有限公司 |
| 11 | 手写板 | Wacom DTU-1141 | 屏幕尺寸：10.1英寸 全色彩、全高清 显示器类型：IPS LCD全色彩、全高清 分辨率: 1920×1080 像素尺寸（H×V）：0.1695×0.1695 对比度（典型） 800:1 , 600：1(最小） LED背光亮度： 300cd/㎡ 响应时间：≤8ms 可视角度： 170°（85/85上下）；170°（85/85左右） 支持颜色： 16.7M Colors 显示LED寿命：20000小时 LED状态 侦测到电源时LED灯需长亮 屏幕保护 具备6H钢化玻璃 显示接口 USB显卡，Displaylink 面板压感级数 2048阶 触控方式/触控技术 电磁感应式/无源无线 数位笔精确度 ±0.5mm(中间区域) ±0.2mm（边缘5mm范围内）数字板分辨率 ：2540LPI，数位笔感应高度 10mm 读取速度 133pps，笔倾斜角度 ±45°  支持系统：Windows 8/7/10(32位64位) | 台 | 27 | 2780 | 75060 | 北京 和冠科技（北京）有限公司 |
| 合计 | | 大写：人民币肆拾捌万贰仟伍佰贰拾元整 小写：482520元 | | | | | | |

**供应商（公章）：河南宝澜电子科技有限公司**

**供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：**