**开标一览表**

项目编号: ZFCG-G2019114号

项目名称：许昌市残疾人联合会“残疾人辅助器具”项目 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期** | **备注** |
| 第一  标段 | 许昌市残疾人联合会“残疾人辅助器具”项目 | 大写：壹佰壹拾捌万捌仟玖佰元整　　　　　　小写：¥ 1,188,900.0000 | 自合同生效之日起50天 | 无 |
| … |  |  |  |  |

投标人名称：许昌佳琦医疗器械有限公司 （公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：贾艳秋

日期：2019 年 9 月 16 日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如招标公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-G2019114 号

项目名称：许昌市残疾人联合会“残疾人辅具器具”项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌、规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 手摇三轮车 | 品牌：  金昌达  规格型号：JCD-Y-01 | 1、主体采用高强度铁管，表面  喷涂处理，壁厚1.2mm，双交  叉杆设计。  2、前后轮直径均为18 寸充气  轮，总长（130-150）cm 可调，  总宽65cm，坐高49cm。  3、驱动方式采用手摇驱动前把  手，传动部分采用减速齿轮设  计，大梁长短可调。  4、坐靠垫采用高密度牛津布，  双翻坐垫结构，坐垫与车架连  接部稳固、贴合，没有晃动、  大缝隙等缺陷；靠背可折叠。  5、扶手高75cm, 扶手可活动。  6.手摇部位可上下调节，手推  把高95cm。  7、静载荷150kg。  注：寸指国际标准 | 台 | 100 | 900元 | 90000元 | 产地：  天津市  厂家：  天津市金昌达医疗器械有限公司 |
| 2 | 带坐便轮椅 | 品牌：  凯洋  规格型号：KY608LJ | 1、本次招标，GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：  （1）本轮椅主体采用车架采用  高强度铝合金材质，主体承重  结构管直径22mm、壁厚2mm，  表面阳极氧化处理，可折叠；  （2）驱动方式采用用手直接驱  动后轮式。  （3）整车长度：104cm，整车  高度：88cm，整车宽度：68cm，  靠背高度：44cm，扶手高度：  24cm。  （4）座高：50cm，座深：43cm，  座宽：46cm,坐靠垫采用高密度牛津布材料，缝边牢固整齐，  无褶皱、跳线和破损等缺陷。  中间有600d 的帆布夹层，整体硬座折叠带座便。  （5）脚踏板：配高度可调节高强度铝合金脚踏板，上翻式折  叠脚踏，更容易携带。  （6）前轮为8 寸高品质轮胎，  后轮直径为24 寸充气轮胎，前  后轮结构应牢固可靠，保证轮  椅的抗颠簸性能，适合不同路  面的使用要求。  （7）双刹车带钢式助剎，安全  可靠，驻车装置制动后不能高  于座面，方便使用者随时对车  进行制动，快捷、方便安全。  （8）轮椅车配备安全带、加宽  前档安全腿带。  （9）静载荷150kg。 | 台 | 600 | 680元 | 408000元 | 产地：  广东省  厂家：  广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 3 | 普通轮椅 | 品牌：  凯洋  规格型号：KY868LJ | 1、本次招标，GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：  （1）本轮椅主体采用车架采用  高强度铝合金材质，主体承重  结构管直径22mm、壁厚2mm，  表面阳极氧化处理，可折叠；  （2）驱动方式采用用手直接驱  动后轮式。  （3）整车长度：104cm，整车  高度：88cm，整车宽度：68cm，  靠背高度：44cm，扶手高度：  24cm。  （4）座高：50cm，座深：43cm，  座宽：46cm,坐靠垫采用高密度牛津布，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷，中间有600d 的帆布夹层。  （5）脚踏板：配高度可调节高  强度铝合金脚踏板，上翻式折  叠脚踏，更容易携带。  （6）前轮为8 寸高品质轮胎，  后轮直径为24 寸充气轮胎，前  后轮结构应牢固可靠，保证轮  椅的抗颠簸性能，以适合不同  路面的使用要求。  （7）双刹车带钢式助剎，安全  可靠，驻车装置制动后不能高  于座面，方便使用者随时对车进行制动，快捷、方便安全。  (8)轮椅车配备安全带、加宽前  档安全腿带。  （9）静载荷150kg。  注：寸指国际标准 | 台 | 600 | 530元 | 318000元 | 产地：  广东省  厂家：  广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 4 | 带坐便护理床 | 品牌：  永辉  规格型号：B02-ⅢABS | 1、 床体规格：长度2050mm，  宽度900mm，高度500mm。  2、 为床面板采用厚度1.2mm  优质冷轧钢板焊接成型，坚固、  实用、带透气孔。  3、 床板及床体表面经过除油、  除锈，防锈，二次磷化，静电  喷涂处理，表面可以耐受消毒  液反复擦拭不脱落，不生锈；  涂料有有抗菌、防霉作用并符  合环保要求。  4、 床护栏：铝合金材质，四  支护栏支柱，可收缩平放带有  锁定装置，有防夹手功能。开  关固定座和护栏杆上下支座采  用优质钢材料。护栏可以整体  拆卸。  5、 床头尾板：采用优质ABS  强化塑胶，弧线型设计，坚固  耐用，安全无毒。有锁定装置，  可快速拆卸；尾板外侧有病人  信息卡插槽。  6、床腿：床腿采用40\*40\*1.2mm厚方管， 脚轮：5 寸包罩静音万向轮，内置全封闭自润滑轴承，免维护，防异物卷入,四脚独立刹车，耐磨损、耐腐蚀、无噪音，轮子外皮不会开裂，外展时位于床边缘内侧。  7、 摇杠：背部升降角度83°，  腿部升降角度40°。背部及腿  部摇杠操作轻松可以灵活调整  背部及腿部高度，并有防尘罩，  过载保护在正常使用情况下,  任意摇动不会损坏，可折叠摇  把。  8、带便孔床垫：采用优质防水  尼龙布，结实耐用。内部采用  天然椰棕丝压缩而成，环保、透气。规格长\* 宽\* 厚1920\*900\*60mm 窄版便孔长\*宽：290mm\*250mm。  9. 床体便孔：窄版便孔为长\*  宽：290mm\*250mm。  注：寸指国际标准 | 张 | 200 | 800元 | 160000元 | 产地：  衡水市  厂家：  衡水滨湖新区永辉医疗器械厂 |
| 5 | 防压疮床垫 | 品牌：  康友  规格型号：C03 | 材质采用优质尼龙PVC 材料制作，防霉、防滑、透气，具有阻燃性。柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。带便孔床垫，方便病人大小便，主机采用ABS工程塑料，主机充气循环系统，每8-10 分钟循环充放气。气泵充气性能稳定，噪音小；防寒、防高温的优质橡胶软管。气床垫充气后柔软舒适，1、3、5„„气道、2、4、6„„气道循环充气，床垫表面波动，微孔喷气。  具有通风换气、转移身体受力  点、有弹力，能适应坐姿产生  的表面张力，长期使用能起到  防治褥疮的效果。  最大出气压：<14KPA。电源电压：AC220V 50HZ  承重力：150KG | 个 | 200 | 320元 | 64000元 | 产地：  衡水市  厂家：  衡水康友医疗器械有限公司 |
| 6 | 坐便椅 | 品牌：  凯洋  规格型号：KY810-B | 1.本次招标，GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行:  （ 1 ） 材质铝合金， 管直径  22mm、壁厚1.5mm，表面处理为镀铬，可折叠；  （2）带靠背、扶手、椅座；  （3）椅腿高度可调，配橡胶  防滑支脚垫，且安全可靠；  （4）厕板、马桶均为环保工  程塑料，附马桶盖；  （5）静载荷110kg。 | 张 | 100 | 300元 | 30000元 | 产地：  广东省  厂家：  广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 7 | 洗浴椅 | 品牌：  凯洋  规格型号：KY791L | 1.铝合金支架，管直径22mm、  壁厚1.5mm，表面阳极氧化处  理，可折叠。  2. 尺寸：座深480mm，座宽  500mm，高度480mm。  3.带有靠背，扶手可后掀。配有脚踏板。  4.椅座板为高强度塑料板，无  毒、无刺激性气味，表面防滑，  易于清洗，坐面前部有U 形开  口。  5.静载荷130 kg。  6.使用者可触及表面均不应有  外露的锐边、尖角、刃口和毛  刺。  7.焊接件表面应光滑平整，无  焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧  穿等缺陷。  8. 注塑件表面应光滑平滑、无  飞边、无缺损，无凹陷，色泽  均匀。  9.全部采用不锈钢螺钉连接。 | 张 | 100 | 320元 | 32000元 | 产地：  广东省  厂家：  广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 8 | 盲表手表 | 品牌：  爱奉者  规格型号：9989T | 手表表壳材质为锌合金，表带、  表扣、底盖采用高档不锈钢材  质，具有生活防水功能。  1、时针、分针和秒针显示时间，  电子机芯，免去每天上发条的  麻烦。  2、可设定闹钟，闹铃可开关，  具有报时、贪睡功能。有闹铃  声音可供选择。  语音整点报时及当前时间报  时。 | 块 | 200 | 92元 | 18400元 | 产地：  广州市  厂家：  广州爱奉者电子科技有限公司 |
| 9 | 单角手杖（带座） | 品牌：  鼎宝  规格型号：HY911-3 | 1、采用铝合金材质，表面 亮  面 处理，管料规格：直径22  mm，壁厚1.5 mm，美观、坚固且耐用。  2、海绵手柄套，柔软舒适符合  人体握力学原理。  3、座板为ABS 工程塑料面板，  方便休息。  4、脚垫： 采用三脚着地，配  牛津防滑脚垫，着地性能好，  稳定性佳，安全可靠。  5、性能： 固定高度，适合残  疾人、老年人群使用，产品的  向内稳定性能不小于1.5 度，  向外稳定性能不小于4.0 度。  6、最大承重130 公斤。 | 支 | 400 | 100元 | 40000元 | 产地：  衡水市  厂家：  衡水鼎宝医疗器械有限公司 |
| 10 | 四角手杖 | 品牌：  鼎宝  规格型号：HY924 | 手杖调节高度945mm-715mm.手柄长度115mm ， 底架长度100mm，底架宽度76mm；管直径22mm，壁厚1.5mm，手柄可  更换易于清洁，防滑不吸水材  料。支脚垫底部直径35mm，支脚垫不应产生吸附现象。伸缩部件伸缩自如，使用时，手杖不产生异响。 | 支 | 200 | 90元 | 18000元 | 产地：  衡水市  厂家：  衡水鼎宝医疗器械有限公司 |
| 11 | 震动闹铃 | 品牌：  爱奉者  规格型号：AFZ510333 | 1.外壳：树脂材质，有背光，  背后需有支架、备有挂孔，可  立于桌面，或者悬挂；  2.有时钟功能、闹钟功能 、倒  计时功能；按键有防误触锁定。  3.时钟：时、分，AM/PM（上午/下午）/24 小时制；  4.闹钟：三种提示模式可选，  闹铃提示、震动提示、闹铃+  震动提示。  5.规格：长85mm ，宽78mm ，  高20mm ，LCD 尺寸长68mm，宽38mm。 | 个 | 150 | 70元 | 10500元 | 产地：  广州市  厂家：  广州爱奉者电子科技有限公司 |
| 合 计 | | 大写：壹佰壹拾捌万捌仟玖佰元整　　　　　 小写：1188900元 | | | | | | |

投标人（公章）：许昌佳琦医疗器械有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：贾艳秋