# 四、符合性审查证明材料

## 4.1、投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-G2019133号

项目名称：2019年交通设施购置安装

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** | **品牌** |
| 1 | 道路标线清除 | 机械除掉道路标线宽150-200mm 厚度1.5mm | 机械除掉道路标线宽150-200mm 厚度1.5mm | 平方米 | 500 | 15 | 7500 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 用灰漆涂掉道路标线厚度0.075mm | 用灰漆涂掉道路标线厚度0.075mm | 平方米 | 500 | 6 | 3000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 水除 | 水除 | 平方米 | 200 | 70 | 14000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 2 | 减速振动标线 | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 非凸起部分厚度1.5-2mm | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 非凸起部分厚度1.5-2mm | 平方米 | 1800 | 70 | 126000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 3 | 道路标线 | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm | 平方米 | 20000 | 30 | 600000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 常温型 厚度0.12-0.2mm | 常温型 厚度0.12-0.2mm | 平方米 | 30000 | 13.5 | 405000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 4 | 停车位 (含编号) | 宽： 2000-2500mm 长：5000-6000mm热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm | 宽： 2000-2500mm 长：5000-6000mm热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm | 个 | 300 | 60 | 18000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 宽： 2000-2500mm 长：5000-6000mm常温型 厚度0.12-0.2mm宽1.5 | 宽： 2000-2500mm 长：5000-6000mm常温型 厚度0.12-0.2mm宽1.5 | 个 | 3300 | 30 | 99000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 5 | 非机动车停车位 | 常温型 厚度0.12-0.2mm | 常温型 厚度0.12-0.2mm | 米 | 19000 | 3 | 57000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 6 | 导向标线 | 热熔反光性型 直行箭头 玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm   长6米宽0.9米 | 热熔反光性型 直行箭头 玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm   长6米宽0.9米 | 个 | 100 | 90 | 9000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 常温型 直行箭头 厚度0.12-0.2mm 长6米宽0.9米 | 常温型 直行箭头 厚度0.12-0.2mm 长6米宽0.9米 | 个 | 207 | 45 | 9315 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 热熔反光性型 复合型箭头  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm  长6米宽1.5米 | 热熔反光性型 复合型箭头  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm  长6米宽1.5米 | 个 | 200 | 140 | 28000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 常温型 复合型箭头 厚度0.12-0.2mm 长6米宽1.5米 | 常温型 复合型箭头 厚度0.12-0.2mm 长6米宽1.5米 | 个 | 315 | 75 | 23625 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 热熔反光性型 减速让行标识线 玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm | 热熔反光性型 减速让行标识线 玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm | 个 | 130 | 65 | 8450 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 常温型 减速让行标识线 厚度0.12-0.2mm | 常温型 减速让行标识线 厚度0.12-0.2mm | 个 | 70 | 40 | 2800 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 7 | 预告标线 | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm | 个 | 100 | 30 | 3000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 常温型 厚度0.12-0.2mm 长宽：1\*2米 | 常温型 厚度0.12-0.2mm 长宽：1\*2米 | 个 | 500 | 25 | 12500 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 8 | 路面标记标线 | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm  非机动车图案0.8-1米  厚1.5-2mm | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm  非机动车图案0.8-1米  厚1.5-2mm | 个 | 800 | 35 | 28000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 常温型 非机动车图案0.8-1米厚0.12mm | 常温型 非机动车图案0.8-1米厚0.12mm | 个 | 2100 | 30 | 63000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm   公交专用2\*6米 | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm   公交专用2\*6米 | 个 | 20 | 210 | 4200 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 常温型 公交专用字2\*6米厚0.12mm | 常温型 公交专用字2\*6米厚0.12mm | 个 | 20 | 120 | 2400 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm  非机、行人、左转等，等候字 1200\*3000mm | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm  非机、行人、左转等，等候字 1200\*3000mm | 个 | 600 | 100 | 60000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 常温型 非机、行人、左转等，等候字 1200\*3000mm | 常温型 非机、行人、左转等，等候字 1200\*3000mm | 个 | 1500 | 75 | 112500 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 常温型 停车让行停字1\*2.5米 | 常温型 停车让行停字1\*2.5米 | 个 | 50 | 50 | 2500 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 9 | 立体斑马线 | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm   白、蓝、黄三种颜色 | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm   白、蓝、黄三种颜色 | 平方米 | 300 | 45 | 13500 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 常温型 白、蓝、黄三种颜色涂料白、蓝、黄三种颜色涂料宽0.6\*长6m厚度0.12-0.2mm | 常温型 白、蓝、黄三种颜色涂料白、蓝、黄三种颜色涂料宽0.6\*长6m厚度0.12-0.2mm | 平方米 | 500 | 18 | 9000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 10 | 彩色防滑斑马线 | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm  树脂胶，陶瓷颗粒，红、白、蓝、黄等颜色 | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm  树脂胶，陶瓷颗粒，红、白、蓝、黄等颜色 | 平方米 | 1000 | 95 | 95000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 11 | 减速让行停车线（双虚） | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm | 热熔反光性型  玻璃珠含量:18 - 25%。 厚度1.5-2mm | 平方米 | 50 | 33 | 1650 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 常温型 | 常温型 | 平方米 | 70 | 20 | 1400 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 12 | 双组份标线 | 逆反射系数(白色):初始≥220mcd.m.lx，持续≥150mcd.m.lx 潮湿条件下结构雨夜型逆反射系数:≥ 35mcd.m.lx反光标线,厚度喷涂型(0.5-0.7mm) | 逆反射系数(白色):初始≥220mcd.m.lx，持续≥150mcd.m.lx 潮湿条件下结构雨夜型逆反射系数:≥ 35mcd.m.lx反光标线,厚度喷涂型(0.5-0.7mm) | 平方米 | 900 | 42 | 37800 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 13 | 水性标线 | 白天反光值初始≥150mcd.m.lx 潮湿条件下≥ 35mcd.m.lx反光标线,厚度喷涂(0.6mm) | 白天反光值初始≥150mcd.m.lx 潮湿条件下≥ 35mcd.m.lx反光标线,厚度喷涂(0.6mm) | 平方米 | 200 | 15 | 3000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 14 | 凸起路标 | 规格：104\*122\*24mm1．太阳能板: ≥单晶硅0.3w  2．储能器件：≥1.2V/800MAH NI-MH 耐高温电池;  3．工作时长：标准光强下工作≥80小时, 4．显示方式：闪烁 5．显示颜色：白、黄可选。 6．启控光强：400-500Lux 7．使用寿命：≥4年 8．工作环境：-20℃～+70℃ 9．材质:铝合金外壳 10．防水及静态抗压能力：IP68，静态抗压大于20吨. | 规格：104\*122\*24mm1．太阳能板: ≥单晶硅0.3w  2．储能器件：≥1.2V/800MAH NI-MH 耐高温电池;  3．工作时长：标准光强下工作≥80小时, 4．显示方式：闪烁 5．显示颜色：白、黄可选。 6．启控光强：400-500Lux 7．使用寿命：≥4年 8．工作环境：-20℃～+70℃ 9．材质:铝合金外壳 10．防水及静态抗压能力：IP68，静态抗压大于20吨. | 个 | 300 | 50 | 15000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 合计 | | 大写：壹佰捌拾柒万伍仟壹佰肆拾元整　　　　　　小写：1875140元 | | | | | | | |

## 4.5、售后服务

### 4.5.1、售后服务承诺函

我公司承诺：

若我公司中标，承诺对许昌市公安局2019年交通设施购置安装的供货服务，所提供货物将按照投标文件清单及合同供货。**交付地点：许昌市**，**交付（服务、完工）时间：A包交通标线：2020年5月31日前，接到通知后12小时内相应，在市政府规定时限前完成标线施划。**质保期内发生的相关一切费用由我公司承担，因损坏而更换的部件质保期顺延，提供售后服务及终身维护服务，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我公司，我公司将义不容辞的承担技术支持和维修备件的优惠供应责任，并且承诺维修费用不超过市场平均价格。终身提供维修配件。投标产品均属于国家规定“三包”范围的，并保证产品质量保证期不低于“三包”规定；质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

若我公司中标，**承诺接到施工通知后12小时内，施工人员达到现场，施工时间保证不超过72小时。**

投标人（公章）：许昌市交通标志标牌有限公司

日期：2019年10月8日

### 4.5.2、售后服务网点

我公司设置专门售后服务网点及服务队分别位于许昌市帝豪路西段公司院内；文兴路新许路交叉口，**我公司将投入设备：货车两辆、热溶釜两台、冷漆划线机两台、推车两台、底涂机两台、除线机两台、打磨机一台、吹风机两台。**故障报修电话0374-3123369，2015年至今已与市公安局“110”相互对接，24小时在线，随时可以根据报修内容及地点在规定时间内赶赴现场并解决故障问题。我公司对维修人员建立日夜考勤制度和施工维护巡查日志，建立维修台账，对于事故多发地重点巡查及防范，维修点内各种工具及设备齐全，材料配件合理化分类存放，有能力在业主规定时间内解决各类交通安全设施所出现的任何问题。

如遇上节假日我维修人员将保障最少6人值班的情况下巡查，来解决突发损坏设施情况出现。在有业主安排紧急任务时，我公司可配备三组人员昼夜不断地进行作业，提供长期的本地化服务。

服务队由公司工程部门直接管理，设两名负责人、两名联系人、五名技术员、六名施工人，夜间常设不低于四人的值班人员（雪、雨、雾等恶劣天气，我公司将适当增加维护人员）。

负责人：张彪、刘金光 联系电话：15836536965、15893757999

联系人：陈昊、郑俊华 联系电话：18303743777 18637455200 0374-3123369

巡视人员：庞建波、郭松海、李长河、陆伟峰、钱俊伟、王新义

### 4.5.3、售后服务流程

