**4.1 投标分项报价表**

项目编号：长招采公字【2019】058号

项目名称：长葛市第一高级中学提升校园文化

| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术****参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 报廊展架 | 6200mm\*2500 mm | 主要材质为1mm不锈钢、5mmpvc画面及5mm耐力板；主要工艺为不锈钢焊接、不锈钢烤漆、不锈钢激光切割施工工艺如下：一、基础及预埋件：1、基础尺寸500mm\*1500mm\*800mm，低于地面100mm2、人工挖土方500mm\*1500mm\*900mm3、M12预埋螺栓与直径12三级钢3道焊接成400mm\*600mm\*700mm钢筋笼4、安装预埋件，浇筑C20混凝土5、8mm厚冲孔镀锌钢板与螺栓紧固二、单一展架构造： 1、两侧立柱底宽400mm，顶宽150mm，高度2300mm厚度150mm，红色烤漆，表面焊接6道5\*80不锈钢方管（1mm）；中间立柱宽度600mm，厚150mm，高度2500mm，顶部呈三角形，红色烤漆，顶部中间焊接D210mm不锈钢（1mm）圆形校徽雕刻字彩色2、立柱与基础镀锌钢板焊接3、两立柱间距地800mm、2064mm分别焊接一道5\*50不锈钢（1mm）方管4、展板尺寸1114mm\*2300mm，四周用3\*40不锈钢（1mm）方管焊接，与外框间距50mm焊接支撑5、展板内侧镶嵌5mm耐力板6、安装5mmpvc版面 | 组 | 16 | 27000元 | 432000元 |
| 02 | 启智楼中庭浮雕墙 | 3000 mm \*1600 mm | 主要材质1.2mm、1mm不锈钢，主要工艺为不锈钢冲压折弯、激光切割、不锈钢焊接。施工工艺如下：1、造型正面1.2mm厚不锈钢板冲压折弯、折边，激光切割2、造型背面1mm不锈钢板激光切割3、造型焊接、打磨抛光4、不锈钢字体正反面不锈钢折弯、折边，激光切割、焊接抛光5、背面背胶粘贴上墙 | 块 | 1 | 10300元 | 10300元 |
| 03 | 博学楼中庭浮雕墙 | 3000 mm \*1600 mm | 主要材质1.2mm、1mm不锈钢，主要工艺为不锈钢冲压折弯、激光切割、不锈钢焊接。施工工艺如下：1、造型正面1.2mm厚不锈钢板冲压折弯、折边，激光切割2、造型背面1mm不锈钢板激光切割3、造型焊接、打磨抛光4、不锈钢字体正反面不锈钢折弯、折边，激光切割、焊接抛光5、背面背胶粘贴上墙 | 块 | 1 | 10300元 | 10300元 |
| 04 | 致远楼中庭浮雕墙 | 3000 mm \*1600 mm | 主要材质1.2mm、1mm不锈钢，主要工艺为不锈钢冲压折弯、激光切割、不锈钢焊接。施工工艺如下：1、造型正面1.2mm厚不锈钢板冲压折弯、折边，激光切割2、造型背面1mm不锈钢板激光切割3、造型焊接、打磨抛光4、不锈钢字体正反面不锈钢折弯、折边，激光切割、焊接抛光5、背面背胶粘贴上墙 | 块 | 1 | 10300元 | 10300元 |
| 05 | 教学楼大厅文化墙 | 5000 mm \*1600 mm500 mm \*2000 mm3000 mm \*1500 mm | 1、3cm厚实木板烤漆、印画，雕刻花型、字体2、打磨毛刺3、花型、字体填漆 | 组 | 1 | 45000元 | 45000元 |
| 06 | 文化石 | 按招标要求制作 | 人工挖文化石基坑，基坑尺寸比文化石底部四周大出600mm，深度600mm2、10T汽车吊吊装，人工配合安放文化石3、浇筑400mm厚C20混凝土4、人工填土200mm5、草皮种植 | 个 | 12 | 6200元 | 74400元 |
| 07 | 班门口宣传板 | 45cm\*60cm（效果图所示） | 1、18mm、600mm\*800mm木工板与墙面固定2、3mm铝塑板粘贴、包边3、45cm\*60cmpvc画面安装 | 块 | 70 | 400元 | 28000元 |
| 08 | 休闲椅 | 600 mm \*2300 mm（效果图所示） | 1、5mm厚40\*60镀锌方管焊接两端矩形框2、上部通长焊接镀锌方管，间距5cm3、钢架打磨、修补、喷漆4、面层用80mm\*2300mm,厚度50mm，间距50mm防腐木固定5、防腐木刷防腐漆两遍 | 个 | 24 | 850元 | 20400元 |
| 09 | 五环雕塑 | 3200 mm \*4900 mm | 一、基础：1、原地面植被拆除、挖土100mm，打夯2、100mmC20混凝土浇筑垫层3、砌砖基础底座2700\*1200\*1000，中间预留2300\*600\*600凹槽放置预埋铁件4、浇筑C20混凝土二、雕塑：1、1.2mm不锈钢激光切割2、焊接、打磨、烤漆3、雕塑焊接安装三、雕塑底座粘贴600\*600黑色人造石材 | 组 | 1 | 87000元 | 87000元 |
| 10 | 楼顶金属字 | 50000 mm \*1200 mm | 1、1.2mm厚不锈钢激光切割、1000\*1000字体成型2、字体两面满焊，焊接固定片，打磨、烤漆3、租用25m移动式载人升降平台4、膨胀丝固定 | 批 | 1 | 59000元 | 59000元 |
| 11 | 育卓越人才创中原名校字及安装 | 30000 mm \*2300 mm | 1、3mm铝单板冲孔2、字体雕刻、喷漆，背部沿字体布设led灯珠3、字体焊接、补漆4、满堂脚手架搭设操作平台5、字体部位焊接田字型钢方框与屋面结构梁固定，方钢用50\*50、3mm厚镀锌方管6、距离正面字体固定方框5m处，在屋面梁上部焊接通长30m镀锌方钢梁，与结构梁固定（化学锚栓预埋钢板）7、每个方钢框两侧顶部及中间分别焊接两道50\*80镀锌方管与方钢梁焊接固定8、焊接部位刷防锈漆9、30T汽车吊配合人工焊接安装字体10、通电试灯 | 组 | 1 | 55000元 | 55000元 |
| 12 | 体育场报栏加宣传栏 | 7000 mm \*2400 mm | 体育运动场护栏标语 1、800\*1000、2mm金属板喷塑 2、1mm厚不锈钢字体雕刻、焊接、烤漆 3、字体与金属板焊接 4、标语与护栏焊接宣传栏、公告栏：1、1.2mm不锈钢切割、焊接、喷塑2、40\*50不锈钢方管焊接宣传框3、0.8mm不锈钢造型雕刻4、宣传框背部焊接1mm不锈钢板5、框内镶嵌5mmpvc白色背板6、整体安装，膨胀丝固定焊接7、画面安装 | 组 | 4 | 25000元 | 100000元 |
| 13 | 五角星名人栏 | 2690 mm \*2690 mm | 1、100mm\*100mm、1.2不锈钢方管激光切割、焊接外框2、40mm\*40mm、1.2不锈钢方管切割、焊接内多边形框3、组合焊接、烤漆4、人工挖基坑500mm，宣传框安放，浇筑C20混凝土 | 组 | 1 | 33500元 | 33500元 |
| 14 | 星光大道介绍牌 | 900 mm \*2731 mm | 1、50\*80、厚2mm镀锌方管焊接外框、烤漆2、40\*40、厚2mm镀锌方管焊接内框、烤漆3、不锈钢造型雕刻、烤漆4、基坑开挖，安放展牌，浇筑C20混凝土5、展板安装 | 组 | 2 | 10000元 | 20000元 |
| 15 | 星光大道之星牌 | 800 mm \*2360 mm | 1、50\*80、厚2mm镀锌方管焊接外框、烤漆2、40\*40、厚2mm镀锌方管焊接内框、烤漆3、不锈钢造型雕刻、烤漆4、基坑开挖，安放展牌，浇筑C20混凝土5、展板安装 | 个 | 42 | 4000元 | 168000元 |
| 16 | 德育之窗（一） | 171200 mm \*2500 mm | 1、2mm金属板切割、焊接、烤漆2、各金属板块用50镀锌圆管连接、喷漆3、金属板冲压折弯焊接成100mm\*100mm包边框，背部焊接金属板、烤漆4、框内镶嵌5mm喷塑PVC板喷塑5、底部焊接1-2个预埋方管100mm\*100mm,高度400mm6、地面拆除、人工挖基坑400\*400、深度500mm7、安放展架，浇筑混凝土400mm厚8、地面恢复 | 组 | 1 | 56000元 | 56000元 |
| 17 | 德育之窗（二） | 1320 mm \*2500 mm | 1、2mm金属板切割、焊接、烤漆2、各金属板块用50镀锌圆管连接、喷漆3、金属板冲压折弯焊接成100mm\*100mm包边框，背部焊接金属板、烤漆4、框内镶嵌5mm喷塑PVC板喷塑5、底部焊接1-2个预埋方管100mm\*100mm,高度400mm6、地面拆除、人工挖基坑400\*400、深度500mm7、安放展架，浇筑混凝土400mm厚8、地面恢复 | 个 | 7 | 4200元 | 29400元 |
| 18 | 宣传栏 | 2900 mm \*6600 mm | 1、2mm金属板切割、焊接、烤漆2、各金属板块用50镀锌圆管连接、喷漆3、金属板冲压折弯焊接成100mm\*100mm包边框，背部焊接金属板、烤漆4、框内镶嵌5mm喷塑PVC板喷塑5、底部焊接1-2个预埋方管100mm\*100mm,高度400mm6、地面拆除、人工挖基坑400\*400、深度500mm7、安放展架，浇筑混凝土400mm厚8、地面恢复 | 组 | 3 | 18000元 | 54000元 |
| 19 | 北侧展板 | 1.6m×2.4m（单个尺寸，共9块相连） | 宣传栏（全部为不锈钢材质）地插式九块联展，中间活动立柱（双管插地）相连，每个立柱外侧（双面或单面）焊接不锈钢槽，方便单独宣传栏提拉、更换版面内容。整体版面安装后倾斜度为25°。具体参数如下：单一宣传栏（9块）规格：1.6m×2.4m。用3.4×2.5cm方管（厚度：1.2mm）焊接，中间四根撑：3.4×2.5cm方管（规格同上），版面前面不锈钢板（1mm）张贴、固定。宣传栏周边镶嵌方木，方便展图装订。立柱（10个）：厚度：1.0mm；由5×5cm和2.5×5cm方管焊接，安装后倾斜度为25°。整体高度：1.8m；插地后高度：1.5m；顶端焊接不锈钢圆球（Φ：5.0cm）。中间八根立柱两侧用4×4cm不锈钢槽焊接（厚度1.0mm），槽钢口折边，方便活动版面提拉、更换版面内容（最外侧两根立柱单面焊接不锈钢槽，规格同上）。活动柱（双管）插入预埋件中固定。预埋件（10个）：由厚度1.5mm、规格6×6cm和3×6cm方管焊接而成，预埋深度40cm，混凝土浇筑。 | 组 | 9 | 1800元 | 16200元 |
| 合计 | 大写： 壹佰叁拾万捌仟捌佰元整 小写：1308800.00元  |

投标人（公章）：河南文汇文化艺术有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：