**鄢陵县2019年小麦重大病虫害防控**

**物资**采购**需求、评标标准等说明**

**一、项目概况**

（一）项目名称：**鄢陵县2019年小麦重大病虫害防控**

**物资采购**。

（二）采购方式：公开招标

（三）采购内容：1、自走式水旱两用喷杆喷雾机1台

2、自走式水旱两用喷杆喷雾机（智能喷洒）1台

3、28型动力悬挂式喷杆喷雾机2台。

（四）预算金额：一标段：30万元

最高限价：一标段：30万元

（五）资金来源：财政出资，资金已落实。
 （六）交付（服务、完工）时间：合同签订后20日历天

（七）交付（服务、施工）地点：鄢陵县植保植检站

（八）进口产品：不允许

（九）分包：不允许分包

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

**三、合格投标人必须符合下列条件**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）供应商须具备独立法人资格，必须是在中华人民共和国境内注册的具有产品合法生产资格的生产商或具有经营范围的经销商（以营业执照为准）。

 (三)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（四）本次招标不接受联合体投标。

**四、采购需求**

**（一）本项目需实现的功能或者目标：**

通过对小麦重大病虫害防控项目实施，全面控制小麦重大病虫害为害，大力提高鄢陵县植保机械装备水平，带动全县小麦重大病虫害及其它农作物病虫害适期开展防治，通过示范引领，使我县农作物病虫害防治面积达到应防面积的95%以上，统防统治面积达38%，危害损失率控制在5%以内，农药使用减少20%，农药利用率提高到40%，努力夺取全县小麦丰收。

**（二）采购清单**

**1、自走式水旱两用喷杆喷雾机1台**

**一、技术参数：**

1、整机结构：自走式

2、轴距：1.5米

3、整机重量：≤1300千克

4、配套动力：三缸四冲程水冷柴油发动机，通过国三排放标准认证，标定功率≥22马力

5、药箱容量≥500升

6、驱动方式：四轮转向，四轮驱动,前后同轨

7、喷幅:≥12米

8、喷杆形式：喷杆前置，电动伸展，电动升降,高度可自动调整幅度 0.5-1.8米

9、喷头型式：扇形喷头

10、配套泵形式：三缸柱塞泵

11、轮胎：柳叶形实心橡胶轮胎宽度≤10厘米

12、离合器：液压助力

13、具有手动油门调节杆

**二、要求**：提供产品检验报告

**2、自走式水旱两用喷杆喷雾机（智能喷洒）1台**

**一、技术参数：**

1、整机结构：自走式

2、轴距：≥1.5米

3、整机重量：≤1300千克

4、配套动力：三缸四冲程水冷柴油发动机，通过国三排放标准认证，标定功率≥22马力

5、药箱容量≥500升

6、驱动方式：四轮转向，四轮驱动,前后同轨

7、喷幅:≥12米

8、喷杆形式：喷杆前置，电动伸展，电动升降,高度可自动调整幅度 0.5-1.8米

9、喷头型式：扇形喷头

10、配套泵形式：三缸柱塞泵

11、轮胎：柳叶形实心橡胶轮胎宽度≤10厘米

12、离合器：液压助力

13、具有手动油门调节杆

14、智能喷洒系统装置:

 ①喷头变异系数≤6%L/min

 ②施药量误差≤6%L/ha

 ③最低工作压力≤0.01Mpa

**二、要求**：提供产品检验报告

|  |
| --- |
| **3、28型动力悬挂式喷杆喷雾机2台** |
|
| 28型动力 |
| 名称 | 单位 | 详细配置 | 备注 |
| 拖拉机型号 | 　 | 28王 | 　 |
| 外形尺寸 | mm | 2755\*1320\*1860 | 　 |
| 发动机型号 | 　 | ZH1125 | 　 |
| 标定功率/转速 | 　 | 18.38KW/2200r/min | 　 |
| **悬挂式喷杆喷雾机** |
| 名称 | 单位 | 详细配置 | 备注 |
| 型号 | 　 | 3WZ-300L | 　 |
| 外形尺寸 | mm | 1400\*1000\*1170 | 　 | 　 |
| 工作压力 | MPa | 0.2-0.4 | 　 |
| 喷幅 | 　 | 6米 | 　 |
| 液泵类型 | 　 | 隔膜泵 | 　 |
| 转速 | r/min | 600 | 　 |

**（三）、其他要求：**

1、 投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、详细参数，否则为无效投标。

2、 投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、 本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

4、交货期：合同签订后20日历天，不响应者为无效投标。

5、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

6、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、检测验收、质保、税金等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种费用均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

**（四）、验收标准**

1、本项目完成后，由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收。

3、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

**五、评标方法和评标标准**

本项目采用最低评标价法。

**六、采购资金支付**

（一）支付方式：国库集中支付。

（二）支付时间及条件：采购机械类货物交货、安装、验收合格后支付合同价款的90%，余款作为质保金，一年后无质量问题付清。

**七、联系方式及地址**

联系人姓名：蔡先生 联系电话：0374-7155366

递交书面材料地址：鄢陵县梅里路北段鄢陵县植保植检站