**花木产业集聚区道路康养标识牌建设项目采购需求**

一、项目概况

（一）项目名称：花木产业集聚区道路康养标识牌建设项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：各类标识牌89块（详见清单）。

（四）预算金额：49万元；最高限价：49万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后后5日内

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县文化广电和旅游局

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策（必填）

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

为迎合鄢陵县健康养老建设，更好的为康养事业做宣传。

（二）采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品图样** | **规格(mm)** | **工艺材质** | **数量** | **备注** |
| 1 |  | 4500x3000 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础4500mm\*1000mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 1 |  |
| 2 |  | 4000x2450 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础4500mm\*1000mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 1 |  |
| 3 |  | 2800x3000 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础2800mm\*1000mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 1 |  |
| 4 |  | 2200x3000 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础1800mm\*1000mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 1 |  |
| 5 |  | 2000x3000 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础1800mm\*1000mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 1 |  |
| 6 |  | 1800x3000 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础1800mm\*1000mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 1 |  |
| 7 |  | 2800x3000 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础3200mm\*1000mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 2 |  |
| 8 |  | 1500x3000 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础2000mm\*1000mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 1 |  |
| 9 |  | 2400x3000 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础2800mm\*1000mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 1 |  |
| 10 |  | 1800x1000 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础1800mm\*1000mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 1 |  |
| 11 |  | 2000x1000 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础1800mm\*1000mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 2 |  |
| 12 |  | 2000x760 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础1000mm\*600mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 6 |  |
| 13 |  | 3500x3000 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础4500mm\*1000mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 1 |  |
| 14 |  | 1500x720 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础1000mm\*600mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 10 |  |
| 15 |  | 4000x2400 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础4500mm\*1000mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 1 |  |
| 16 |  | 2000x1500 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础2400mm\*1000mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 10 |  |
| 17 |  | 2280x3000 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础2800mm\*800mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 3 |  |
| 18 |  | 2740x3000 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础1800mm\*1000mm\*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢 | 10 |  |
| 19 |  | h800 | 3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100\*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆，文字丝网印刷；基础400mm\*300mm\*300mmc30混凝土，15地脚螺栓，4螺纹钢 | 35 |  |
| 20 | **小计** |  |  | **89** |  |

（三）服务标准、期限、效率等要求

1、因该项目工期紧张，要求投标单位同时具备设计（文字内容由业主提供，中英文对照，路牌所指示内容由中标单位自行测量）及施工能力。

2、中标单位须保证合同签订之日起，5日历天完成所有清单内容的设计、制作与安装工作。

3、本项目质保期两年（两年内不得出现脱色、生锈等现象），质保期内，中标单位需无偿对产品进行维修养护。

4、该项目要求质量合格，验收完成后两年内出现质量问题由施工方负责维修。

5、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、质保、税金等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种费用均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

（四）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、评标办法

最低评标价法

五、联系方式

联系人姓名：唐君杰 联系电话：18837450111

单位地址：鄢陵县文化广电和旅游局（人民路廉政广场）

单位全称（加盖单位公章）

鄢陵县文化广电和旅游局