**4.1 投标分项报价表（货物类项目）A包**

项目编号：ZFCG-G2019142号

项目名称：体育健身器材采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 篮球架 | 规格：外形尺寸：2588mm×1800mm×3950mm  SJ-033 | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：2588mm×1800mm×3950mm  1、主架采用Φ165×4mm定制的优质国标钢管整体弯制而成，篮架上、下拉杆采用Ф48×3mm优质国标钢管。  2、通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度，篮板与主架连接采用5点支撑；  3、篮板：材料采用SMC材料制成，规格：1800×1050×50mm（翻边），整体高温模压一次成型。  4、篮球板SMC面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7 mm；背面加强筋采用V字型与井字型相结合结构，加强筋厚度6mm，加强筋高度45 mm；  5、篮板投篮区背面安装加强钢板，加强钢板尺寸为570㎜\*150㎜\*5㎜； | 支 | 102 | 4000 | 408000 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 2 | 腹肌板 | 规格：：1357mm×535mm×590mm  SJ-020A3 | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1357mm×535mm×590mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ42mm×3.0mm  安装方式：预埋  1.边管采用Φ42×3.0mm钢管；  2.弯管支撑管采用Φ42×3.0mm钢管。  3.不存在和使用功能无关的凸出物；  4.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用预埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 102 | 990 | 100980 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 3 | 上肢牵引器 | 规格：外形尺寸：802mm×821mm×2454mm  SJ-026B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：802mm×821mm×2454mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm，  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管；  2.横支撑管为Φ60×3.0mm钢管；  3.弯管连接管采用Φ60×2.5mm钢管。  4.限位采用优质铸钢内限位，无刚性碰撞；  5.不存在和使用功能无关的凸出物；  6.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 102 | 1800 | 183600 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 4 | 腰背按摩器 | 规格：外形尺寸：1345mm×810mm×1349mm  SJ-013B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1345mm×810mm×1349mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ48mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.横连接管为Φ42×3.0mm钢管，  3.把手管采用Φ32×2.5mm钢管；  4.按摩轮为包胶材质，不存在和使用功能无关的凸出物；  5.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 102 | 1440 | 146880 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 5 | 棋牌桌 | 规格：外形尺寸：1757mm×1757mm×622mm  SJ-027D | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1757mm×1757mm×622mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：55mm×18mm×2.0mm，304不锈钢  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管；  2.座板支撑管采用Φ60×3.0mm钢管。  3.桌面采用不锈钢材料。  4.不存在和使用功能无关的凸出物；  5.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 102 | 1780 | 181560 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 6 | 提踵训练器 | 规格：：880mm×610mm×1500mm  SJ-078A | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：880mm×610mm×1500mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.立式横连接管为Φ60×3.0mm钢管，  3.不存在和使用功能无关的凸出物；  4.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 102 | 1500 | 153000 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 7 | 转轮扭腰器 | 规格：：1250mm×824mm×1715mm  SJ-075B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1250mm×824mm×1715mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.轴支撑管采用Φ60×3.0mm钢管，  3.转盘管采用Φ32×3.0mm钢管弯制而成，手把部位采用球头结构。不存在和使用功能无关的凸出物；  4.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 102 | 1440 | 146880 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 8 | 乒乓球台 | 规格：外形尺寸：2740mm×1567mm×912mm  SJ-032B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：2740mm×1567mm×912mm  主要材料：钢管、SMC  主要承载立柱尺寸：Φ60mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：30mm×20mm×2.0mm  安装方式：预埋  1.支撑腿采用Φ60×3.0mm钢管，  2.弯管支撑采用Φ42×2.5mm钢管；  3.台面长度为：2740 mm 台面宽度为：1525mm，台面离地高度为：760mm，半张台面对角线之差4mm，半张台面平面度5mm，端、边线宽度20mm，中线宽3mm，中线对称度3mm，中线与网间距离50mm，中线与断线距离10mm。  4.台面背部采用钢管支撑架连接，支撑框架管壁厚为2mm，半块板面支撑框架为4横4纵支撑管连接。  5.台面采用SMC材质，台面弹性为230~260mm。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷6.表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。  7.器材采用预埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 付 | 132 | 5800 | 765600 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 合计 | | 大写：贰佰零捌万陆仟伍佰元整　　　　　　小写：2086500元 | | | | | | |

投标人（公章）：山东世纪星文体器材有限公司 投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

**4.1 投标分项报价表（货物类项目）B 包**

项目编号：ZFCG-G2019142号

项目名称：体育健身器材采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 腹肌板 | 规格：外形尺寸：1357mm×535mm×590mm  型号：SJ-020A3 | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1357mm×535mm×590mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ42mm×3.0mm  安装方式：预埋  1.边管采用Φ42×3.0mm钢管；  2.弯管支撑管采用Φ42×3.0mm钢管。  3.不存在和使用功能无关的凸出物；  4.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用预埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 125 | 990 | 123750 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 2 | 腰背按摩器 | 规格：外形尺寸：1345mm×810mm×1349mm  型号：SJ-013B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1345mm×810mm×1349mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ48mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.横连接管为Φ42×3.0mm钢管，  3.把手管采用Φ32×2.5mm钢管；  4.按摩轮为包胶材质，不存在和使用功能无关的凸出物；  5.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 125 | 1440 | 180000 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 3 | 棋牌桌 | 规格：外形尺寸：1757mm×1757mm×622mm  型号：SJ-027D | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1757mm×1757mm×622mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：55mm×18mm×2.0mm，304不锈钢  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管；  2.座板支撑管采用Φ60×3.0mm钢管。  3.桌面采用不锈钢材料。  4.不存在和使用功能无关的凸出物；  5.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 125 | 1780 | 222500 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 4 | 双位漫步机 | 规格：外形尺寸：2154mm×566mm×1201mm  型号：SJ-003B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：2154mm×566mm×1201mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.扶手管为Φ42×2.5mm钢管；  3.摆杆为Φ40×3.0mm钢管，脚踏板支撑管为40×80×3.0  4.主要承重轴采用Φ35圆钢，保证器材的强度要求，  1.与承重轴配合的轴承采用6007规格的轴承，满足重量要求；  2.摆动部件限位采用优质铸钢内限位，单侧摆动幅度不大于65°，且无刚性碰撞；  3.摆杆与主立柱内侧的最小间距为70mm，无卡夹危险；  4.踏板为冲压成型件，厚度4mm，踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度32mm的护板，脚踏部位有防滑凸台；  5.摆动部件下缘距地面或底面最小高度为85mm，相邻运动的两踏板的间距为120mm，踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施；  6.不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年 | 个 | 125 | 4850 | 606250 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 5 | 提踵训练器 | 规格：外形尺寸：880mm×610mm×1500mm  型号：SJ-078A | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：880mm×610mm×1500mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.立式横连接管为Φ60×3.0mm钢管，  3.不存在和使用功能无关的凸出物；  4.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 125 | 1500 | 187500 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 6 | 转轮扭腰器 | 规格：外形尺寸：1250mm×824mm×1715mm  型号：SJ-075B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1250mm×824mm×1715mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.轴支撑管采用Φ60×3.0mm钢管，  3.转盘管采用Φ32×3.0mm钢管弯制而成，手把部位采用球头结构。不存在和使用功能无关的凸出物；  4.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 125 | 1440 | 180000 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 7 | 健骑机 | 规格：外形尺寸：1446mm×691mm×1127mm  型号：SJ-008A | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1446mm×691mm×1127mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.手扶管、脚踏管为Φ32×2.5mm花纹管；  3.转动部件支撑管为Φ76×3.0mm钢管，  4.脚踏支管、立柱连接管为Φ60×3.0mm钢管，转动部件内设限位装置，防止转动惯性对使用者或第三者造成伤害。  5.不存在和使用功能无关的凸出物；  6.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 125 | 3050 | 381250 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 8 | 腿部按摩器 | 规格：外形尺寸：544mm×114mm×1551mm  型号：SJ-014B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：544mm×114mm×1551mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm，Φ25mm圆钢  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.短支撑管为Φ60×3.0mm钢管，  3.把手管采用Φ32×2.5mm钢管；  4.按摩轮为ABS材质。  5.不存在和使用功能无关的凸出物；  6.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 125 | 2370 | 296250 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 9 | 臂力训练器 | 规格：外形尺寸：514mm×439mm×1647mm  型号：SJ-025B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：514mm×439mm×1647mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ63.5mm×5.5mm，Φ30mm圆钢  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.支撑管为Φ63.5×5.5mm钢管；  3.转动部件内设阻尼装置，防止转动惯性对使用者或第三者造成伤害。  4.不存在和使用功能无关的凸出物；  5.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 125 | 2640 | 330000 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 10 | 引体向上训练器 | 规格：外形尺寸：1540mm×1341mm×2154mm  型号：SJ-019C | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1540mm×1341mm×2154mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×4.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm，Φ25mm圆钢  安装方式：直埋  1.立柱采用Φ114×3.0mm钢管；  2.主要承载横梁采用Φ60×3.0mm钢管  3.手把部件采用花纹管和球头结构。  4.不存在和使用功能无关的凸出物；  5.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 125 | 3590 | 448750 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 11 | 三人压腿训练器 | 规格：外形尺寸：733mm×842mm×1004mm  型号：SJ-044C | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：733mm×842mm×1004mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ32mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.立柱管采用Φ114×3.0mm钢管；  2.压腿弯管均采用Φ32×3.0mm钢管，  3.支撑管采用Φ32×2.5mm钢管，支撑管下均焊有加强板。  4.不存在和使用功能无关的凸出物；  5.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 125 | 3360 | 420000 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 12 | 告示牌 | 规格：外形尺寸（长×宽×高）：980mm×114mm×1681mm  型号：SJ-001 | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸（长×宽×高）：980mm×114mm×1681mm  主要材料：钢管、不锈钢  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：椭圆38mm×70mm×2.0mm  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm优质钢管, 2.挡管部件30×20×2.0mm方管拼接, 3.加强板采用厚度为6mm的钢板制作，极大的增加了器材的稳定性。 4.告示牌面板材质为304不锈钢，厚度T0.8mm，固定部分采用不锈钢防盗螺钉。 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 125 | 2860 | 357500 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 合计 | | 大写：叁佰柒拾叁万叁仟柒佰伍拾元整　　　　　　小写：3733750元 | | | | | | |

投标人（公章）：山东世纪星文体器材有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

**4.1 投标分项报价表（货物类项目）C 包**

项目编号：ZFCG-G2019142号

项目名称：体育健身器材采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 乒乓球台 | 规格：外形尺寸：2740mm×1567mm×912mm  型号：SJ-032B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：2740mm×1567mm×912mm  主要材料：钢管、SMC  主要承载立柱尺寸：Φ60mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：30mm×20mm×2.0mm  动抛丸-静电喷塑  安装方式：预埋  1.支撑腿采用Φ60×3.0mm钢管，  2.弯管支撑采用Φ42×2.5mm钢管；  3.台面长度为：2740mm 台面宽度为：15253mm，台面离地高度为：760mm，半张台面对角线之差4mm，半张台面平面度5mm，端、边线宽度20mm，中线宽3mm，中线对称度3mm，中线与网间距离50mm，中线与断线距离10mm。  4.台面背部采用钢管支撑架连接，支撑框架管壁厚为2mm，半块板面支撑框架为4横4纵支撑管连接。  5.台面采用SMC材质，台面弹性为230~260mm。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷6.表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。  7.器材采用预埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 张 | 40 | 2900 | 116000 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 2 | 篮球架 | 规格：外形尺寸：2588mm×1800mm×3950mm  型号：SJ-033 | 品牌：世纪昊佳  1、主架采用Φ165×4mm定制的优质国标钢管整体弯制而成，篮架上、下拉杆采用不小于Ф48×3mm优质国标钢管。  2、通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度，篮板与主架连接采用5点支撑；  3、篮板：材料采用SMC材料制成，规格：1800×1050×50mm（翻边），整体高温模压一次成型。  4、篮球板SMC面板厚度于5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7 mm；背面加强筋采用V字型与井字型相结合结构，加强筋厚度6mm，加强筋高度5 mm；  5、篮板投篮区背面安装加强钢板，加强钢板尺寸为570㎜\*150㎜\*5㎜； | 支 | 20 | 4000 | 80000 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 3 | 腹肌板 | 规格：外形尺寸：1357mm×535mm×590mm  型号：SJ-020A3 | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1357mm×535mm×590mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ42mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.边管采用Φ42×3.0mm钢管；  2.弯管支撑管采用Φ42×3.0mm钢管。  3.不存在和使用功能无关的凸出物；  4.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用预埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 20 | 990 | 19800 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 4 | 腰背按摩器 | 规格：外形尺寸：1345mm×810mm×1349mm  型号：SJ-013B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1345mm×810mm×1349mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ48mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.横连接管为Φ42×3.0mm钢管，  3.把手管采用Φ32×2.5mm钢管；  4.按摩轮为包胶材质，不存在和使用功能无关的凸出物；  5.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 20 | 1440 | 28800 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 5 | 棋牌桌 | 规格：：1757mm×1757mm×622mm  型号：SJ-027D | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1757mm×1757mm×622mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：55mm×18mm×2.0mm，304不锈钢  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管；  2.座板支撑管采用Φ60×3.0mm钢管。  3.桌面采用不锈钢材料。  4.不存在和使用功能无关的凸出物；  5.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 10 | 1780 | 17800 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 6 | 双位漫步机 | 规格：外形尺寸：2154mm×566mm×1201mm  型号：SJ-003B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：2154mm×566mm×1201mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.扶手管为Φ42×2.5mm钢管；  3.摆杆为Φ60×3.0mm钢管，脚踏板支撑管为40×80×3.0  4.主要承重轴采用Φ35圆钢，保证器材的强度要求，  1.与承重轴配合的轴承采用6007规格的轴承，满足重量要求；  2.摆动部件限位采用优质铸钢内限位，单侧摆动幅度不大于65°，且无刚性碰撞；  3.摆杆与主立柱内侧的最小间距为70mm，无卡夹危险；  4.踏板为冲压成型件，厚度4mm，踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度32mm的护板，脚踏部位有防滑凸台；  5.摆动部件下缘距地面或底面最小高度为85mm，相邻运动的两踏板的间距为120mm，踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施；  6.不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 10 | 4850 | 48500 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 7 | 提踵训练器 | 规格：外形尺寸：880mm×610mm×1500mm  型号：SJ-078A | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：880mm×610mm×1500mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.立式横连接管为Φ60×3.0mm钢管，  3.不存在和使用功能无关的凸出物；  4.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 10 | 1500 | 15000 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 8 | 转轮扭腰器 | 规格：外形尺寸：1250mm×824mm×1715mm  型号：SJ-075B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1250mm×824mm×1715mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.轴支撑管采用Φ60×3.0mm钢管，  3.转盘管采用Φ32×3.0mm钢管弯制而成，手把部位采用球头结构。不存在和使用功能无关的凸出物；  4.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 20 | 1440 | 28800 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 9 | 健骑机 | 规格：外形尺寸：1446mm×691mm×1127mm  型号：SJ-008A | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1446mm×691mm×1127mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm  安装方式：直埋  产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准，1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.手扶管、脚踏管为Φ32×2.5mm花纹管；  3.转动部件支撑管为Φ76×3.0mm钢管，  4.脚踏支管、立柱连接管为Φ60×3.0mm钢管，转动部件内设限位装置，防止转动惯性对使用者或第三者造成伤害。  5.不存在和使用功能无关的凸出物；  6.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 20 | 3050 | 61000 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 10 | 腿部按摩器 | 规格：外形尺寸：544mm×114mm×1551mm  型号：SJ-014B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：544mm×114mm×1551mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm，Φ25mm圆钢  安装方式：直埋  产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准，1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.短支撑管为Φ60×3.0mm钢管，  3.把手管采用Φ32×2.5mm钢管；  4.按摩轮为ABS材质。  5.不存在和使用功能无关的凸出物；  6.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 20 | 2370 | 47400 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 11 | 臂力训练器 | 规格：外形尺寸：514mm×439mm×1647mm  型号：SJ-025B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：514mm×439mm×1647mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ63.5mm×5.5mm，Φ30mm圆钢  安装方式：直埋  产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准，1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.支撑管为Φ63.5×5.5mm钢管；  3.转动部件内设阻尼装置，防止转动惯性对使用者或第三者造成伤害。  4.不存在和使用功能无关的凸出物；  5.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 10 | 2640 | 26400 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 12 | 引体向上训练器 | 规格：外形尺寸：1540mm×1341mm×2154mm  型号：SJ-019C | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1540mm×1341mm×2154mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×4.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm，Φ25mm圆钢  安装方式：直埋  1.立柱采用Φ114×3.0mm钢管；  2.主要承载横梁采用Φ60×3.0mm钢管和Φ25圆钢，  3.手把部件采用花纹管和球头结构。  4.不存在和使用功能无关的凸出物；  5.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 20 | 3590 | 71800 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 13 | 三人压腿训练器 | 规格：外形尺寸：733mm×842mm×1004mm  型号：SJ-044C | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：733mm×842mm×1004mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ32mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.立柱管采用Φ114×3.0mm钢管；  2.压腿弯管均采用Φ32×3.0mm钢管，  3.支撑管采用Φ32×2.5mm钢管，支撑管下均焊有加强板。  4.不存在和使用功能无关的凸出物；  5.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 20 | 3360 | 67200 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 14 | 肋木 | 规格：外形尺寸：1279mm×114mm×1998mm  型号：SJ-031A | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1279mm×114mm×1998mm  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ32mm×3.0mm  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，使用宽度为1000mm，  2.握持横杠采用Φ32×3.0mm钢管，纵向握持间距为307mm。  3.不存在和使用功能无关的凸出物；  4.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 10 | 4000 | 40000 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 15 | 告示牌 | 规格：外形尺寸（长×宽×高）：980mm×114mm×1681mm  型号：SJ-001 | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸（长×宽×高）：980mm×114mm×1681mm  主要材料：钢管、不锈钢  主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：椭圆38mm×70mm×2.0mm  安装方式：直埋  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm优质钢管, 2.挡管部件30×20×2.0mm方管拼接, 3.加强板采用厚度为6mm的钢板制作，极大的增加了器材的稳定性。 4.告示牌面板材质为304不锈钢，厚度T0.8mm，固定部分采用不锈钢防盗螺钉。 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 10 | 2860 | 28600 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 16 | 多功能场地 | 规格：围网净尺寸：32924\*18924\*4037mm  型号：SJXY-3039 | 品牌：世纪昊佳  一、围网：  1.框架：围网立柱采用（Q235B材质）Ф76mm，管壁厚度为3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格为3000(长)mm\*2000（高）mm，围网总高度4000mm，现场立柱预埋后安装网片，立柱选用28个独立地埋固定方式，围网框架采用（Q235B材质）Ф48mm，管壁厚度2mm的优质钢管，立柱间隔3ｍ，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色．立柱埋入地下深度应400mm，地基尺寸应400mmｘ400mm。  2.围网带有两个1.4米宽、2米高的双开式框架进出口，采用50\*50\*t2.0mm的方管。围网网片使用压框覆盖包塑网，防止刮伤。围网全部采用防盗不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应0.35kn/m2。  3.网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径Ф4mm,采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径Ф3mm，网孔50\*50mm，勾花网，网孔50±3mm,颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到GB15065-94和IE60502标准，吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。  二、篮球架：  1、主架采用Φ165×4mm定制的优质国标钢管整体弯制而成，篮架上、下拉杆采用Ф48×3mm优质国标钢管。  2、通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度，篮板与主架连接采用5点支撑；  3、篮板：材料采用SMC材料制成，规格：1800×1050×50mm（翻边），整体高温模压一次成型。  4、篮球板SMC面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7 mm；背面加强筋采用V字型与井字型相结合结构，加强筋厚度6mm，加强筋高度45 mm；  5、篮板投篮区背面安装加强钢板，加强钢板尺寸为570㎜\*150㎜\*5㎜；  三、宣传标牌:  尺寸：100cm×60cm；要求与围网系统融为一体，在显著位置合理设计，采用不锈钢材质，经久耐用，美观大方。内容为：厂家信息、服务电话等。应配备安全警示，应有禁止攀 爬的警示语，安全出/入口的标示。  四、羽毛球柱：  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ60mm×3.0mm  安装方式：移动式  1.移动式羽毛球柱由移动式箱体、立柱、锁紧装置组成。  2.两立柱管采用Φ60×3mm优质钢管制作，其中一根立柱置有一系绳柱，另一立柱置有棘轮、紧线机构装置，通过手柄转动，实现球网的中央高度要求：1550mm。  3.移动式箱体采用3mm厚钢板拼焊而成，水泥配重，增强底座的稳定性。箱体底部装有PU滚轮，移动方便且不伤地板。  4.所有钢制件经除油、除锈、磷化等处理后再进行喷涂作业，涂层厚度70-140um,铅笔硬度达3H+,试品经GB1771-91,36小时盐雾实验,涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观，色泽光亮， 整体外观光滑，漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等缺陷等优点,能适合潮湿和酸雨环境,且产品涂料配方不含有有毒元素,避免损害使用者的健康.  五、悬浮式拼装地板：  悬浮式拼装地板一套，各项运动指标完全满足篮球、五人制足球、羽毛球等各项运动技术要求，无毒、无味、防水耐湿、抗紫外线辐射、抗氧化、抗寒、不寄生细菌、绿色环保，安全卫生。球反弹率达95%，滑动摩擦系数0.46，厚度为： 1.2mm以上，尺寸为：250mm x250mm或30.5cm×30.5cm，表面为米字型网格，材料硬度在邵氏D 50度-70度之间。连接方式：锁扣式结构,使用年限8年以上。  六、场地照明系统:  1、灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性  2、照明系统光源采用LED灯，每组含有两个光源。  3、灯柱采用预埋式，预埋深度500mm，灯柱离地面高度6米。  4、灯柱采用独立的整体灯柱或连接式灯柱，上口径φ70mm ，下口径φ114mm，壁厚3.0mm的锥形独立灯柱。  七、五人制足球门：  主要材料：钢管  主要承载立柱尺寸：Φ76mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：Φ76mm×3.0mm  安装方式：移动式  1、足球门类型为矩形球门，球门内口高度2000±10mm、球门内口宽度3000±10mm、球门下方深度1500mm、球门上方深度900mm。  2、门柱及横梁为Φ76mm×3.0mm钢管，材质为Q235。横压杆及后压杆为30×50×2.5mm矩形管，材质为Q235。斜支撑为Φ48mm×2.5mm钢管，材质为Q235。  3、螺栓均防盗、防锈，安装为预埋方式。  4、所有零部件表面光滑、平整，所有棱边和尖角均半径2.5mm。  5、涂饰件色泽均匀，结合牢固，无起皮脱落、漏涂等缺陷。  6、在足球门横梁中部约100mm宽度的承载面上，施加2700N的静负载，横梁无出现断裂和明显的永久变形等现象。  7、足球门承受水平拉力为1000N，无出现任何方面的倾斜、翻倒或明显的永久变形。 | 套 | 10 | 192500 | 1925000 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 17 | 平櫈 | 规格：外形尺寸：1250mm×390mm×468mm  型号：HJSMG-030B | 品牌：世纪昊佳  外形尺寸：1250mm×390mm×468mm  主要材料：钢管 塑木板  主要承载立柱尺寸：Φ60mm×3.0mm  主要承载横梁尺寸：40mm塑木板  安装方式：直埋式  1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，  2.支撑面采用40mm塑木板。  3.不存在和使用功能无关的凸出物；  4.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。  完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。 | 个 | 10 | 1200 | 12000 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 18 | 灯柱（含灯） | /型号：SJXY-012 | 品牌：世纪昊佳  1、照明系统光源采用LED灯，每组含有两个光源。  2、灯柱采用预埋式，预埋深度500mm，灯柱离地面高度6米。  3、灯柱采用独立的整体灯柱或连接式灯柱，上口径φ70mm ，下口径φ114mm，壁厚3.0mm的锥形独立灯柱。 | 套 | 10 | 10000 | 100000 | 山东庆云、山东世纪星文体器材有限公司 |
| 合计 | | 大写：贰佰柒拾叁万肆仟壹佰元整　　　　　　小写：2734100元 | | | | | | |

投标人（公章）：山东世纪星文体器材有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：