**4.3投标报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名**  **称** | **品**  **牌** | **规格**  **型号** | **技术**  **参数** | **单**  **位** | **数**  **量** | **单价**  **（元）** | **总价**  **（元）** | **产地及**  **厂家** |
|  | 自动虫情测报灯 | 佳多 |  | 1 ． 整体采用不锈钢结 |  |  |  |  | 产地：鹤壁市海河路  厂家：鹤壁佳多科工贸有限责任公司 |
|  |  | 构，利用光、电、数控 |  |  |  |  |
|  |  | 技术（提供国家级监制 |  |  |  |  |
|  |  | 证书）； |  |  |  |  |
|  |  | 2. 符 合 GB/T |  |  |  |  |
|  |  | 24689.1-2009 国家标准 |  |  |  |  |
|  |  | （提供国家农机具质量 |  |  |  |  |
|  |  | 监督检验中心出具的检 |  |  |  |  |
|  |  | 验报告）； |  |  |  |  |
|  |  | 3. 适用电源电压：220V |  |  |  |  |
| 1 | JDA0  -Ⅲ | ±60V（专配电源稳压隔  离器， 有漏电保护装 | 台 | 8 | 14750.  00 | 118000.  00 |
|  |  | 置）； |  |  |  |  |
|  |  | 4．功耗：待机状态≤5W； |  |  |  |  |
|  |  | 整灯功率≤450W； |  |  |  |  |
|  |  | 5．具有全国农业技术推 |  |  |  |  |
|  |  | 广服务中心病虫测报专 |  |  |  |  |
|  |  | 用产品证书； |  |  |  |  |
|  |  | 6．利用远红外快速处理 |  |  |  |  |
|  |  | 虫体（不用毒瓶）； |  |  |  |  |
|  |  | 7．接虫器自动转换，八 |  |  |  |  |
|  |  | 位自动转换系统，保证 8 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 个时间段诱集到的昆虫不混淆；  8．雨控装置开关，将雨水自动排出, 有效将雨虫 分 离 ； 9．诱虫光源：20W 黑光灯管(主波长 365nm)和  200W 白炽灯泡；  10 ． 灯 体 材 料 ：  GB32080-92不锈钢；灯体结构,可拆分。 |  |  |  |  |  |
| 合 | 计 |  | 大写：壹拾壹万捌仟元整 | |  |  | 小写：118000.00 | |  |

投标人：许昌达康农业有限公司（公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）