鄢陵县花木产业集聚区管理委员会办公设施采购项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县花木产业集聚区管理委员会办公设施采购项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：图书柜14个、办公桌16张、沙发12套等办公设施；（详见采购清单）

（四）预算金额：49万元

最高限价：49万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后7日历天。

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县花木产业集聚区管理委员会。

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》符合政府采购法二十二条。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织; “国家企业信用信息公示系统” （http://www.gsxt.gov.cn/）经营异常名录或严重失信黑名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

（二）采购清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 是否为核心产品 |
| 35空调 | 10 | 台 | 制冷量3500W，制热量3850W | 是 |
| 50空调 | 4 | 台 | 制冷量5250W，制热量5830W | 否 |
| 72空调 | 3 | 台 | 制冷量7200W，制热量7800W | 否 |
| 沙发 | 12 | 套 | 米白色亚麻布料、宽1.1米，深度90厘米，靠背高度1.1米，加厚高密度海绵，加密弹簧，全实木框架（配备白色全棉网布沙发巾12套）， | 是 |
| 茶几 | 17 | 个 | 尺寸：120CM长\*60CM宽\*45CM高（±5cm），材质：选用环保无害无污染材料。 | 是 |
| 茶水柜 | 3 | 个 | 尺寸：45CM深\*120CM宽\*90CM高（±5cm）， 材质：选用环保无害无污染材料。 | 否 |
| 会议桌 | 6 | 米 | 尺寸：600CM长\*180CM宽\*76CM高（±5cm），材质：选用环保无害无污染材料。 | 否 |
| 办公桌 | 16 | 张 | 尺寸：160CM长\*80CM宽\*76CM高（±5cm），材质：选用环保无害无污染材料。 | 是 |
| 办公桌 | 9 | 张 | 尺寸：140CM长\*70CM宽\*76CM高（±5cm），材质：选用环保无害无污染材料。 | 否 |
| 阅览桌 | 1 | 张 | 尺寸：240CM长\*120CM宽\*76CM高（±5cm），材质：选用环保无害无污染材料。 | 否 |
| 图书柜 | 14 | 个 | 两门实木书柜，尺寸：45CM深\*80CM宽\*200CM（±5cm），材质：选用环保无害无污染材料。 | 是 |
| 三人沙发 | 1 | 个 | 环保皮，透气性强。海绵：密度≥45，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形的定型技术，压缩永久变型率小于1.3%(国际标准小于10%)，不易变形；框架：实木框架；弹簧：进口中凹形螺旋弹簧。油漆：采用PE底漆，PU面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，不褪色。 | 否 |
| 实木办公椅 | 25 | 把 | 优质环保皮,防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；采用优质的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；优质实木脚架 | 是 |
| 单沙发 | 16 | 个 | 环保皮，透气性强。海绵：密度≥45，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形的定型技术，压缩永久变型率小于1.3%(国际标准小于10%)，不易变形；框架：实木框架；弹簧：进口中凹形螺旋弹簧。油漆：采用PE底漆，PU面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，不褪色。 | 是 |
| 板椅 | 1 | 把 | 尺寸：高120cm\*宽67cm（±5cm）；材质说明：面料：真皮，耐磨擦，出厂前经防虫、防腐、防褪色处理，皮质柔软、有光泽。高弹性海绵：椅面内材采用海绵，密度高于45。升降气泵：采用协调式机构，受力200-900KN，可升降、多次升降无故障，同步倾仰不漏气，多次旋转顺畅无故障。实木五星脚。聚脂尼龙脚轮。采用耐磨聚脂漆喷涂。 | 否 |
| 档案柜 | 11 | 组 |  采用≧0.7mm 优质冷轧钢板压成型，表面经除油、去锈、磷化等九道工序前处理，色亚光静电喷粉，高温塑化而成。  | 否 |
| 书报架 | 1 | 个 | 钢制五层书报架 | 否 |
| 荣誉展示柜 | 2 | 个 | 定制。材质：红胡桃色实木；宽：1.3m；高：2m;深度：上25cm、下40cm。 | 否 |
| 排椅 | 2 | 组 |  尺寸：长200CM\*深80CM\*高62CM（±5cm） | 否 |
| 弓字会议椅 | 28 | 把 | 1.椅座：采用高密度弹性海绵，长久使用不变形，不塌陷，且设计符合人体工程学，高级环保真皮覆面，经防尘、防污、防静电处理，弓形架钢管电镀处理，牢固耐用，且不易滑动。 | 否 |
| 衣架 | 10 | 个 | 深红色全实木衣架 | 否 |
| 电热水器 | 1 | 个 | 横式；最大容积：60L，整胆速热，出水漏水断电保护；能效等级：一级能效（含配件含所有安装及布线） | 否 |
| 淋雨 | 1 | 个 | 材质：铜, 不锈钢, ABS；颜色：亮银色；花洒支架类型：带升降；冷热水控制类型：单把双控；类别：带顶喷下出水手持花洒（（含配件含所有安装及布线）） | 否 |
| 毛巾杆 | 1 | 个 | 材质：304不锈钢 | 否 |
| 三脚架 | 1 | 个 |  现代中式高密度全实木红木色，材质饱满结实，坚固无瑕疵，经久耐磨，配件厚度≥20mm。六腿实木支架，坚实稳固，不变形，受力均匀，支撑力超强，耐水防潮。 | 否 |
| 抽水壶 | 14 | 个 | 材质：采用食品级不锈钢符合国家GB9684的强制性标准。拒绝高锰钢。全钢壶嘴、滤网、壶身，钢内胆；容量：不小1L； | 否 |
| 暖风机 | 1 | 个 | 机械遥控双用；定时功能：8小时以上；额定电压：220v；额定功率：2200-3000w；开关类型：触摸式；取暖电器种类：电暖器；送风方式;无转页无摇头;加热方式 :铝片散热式;有过热断电保护，即开即热，静音运行。 | 否 |
| 双层加厚防盗窗 | 182 | 平方 | 材质采用不锈钢材质，采用双层加厚工艺制作。 | 否 |
| 跑步机 | 1 | 台 | 有彩色led数码显示窗口，可显示时间、距离、卡路里、速度、心率坡度。内置智能体重管理系统，可连接蓝牙体重秤，随时关注体重数据，根据体重数据自动设置每日跑步方案。坡度调节：电动调节；跑带面积(长\*宽)1450\*350mm，规格(长\*宽\*高)195\*95\*148cm，最大承重200kg；滚轮：可自动调节跑带片跑功能；跑步机具有减震效果。跑带：强度类型达到强力级别，材质橡胶，防滑，可测心率) | 是 |
| 乒乓球台 | 1 | 张 | 性能参数： 拱型折叠式； 产品标准： Q/YRP16-1999； 主要技术参数：台面尺寸:2740\*1525MM；台高: 760MM；弹性: 220-250MM；弹性均匀度:≤10MM；台面光泽度:≤10度；台面摩擦系数:≤0.4；球台稳定性:≤7MM颜色：标准蓝色。配送球拍一副，网架一副，球一盒。） | 是 |
| 动感单车 | 2 | 个 | 产品参数：阻力调节：无段阻力微调系统包装尺寸：1230\*540\*1150mm；产品特点精钢大飞轮/液压弹簧减震/升级舒适坐垫/三角稳固系统/高纯度IF碳钢材车架/铝合金防滑安全脚踏板 | 是 |
| 仰卧起坐健身器 | 2 | 个 | 承重200公斤，尺寸162\*38\*78（±2cm）、185CM身高 | 否 |
| 踏步机 | 1 | 个 | 扶手类型：无扶手屏幕尺寸：电子屏类别：踏步机 | 否 |
| 电脑 | 9 | 台 | 处理器器 I5-7400；核心数 4核；内存 8G；硬盘 1T集成显卡显示器21.5；分辨率1920\*1080；内存速度 DDR4 2400三年保修 | 否 |
| 笔记本电脑 | 1 | 台 | 处理器：I5-8265 内存：8G 内存类型：DDR4 2400音频端口：耳机麦克风二合一显示端口：HDMIUSB3.0 ：2个硬盘：1T 固态：256G 显卡：2G 屏幕尺寸：15.6英寸 | 否 |
| 投影机 | 2 | 台 | 投影技术： DLP™数字光学处理投影技术真实分辨率：1024\*768亮度：≥4000 流明 对比度：≥20000:1屏幕比例：默认 4;3 (5 种可选) 投射比：1.96~2.15可投画面大小：60---180寸 | 否 |
| 碎纸机 | 1 | 台 | 额定碎纸能力（A4，70克国产纸/张/次）：12碎纸效果（mm）：4\*35入纸宽度：220mm入CD宽度：125连续碎纸时间：5min | 否 |
| 摄像机 | 1 | 台 | 传感器类型：Full HD CMOS 最大像素：328万 有效像素207万 影像处理器DIGIC DV Ⅳ 镜头参数 光学变焦：32倍 扩展变焦：57倍 镜头结构：7组10片镜片，采用1片非球面镜片 实际焦距：f=2.8-89.6mm 等效35mm焦距优化变焦关闭时：38.5-1232mm优化变焦开启时：32.5-1853mm 最大光圈：F1.8-4.5 显示参数 液晶屏类型触摸屏 液晶屏尺寸：3英寸 液晶屏像素：23万 FXP(17Mbps/全高清标准模式)LP(5Mbps/长时间记录模式) | 否 |
| 相机 | 1 | 1台 | 操作方式全手动操作>传感器类型CMOS>传感器尺寸 APS-C画幅（22.3\*14.9mm） 有效像素 2420万高像素 影像处理器 DIGIC 7 最高分辨率 6000×4000 图像分辨率L（大）：2400万像素（6000×4000）M（中）：约1060万像素（3984×2656）S1（小1）：约590万像素（2976×1984）S2（小2）：约380万像素（2400×1600）RAW：2400万像素（6000×4000） 高清摄像全高清（1080）1080P  | 否 |
| 打印复印扫描一体机 | 1 | 台 | 打印/复印/扫描三合一，28页/分钟快速打印，一键多身份证/票证双面复印，高清输出。独立的身份证复印按钮。独特的感光单元能够满足清晰应对。有支票打印助手功能。2600页随机墨粉。标配250页超大容量封闭纸盒，不用频繁更换。 | 否 |
| LED屏 | 1 |  面 | 显示屏尺寸：长4.9 m \* 高 0.58 m显示规格屏体分辨率160×80显示基色单色 象素组成1R 显示颜色256色 等级灰度256级 可视角度水平：110° 垂直：55° 可视距离10-100m 亮度800cd/m2 显示模式同步显示电气规格最大功率500W/㎡ 平均功率200W/㎡ 工作电压AC 220V±15% 47-64HZ其他规格驱动方式1/8扫描（动态） 1/4扫描（动态）传输距离5类双绞线<120米（无中继） 光纤：多模550米，单模10千米 工作环境工作温度：-10-50℃ 工作湿度：10%-90%RH 使用寿命100000小时 产品重量60Kg/m2其他性能换帧速度：≥60（帧/秒） 盲点率：≤万分之二 | 否 |
| 音响、功放、话筒、机柜 | 1 | 套 | 音箱：产品参数：额定功率rated power：300W峰值功率Peak power：600W标称阻抗Nominal impedance：8Ω推荐放大器额定输出功率Recommended amplifier rated output power：350W-500W@8Ω标称灵敏度Nominal sensitivity（1W@1m）：96dB最大声压级Maximum SPL：115dB频率带宽Frequency bandwidth：68Hz-18KHz换能器配置Transducer arrangement：低频驱动器10"（51.5mm音圈Φ156磁）×1；高频驱动器（44mm音圈）×1；分频模式Dividing mode：被动式连接器Connector：SPEAKONNL4×1PIN1+/2+POS.PIN1-/2-NEG)箱体材质Cabinet Material：15mm高密度板颜色Colour：黑色，攻放：产品参数：最大输出功率：2\*100W,2\*200W、2\*300W 信噪比：≥74db、总谐波失真：＜0.5%@1KHz 8Ω 1/3额定功率、频率响应：20Hz-20KHz±0.5db、串音衰减：≥40db、输入灵敏度：线路输入≤250mV 话筒输入≤15mV、散热方式：风扇散热、播放器支持格式文件：支持MP3、WAV、FLAC等音频格式、电源电压：220V～50Hz 、外形尺寸：430长\*325宽\*132高（mm）话筒：产品参数：1.四通道接收信号；2.振荡方式：锁相环频率合成；3.采用红外自动对频技术，每通道有25个信道可选，每个信道以0.5MHz步进；4.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；5.接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态； 发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量；6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；7.同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；8.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时；9.咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）；10.使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米 11.适用于各种会议和演讲场合。或手动定点。分辨精度1HZ，频率从20-20khz调节▼24BIT的数字分辨解析度▼响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值两档可选▼自动扫描啸叫点并抑制▼调节参数具有自动存储功能，掉电不丢失▼噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰▼输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态▼高低通滤波器设置，扩声场所人声更清晰▼每通道增益-80dB到0dB ▼每路设有±16Hz移频控制，移频精度1Hz，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃机柜：9MM胶合板,外贴防火板，前后可拆卸门, 3/8" 9mm plywood/9mm胶合板; 标准的前后功放柱子,有方孔和功牙(5,6mm或10-32nd可供选择) ，配有相应数量的螺丝,垫片,螺母等，双包边铝材，凹凸密封铝，八个镀锌重型工业蝴蝶锁，四个镀锌重型工业抽手，所有的铆钉带垫片，8个3脚6孔的圆包角(厚度为1.5MM)，配备轮板(18MM胶合板)+ 4"对角刹车蓝色橡胶轮子，对角刹车脚轮(轮板);3",3.5",4"可供选择 | 否 |

（三）采购标的执行标准：国家相关标准。

（四）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、评标办法:

综合评标法

**评标标准**

|  |  |
| --- | --- |
| 分值构成 | **价格分值：30分****商务部分：40分****技术部分：30分** |
| 价格部分（满分30分） |
| 得分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |

|  |
| --- |
| 30分 |

 |
| 商务部分（满分40分） |
| 得分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 综合实力 | 1、投标人具有2017年1月1日以来类似项目业绩（合同内容包含本次采购内容的任一部分都可以）的得3分，满分得6分【投标人须提供中标(成交)公示网页截图、合同、中标通知书。三者缺一不计分】。2、核心产品厂家具有质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每有一个厂家具有得2分，满分12分。（以证书为准）3、任一核心产品厂家具有AAA信用认证证书的得4分，满分4分。（以证书为准）4、任一核心产品厂家获得过创新奖的得5分。满分5分。（以证书为准）5、任一核心产品厂家具有AAA企业质量信用证书的得5分。满分5分（以证书和质量征信报告为准）6、任一核心产品厂家具有公众责任保险单、产品责任保险单的，每有一个厂家有一项得4分，最高得8分。（以保险单为准，其中产品责任险还需提供所投保险的产品目录。否则不得分。） | 40分 |
| 技术部分（满分30分） |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 质量保证方案 | 质量保证体系完善、控制程序科学合理、质量保证措施切实可行，并完全满足招标文件需求，综合对比打分0-10分。1、完善的项目组织机构（0-2分）；2、完善的项目组织体系（0-2分）；3、完善的质量管理制度（0-2分）；4、完善的质量管理程序（0-2分）；5、完善的质量保证措施（0-2分）； | 10分 |
| 供货方案 | 投标人提供完整的供货方案，有完善、良好的施工组织设计，并且所有产品完全响应招标文件，综合对比打分0-12分。1、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间明确（0-3分）；2、投标货物的质量标准及验收方式说明（0-3分）；3、备品备件情况说明（0-3分）；4、质量保证期内发生问题的处理期限（0-3分）； | 12分 |
| 售后服务 | 有具体可行的售后服务承诺，出现问题有可行性方案，解决问题及时，保证措施（包括质保期内、质保期外的服务方式和措施，应急响应时间及应急措施，售后服务的期限和优惠承诺等）的可行性、全面性、科学完整性进行横向比较，科学合理的得4-8分，一般的得1-3分； | 8分 |

**注：1、评标标准中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片），否则不得分。**

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行汇款。

（二）支付时间及条件：验收合格后，根据财政拨付进度支付。

七、联系方式

联系人姓名：马二朋联系电话：0374-7676156

单位地址：河南省鄢陵县花都大道中段

 单位名称：鄢陵县花木产业集聚区管理委员会