# 四、符合性审查证明材料

## 4.1、投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-G2019133-2号

项目名称：2019年交通设施购置安装

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** | **品牌** |
| 1 | 矩形标志牌 | IV类反光膜 铝板厚度3MM 含滑动槽铝80\*25\*4，2根，抱箍，螺栓，铆钉，高空安装费用吊车台班、工程车台班等 | IV类反光膜 铝板厚度3MM 含滑动槽铝80\*25\*4，2根，抱箍，螺栓，铆钉，高空安装费用吊车台班、工程车台班等 | ㎡ | 360 | 600 | 216000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 2 | 2平方米以下含2平方标志牌 | IV类反光膜 铝板厚度3MM 含滑动槽铝80\*25\*4，2根，抱箍，螺栓，铆钉，高空安装费用高空安装费用吊车台班、工程车台班等 | IV类反光膜 铝板厚度3MM 含滑动槽铝80\*25\*4，2根，抱箍，螺栓，铆钉，高空安装费用高空安装费用吊车台班、工程车台班等 | ㎡ | 175 | 590 | 103250 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 3 | 荧光黄绿标志牌 | IV类全棱镜型反光膜铝板厚度3MM 含滑动槽铝80\*25\*4，2根，抱箍，螺栓，铆钉，高空安装费用高空安装费用吊车台班、工程车台班等 | IV类全棱镜型反光膜铝板厚度3MM 含滑动槽铝80\*25\*4，2根，抱箍，螺栓，铆钉，高空安装费用高空安装费用吊车台班、工程车台班等 | ㎡ | 10 | 700 | 7000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 4 | 圆形标志牌 | IV类反光膜 D1米以下，规格D800铝板厚度3MM 含滑动槽铝80\*25\*4，2根，抱箍，螺栓，铆钉，高空安装费用高空安装费用吊车台班、工程车台班等 | IV类反光膜 D1米以下，规格D800铝板厚度3MM 含滑动槽铝80\*25\*4，2根，抱箍，螺栓，铆钉，高空安装费用高空安装费用吊车台班、工程车台班等 | 块 | 50 | 326 | 16300 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 5 | 标杆 | Ф377杆 热镀锌F型杆立柱：厚16mm；法兰700\*700\*20mm；立杆加劲筋350\*160\*16；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，吊车安装；横梁，考虑15-18平方米标志承风力。高空安装费用吊车台班、工程车台班用费等 | Ф377杆 热镀锌F型杆立柱：厚16mm；法兰700\*700\*20mm；立杆加劲筋350\*160\*16；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，吊车安装；横梁，考虑15-18平方米标志承风力。高空安装费用吊车台班、工程车台班用费等 | m | 302 | 1350 | 407700 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 6 | 标杆 | Ф273杆 热镀锌F型杆立柱：厚14mm；法兰600\*600\*20mm；立杆加劲筋350\*160\*16；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，吊车安装；横梁，考虑8-12平方米标志承风力。高空安装费用吊车台班、工程车台班用费等 | Ф273杆 热镀锌F型杆立柱：厚14mm；法兰600\*600\*20mm；立杆加劲筋350\*160\*16；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，吊车安装；横梁，考虑8-12平方米标志承风力。高空安装费用吊车台班、工程车台班用费等 | m | 221 | 960 | 212160 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 7 | 标杆 | Ф219杆 热镀锌F型杆立柱：厚10mm；法兰500\*500\*20mm；立杆加劲筋350\*160\*16；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，吊车安装；横梁，考虑3-8平方米标志承风力。高空安装费用吊车台班、工程车台班用费等 | Ф219杆 热镀锌F型杆立柱：厚10mm；法兰500\*500\*20mm；立杆加劲筋350\*160\*16；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，吊车安装；横梁，考虑3-8平方米标志承风力。高空安装费用吊车台班、工程车台班用费等 | m | 190 | 420 | 79800 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 8 | 标杆 | Ф180杆 热镀锌F型杆立柱：厚10mm；法兰380\*380\*20mm；立杆加劲筋350\*160\*16；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，吊车安装；横梁，考虑3-8平方米标志承风力。 | Ф180杆 热镀锌F型杆立柱：厚10mm；法兰380\*380\*20mm；立杆加劲筋350\*160\*16；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，吊车安装；横梁，考虑3-8平方米标志承风力。 | m | 780 | 380 | 296400 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 9 | 标杆 | Ф165杆 热镀锌F型杆立柱：厚6mm；法兰360\*360\*20mm；立杆加劲筋350\*160\*16；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，吊车安装；横梁，考虑3-8平方米标志承风力。高空安装费用吊车台班、工程车台班用费等 | Ф165杆 热镀锌F型杆立柱：厚6mm；法兰360\*360\*20mm；立杆加劲筋350\*160\*16；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，吊车安装；横梁，考虑3-8平方米标志承风力。高空安装费用吊车台班、工程车台班用费等 | m | 200 | 190 | 38000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 10 | 标杆 | Ф140杆 热镀锌F型杆立柱：厚6mm；法兰360\*360\*20mm；立杆加劲筋350\*160\*16；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，吊车安装；横梁，考虑2平方米标志承风力。高空安装费用吊车台班、工程车台班用费等 | Ф140杆 热镀锌F型杆立柱：厚6mm；法兰360\*360\*20mm；立杆加劲筋350\*160\*16；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，吊车安装；横梁，考虑2平方米标志承风力。高空安装费用吊车台班、工程车台班用费等 | m | 890 | 160 | 142400 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 11 | 标杆 | Ф114杆 热镀锌F型杆立柱：厚5mm；法兰300\*300\*20mm；立杆加劲筋350\*160\*16；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，吊车安装；横梁，考虑2平方米标志承风力。高空安装费用吊车台班、工程车台班用费等 | Ф114杆 热镀锌F型杆立柱：厚5mm；法兰300\*300\*20mm；立杆加劲筋350\*160\*16；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，吊车安装；横梁，考虑2平方米标志承风力。高空安装费用吊车台班、工程车台班用费等 | m | 910 | 100 | 91000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 12 | 标杆 | Ф89杆 热镀锌F型杆立柱：厚5mm；法兰300\*300\*16mm；立杆加劲筋200\*100\*10；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，安装； | Ф89杆 热镀锌F型杆立柱：厚5mm；法兰300\*300\*16mm；立杆加劲筋200\*100\*10；切割焊接加工，送外协热镀锌；拼装螺栓，安装； | m | 60 | 70 | 4200 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 13 | 独立基础 | C30混凝土；含垫层37土夯实；破除路面，人行道步砖；挖坑余土外运；地笼法兰20MM厚；地脚螺栓M30-M27;钢筋Ф12-Ф8；施工模板，安装；挖坑回填，路面恢复，垃圾清运。 | C30混凝土；含垫层37土夯实；破除路面，人行道步砖；挖坑余土外运；地笼法兰20MM厚；地脚螺栓M30-M27;钢筋Ф12-Ф8；施工模板，安装；挖坑回填，路面恢复，垃圾清运。 | m³ | 700 | 1100 | 770000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 14 | 发光标牌（电源发光标志） | 采用太阳能为能源其太阳能供电系统应具有过充保护、过放保护、防逆充保护，极性反接保护等安全防护功能，符合GB/T 24716规定的要求；太阳供电系统的蓄电池，额定容量正常工作120小时。 | 采用太阳能为能源其太阳能供电系统应具有过充保护、过放保护、防逆充保护，极性反接保护等安全防护功能，符合GB/T 24716规定的要求；太阳供电系统的蓄电池，额定容量正常工作120小时。 | ㎡ | 35 | 950 | 33250 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 15 | 电源接入 | RVV2\*2.5Ф80顶管、挖沟预埋、排线 | RVV2\*2.5Ф80顶管、挖沟预埋、排线 | m | 700 | 75 | 52500 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 16 | 交通诱导 显示屏 | LED诱导屏全彩交通诱导屏：在线可调的恒流控制方式；每平方米亮度: ≥5000cd/m2；红、绿、蓝发光管采用LED芯片；显示屏控制系统，显示屏户外铁箱，连接交管信息平台 | LED诱导屏全彩交通诱导屏：在线可调的恒流控制方式；每平方米亮度: ≥5000cd/m2；红、绿、蓝发光管采用LED芯片；显示屏控制系统，显示屏户外铁箱，连接交管信息平台 | ㎡ | 1 | 13000 | 13000 | 许昌/许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 合计 | | 大写:贰佰肆拾捌万贰仟玖佰陆拾元整 小写：2482960元 | | | | | | | |

## 4.5、售后服务方案

## 4.5.1、售后服务承诺函

我公司承诺：

若我公司中标，承诺对许昌市公安局2019年交通设施购置安装的供货服务，所提供货物将按照投标文件清单及合同供货。**交付地点：许昌市**，**交付（服务、完工）时间：B包交通标志牌：2020年1月20日前完成交通标志牌的安装，具备验收条件。**质保期内发生的相关一切费用由我公司承担，因损坏而更换的部件质保期顺延，提供售后服务及终身维护服务，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我公司，我公司将义不容辞的承担技术支持和维修备件的优惠供应责任，并且承诺维修费用不超过市场平均价格。终身提供维修配件。投标产品均属于国家规定“三包”范围的，并保证产品质量保证期不低于“三包”规定；质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

若我公司中标，**自接到施工通知时起，施工时间不超过50天。**

投标人（公章）：许昌市交通标志标牌有限公司

日期：2019年11月26日

## 4.5.2、售后服务网点

我公司设置专门售后服务网点及服务队分别位于许昌市帝豪路西段公司院内；东城区帕拉迪奥小区内；文兴路新许路交叉口，每周两次巡查，设有2车8人巡查服务。故障报修电话0374-3123369，2015年至今已与市公安局“110”相互对接，24小时在线，随时可以根据报修内容及地点在规定时间内赶赴现场并解决故障问题。维修点内各种工具及设备齐全，材料配件合理化分类存放，有能力在业主规定时间内解决各类交通安全设施所出现的任何问题。

如遇上节假日我维修人员将保障最少6人值班的情况下24小时巡查，来解决突发损坏设施情况出现。在有业主安排紧急任务时，我公司可配备三组人员昼夜不断地进行作业。提供长期的本地化服务。

服务队由公司工程部门直接管理，设两名负责人、两名联系人、五名技术员、六名施工人，夜间常设不低于四人的值班人员（雪、雨、雾等恶劣天气，我公司将适当增加维护人员）。

负责人：张立政、 赵鹏 联系电话：13460570263、13271196199

联系人：郭一鸣、朱建召 联系电话：13693744779、13949819366 0374-3123369

巡视人员：何占伟、王奎星、王建新、王伟杰、赵武昌、张现伟

## 4.5.3、售后服务流程

