## 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-G2019114-1号

项目名称：许昌市残疾人联合会“残疾人辅助器具”项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 手摇三轮车 | SYIV120-46A4 | 1、主体采用高强度钢管，表面喷涂处理，壁厚≥1.0mm，双交叉杆设计。  2、前后轮直径均为18寸或20寸充气轮，总长（130-150）cm可调，总宽65±2cm，坐高49±2cm。  3、驱动方式采用手摇驱动前把手，传动部分采用减速齿轮设计，大梁长短可调。  4、坐靠垫采用高密度牛津布，双翻坐垫结构，坐垫与车架连接部稳固、贴合，没有晃动、大缝隙等缺陷；靠背可折叠。  5、扶手高75±2cm, 扶手可活动。  6.手摇部位可上下调节，手推把高95±2cm。  7、静载荷≧100kg。  注：寸指国际标准 | 台 | 100 | 850元 | 85000元 | 天津市、天津市泰斯特仪器有限公司 |
| 2 | 带坐便轮椅 | SYIV100-33A3 | 1、针对本次招标，GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：  （1）本轮椅主体采用车架采用高强度铝合金材质，主体承重结构管直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，表面阳极氧化处理或喷塑处理，可折叠；  （2）驱动方式采用用手直接驱动后轮式。  （3）整车长度：104±2cm，整车高度：88±2cm，整车宽度：66±2cm，靠背高度：43±2cm，扶手高度：24±2cm。  （4）座高：48±2cm，座深：42±1cm，座宽：44±2cm,坐靠垫采用高密度牛津布材料或皮革，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷。中间有600d的帆布夹层，整体硬座折叠带座便。  （5）脚踏板：配高度可调节高强度铝合金脚踏板，上翻式折叠脚踏，更容易携带。  （6）前轮为8寸高品质轮胎，后轮直径为24寸充气轮胎，前后轮结构应牢固可靠，保证轮椅的抗颠簸性能，以适合不同路面的使用要求。  （7）双刹车带钢式助剎，安全可靠，驻车装置制动后不能高于座面，方便使用者随时对车进行制动，快捷、方便安全。  （8）轮椅车配备安全带、加宽前档安全腿带。  （9）静载荷≧100kg。 | 台 | 600 | 560元 | 336000元 | 天津市、天津市泰斯特仪器有限公司 |
| 3 | 普通轮椅 | SYIV100-33 | 1、针对本次招标，GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：  （1）本轮椅主体采用车架采用高强度铝合金材质，主体承重结构管直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，表面阳极氧化处理或喷塑处理，可折叠；  （2）驱动方式采用用手直接驱动后轮式。  （3）整车长度：104±2cm，整车高度：88±2cm，整车宽度：66±2cm，靠背高度：43±2cm，扶手高度：24±2cm。  （4）座高：48±2cm，座深：42±1cm，座宽：44±2cm,坐靠垫采用高密度牛津布或皮革，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷，中间有600d的帆布夹层。  （5）脚踏板：配高度可调节高强度铝合金脚踏板，上翻式折叠脚踏，更容易携带。  （6）前轮为8寸高品质轮胎，后轮直径为24寸充气轮胎，前后轮结构应牢固可靠，保证轮椅的抗颠簸性能，以适合不同路面的使用要求。  （7）双刹车带钢式助剎，安全可靠，驻车装置制动后不能高于座面，方便使用者随时对车进行制动，快捷、方便安全。  (8)轮椅车配备安全带、加宽前档安全腿带。  （9）静载荷≧100kg。  注：寸指国际标准 | 台 | 600 | 480元 | 288000元 | 天津市、天津市泰斯特仪器有限公司 |
| 4 | 带坐便护理床 | TH02A-1 | 1、 床体规格：长度≥2000mm，宽度≥900mm，高度≥500mm。  2、 床面板采用厚度1.2mm优质冷轧钢板焊接成型，坚固、实用、带透气孔，床体承载重量≥200kg。  3、 床板及床体表面经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂处理，表面可以耐受消毒液反复擦拭不脱落，不生锈；涂料具有有抗菌、防霉作用并符合环保要求。  4、 床护栏：铝合金材质，四支护栏支柱，可收缩平放带有锁定装置，具有防夹手功能。开关固定座和护栏杆上下支座采用优质钢材料。护栏可以整体拆卸。  5、 床头尾板：采用优质ABS强化塑胶，弧线型设计，坚固耐用，安全无毒。有锁定装置，可快速拆卸；尾板外侧有病人信息卡插槽。  6、床腿：床腿采用40\*40\*1.2mm厚方管， 脚轮：5寸包罩静音万向轮，内置全封闭自润滑轴承，免维护，防异物卷入,四脚独立刹车，耐磨损、耐腐蚀、无噪音，轮子外皮不会开裂，外展时位于床边缘内侧。  7、 摇杠：背部升降角度≥83°，腿部升降角度≥40°。背部及腿部摇杠操作轻松可以灵活调整背部及腿部高度，并有防尘罩，过载保护在正常使用情况下,任意摇动不会损坏，可折叠摇把。  8、带便孔床垫：采用优质防水尼龙布，结实耐用。内部采用天然椰棕丝压缩而成，环保、透气、。规格长\*宽\*厚1900±20\*900±20\*60±20 mm窄版便孔长\*宽：270±20mm\*230±20mm。  9. 床体便孔： 窄版便孔长\*宽：270±20mm\*230±20mm  注：寸指国际标准 | 张 | 200 | 1100元 | 220000元 | 天津市、天津市泰斯特仪器有限公司 |
| 5 | 防压疮床垫 | QDC-300 | 材质采用优质尼龙PVC材料制作，柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。带便孔床垫，方便病人大小便，每8-10分钟循环充放气。  气垫规格：1900×900mm  最大出气压：不大于14kpa。电源电压：AC220v 50Hz  承重力：≥130KG | 个 | 200 | 280元 | 56000元 | 天津市、天津市泰斯特仪器有限公司 |
| 6 | 坐便椅 | 5721L | 1.针对本次招标，GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行:  （1）材质铝合金，管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm，表面处理为镀铬或喷塑，可折叠；  （2）带靠背、扶手、椅座；  （3）椅腿高度可调，配橡胶防滑支脚垫，且安全可靠；  （4）厕板、马桶均为环保工程塑料，附马桶盖；  （5）静载荷≥100kg。 | 张 | 100 | 260元 | 26000元 | 天津市、天津市泰斯特仪器有限公司 |
| 7 | 洗浴椅 | 5729 | 1.铝合金支架，管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm，表面阳极氧化处理或喷塑处理，可折叠。  2.尺寸：座深≥480mm，座宽≥500mm，高度400-500mm。  3.带有靠背，扶手可后掀。配有脚踏板。  4.椅座板为高强度塑料板，无毒、无刺激性气味，表面防滑，易于清洗，坐面前部有U形开口。  5.静载荷≥100 kg。  6.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。  7.焊接件表面应光滑平整，无焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。  8. 注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。  9.全部采用不锈钢螺钉连接。 | 张 | 100 | 240元 | 24000元 | 天津市、天津市泰斯特仪器有限公司 |
| 8 | 盲表手表 | 9989T | 手表表壳材质为锌合金，表带、表扣、底盖采用高档不锈钢材质，具有生活防水功能。   1. 时针、分针和秒针显示时间。 2. 可设定闹钟，闹铃可开关，具有报时、贪睡功能。有闹铃声音可供选择。   语音整点报时及当前时间报时。 | 块 | 200 | 120元 | 24000元 | 广州市、广州爱奉者电子科技有限公司 |
| 9 | 单角手杖（带座） | TC325 | 1、采用铝合金材质，表面 亮面 处理，管料规格：直径22 mm，壁厚1.2 mm，美观、坚固且耐用。  2、海绵手柄套，柔软舒适符合人体握力学原理。  3、座板为ABS工程塑料面板，方便休息。  4、脚垫： 采用三脚着地，配牛津防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。  5、性能： 固定高度，适合残疾人、老年人群使用，产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度。  6、最大承重≥100公斤。 | 支 | 400 | 55元 | 22000元 | 天津市、天津市泰斯特仪器有限公司 |
| 10 | 四角手杖 | TC322 | 手杖调节高度945mm-715mm.手柄长度115mm，底架长度100mm，底架宽度76mm；管直径22mm，壁厚1.2mm，手柄可更换易于清洁，防滑不吸水材料。支脚垫底部直径35mm，支脚垫不应产生吸附现象。伸缩部件伸缩自如，使用时，手杖应不产生异响。 | 支 | 200 | 38元 | 7600元 | 天津市、天津市泰斯特仪器有限公司 |
| 11 | 震动闹铃 | AFZ510333 | 1.外壳：树脂材质，有背光，背后需有支架、备有挂孔，可立于桌面，或者悬挂；  2.有时钟功能、闹钟功能 、倒计时功能；  3.时钟：时、分，AM/PM（上午/下午）/24小时制；  4.闹钟：不少于2组闹钟，需带有振动功能定时器：可随意设定时，  5.规格：长85±2mm ，宽78±2mm ，高20±1mm ，LCD尺寸长≧68mm，宽≧38mm。 | 个 | 150 | 150元 | 22500元 | 广州市、广州爱奉者电子科技有限公司 |
| 合计 | | 大写：壹佰壹拾壹万壹仟壹佰元整 小写：1111100元 | | | | | | |

投标人名称（并加盖公章）：天津市泰斯特仪器有限公司