**二次投标分项报价表（货物类项目）**

项目编号：ZFCG-T2019075

项目名称：一批班级用55寸壁挂一体机

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **厂家** |
| 1 | 教学一体机 | 中视同创CTV5520 | **整体设计：**   1. 金属外观，圆角设计，符合幼儿设备安全规范。 2. 整机屏幕采用55英寸 LED 液晶屏，全高清1080P分辨率，显示比例16:9。 3. 整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 4. 电源要求：AC 100V～240V 5. 整机支持一键黑屏节能70%。 6. 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 7. 设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。   **电视系统：**   1. 屏幕图像分辨率达1920\*1080，显示性能满足FHD高清点对点要求。 2. 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 3. 视频解码：支持HDMI 3D 格式解码、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应梳状滤波等。 4. 图像制式：PAL/SECAM/NTSC 5. 喇叭输出功率：8瓦x2   **触摸系统：**   1. 采用红外触控技术，支持在Windows中进行十点触控及十点书写。 2. 书写方式：手指或笔触摸 3. 触摸响应时间12毫秒 4. 触摸有效识别6毫米 5. 定位分辨率：32767\*32767 6. 红外触摸屏系统通讯端口：USB 7. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 8. 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 9. 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 10. 为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在90ms以内。 11. 摸框内部通道切换速度0.5秒，外部通道切换3秒，切换后即达到可触摸状态。   **内置电脑：**   1. 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 2. 采用双WiFi天线，增强无线网络信号。 3. 处理器：Intel J1900 CPU，双核双线程 4. 内存：4G DDR3L笔记本内存或以上配置 5. 硬盘：128G SSD固态硬盘 6. 内置双频WiFi：IEEE 802.11ac标准 7. 内置网卡：10M/100M/1000M 8. 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 | 台 | 20 | 6640 | 132800 | 产地：深圳市厂家：深圳市中视同创科技有限公司 |
| 合 计 | | 大写：拾叁万贰仟捌佰元整　　　 小写：132800元整 | | | | | | |

投标人名称（并加盖公章）：河南夏启智能科技有限公司