**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **厂家** |
| 1 | 操作台 | KZT70 | 人性化设计的近台操作开关可以操纵床体进行起倒、床面横向移动、球管立柱摆动±45°和探测器装置的纵向运动，使摄影摆位操作方便易行，轻松实现倾斜摄影；用户还可订制遥控操作面板，实现隔室遥控操作。 | 台 | 1 | 50000 | 50000 | 珠海普利德医疗设备有限公司 |
| 2 | 高压发生装置 | FSQ80 | 高频高压发生器80KW,主逆变频率440KHZ,恒定直流高压输出，可获得高质量的单色X线，彻底消除软射线对图像的不良影响。 | 套 | 1 | 320000 | 320000 | 珠海普利德医疗设备有限公司 |
| 3 | X射线管组件 | E7869X | 原装进口高性能、大容量的X线管,采用双焦点配置、高达（600KHU）大容量的高速X线管，适合长时间高强度的临床检查。 | 只 | 1 | 250000 | 250000 | 佳能电子管器件株式会社 |
| 4 | 限束器 | XSQ40 | 限束器视野灯：LED灯珠，DC3.6V/5W  可见光照射亮度：中心平均照射亮度：>320Lux | 只 | 1 | 30000 | 30000 | 珠海普利德医疗设备有限公司 |
| 5 | 诊断床 | ZDC60 | 多功能遥控诊断床，可实现立位、卧位和负倾角位的各种数字摄影检查。SID可调，最长可延伸至1.8米，满足放射科室各种拍片距离的需要。球管倾斜摄影角度-45°～45°，满足各类临床部位角度投照的需求。  如：根骨轴位、髌骨轴位、颈椎正位、骶尾椎等 。 | 台 | 1 | 80000 | 80000 | 珠海普利德医疗设备有限公司 |
| 6 | 滤线栅 | 1.0/1.8m | 18"×18" 215LP1 12:1 焦距100cm和180cm滤线栅各1块，电动切换 | 块 | 2 | 10000 | 20000 | JPI |
| 7 | 电离室 | SSMC601 | 自动控制曝光时间，可使不同部位、不同病人拍摄的图像，具有相同的感光量，彻底解决感光量不一致的问题。操作医生无需选择参数，降低操作难度，缩短工作流程，特别适合大批量体检和大批量门诊病人 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 克莱蒙德 |
| 8 | 动态平板探测器 | PLD-1717FL | 17\*17大尺寸动态平板技术，大范围覆盖检查面积，对任何结构部分进行检查时，可提供比16英寸影像增强器多50%的覆盖尺寸，是传统影像增强器无可比拟的功能；同时，透视检查时不需要对病人重新定位便可观察到足够大的人体器官组织。 | 件 | 1 | 420000 | 420000 | 珠海普利德医疗设备有限公司 |
| 9 | 图像采集工作站 | DRA70 | 1、优质的图像处理算法，保证优质图像质量。图象回放：缩略图显示、序列回放工具。图像处理：窗宽/窗位调整，箭头、文字等标注，角度、距离测量，图像缩放、平移、左右翻转、上下翻转、旋转，黑白反转。  2、图像存储：图像实时存储，DICOM图像发送，光盘刻录，导出存储（可选用多种存储格式Bitmap,jpeg,AVI等直接用于Word及Powerpoint等办公软件，方便医生诊断报告和论文的书写）。  3、DICOM3.0：可连接激光相机打印胶片和PACS网络。  4、病历管理：数据库管理，图文报告，支持WORKLIST。 | 套 | 1 | 100000 | 100000 | 珠海普利德医疗设备有限公司 |
| 10 | 高压电缆 | WBX-Z75 | / | 根 | 2 | 1500 | 3000 | 珠海普利德医疗设备有限公司 |
| 11 | 整机附件 | PLD9600A | / | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 珠海普利德医疗设备有限公司 |
| 合 计 | | 大写：壹佰叁拾贰万捌仟元 小写：￥1,328,000.00元 | | | | | | |