3.1 报价一览表

项目编号：长招采竞字【2019】154号

项目名称：长葛市市容环境卫生管理处安装沿街单位厕所指示牌、引导牌项目 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期** | **备注** |
| 1 | 长葛市市容环境卫生管理处安装沿街单位厕所指示牌、引导牌项目 | 小写：贰拾叁万柒仟陆佰元 　　　　　　小写：237600.00 元 | 自合同签订之日起30日内 | 1、中标人按照甲方要求设计两种以上效果图，由甲方选定。2、中标单位要按照甲方指定的位置安装。3、安装中对原路面造成破坏或损毁的由中标单位自行恢复。满足采购人要求 |

供应商名称： 河南苏展印务有限公司（全称） （公章）

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：2019 年 12 月 2 日

**4.1 投标分项报价表（货物类项目）**

项目编号：长招采竞字【2019】154号

项目名称：长葛市市容环境卫生管理处安装沿街单位厕所指示牌、引导牌项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 厕所指示牌、引导牌 | 1. 立柱**材质规格：**镀锌管，直径12厘米、壁厚0.25厘米、净高3.5米。防腐、防锈。   2、面板**材质规格：**镀锌板，80×60厘米，中间镀锌管框架，外涂或粘贴双面反光材质，中英文标志。面板采用耐腐蚀、抗氧化材质（涂刷或粘贴）。  3、基座**材质规格：**镀锌管，可拆卸活动法兰盘连接。埋深60厘米（混凝土预埋、直径不小于50厘米） | 1、立柱**材质规格：**镀锌管，直径12厘米、壁厚0.25厘米、净高3.5米。防腐、防锈。  2、面板**材质规格：**镀锌板，80×60厘米，中间镀锌管框架，外涂或粘贴双面反光材质，中英文标志。面板采用耐腐蚀、抗氧化材质（涂刷或粘贴）。  3、基座**材质规格：**镀锌管，可拆卸活动法兰盘连接。埋深60厘米（混凝土预埋、直径不小于50厘米）。备注：1、中标人按照甲方要求设计两种以上效果图，由甲方选定。2、中标单位要按照甲方指定的位置安装。3、安装中对原路面造成破坏或损毁的由中标单位自行恢复。 | 套 | 165 | 1440.00元 | 237600.00元 | 产地：周口，厂家：苏展公司。 |
| 合 计 | | 大写：贰拾叁万柒仟陆佰元整。　 小写：237600.00元 | | | | | | |

投标人（公章）：河南苏展印务有限公司

## 投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：