## 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：XZZ-G2019054号

项目名称：襄城县城区道路增设信号灯和电子警察等设备项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 900万像素电子警察抓拍单元 | iDS-TCE900 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 图像传感器：1" 英寸 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux  视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 ★支持识别车头6602种车辆子品牌，车尾3607种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均97% ★支持越线停车行为检测、不礼让非机动车/行人行为检测、左转不让直行车辆抓拍、右转不让左转车辆抓拍、掉头不让直行违章等行为抓拍 ★支持根据黄牌、蓝牌、危化品车辆分别设置限速值 ★支持检测两车相撞事故，并可上传设备位置信息及事故图片至平台 ★支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章 ★支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍 | 台 | 36 | 13516.00 | 486576.00 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 2 | 900万像素人脸取证抓拍单元 | iDS-TCV900 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 图像传感器：1" 英寸 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux  视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 ★设备应采用深度学习芯片 ★支持有雾情况能见度检测，能见度等级：无雾，薄雾，大雾和浓雾 ★支持驾驶员打手机检测，夜间补光正常情况下，白天和晚上的检出率和识别准确率均可达96% ★样机抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子 ★支持人体着装颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别 ★支持三轮车/二轮车载人检测、非机动车逆行抓拍、支持正向和背向的摩托车/非机动车不带头盔等功能检测 | 台 | 31 | 13298.00 | 412238.00 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 3 | 300万像素人脸取证抓拍单元 | iDS-TCV300 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 图像传感器：1" 英寸 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux  视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 ★设备应采用深度学习芯片 ★支持有雾情况能见度检测，能见度等级：无雾，薄雾，大雾和浓雾 ★支持驾驶员打手机检测，夜间补光正常情况下，白天和晚上的检出率和识别准确率均可达96% ★样机抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子 ★支持人体着装颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别 ★支持三轮车/二轮车载人、非机动车逆行、摩托车/非机动车不带头盔等功能检测 | 台 | 15 | 9156.00 | 137340.00 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 4 | LED频闪补光灯 | CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L3-N | 采用16颗LED灯珠，支持电平和开关量信号触发，内置光敏控制开关，低照度下自动开启，低照度阈值支持设置； 发光角度40°，亮度两档可控，可远程强制开启； 支持倍频1~15可调，支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节；； 色温≥4000K；在20m位置基准轴上，峰值照度≤50lx； 在额定电压下，平均功率30W；有效补光距离16m～25m； 工作寿命≥50000小时；★防护等级支持IP66； | 台 | 94 | 3052.00 | 286888.00 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 5 | 爆闪补光灯 | CXBG-2-MC-SL-1211-1 | 单车道气体爆闪灯，单次闪光能量200J，白天可看清前排司乘人员面部特征；回电时间≤67ms，支持5V电平量触发；有效补光距离16m～25m；适用于-30～+70℃温度环境气候工作；具有脉冲保护功能；支持IP66防护等级；配带光栅以减少周边光污染。 | 台 | 104 | 2616.00 | 272064.00 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 6 | 信号灯检测器 | TLD-2016-6 | 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠； 信号灯交流信号输入接口16路;  配置16路交通灯信号状态指示灯； RS485输出接口6路；  +5VDC输出接口1个； 检测信号灯电压范围：AC 110V～274V；  5位拨码开关设置波特率、地址和上传模式； 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施; 设备功耗：小于3瓦；  工作环境温度：-40℃～+80℃; | 台 | 10 | 2834.00 | 28340.00 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 7 | 通用抱杆支架 | 定制 | 国标定制 | 套 | 280 | 327.00 | 91560.00 | 国产 |
| 8 | 智能路口主机 | DS-TP50 | 嵌入式Linux，无风扇设计，适合室外环境使用； 自带4TB硬盘，3.5"SATA硬盘接口4个，每个 SATA接口需支持最大6TB容量硬盘； 支持硬盘切换功能，当一块硬盘损坏后能自动切换到其他硬盘进行存储； 支持16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换SFP接口； ★可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 ★可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。 ★对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 ★设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作 ★支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 | 台 | 10 | 11336.00 | 113360.00 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 9 | 工业以太网交换机 | GHDL28GF-SFP | 8口千兆工业以太网交换机，电口：2个千兆网口，8个百兆电口；安装方式：工业导轨式； | 台 | 10 | 784.80 | 7848.00 | 产地：深圳 厂家：深圳光弘光电技术技术有限公司 |
| 10 | 光纤收发器 | GW-WS01-20 | 1口千兆光纤收发器;光口：1个千兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 36 | 610.40 | 21974.40 | 产地：郑州 厂家：郑州光为视讯通讯有限公司 |
| 11 | 光纤终端盒 | 8口光纤收纳盒 | 用于光纤连接 | 对 | 46 | 35.97 | 1654.62 | 产地：郑州 厂家：郑州光为视讯通讯有限公司 |
| 12 | 220VAC电源线 | ZR-RVV3\*1.0 | ZR-RVV室外阻燃电源线 | 米 | 4472 | 4.36 | 19497.92 | 产地：揭阳 厂家：广东省爱谱红太阳电线电缆厂 |
| 13 | 补光灯控制线 | ZR-RVVP2\*1.0 | ZR-RVVP:阻燃铜芯聚氯乙烯屏蔽电缆 | 米 | 4175 | 3.92 | 16382.70 | 产地：揭阳 厂家：广东省爱谱红太阳电线电缆厂 |
| 14 | 网线 | HSYV-6e（650） | CAT6非屏蔽网线，传输频率能达250Mhz或更高 | 米 | 3070 | 4.14 | 12715.94 | 产地：揭阳 厂家：广东省爱谱红太阳电线电缆厂 |
| 15 | 屏蔽双绞线 | HSYV-6e（650PP） | 外层由铝泊包裹，以减少辐射，较高的传输率，100米可达到155Mbps； | 米 | 3225 | 4.80 | 15467.10 | 产地：揭阳 厂家：广东省爱谱红太阳电线电缆厂 |
| 16 | 光纤 | ZR-GYXTW-8B1 | 用于链路链接；阻燃聚乙烯护套光缆； | 米 | 5470 | 3.27 | 17886.90 | 产地：扬州 厂家：扬州扬州振亚线缆有限公司 |
| 17 | PC保护管 | 国标 | 国标，阻燃材质，抗压耐高温，保护线材； | 米 | 1095 | 5.45 | 5967.75 | 国产 |
| 18 | 立杆及基础 | 定制 | L型立杆，竖杆八棱，横杆六棱，竖杆离地面不少于6米高，横臂8-10米，含基础和预埋件；材质采用Q235B，整体热镀锌处理，杆的立柱及悬臂均采用八角锥型，断面为八角形，角度误差控制在0.5度范围内。 | 套 | 26 | 18628.10 | 484330.60 | 国产 |
| 19 | T型立杆含基础 | 定制 | 竖杆八棱，横杆六棱，竖杆离地面不少于6米高；机动车道横臂8-10米，非机动车道横臂2-4米（可根据路口实际情况调整）；含基础和预埋件；材质采用Q235B，整体热镀锌处理，杆的立柱及悬臂均采用八角锥型，断面为八角形，角度误差控制在0.5度范围内。 | 套 | 10 | 19816.20 | 198162.00 | 国产 |
| 20 | 抱杆机柜 | 定制 | 防水、防尘机柜，含电源防雷、接地、空气开关和接线端子等 | 套 | 36 | 1090.00 | 39240.00 | 国产 |
| 21 | 落地机柜 | 定制 | 防水、防尘机柜，含电源防雷、接地、空气开关和接线端子等 | 套 | 10 | 3924.00 | 39240.00 | 国产 |
| 22 | 顶管 | 国标 | Φ75顶管 | 米 | 1514 | 218.00 | 330052.00 | 国产 |
| 23 | 手井 | 定制 | 规格尺寸:330\*300\*350 | 个 | 46 | 784.80 | 36100.80 | 国产 |
| 24 | 人行道路面开挖及修复 | 定制 | 人行道路路面开挖及修复 | 平方 | 480 | 76.30 | 36624.00 | 国产 |
| 25 | 绿化带开挖及修复 | 定制 | 绿化带开挖及修复 | 平方 | 120 | 65.40 | 7848.00 | 国产 |
| 26 | 二合一防雷器 | 国标 | 1、RJ45接口网络防雷器； 2、采用串联式结构设计，具有多级保护功能； 3、信号部分要求采用电子开关接地方式，能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰； | 台 | 46 | 207.10 | 9526.60 | 国产 |
| 27 | 配套辅材 | 国标 | 电表、穿线金属管，金属软管，接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带等辅材、线缆 | 批 | 10 | 4360.00 | 43600.00 | 国产 |
| 28 | 机动车左转信号灯 | FX400-3-3021SL | 左转箭头灯，竖装；面罩规格Φ400mm，面罩材质：玻璃,外壳材质：铝压铸，表面处理：黑色喷塑哑光,工作电压：AC176～264V，50HZ，功率：≤20W,绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1440V，中心光强 5000 ~15000 cd/m2,LED数量：信号灯：红90，黄90，绿90 | 台 | 31 | 2550.60 | 79068.60 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 29 | 圆盘式信号灯 | JD400-3-301SL/DX-3-T-1-80607L00K | 圆盘式信号灯，竖装；面罩规格：Φ400mm，面罩材质 玻璃,外壳材质：铝压铸 ，表面处理：黑色喷塑哑光,工作电压：AC176～264V，50HZ ，功率：≤20W,绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1440V,中心光强 5000 ~15000 cd/m2,LED数量：信号灯：红156，黄156，绿156；倒计时：红420，绿420,LED 直径：Φ5mm， 单管电流小于 18mA,LED寿命：≥70000小时 LED波长 红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm,可视距离 >450m，可视角度 >30°,倒计时：黄灯嵌入双8倒计时,计时方式：学习/触发/RS485通信 工作温度 -40 ~ +85 ℃ 相对湿度≤ 93% | 台 | 31 | 5820.60 | 180438.60 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 30 | 非机动车信号灯 | FJ400-3-3011SL | 面罩规格：Φ400mm, 面罩材质：玻璃,外壳材质：铝压铸, 表面处理：黑色喷塑哑光,工作电压 AC176～264V，50HZ；功率：≤15W，绝缘电阻 ：≥500MΩ ，介电强度：≥1440V,中心光强 150cd ~ 400cd,LED数量：信号灯：红90，黄90，绿90 | 台 | 31 | 2550.60 | 79068.60 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 31 | 交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-HK503 | 相位驱动：支持16组主相位+16组跟随相位 通道驱动“ 18组(54路)信号通道,最大可扩展至36组(108路),单通道带载能力800W GPS接口 1个，可接收GPS卫星信号进行实时校时 线圈检测器 最大可支持48个线圈（模块化设计、含箱体） | 台 | 8 | 51230.00 | 409840.00 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 32 | 人行横道灯立杆 | 定制 | 高度不低于3米，基础0.8m\*0.8m\*1m，基础浇筑C25混凝土浇筑，具体根据路口实际情况定制（含土方开挖清理） | 套 | 62 | 2169.10 | 134484.20 | 国产 |
| 33 | 机动车信号灯L型立杆及基础 | 定制 | 八棱、热镀锌、喷塑，底径320mm，稍径280mm,壁厚7mm,材料Q235悬臂：底径260mm，稍径150mm,长度12000mm,壁厚7mm,材料Q235，含基础和预埋件 | 套 | 31 | 19336.60 | 599434.60 | 国产 |
| 34 | 人行横道信号灯 | YTR300-1-BL-3910 | 面罩规格：Φ300mm ，面罩材质：玻璃,外壳材质：铝压铸 ，表面处理：黑色喷塑哑光,工作电压： AC176～264V，50HZ ，功率：≤15W,绝缘电阻：≥500MΩ , 介电强度 :≥1440V,中心光强 150cd ~ 400cd,LED数量:信号灯：红60,绿65,倒计时：红140，绿140, LED 直径Φ5mm, 单管电流 < 18mA,LED寿命:≥70000小时,LED波长:红：625 nm绿：505 nm,可视距离 >300m, 可视角度 >30°,倒计时:双8倒计时,计时方式:跟随/触发/RS485通信 ,工作温度 -40 ~ +80 ℃ ,相对湿度 :≤93% | 台 | 62 | 5155.70 | 319653.40 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 35 | 220VAC电源线 | ZR-RVV3\*1.0 | ZR-RVV室外阻燃电源线 | 米 | 799 | 4.36 | 3483.64 | 产地：揭阳 厂家：广东省爱谱红太阳电线电缆厂 |
| 36 | RVV-4\*1.0 | ZR-RVV4\*1.0 | ZR-RVV室外阻燃控制线 | 米 | 2686 | 6.10 | 16395.34 | 产地：揭阳 厂家：广东省爱谱红太阳电线电缆厂 |
| 37 | RVV-19\*1.5 | ZR-RVV19\*1.5 | ZR-RVV室外阻燃电源控制线 | 米 | 2885 | 44.69 | 128930.65 | 产地：揭阳 厂家：广东省爱谱红太阳电线电缆厂 |
| 38 | 手井 | 定制 | 规格尺寸:330\*300\*350 | 个 | 40 | 784.80 | 31392.00 | 国产 |
| 39 | PC保护管 | 国标 | 国标 | 米 | 1174 | 5.45 | 6398.30 | 国产 |
| 40 | 人行道路面开挖及修复 | 定制 | 人行道路路面开挖及修复 | 平方 | 390 | 76.30 | 29757.00 | 国产 |
| 41 | 绿化带开挖及修复 | 定制 | 绿化带开挖及修复 | 平方 | 150 | 65.40 | 9810.00 | 国产 |
| 42 | 落地机柜基础 | 国标 | 含预埋件及基础浇筑 | 套 | 8 | 436.00 | 3488.00 | 国产 |
| 43 | 顶管 | 国标 | Φ75顶管 | 米 | 2320 | 218.00 | 505760.00 | 国产 |
| 44 | 配套辅材 | 国标 | 电表、穿线金属管，金属软管，接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带等辅材、线缆 | 批 | 8 | 4360.00 | 34880.00 | 国产 |
| 45 | 智能测速抓拍单元 | iDS-TCV900-HK | 高清卡口抓拍单元 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W 分辨率：最大支持4096\*2160 帧率：25fps 图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 镜头：30mm镜头 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux  视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：最大支持256G TF卡 支持自动光圈镜头 工作电压：55VAC-310VAC；频率：50HZ±2%； 功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； | 台 | 4 | 13516.00 | 54064.00 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 46 | 测速雷达 | STJ1-12 | 窄波测速雷达  单车道测速雷达，频率24G 测速距离：单车道18～38m(可调整) 测速范围：20km/h～400km/h WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷 工作电压：9-12V DC 工作功耗：2W | 套 | 12 | 9592.00 | 115104.00 | 产地：芜湖 厂家：芜湖森思泰克智能科技有限公司 |
| 47 | 爆闪补光灯 | CXBG-2-MC-SL-1211-1 | 单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征；回电时间＜70ms，支持5V电平量触发；有效补光距离16m～25m；适用于-20～+70℃温度环境气候工作；具有脉冲保护功能；支持IP66防护等级；配带光栅以减少周边光污染。 | 台 | 12 | 2616.00 | 31392.00 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 48 | LED频闪补光灯 | CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L3-N | 采用16颗LED灯珠，支持电平和开关量信号触发，内置光敏控制开关，低照度下自动开启，低照度阈值支持设置； 发光角度40°，亮度两档可控，可远程强制开启； 支持倍频1~15可调，支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节；； 色温4000K；在20m位置基准轴上，峰值照度30lx； 在额定电压下，平均功率30W；有效补光距离16m～25m； 工作寿命50000小时；★防护等级支持IP66； | 台 | 12 | 3052.00 | 36624.00 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 49 | 通用抱杆支架 | 定制 | 国标定制 | 套 | 40 | 327.00 | 13080.00 | 国产 |
| 50 | 智能路口主机 | DS-TP50 | 嵌入式Linux，无风扇设计，适合室外环境使用； 自带4TB硬盘，3.5"SATA硬盘接口4个，每个 SATA接口需支持最大6TB容量硬盘； 支持硬盘切换功能，当一块硬盘损坏后能自动切换到其他硬盘进行存储； 支持16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换SFP接口； ★可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 ★可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。 ★对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 ★设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作 ★支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 | 台 | 2 | 11336.00 | 22672.00 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 51 | 工业以太网交换机 | GHDL28GF-SFP | 8口千兆工业交换机，电口：2个千兆网口，8个百兆电口；安装方式：工业导轨式； | 台 | 2 | 784.80 | 1569.60 | 产地：深圳 厂家：深圳光弘光电技术技术有限公司 |
| 52 | 光纤收发器 | GW-WS01-20 | 1口千兆光纤收发器;光口：1个千兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 4 | 610.40 | 2441.60 | 产地：郑州 厂家：郑州光为视讯通讯有限公司 |
| 53 | 光纤终端盒 | 8口光纤收纳盒 | 用于光纤连接 | 对 | 6 | 35.97 | 215.82 | 产地：郑州 厂家：郑州光为视讯通讯有限公司 |
| 54 | 220VAC电源线 | ZR-RVV3\*1.0 | ZR-RVV室外阻燃电源线 | 米 | 900 | 4.36 | 3924.00 | 产地：揭阳 厂家：广东省爱谱红太阳电线电缆厂 |
| 55 | 补光灯控制线 | ZR-RVVP2\*1.0 | ZR-RVVP:阻燃铜芯聚氯乙烯屏蔽电缆 | 米 | 440 | 3.92 | 1726.56 | 产地：揭阳 厂家：广东省爱谱红太阳电线电缆厂 |
| 56 | 网线 | HSYV-6e（650） | CAT6非屏蔽网线，传输频率能达250Mhz或更高 | 米 | 600 | 4.14 | 2485.20 | 产地：揭阳 厂家：广东省爱谱红太阳电线电缆厂 |
| 57 | 屏蔽双绞线 | HSYV-6e（650PP） | 外层由铝泊包裹，以减少辐射，较高的传输率，100米可达到155Mbps； | 米 | 460 | 4.80 | 2206.16 | 产地：揭阳 厂家：广东省爱谱红太阳电线电缆厂 |
| 58 | 光纤 | ZR-GYXTW-8B1 | 用于链路链接；阻燃聚乙烯护套光缆； | 米 | 520 | 3.27 | 1700.40 | 产地：扬州 厂家：扬州扬州振亚线缆有限公司 |
| 59 | PC保护管 | 国标 | 国标，阻燃材质，抗压耐高温，保护线材； | 米 | 240 | 5.45 | 1308.00 | 国产 |
| 60 | 立杆及基础 | 定制 | L型立杆，竖杆八棱，横杆六棱，竖杆离地面不少于6米高，横臂8-10米，含基础和预埋件；材质采用Q235B，整体热镀锌处理，杆的立柱及悬臂均采用八角锥型，断面为八角形，角度误差控制在0.5度范围内。 | 套 | 4 | 18628.10 | 74512.40 | 国产 |
| 61 | 抱杆机柜 | 定制 | 防水、防尘机柜，含电源防雷、接地、空气开关和接线端子等 | 套 | 4 | 1090.00 | 4360.00 | 国产 |
| 62 | 落地机柜 | 定制 | 防水、防尘机柜，含电源防雷、接地、空气开关和接线端子等 | 套 | 2 | 3924.00 | 7848.00 | 国产 |
| 63 | 顶管 | 国标 | Φ75顶管 | 米 | 220 | 218.00 | 47960.00 | 国产 |
| 64 | 手井 | 定制 | 规格尺寸:330\*300\*350 | 个 | 6 | 784.80 | 4708.80 | 国产 |
| 65 | 人行道路面开挖及修复 | 定制 | 人行道路路面开挖及修复 | 平方 | 25 | 76.30 | 1907.50 | 国产 |
| 66 | 绿化带开挖及修复 | 定制 | 绿化带开挖及修复 | 平方 | 50 | 65.40 | 3270.00 | 国产 |
| 67 | 二合一防雷器 | 国标 | 1、RJ45接口网络防雷器； 2、采用串联式结构设计，具有多级保护功能； 3、信号部分要求采用电子开关接地方式，能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰； | 台 | 6 | 207.10 | 1242.60 | 国产 |
| 68 | 配套辅材 | 国标 | 电表、穿线金属管，金属软管，接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带等辅材、线缆 | 批 | 2 | 4360.00 | 8720.00 | 国产 |
| 69 | 黄闪警示灯 | SSG400-3-2L | 含立杆、基础及黄闪灯安装 | 套 | 16 | 5777.00 | 92432.00 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 70 | 双路服务器 | DS-VE22S-B | 本次所投双路服务器负责路口设备的接入和管理；单台服务器具备300条车道或200台设备的接入管理能力。 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz） 内存：16G\*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS\_HBA卡，支持RAID 0/1/10 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源/16DIMM  操作系统：Microsoft Windows Server 2016 | 台 | 1 | 47611.20 | 47611.20 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 71 | 网络存储设备 | DS-A72048R-ICVS/4TB | 单控制器；冗余电源；8U机架式48盘位；64位多核处理器；32GB缓存；支持SATA/SAS硬盘；6个千兆网口；支持网络RAID； 240路\*4M并发录像 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 ★支持单台存储设备采用EC技术进行数据冗余，保证数据正常读写，具备磁盘间容错能力。 ★支持图片文件以缩略图和裁剪图的形式下载；支持图片按URL单张下载；支持图片批量下载；图片按URL地址下载或按时间段批量下载时，均支持按压缩比例、按缩放比例、按区域（坐标、指定宽高）进行裁剪、按指定宽高下载；支持对图片指定区域加马赛克处理 | 台 | 2 | 183501.50 | 367003.00 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 72 | 3.5寸企业级硬盘 | HDD,HKS726T4TALA-31,4T,7200RPM,SATA | 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 个 | 96 | 1438.80 | 138124.80 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 73 | 云存储管理节点 | DS-A5120RH-CVMN | 对云存储计划、分发计划的管理以及对存储设备状态的监控。2颗E5-2630 V4/64GB DDR4 ECC/960G SSD x3 + 150G SSD x1/热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U | 台 | 1 | 70566.60 | 70566.60 | 产地：杭州 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 74 | 管理平台授权路数扩容 | 定制 | 在原有软件基础上扩容，智能交通综合管理平台要求对现有的平台软件进行扩容，符合GB/T28181等标准规范要求；实时视频监控：通过C/S客户端和B/S客户端，能够单画面或多画面分割预览实时视频图像；多画面的显示方式包括：4/6/9/13/16画面等；对于单画面显示，用户可以选择原始比例显示和全屏显示两种方式。视频抓拍（抓录）功能：用户在实时预览视频图像或者回放视频录像时，发现可疑行为、重要线索、违法车辆等情况，可进行图像抓拍（或抓录）；视频加密：对于个别特殊的监控画面，可以设定保密功能，只有经过特别授权的人员和局主管领导才能有权查看实时视频和录像资料或下载录像片断；综合查询：可选择多种查询条件进行组合查询（路口、车道名称、车辆类型、车牌类型、车牌号码、查询时间段、方向等），同时支持车辆号牌的模糊查询。 | 路 | 300 | 109.00 | 32700.00 | 国产 |
| 75 | 网费 | 国标 | 每个路口网络使用费壹年为4800元 | 个 | 12 | 4800.00 | 57600.00 | 国产 |
| 合计 | | 大写：陆佰玖拾玖万伍仟捌佰肆拾捌元伍角零分 小写：6995848.50 | | | | | |  |