**投标分项报价表（货物类项目）**

项目编号：ZFCG-G2019177 号 项目名称：许昌市残疾人联合会“残疾人辅助器具（轮椅）” 项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称** | **规格型 号** | **技术 参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及 厂家** |
| 1 | 普通轮椅 | 爱迪雅 | （1）本轮椅主体采 | 台 | 658 | 570 | 375060 | 天津市、天 |
| 用车架采用高强度铝 |
| 合金材质，主体承重 |
| 结构管直径≥22mm、 |
| 壁厚＞1.5mm，表面 |
| 阳极氧化处理或喷塑 |
| 处理，可折叠； |
| （2）驱动方式采用 |
| 用手直接驱动后轮 |
| 式。 |
| （3）整车长度：104 |
| ±2cm，整车高度： |
| 88±2cm，整车宽 |
| 度：66±2cm，靠背  高度：43±2cm，扶 |
| 6011L- | 手高度：24±2cm。 | 津喜泰医疗 |
| 22 | （4）座高：48±  2cm，座深：42± | 器械有限公 |
| 1cm，座宽：44± | 司 |
| 2cm,坐靠垫采用高密 |
| 度牛津布或皮革，缝 |
| 边牢固整齐，无褶 |
| 皱、跳线和破损等缺 |
| 陷，中间有 600d 的 |
| 帆布夹层。 |
| （5）脚踏板：配高 |
| 度可调节高强度铝合 |
| 金脚踏板，上翻式折 |
| 叠脚踏，更容易携 |
| 带。 |
| （6）前轮为 8 寸高 |
| 品质轮胎，后轮直径 |
| 为 24 寸充气轮胎， |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前后轮结构应牢固可  靠，保证轮椅的抗颠 簸性能，以适合不同 路面的使用要求。  （7）双刹车带钢式 助剎，安全可靠，驻 车装置制动后不能高 于座面，方便使用者 随时对车进行制动， 快捷、方便安全。 (8)轮椅车配备安全 带、加宽前档安全腿 带。  （9）静载荷≧ 100kg。 注：寸指国际标准 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 大写：叁拾柒万伍仟零陆拾元整 小写：375060.00 | | | | | | |

投标人名称（并加盖公章）： 河南宏腾医疗器械有限公司