## 3.3投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌/  厂家 |
| 1 | 后台运营管理系统 | 跳蚤云图 V1.0 | 后台运营管理系统1套  厂家：四川四原科技有限公司  品牌型号：跳蚤云图 V1.0  1.B/S架构，只需浏览器便可在任何时候、任何地点访问运营管理系统，兼容Windows7及以上操作系统，支持IE8以上以及其他当前主流浏览器。  2.能与云图书馆管理系统无鏠对接。  3.提供客户端模块在本地安装使用，提高本地化应用的效果体验；  4.具有用户管理、图书馆管理、馆际流通管理、电子书管理、视频资源管理、财务管理、资讯管理、消息管理、活动管理、排行榜管理、短信管理等功能；  5.具有图书馆大数据统计分析功能；  6.具有智能终端设备管理功能；  7.具有消息接收通知功能。 | 套 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 跳蚤云图/四川四原科技有限公司 |
| 2 | 网站系统 | 跳蚤云图 V1.0 | 网站系统1套  厂家：四川四原科技有限公司  品牌型号：跳蚤云图 V1.0  1.B/S架构，WEB模式，客户端只需通过浏览器，便可在任何时候、任何地点进行访问，兼容Windows7及以上操作系统，支持IE、火狐、谷歌等主流浏览器。  2.与云图书馆管理系统无缝对接，数据互通。  3.读者登录：提供读者在线注册功能、凭账号密码登录功能、找回密码功能；  4.图书馆检索功能：可根据图书馆的名称、馆别、地区等基本信息进行高级查询和模糊搜索；  5.图书馆详情展示与导航：包括图书馆的单位信息、馆藏信息、开放时间、开放模式、借阅规则等，以及图书馆导航功能；  6.图书检索功能：可根据图书的书名、ISBN、类别、作者、出版社等基本信息进行高级查询和模糊搜索；  \*7.图书详情展示与导航：能够全面展示图书馆藏信息，包括图书排架信息，实现图书精准定位，读者和图书管理员可获取图书具体位置信息；  8.图书预约功能：读者可在线对图书进行预约和取消预约；  9.数字资源检索功能：可根据数字资源的书名、ISBN、类别、作者、出版社等基本信息进行高级查询和模糊搜索；  10.数字资源在线阅读功能：读者在已登录的情况，可对电子书进行在线阅读，对视频进行在线观看；  11.资讯的检索、详情查看与留言评论功能；  12.活动的检查、详情查看、在线报名功能；  13.提供借阅、点赞、阅读排行榜等大数展示功能；  14.个人账户管理功能：包括借阅读记录、书架管理、收藏管理、读书笔记等功能。 | 套 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 跳蚤云图/四川四原科技有限公司 |
| 3 | 云图书馆管理系统 | 跳蚤云图 V1.0 | 云图书馆管理系统5套  厂家：四川四原科技有限公司  品牌型号：跳蚤云图 V1.0  1.B/S架构，只需浏览器便可在任何时候、任何地点访问管理系统，兼容Windows7及以上操作系统，支持IE8以上以及其他当前主流浏览器。  2.提供客户端模块在本地安装使用，提高本地化应用的体验效果。  3.采访管理：包括供应商新增、维护、图书采访等功能；  ★4.编目管理：包括智能编目、综合编目、MARC编目、RFID标签关联、RFID标签解绑、库位排架设置、排架维护、编目设备、编目设置、入藏统计等功能；  5.典藏管理：包括典藏维护、剔旧管理、剔旧统计、盘点管理、盘亏统计、数据删除、数据删除统计、定价修改统计、库位修改统计、排架修改统计等功能；  6.借还管理：包括借书管理、还书管理、赔书管理、押金管理、开放设置、门禁检查、收款统计、免单统计、借阅排行榜等功能；  7.读者管理：包括对读者账户的新增、维护、注销、班级设置、读者统计等管理功能；  \*8.馆际流通管理：馆际流出管理、馆际流入管理等；  9.期刊管理：包括期刊征订、征订审核、期刊登到、征订统计、到刊统计、未到刊统计、现刊统计等管理功能；  10.检索查询：包括读者、藏书以及各项业务的全面检索和查询功能；  11.系统管理：包括用户权限、角色分配、个人账户、系统信息等管理功能；  \*12.具备通借通还的流通识别和处理功能；  13.具有消息通知接收功能；  14.具有操作使用帮助提示功能。  15.实现总分馆建设，系统具有馆际流通功能。 | 套 | 5 | 2000.00 | 10000.00 | 跳蚤云图/四川四原科技有限公司 |
| 4 | 管理APP | 跳蚤云图 V1.0 | 管理APP 5套  厂家：四川四原科技有限公司  品牌型号：跳蚤云图 V1.0  1.采用IOS和Android原生系统开发。  2.借书管理、还书管理、赔书管理功能；  \*3.押金管理：交押金、退押金管理，以及线上交、退押金功能；  4.馆际流通管理功能；  5.读者注册和管理功能；  6.开放设置、门禁检查功能；  7.检索、查询和全面统计功能；  8.通知、消息管理功能；  9.智能设备终端监控管理功能；  10.备用金管理功能；  11.管理员账户管理等功能。 | 套 | 5 | 500.00 | 2500.00 | 跳蚤云图/四川四原科技有限公司 |
| 5 | 读者APP | 跳蚤云图 V1.0 | 读者APP 1套  厂家：四川四原科技有限公司  品牌型号：跳蚤云图 V1.0  1.采用IOS和Android原生系统开发。  2.能与图书馆管理系统无缝对接，数据互通。  3.读者登录：提供读者在线注册功能、凭账号密码登录功能、找回密码功能；  4.图书馆检索功能：可根据图书馆的名称、馆别、地区等基本信息进行高级查询和模糊搜索；  5.图书馆详情展示与导航：包括图书馆的单位信息、馆藏信息、开放时间、开放模式、借阅规则等，以及图书馆导航功能；  6.图书检索功能：可根据图书的书名、ISBN、类别、作者、出版社等基本信息进行高级查询和模糊搜索；  \*7.图书详情展示与导航：能够全面展示图书馆藏信息，包括图书排架信息，实现图书精准定位，读者和图书管理员可获取图书具体位置信息；  8.图书预约功能：读者可在线对图书进行预约和取消预约；  9.数字资源检索功能：可根据数字资源的书名、ISBN、类别、作者、出版社等基本信息进行高级查询和模糊搜索；  \*10.数字资源在线阅读功能：读者在已登录的情况，可对电子书进行在线阅读，对视频进行在线观看；  11.资讯的检索、详情查看与留言评论功能；  12.活动的检查、详情查看、在线报名功能；  13.提供借阅、点赞、阅读排行榜等大数展示功能；  14.个人账户管理功能：包括借阅读记录、书架管理、收藏管理、读书笔记等功能；  \*15.押金管理：押金详细记录、线上交押金、退押金功能。 | 套 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 跳蚤云图/四川四原科技有限公司 |
| 6 | 空调（5P） | 格力：KFR-120LW/(12568S)NhAd-2 | 品牌：格力 型号：KFR-120LW/(12568S)NhAd-2  类别：吸顶式  制冷类型：冷暖  匹数：5 匹  适用面积（平方米）：46-70  循环风量（m3/h）：1750  电压/频率（V/HZ）：220-380V/50Hz | 台 | 5 | 10000.00 | 50000.00 | 格力/珠海格力电器股份有限公司 |
| 7 | 读者注册识别机 | 跳蚤云图 ZS-1900 | 读者注册识别机 5台  厂家：四川四原科技有限公司  品牌型号：跳蚤云图 ZS-1900  1.工作频率：13.56MHz。  2.系统：Android/LINUX；  3.显示屏：7英寸工业级液晶触摸屏；  4.物理尺寸：260×240×43mm；  \*5.壁挂式，安装简单，占地空间小。  \*6.可以凭二代身份证快速完成读者自助注册；  ★7.提供扫码（手机二维码）、刷证（二代身份证/读者证）、输入账号密码三种进馆识别方式，以满足不同读者的用户习惯需求；  \*8.能与相关翼闸或门禁联动，自动控制其开关；  9.具备各项数据采集功能，业务数据在后台运营系统实时可查；  10.工作状态可通过后台运营系统实时监控；  11.操作简单，人机交互体验好。 | 台 | 5 | 10000.00 | 50000.00 | 跳蚤云图/四川四原科技有限公司 |
| 8 | 图书自助借还机 | 跳蚤云图 Z1-180B | 图书自助借还机 5台  厂家：四川四原科技有限公司  品牌型号：跳蚤云图 Z1-180B  1.工作频率：13.56MHz。  2.系统：Android/LINUX；  3.显示屏：8英寸工业级液晶触摸屏；  4.通信接口：网口；  5.物理尺寸：396×291×68mm。  \*6.壁挂式，安装简单，占地空间小。  ★7.支持读者通过刷证（二代身份证/读者证）和输入账号密码两种方式，快速完成自助借书的功能；  \*8.支持快捷自助还书功能；  9.支持借阅记录查询功能；  \*10.单次业务处理能力在5册以上；  11.具备各项数据采集功能，业务数据在后台运营系统实时可查；  12.工作状态可通过后台运营系统实时监控；  13.操作简单，人机交互体验好。 | 台 | 5 | 12000.00 | 60000.00 | 跳蚤云图/四川四原科技有限公司 |
| 9 | RFID门禁 | 北洋 BY-RR5283 | RFID门禁 10片  厂家：威海北洋光电信息技术股份公司  品牌型号：北洋 BY-RR5283  1.工作频率：13.56MHz；  2.协议标准：ISO/IEC15693，ISO18000-3。  3.响应速度：≥20个/秒标签；  4.标签同时识别数量：10个。  5.通信接口：网口；  6.非接触式快速识别粘贴在流通资料上的RFID电子标签；  \*7.具备批量扫描识别功能，能同时扫描识别10本以内书籍的RFID电子标签；  8.具有高侦测性能，能够进行三维监测，报警功能无误报、无漏报；  9.具有故障报警提示功能；  10.能与云图书馆管理系统无缝连接，在识别书籍信息后与系统数据进行比对，识别书籍借阅状态，对未办借书籍即时进行报警提示；  \*11.能与通道、借还机和玻璃门联动，控制通道和玻璃门的开启关闭；  12.具有断电开闸、来电自动重启等功能，满足消防要求；  13.具备各项数据采集功能，业务数据在后台运营系统实时可查；  14.工作状态可通过后台运营系统实时监控。 | 片 | 10 | 15000.00 | 150000.00 | 北洋/威海北洋光电信息技术股份公司 |
| 10 | 智能空调控制系统 | 小米 万能遥控器二代 | 智能空调控制系统 5套  厂家：小米科技有限责任公司  品牌型号：小米 万能遥控器二代  空调根据温度的高低进行自动调节，无论室外温度如何变化，馆内的温度保持一致。 | 套 | 5 | 2000.00 | 10000.00 | 小米/小米科技有限责任公司 |
| 11 | 智能照明系统 | 奥莱 AL117 | 智能照明系统 5套  厂家：奥莱照明电器有限公司  品牌型号：奥莱 AL117  通过光线传感器控制灯光，根据有无读者自动开关 | 套 | 5 | 15000.00 | 75000.00 | 奥莱/奥莱照明电器有限公司 |
| 12 | 智能监控系统 | 大华DH-IPC-HDW3233C | 智能监控系统能有效进行事前预警、事中处理、事后及时取证，具有全天候、全自动、实时监控、实时互动的特点，对提高自助图书馆安全运行、故障和危机处理，构建了一个安全、便利、快捷的环境。  1.可实时监控和记录所有的读者和图书及其它流通资料的进出事件，可通过TCP/IP实现远程诊断和监控；  2.支持PC端、移动终端同时4通道画面监视，P2P全网络支持；  3.读者在遇到紧急情况或者其他特殊情况时，可通过安全报警呼叫机联系管理人员，与外面取得联系；  4.与云图书馆平台系统无缝对接，实现图书馆云端查看管理功能。  5.系统配置200万像素高清摄像头4个，网络硬盘录像机1台，4TB监控专用硬盘1块，安全报警呼叫机1台，烟雾报警器1个，应急照明灯1台，5kg干粉灭火器1个。  1.高清摄像头  ①采用200万像素CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；  ②支持H.264/H.265编码格式，支持ROI区域增强；  ③最低照度：≤0.01Lux(彩色模式)；≤0.001Lux(黑白模式)；0Lux（红外灯开启）；  ④最大红外距离≥30米；  ⑤采用逐行扫描方式，具备3D降噪功能，信噪比>56dB；  ⑥支持宽动态，具有3D降噪、强光抑制、背光补偿等功能；  ⑦支持移动检测、视频遮挡、场景变更、网络断开、IP冲突、非法访问等智能报警功能；  ⑧具有1个10/100M以太网口；  ⑨支持内置MIC；  ⑩产品能够在-40℃~+60℃温度，湿度≤95%的环境下稳定工作。  2.网络硬盘录像机  ①支持WEB、本地GUI界面操作；  ②支持H.264/H.265视频压缩标准；  ③可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；  ④支持IPv4、HTTP、NTP、DNS、ONVIF等网络协议；  ⑤支持最大4路网络视频接入，网络性能接入40Mbps，储存32Mbps，转发32Mbps；  ⑥支持4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入；  ⑦支持1×4K/1×6M/1×5M/2×4M/4×1080P/8×720P解码，支持4路视频回放；  ⑧支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频异源输出；  ⑨支持1个内置SATA接口，单盘容量支持8T；  ⑩支持语音对讲1路输出；  ⑪支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口，1个后置USB2.0接口）；  ⑫支持4个百兆带POE供电以太网口，1个百兆以太网口；  ⑬支持本机硬盘、网络等存储方式，支持外接USB存储设备备份方式；  ⑭支持零键添加、一键添加摄像机显示监控画面。  3.监控专用硬盘  ①3.5英寸SATA接口；  ②硬盘容量4TB；  ③缓存区容量64MB；  ④硬盘转速5900rpm。  4.安全报警呼叫机  ①支持一键SOS紧急报警；  ②支持发送短信报警功能；  ③支持语音双向对讲；  ④支持设置联系人ID；  ⑤支持电话白名单接听；  ⑥无线标准：315/433MHz；  ⑦内置喇叭，不需外接警号；  ⑧内置可充电备用电池。 | 套 | 5 | 7700.00 | 38500.00 | 大华/浙江大华科技有限公司 |
| 13 | 电子图书 | 正规出版社Epub格式 | 移动电子书25000册  厂家：正规出版社（我公司中标后将提供详细的电子书目录供采购方）  规格型号：Epub文件格式  建设2.5万册移动电子图书数据库，分配到5个分馆，每个分馆5000册。包括中外名著、经典文学、专业图书、畅销图书、流行小说、重要文献等电子图书。Epub文件格式，具有模拟纸书翻页功能，带有夜间模式等多种可调背景。阅读平台与云图书馆平台兼容，读者能够直接通过APP和PC端网页直接阅读，定期更新。支持下载阅读和在线阅读两种方式。保证绝对知识产权，实现版权无优。 | 册 | 25000 | 1.00 | 25000.00 | 正规出版社 |
| 14 | 单面书架 | 定制 | 按以下标准定做  1.材质外观：钢制单面书架，颜色待定。  2.高1800mm，宽1000mm，厚260mm，分6层。  3.全钢结构，材质为普碳钢冷轧钢板（GB/T11253-2007）型号为：Q235。两侧为全封闭护板，矩形立柱为冷轧钢板模具折弯冲压成形，截面尺寸不低于（45\*30）mm，立柱内侧冲压搁板调节孔，可根据出版物规格要求无障碍调节搁板高度，护板和立柱基材厚度不小于1.2mm。顶板、搁板基材厚度不小于1mm，顶板正面外沿高度不低于30mm,端面折弯向下内翻。前后围脚高度不低于80mm，向内折弯宽度不低于20mm，基材厚度不小于1.2mm。挂板宽度不低于110mm、挡条宽度不低于40mm，均为冷轧钢板冲压折弯成形，基材厚度不小于1mm。后拉杆为圆钢，采用可调节螺栓链接，成对角线斜拉。  4.书架具有占地面积小、拆装方便的特点，并具有防倒设计。各零部件具有互换性，同一型号规格的零部件可以互换。  5.静电喷塑处理，不生锈，不变色，不变形，符合国家标准GB/T13667.1-2003和环保要求。 | 组 | 28 | 850.00 | 23800.00 | 鑫泉柜业/河北鑫泉柜业有限公司 |
| 15 | 阅览桌椅 | 定制 | 按以下规格定制：  1.规格：2000\*1000\*780mm（长\*宽\*高），一张阅览桌配6把椅子。  2.材质：钢木结构，桌面采用等级为AA级及以上的优质实木（原木），表面结疤少，平整度、光洁度、硬度高，木材干燥处理至≤7%含水率；桌面板及桌脚板厚40mm，连接板厚度25mm，使用指接板整板，不用指接板粘贴不变形、不开裂、无虫孔、无死结、无气味。  3.油漆：环保型油漆，五底三面八道工序，漆膜硬度达2H—3H之间，美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒。  4.产品按相关国家标准和行业标准进行选料和制造，符合《室内装饰装修材料及人造板及其制品中甲醛释放限量》，《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准要求。  5.颜色根据现场环境及风格而定。 | 套 | 4 | 1500.00 | 6000 | 鑫泉柜业/河北鑫泉柜业有限公司 |
| 16 | 文化模块制作 | 定制 | 根据馆内建设风格及采购人需求，按要求定制一批分类标识牌、制度牌等。 | 套 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | 定制 |
| 17 | 电控玻璃门 | 定制 | 1.通过改造后，可实现玻璃门与智能设备联动，有效控制读者的出入行为；  2.在识别外部读者有效身份信息后，磁力锁断开，允许读者进馆；  3.可自动识别馆内读者的出门行为，若读者已办借或未携带书籍，磁力锁断开，允许读者出馆；  4.地弹簧随时检测玻璃门的开闭状态，以保证读者离开后，及时回弹关闭玻璃门；  5.读者携带未办借的书籍出门时，能与门禁系统联动，进出同时锁定；  6.门禁系统最后一次报警后，进出同时锁定10秒，中间无间隔；  7.所有设备均采用防死机机制，死机后无需人工操作，即可在短时间内恢复运行。  8.门框尺寸：宽度600-900mm，高度2000mm以内；  9.开门方向：左外开；（见下图）：  安装图(1)  10.磁力锁：吸力300kg拉力，无延时、即断即开；  11.安装地锁和无定位地弹簧。  12.设备孔尺寸：230×250mm（长×宽），深度：50~80mm，上边缘距地面1370mm，左边缘距门边框30mm；  13.线缆预埋：主电源及网络线至设备孔各一根，门禁、磁力锁至设备孔电源线各一根；  14.线缆标准：电源线采用纯铜1.5平方2芯软护套线，网络线采用纯铜超五类屏蔽网线。 | 套 | 5 | 5000.00 | 25000.00 | 定制 |
| 18 | 配套设备安装 | 定制 | 按采购人需求完成安陵镇现有书房的改造，包含：吊顶板材、地砖门禁系统设备安装、软件系统安装的弱电等。 | 批 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 定制 |
| 19 | 宽带 | 120M | 为五个分馆接入120M的专有网络。 | 年 | 3 | 500.00 | 1500.00 | 联通/国联合网络通信集团有限公司 |
| 合计 | | 小写：557300.00 大写：伍拾伍万柒仟叁佰元整 | | | | | | |

投标人（公章）：河南柒智文化科技有限公司

法定代表人或授权代表: (签字或盖章)