## 4.1分项报价表（货物类项目）

项目编号： 襄财询价采购-2020-4

项目名称： 襄城县农产品质量追溯示范点建设项目（二次）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 产地及厂家 |
| 1 | 农药残留检测追溯一体机 | HZ-NC18S | 1、采用7寸彩色液晶触摸屏全中文显示，界面直观，操作便捷,带中英文输入。2、带有60种以上常规蔬菜和水果样品名，直接点击选择, 样品名数据库可通彩色触摸屏幕直接编辑修改和软件批量导入功能。3、带有嵌入式微型打印机，直接打印每个检测通道的测试报告，报告详细直观，内容包含通道号、抑制率、结果、中文样品名、检测单位、检验员、检测日期。检验员和检测单位可直接在仪器上中文编辑。4、自动识别通道内是否有检测样品功能，有样品通道自动检测，无样品通道不检测不打印。5、仪器采用光路自校正系统，实现开机自校，省略校0和100的步骤。6、仪器可在同一屏幕窗口显示各通道吸光值和透光值，便于开展其它实验使用。7、仪器具有保存检测结果，并能随意查询保存的记录和打印。 8、吸光值显示范围：0.000-4.0009、透光值显示范围：0.00-100.00%10、透光值分辨率：0.01% 11、吸光值分辨率：0.001 12、透射比准确度：±2.0%（已提供省级或以上国家计量部门对仪器每个通道进行测试的详细测试报告）13、透射比重复性：≤0.2%（已提供省级或以上国家计量部门对仪器每个通道进行测试的详细测试报告） 14、光电流漂移（稳定性）：≤0.2%（3分钟） （已提供省级或以上国家计量部门对仪器每个通道进行测试的详细测试报告）15、农药检出限（以下浓度标准农药检测时,抑制率应≥50%）：甲胺磷农药检出限：0.8 mg/L（已提供省级或以上国家计量部门对仪器每个通道进行测试的详细测试报告）灭多威农药检出限：0. 02 mg/L（已提供省级或以上国家计量部门对仪器每个通道进行测试的详细测试报告）甲萘威农药检出限：0.1 mg/L（已提供省级或以上国家计量部门对仪器每个通道进行测试的详细测试报告）克百威农药检出限：0.002 mg/L（已提供省级或以上国家计量部门对仪器每个通道进行测试的详细测试报告）异丙威农药检出限：0.05mg/L（已提供省级或以上国家计量部门对仪器每个通道进行测试的详细测试报告）敌敌畏农药检出限：0.05 mg/L（已提供省级或以上国家计量部门对仪器每个通道进行测试的详细测试报告）马拉硫磷农药检出限：0.15mg/L（已提供省级或以上国家计量部门对仪器每个道进行测试的详细测试报告）16、抑制率重复性：≤5%（已提供省级或以上国家计量部门对仪器每个通道进行测试的详细测试报告）17、检测通道：≥18个;18、波长：410m 19、通讯接口：RS23220、工作电源：220V±10% 21、配套农残检测试剂技术响应21.1.采用乙酰胆碱酯酶，△A0值＞0.3以上。21.2、试剂对以下农药的敏感度达到以下标准：（已提供省级或以上质量检测机构对以下农药敏感度（抑制率）的检测报告）0.85 mg/L甲胺磷农药检测抑制率≥70%0. 02 mg/L灭多威农药检测抑制率≥70%0.1 mg/L甲萘威农药检测抑制率≥70%0.002 mg/L克百威药检测抑制率≥80%0.05mg/L敌敌畏农药检测抑制率≥80% | 台 | 2 | 7600 | 15200 | 洲际仪器 | 郑州/河南洲际仪器设备有限公司 |
| 2 | 条码打印机 | HT-100 | 1、打印方式：热敏/热转印，2、打印分辨率：≥200DPI3、打印宽度：108mm（Max）4、打印速度：≥5ips5、通讯接口：标准USB、以太网、串口6、内存：16MB SDRAM；Flash：4MB；7、打印各种常用一维码，二维码：PDF417、QR、MAXICODE码等二维码；8、内置常用单字节字体，FONTO到FONT8，6种ASD smooth字体，8种Courier字体，支持用户自定义字体、图形下载，具备字符放大、字符旋转和旋转打印功能；9、纸张类型：连续纸、标签纸、打孔纸、标记纸、折叠纸等，10、纸卷外径：127mm（Max），纸卷内经：12.7/25.4mm。11、与软件匹配无间隙对接 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 汉印 | 厦门/厦门汉印电子技术有限公司 |
| 3 | 台式电脑 | 联想 | 1、主板:平台英特尔（Intel）；2、操作系统:Windows7；3、CPU型号：“奔腾双核”“内存容量4G”；4、主频：3.5GHz；5、缓存3MB6、核心/线程数双核心；7、内存：内存容量4G；8、硬盘：硬盘容量500GB，接口类型：SATA 串行，硬盘转速7200转；9、显卡芯片集成显卡；10、屏幕：屏幕规格19.5英寸，屏幕比例16:9，背光技术LED； | 台 | 2 | 3800 | 7600 | 联想 | 郑州/联想集团 |
| 4 | 扫 描枪 | NLS-HR22 | 1、扫描速度:300次/秒。2、读码精度：≥3mil。3、读码距离:2.5-35cm；倾 角:65度；仰 角:65度。4、温 度:操作温度-20-60度；储藏温度:-40-70度；湿 度:操作湿度（93±2）%，储藏湿度（93±2）%。5、工作电流：140mA±5 mA，接触放电电压：±8KV，空气放电电压：±15KV。 6、IP等级：IP54。7、跌落高度：2米，六面，每个面跌落1次，跌落表面：水泥地。8、产品认证：ROHS。 | 把 | 2 | 800 | 1600 | 新大陆 | 福建/福建新大陆自动识别技术有限公司 |
| 5 | 半球网络摄像机 | DH-IPC-HDW12XYZC-ABCD | 1、在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度1100TVL。2、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。3、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。4、支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。5支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。6、灰度等级11级，信噪比58dB。7、已附105dB宽动态，红外补光距离50米。8、在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项9、支持10行字符叠加，叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能10、支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放；11、具备移动侦测、区域入侵、拌线入侵、物体遗留/消失、徘徊检测等智能行为分析功能；12、具备人脸侦测、人脸增强、遮挡检测、场景变更侦测、虚焦侦测、故障报警等功能；13、具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、透雾、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能；14、支持WEB界面可设置FTP存储、NAS存储。具有网络中断、设备故障和报警联动等录像方式，也可通过IE浏览器和客户端软件手动录像； 15、所投安防监控设备制造商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书16、所投安防监控设备制造商具有标准化良好行为证书（AAAAA级）（已提供公安部检测报告原件或复印件证明，并加盖原厂商公章或投标专用章） | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 大华 | 浙江/浙江大华技术股份有限公司 |
| 6 | 硬盘录像机 | DH-NVR2104HC | 8路网络压缩视频输入，56Mbps，支持VGA/HDMI视频同源输出，H.265，1080P支持硬盘、外接USB存储设备（如普通U盘、移动硬盘）1个内置SATA接口，最大单盘容量支持8TB2个外置USB3.0接口，1个10/100Mbps自适应以太网口，RJ45接口所投安防监控设备制造商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书所投安防监控设备制造商具具有标准化良好行为证书（AAAAA级） | 台 | 2 | 2500 | 5000 | 大华 | 浙江/浙江大华技术股份有限公司 |
| 7 | 无线路由器 | tp-link WDR5660 | 300Mbps，WAN口1个，Lan口4个，支持Qos限速功能，IEEE 802.11b/g/n，2.4GHZ，TCP/IP协议 ；WPA-PSK/WPA2-PSK混合。 | 个 | 2 | 300 | 600 | 普联 | 深圳/普联技术有限公司 |
| 8 | 8口百兆交换机 | tp-link TL-SF1008+ | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x；8 个100M 以上 自适应 RJ45 端口。 | 台 | 2 | 300 | 600 | 普联 | 深圳/普联技术有限公司 |
| 9 | 冰箱 | BC -50EN  | 1、类别：单门2、总容量50L3、制冷方式直冷4、控制方式：机械5、能效等级：1级 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 海尔 | 郑州/海尔集团 |
| 10 | 辅材 | 洲际 | 包含水晶头，网线，线卡，胶带等 | 套 | 2 | 200 | 400 | 洲际仪器 | 郑州/河南洲际仪器设备有限公司 |
| 11 | 切换器 | VGA | 接口类型：VGA端口数：3个 | 台 | 2 | 200 | 400 | 晶华电子 | 湖北/湖北晶华电子科技有限公司 |
| 12 | 桌子 | 60\*120 | 1、单张台面60\*120cm； | 个 | 2 | 700 | 1400 | 洲际仪器 | 郑州/河南洲际仪器设备有限公司 |
| 13 | 农资终端一体机 | 联想 | 1、主板:平台英特尔（Intel）；2、操作系统:Windows7；3、CPU型号：“奔腾双核”“内存容量4G”；4、主频：3.5GHz；5、缓存3MB；6、核心/线程数双核心；7、内存：内存容量4G；8、硬盘：硬盘容量500GB，接口类型：SATA串行，硬盘转速7200转；9、显卡芯片集成显卡；10、屏幕：屏幕规格19.5英寸，屏幕比例16:9，背光技术LED； | 台 | 6 | 3800 | 22800 | 联想 | 郑州/联想集团 |
| 14 | 二维码条码打印机 | ht-100 | 1、打印方式：热敏/热转印，2、打印分辨率：≥200DPI3、打印宽度：108mm（Max）4、打印速度：≥5ips5、通讯接口：标准USB、以太网、串口6、内存：16MB SDRAM；Flash：4MB；7、打印各种常用一维码，二维码：PDF417、QR、MAXICODE码等二维码；8、内置常用单字节字体，FONTO到FONT8，6种ASD smooth字体，8种Courier字体，支持用户自定义字体、图形下载，具备字符放大、字符旋转和旋转打印功能；9、纸张类型：连续纸、标签纸、打孔纸、标记纸、折叠纸等，10、纸卷外径：127mm（Max），纸卷内经：12.7/25.4mm。11、与软件匹配无间隙对接 | 台 | 6 | 1000 | 6000 | 汉印 | 厦门/厦门汉印电子技术有限公司 |
| 15 | 扫描枪 | NLS-HR22 | 1、扫描速度:300次/秒。2、读码精度：≥3mil。3、读码距离:2.5-35cm；倾 角:65度；仰 角:65度。4、温 度:操作温度-20-60度；储藏温度:-40-70度；湿 度:操作湿度（93±2）%，储藏湿度（93±2）%。5、工作电流：140mA±5 mA，接触放电电压：±8KV，空气放电电压：±15KV。 6、IP等级：IP54。7、跌落高度：2米，六面，每个面跌落1次，跌落表面：水泥地。8、产品认证：ROHS。 | 把 | 6 | 800 | 4800 | 新大陆 | 福建/福建新大陆自动识别技术有限公司 |
| 16 | 身份证识别仪 | 华视CVR-100UC | 1、 读取二代身份证芯片个人信息上传至计算机，并完成解码、显示、存储、查询和自动录入等功能；2、 识别二代身份证真伪；3、13.56MHz±7KHz；USB接口；阅读距离：0-75px；支持win7/winxp | 台 | 6 | 2800 | 16800 | 华视 | 深圳/深圳华视电子读写设备有限公司 |
| 17 | 半球网络摄像机 | DH-IPC-HDW12XYZC-ABCD | 1、在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度1100TVL。2、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。3、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。4、支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。5、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。6、灰度等级11级，信噪比58dB。7、具有105dB宽动态，红外补光距离50米。8、在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项9、支持10行字符叠加，叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能10、支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放；11、具备移动侦测、区域入侵、拌线入侵、物体遗留/消失、徘徊检测等智能行为分析功能；12、具备人脸侦测、人脸增强、遮挡检测、场景变更侦测、虚焦侦测、故障报警等功能；13、具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、透雾、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能；14、支持WEB界面可设置FTP存储、NAS存储。具有网络中断、设备故障和报警联动等录像方式，也可通过IE浏览器和客户端软件手动录像； 15、所投安防监控设备制造商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书16、所投安防监控设备制造具有得标准化良好行为证书（AAAAA级）（已提供公安部检测报告原件或复印件证明，并加盖原厂商公章或投标专业章） | 台 | 6 | 1000 | 6000 | 大华 | 浙江/浙江大华技术股份有限公司 |
| 18 | 硬盘录像机 | DH-NVR2104HC | 8路网络压缩视频输入，56Mbps，支持VGA/HDMI视频同源输出，H.265，1080P支持硬盘、外接USB存储设备（如普通U盘、移动硬盘）1个内置SATA接口，最大单盘容量支持8TB2个外置USB3.0接口，1个10/100Mbps自适应以太网口，RJ45接口所投安防监控设备制造商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书所投安防监控设备制造商具有标准化良好行为证书（AAAAA级） | 台 | 6 | 2500 | 15000 | 大华 | 浙江/浙江大华技术股份有限公司 |
| 19 | 无线路由器 | 普联tp-link WDR5660 | 300Mbps，WAN口1个，Lan口4个，支持Qos限速功能，IEEE 802.11b/g/n，2.4GHZ，TCP/IP协议 ；WPA-PSK/WPA2-PSK混合。 | 个 | 6 | 300 | 1800 | 普联 | 深圳/普联技术有限公司 |
| 20 | 8口百兆交换机 | tp-link TL-SF1008+ | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x；8 个100M 以上 自适应 RJ45 端口。 | 台 | 6 | 300 | 1800 | 普联 | 深圳/普联技术有限公司 |
| 21 | USBkey密钥 | 北信源V6.6 | 接口类型：USB配备系统：主机监控审计系统；支持多种windows操作系统采用智能卡2005标准协议CCID协议功率＜100mW | 个 | 6 | 2500 | 15000 | 北信源 | 北京/北京北信源软件股份有限公司 |
| 22 | 农资追溯标签纸 | 洲际80\*60 | 80\*60mm(500枚） | 盒 | 6 | 300 | 1800 | 洲际仪器 | 郑州/河南洲际仪器设备有限公司 |
| 23 | 桌子 | 洲际 60\*120 | 1、单张台面60\*120cm；2、可折叠。 | 个 | 6 | 700 | 4200 | 洲际仪器 | 郑州/河南洲际仪器设备有限公司 |
| 24 | 辅材 | 洲际 60\*120 | 包含水晶头，网线，线卡，胶带等 | 套 | 6 | 200 | 1200 | 洲际仪器 | 郑州/河南洲际仪器设备有限公司 |
| … | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | 大写：壹拾叁万陆仟元整　　　　　　小写：136000.00元 |  |

供应商（公章）：　 河南洲际仪器设备有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：