**4.1分项报价表（货物类项目）**

项目编号：襄竞谈-2020-6

项目名称：襄城大食堂智能安防及音响灯光采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格**  **型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 双15寸内置2分频全频扬声器 | Σs系列 | 音箱类型:二分频无源音箱 驱动器：HF:1×3"高音压缩驱动器，LF:2×15"铁氧体外磁低频单元 频率响应 (±3dB)：45Hz-17kHz  -10dB：40Hz-17kHz 额定功率RMS:800W 连续功率:1600W 最大功率:3200W 指向性(H×V):90°×50° 灵敏度(1W/1m):102dB 最大声压级:137dB(峰值) 额定阻抗:4Ω | 只 | 2 |  |  | 品牌：Beta Three  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 2 | 专业音频功率放大器 | TA系列 | 功放类型 H类 两通道功率放大器 短期最大输出功率：  1200W×2（8Ω），1800W×2（4Ω） 桥接单声模式:2000W（16Ω），3600W（8Ω） 输入阻抗：非平衡输入10kΩ,平衡输入20kΩ 频率响应:20Hz~20kHz @ (0/-0.25dB) 总谐波失真:<0.1%@1kHz,10%额定功率 互调失真:<0.1%@60Hz/7kHz,10%额定功率相移特性:<±15°@1w, 10Hz~20kHz  阻尼系数:>600@8Ω/100Hz 信噪比:≥102dB(A计权) 串音衰减：≥80dB 增益差：≤0.5dB | 台 | 1 |  |  | 品牌：Beta Three  产地：  东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 3 | 2分频12英寸全频返听扬声器 | FX系列 | 系统组成：HF:1×3"压缩驱动单元，LF:1×12"低频驱动单元 频率响应(±3dB) ：70Hz-20kHz 指向性(H×V)：45 °× 45° 返听角50° 额定功率：350W  长期连续功率：700W 短期连续功率：1400W 灵敏度（1m/1W)： 98dB  最大声压级 ：121dB 额定阻抗 :8 Ω | 只 | 2 |  |  | 品牌：Beta Three  产地：  东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 4 | 两通道音频功率放大器 | A系列 | 额定功率RMS:(8Ω/20ms ) 600W×2  (4Ω/20ms) 1000W×2 总谐波失真(@1kHz)：<0.025% 互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05% 频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB 信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：>110dB 阻尼系数(@63Hz)：>300:1 | 台 | 1 |  |  | 品牌：HY  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 5 | 10寸内置2分频全频扬声器 | FX210 | 音箱类型:二分频无源音箱 驱动器 HF:1×1.3"高音驱动器，LF:1×10"低频单元 频率响应 (±3dB):50Hz-19kHz  -10dB:45Hz-20kHz 额定功率RMS:300W 连续功率:600W 最大功率:1200W 指向性(H×V):100°×50° 灵敏度(1W/1m):95dB 最大声压级:126dB(峰值) 额定阻抗:8Ω | 只 | 4 |  |  | 品牌：Beta Three  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 6 | 两通道音频功率放大器 | a800 | 额定功率RMS:(8Ω/20ms ) 400W×2  (4Ω/20ms) 600W×2 总谐波失真(@1kHz)：<0.025% 互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.075% 频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB 信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：>110dB 阻尼系数(@63Hz)：>300:1 | 台 | 2 |  |  | 品牌：HY  产地：  东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 7 | 模拟调音台 | MG16XU | MG16XU 带效果器模拟调音台，16通道，最多10个话筒，16个线路输入 (8个单声道 + 4 个立体声) ，4编组母线 ，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路，单声道输入通道上的PAD开关 ，高品质效果器：SPX，含24组预置效果器，+48V幻象供电，XLR平衡输出，金属机身。 | 台 | 1 |  |  | 品牌：YAMAHA  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 8 | 数字音频处理器 | DP系列 | 数字化音频处理器,采用高性能32位浮点DSP，24位192K采样率AD/DA芯片,为产品提供更好的动态处理及高保真还原能力; 参量EQ(输入部分5段输出部分7段; 延时：每路信号最大延时可达2.6秒; 四路平衡模拟信号输入，八路平衡模拟信号输出,可实现将任一路输入信号按一定的比例路由到任一路输出通道; 分频：Bessel / Butterworth 12/18/24/30/36dB peroctave and Linkwitz-Riley 12/18/24dB peroctave; 静音分输入输出部; 最多可存储50组不同的用户程序; USB及RS485通信接口，可以实现多台处理器的级联;  音频特性：模拟输入输出 频率响应:20Hz～20kHz, ±0.5dB 动态范围:>110dB（A计权） 总谐波失真:<0.006% 输入阻抗:>10kΩ 信噪比：≥110dB 串音衰减：＞80dB 最大输入电平：≥20dBu 最大输出电平：≥20dBu 负载阻抗：600Ω | 台 | 1 |  |  | 品牌：Beta Three  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 9 | 一拖二手持无线话筒 | X8 | 传感器类型: 动圈  拾音模式: 心形  频率响应自: 50 Hz  频率响应至: 15 KHz  灵敏度 (dBV/Pa): -54,5 dBV/Pa  灵敏度 (mV/Pa): 1,88 mV/Pa BLX2手持式发射机: 集成话筒振膜设计，有值得信赖的PG58、SM58®或Beta 58A可选。 -10 dB增益衰减 轻质耐用结构 彩色ID保护盖（可另购） BLX4单通道无线接收机: 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平 红色：过高音频电平（过载/衰减） | 套 | 1 |  |  | 品牌：P-SOUND  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 10 | 八路电源时序器 | 8路 | 最大输入电流:60A 单路最大输出电流:30A 各电源通路最大输出功率:3KW 延迟通断时间:1秒 中控接口RS232:有 联机支持:有 数字显示电压表:有 | 台 | 1 |  |  | 品牌; DMJ  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 11 | 19"标准机柜 | 19" |  | 个 | 1 |  |  | 品牌：  Beta Three  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 12 | 安装用信号线 | B587061 | RGVJP4V2×0.3mm2 | 卷 | 2 |  |  | 品牌：  Beta Three  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 13 | 护套喇叭线 | 2×2.5mm2 | EVJE2×2.5mm2 | 米 |  |  |  | 品牌：  Beta Three  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 14 | 其它安装附材及安装配件 | 定制 | 定制 | 批 | 1 |  |  | 品牌：  Beta Three  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 15 | 12寸内置2分频全频扬声器 | FX系列 | 音箱类型:二分频无源音箱 驱动器 HF:1×44芯高音压缩驱动器，LF:1×12" 低频单元 频率响应 (±3dB):50Hz-20kHz -10dB:45Hz-20kHz 额定功率RMS:450W 连续功率:900W 最大功率:1800W 指向性(H×V):110°×90° 灵敏度(1W/1m):97dB 最大声压级:130dB(峰值) 额定阻抗:8Ω | 只 | 6 |  |  | 品牌：Beta Three  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 16 | 两通道音频功率放大器 | a系列 | 额定功率RMS:(8Ω/20ms ) 600W×2(4Ω/20ms) 1000W×2 总谐波失真(@1kHz)：<0.025% 互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05% 频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB 信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：>110dB 阻尼系数(@63Hz)：>300:1 | 台 | 3 |  |  | 品牌：HY  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 17 | 模拟调音台 | MG系列 | 带效果器模拟调音台，16通道，最多10个话筒，16个线路输入 (8个单声道 + 4 个立体声) ，4编组母线 ，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路，单声道输入通道上的PAD开关 ，高品质效果器：SPX，含24组预置效果器，+48V幻象供电，XLR平衡输出，金属机身。 | 台 | 1 |  |  | 品牌：YAMAHA |
| 18 | 一拖二手持无线话筒 | X8 | 传感器类型: 动圈  拾音模式: 心形  频率响应自: 50 Hz  频率响应至: 15 KHz  灵敏度 (dBV/Pa): -54,5 dBV/Pa  灵敏度 (mV/Pa): 1,88 mV/Pa BLX2手持式发射机: 集成话筒振膜设计，有值得信赖的PG58、SM58®或Beta 58A可选。 -10 dB增益衰减 轻质耐用结构 彩色ID保护盖（可另购） BLX4单通道无线接收机: 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯  绿色：正常音频电平 红色：过高音频电平（过载/衰减） | 套 | 1 |  |  | 品牌：P-SOUND  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 19 | 八路电源时序器 | 8路 | 最大输入电流:60A 单路最大输出电流:30A 各电源通路最大输出功率:3KW 延迟通断时间:1秒 中控接口RS232:有 联机支持:有 数字显示电压表:有 | 台 | 1 |  |  | 品牌：DMJ  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 20 | 19"标准机柜 |  |  | 个 | 1 |  |  | 品牌：Beta Three  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 21 | 安装用信号线 | B587061 | RGVJP4V2×0.3mm2 | 卷 | 1 |  |  | 品牌：Beta Three  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 22 | 护套喇叭线 | 2×2.5mm2 | EVJE2×2.5mm2 | 米 |  |  |  | 品牌：Beta Three  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 23 | 其它安装附材及安装配件 | 定制 | 定制 | 批 | 1 |  |  | 品牌：Beta Three  产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 24 | LED面光灯 | SR-系列 | 功率：120W 光源：1颗100W COB 二合1，暖白、暖黄 单色或双色选择。 功能：程序自走，自编程序，偏色校正，色温设置，菜单设置，DMX512受控执行和主从机设置，DMX512地址码设置，DMX512通道模式设置 菜单显示：LCD数码显示 控制：DMX512,声控，自走，主从控制 特点：无闪光，采用稳定的恒流驱动和电源，适合录像拍摄 照度过渡均衡，无杂斑，无可见相对暗区；灯具内置智能温度与噪音平衡模块 等级：IP20,风机自然散热 产品尺寸：26\*26\*38cm 重量：4.4kg | 台 | 8 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）  产地：  广州市  厂家：  广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 25 | LED54全彩三合一染色灯 | SR-系列 | 电源：110-240V AC 50Hz/60Hz 功率：180Wmax 光源：3WLED灯珠54颗，3W其中红色54颗 3W 绿色54颗 3W蓝色54颗  发射角：35°(45°、25°可选) 照度：照度：22400 LUX@1m(35°) 控制信号：DMX512、自动、主从 控制通道：9通道 信号输入输出接口：3pin input、3pin output 体积：350mm×230mm×290mm 净重：5kg 适用范围: 舞台 亮化 | 台 | 12 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）  产地：  广州市  厂家：  广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 26 | 光束图案灯 | SR-系列 | 通道：16CHs 控制模式：DMX 512,自走，声控，主从 光源： 260W / 优灯 MSD 260  镇流器：电子镇流器 色温:7500K 平均寿命：1500小时 显示屏:LCD触屏显示屏 颜色： 1个颜色盘，14色+白光，可半色、可双向流动 固定图案盘：1个固定图案盘，17种图案，图案盘可抖动 双棱镜双向旋转 调光：0-100%机械调光，频闪0.5-14次/秒，脉冲和随机频闪功能 光圈：电动光圈100%-10% 焦点：线性变焦0-25度 水平： 水平540度，8/16Bit解析度  垂直：垂直245度，8/16Bit解析度  防护等级：IP20  尺寸：378x326x547mm 重量：25KG | 台 | 8 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）  产地：  广州市  厂家：  广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 27 | 双雾机 | SR-系列 | 电压:AC 220V-240V 50/60Hz 限流保险:5A/250V 功率:600W 油桶容积:5ML 风扇角度:可调 输出风力调节:支持 DMX-512:支持 控制器:液晶控制器、遥控 产品尺寸:590x50x450mm 重量:33.2kg | 台 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）  产地：  广州市  厂家：  广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 28 | 信号放大器 | SR-J系列 | 8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0) l 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 l 输入/输出光电隔离。 l 8路独立放大驱动输出。 l 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 l 增强数据总线接入设备数量的能力。 l 保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 l 电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 台 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）  产地：  广州市  厂家：  广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 29 | 12路电源直通箱 | SR-J系列 | 技术参数和特点： 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 额定功率：12路×4KW;可适用于任何负载. 过载与短路双重保护高分断空气开关. A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚带开关备用插座方便使用. 外形尺寸(mm):L520×W480×H133.整机重量:13KG. | 台 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）  产地：  广州市  厂家：  广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 30 | 1024调光台 | SR-J系列 | 技术参数： ◆DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 ◆最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。 ◆内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。 ◆60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。 ◆带背光的LCD显示屏，中英文显示 ◆关机数据保持。 ◆U盘备份和升级。 ◆专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。 ◆电源：AC 90-240V / 50-60Hz开关电源。 ◆尺寸：485 x 420 x 105mm | 台 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）  产地：  广州市  厂家：  广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 31 | 雾油 | BWY | （双雾机）专用烟油，无需预热 | 桶 | 8 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）  产地：  广州市  厂家：  广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 32 | 铝灯钩、保险绳 | LUD | 产品参数: 材质：铝 承重：50Kg 口径：30-60mm 宽度：20mm 颜色：亮色 | 套 | 44 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）  产地：  广州市  厂家：  广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 33 | 耗材、插件 | 耗材 | 安装耗材、插件 | 批 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）  产地：  广州市  厂家：  广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 34 | 灯光架 | 灯光架 | 国标钢管 | 批 | 1 |  |  | 品牌：  桁架  产地：  河南  厂家：河南柄辉金属制品销售有限公司 |
| 35 | 信号线 | 灯光控制信号线 | 国标 | 米 | 300 |  |  | 品牌：  凯声  产地：  深圳  厂家：深圳凯声电子有限公司 |
| 36 | 电缆线 | 灯光线缆 | 国标2\*2.5 电缆 | 米 | 300 |  |  | 品牌：  三厂  产地：  郑州  厂家：  郑州第三电缆有限公司 |
| 37 | LED54全彩三合一染色灯 | SR-系列 | 电源：110-240V AC 50Hz/60Hz 功率：180Wmax 光源：3WLED灯珠54颗，3W其中红色54颗 3W 绿色54颗 3W蓝色54颗  发射角：35°(45°、25°可选) 照度：照度：22400 LUX@1m(35°) 控制信号：DMX512、自动、主从 控制通道：9通道 信号输入输出接口：3pin input、3pin output 体积：350mm×230mm×290mm 净重：5kg 适用范围: 舞台 亮化 | 台 | 10 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）  产地：  广州市  厂家：  广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 38 | 信号放大器 | SR-J系列 | 8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0) l 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 l 输入/输出光电隔离。 l 8路独立放大驱动输出。 l 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 l 增强数据总线接入设备数量的能力。 l 保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 l 电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 台 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）  产地：  广州市  厂家：  广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 39 | 1024调光台 | SR-J系列 | 技术参数： ◆DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 ◆最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。 ◆内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。 ◆60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。 ◆带背光的LCD显示屏，中英文显示 ◆关机数据保持。 ◆U盘备份和升级。 ◆专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。 ◆电源：AC 90-240V / 50-60Hz开关电源。 ◆尺寸：485 x 420 x 105mm | 台 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）  产地：  广州市  厂家：  广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 40 | 铝灯钩、保险绳 | LUD | 产品参数: 材质：铝 承重：50Kg 口径：30-60mm 宽度：20mm 颜色：亮色 | 套 | 20 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）  产地：  广州市  厂家：  广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 41 | 耗材、插件 | 耗材 | 安装耗材、插件 | 批 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）  产地：  广州市  厂家：  广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 42 | 灯光架 | 灯光架 | 国标钢管 | 批 | 1 |  |  | 品牌：  桁架  产地：  河南  河南柄辉金属制品销售有限公司 |
| 43 | 信号线 | 灯光控制信号线 | 国标 | 米 | 150 |  |  | 品牌：凯声  产地：  深圳  厂家：深圳凯声电子有限公司 |
| 44 | 电缆线 | 灯光线缆 | 国标2\*2.5 电缆 | 米 | 150 |  |  | 品牌：  三厂  产地：  郑州  厂家：  郑州第三电缆有限公司 |
| 45 | P4.81全彩 | 6.18米×2.5米=15.45平方米 | P4.81-高刷 | m2 | 15.26 |  |  | 品牌：  三星  产地：长沙  长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 46 | 主控系统 | 视频处理器SV2 | 视频信号处理 | 套 | 1 |  |  | 品牌：  三星  产地：长沙  长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 47 | 主控系统 | 接收卡16型 |  | 套 | 16 |  |  | 品牌：  三星  产地：长沙  长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 48 | 主控系统 | 10-KW |  | 套 | 1 |  |  | 品牌：正泰  产地：长沙  厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 49 | 主控系统 | 框架结构 |  | 套 | 1 |  |  | 品牌：  三星  产地：长沙  厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 50 | P3 | 5.09米8×2.02米=10.28平方米 | P3-高刷 | m2 | 10.28 |  |  | 品牌：  三星  产地：长沙  厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 51 | 主控系统 | 视频处理器SV2 | 视频信号处理 | 套 | 1 |  |  | 品牌：  三星  产地：长沙  厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 52 | 主控系统 | 接收卡16型 |  | 套 | 28 |  |  | 品牌：  三星  产地：长沙  厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 53 | 主控系统 | 10-KW |  | 套 | 1 |  |  | 品牌：正泰  产地：长沙  厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 54 | 主控系统 | 框架结构 |  | 套 | 1 |  |  | 品牌：  三星  产地：长沙  厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 55 | 防油烟摄像机 | DS-ECD2045-L3/DNSK | 【防油污摄像机】 200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 可拆卸镜头护罩 方便清洗和更换  传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最小照度 彩色: 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 镜头 4mm, 水平视场角81° 镜头接口类型 M12 宽动态范围 120dB 视频压缩标准 H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸 1920 × 1080 存储功能 支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)  通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口 1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)  报警接口 2对报警输入输出接口（三极管：超过30毫安建议加继电器） 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±20%，不支持POE 电源接口类型 Φ5.5mm圆头电源接口 功耗 DC12V: I3：5.5W Max； 红外照射距离 I3：最远30米； 防护等级 IP67 尺寸(mm) 194.1×93.9×93 重量 裸机:700g 带包装：900g | 台 | 9 |  |  | 品牌：海康威视  产地：深圳  厂家：深圳康威视科技有限公司 |
| 56 | 红外网络枪机 | DS-IPCB12H-I | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0.028Lux @(F2.0,AGC ON);0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4 mm@ F2.0, 水平视场角:86°(6mm (55°),8mm(43°),12mm (26°)可选)；支持数字宽动态；帧率 50Hz:25fps (1920 x 1080,1280 x 960,1280 x 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25%；功率 5 W MAX；红外照射距离 最远可达30米；防护等级 IP67； | 台 | 33 |  |  | 品牌：海康威视  产地：深圳  厂家：深圳康威视科技有限公司 |
| 57 | 红外网络球机 | DS-2DE4223IW-D | 【200万像素4寸红外网络高清智能球机】图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080)视频压缩:H.265/H.264/MJPEG红外照射距离:100米焦距:4.8-110mm，23倍光学Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）水平速度:水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s垂直速度:垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s电源接口:DC12V网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；支持 POE(802.3at)供电音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）功耗:18W max（其中红外灯7W max）工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90%防护等级:IP66;尺寸:Φ164.5×290mm 重量:2Kg | 台 | 1 |  |  | 品牌：海康威视  产地：深圳  厂家：深圳康威视科技有限公司 |
| 58 | 红外半球 | DS-IPCT12H-I | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR焦距及视场角: 2.8 mm@ F1.6，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°4 mm@ F1.6，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2°6 mm@ F1.6，水平视场角：52.7°，垂直视场角：30.3°，对角线视场角：60.1°8 mm@ F1.6，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4°调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360°宽动态范围: 120 dB视频压缩标准: 主码流：H.265/ H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG第三码流：H.265/H.264最大图像尺寸: 1920 × 1080存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）供电方式: DC：12V±25%电源接口类型: Φ5.5 mm圆口电流及功耗: DC：12 V，0.38 A，4.5 W Max补光: 最远可达30米重量: 裸机：360 g; 带包装：520 g尺寸: 产品：Ø114.6 × 82.1 mm; 包装：145 × 145 × 120 mm | 台 | 5 |  |  | 品牌：海康威视  产地：深圳  厂家：深圳康威视科技有限公司 |
| 59 | 双目客流统计摄像机 | DS-2XD8846/C-IVW | 1/2.7”CMOS双目智能客流统计网络摄像机采用领先的双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的高度信息，结合智能跟踪算法分析行人的行为轨迹，从而精确计算出客流人数及行走方向支持分类统计人员进入、离开情况支持实时数据上传和周期上传邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表支持高度过滤支持内置存储（EMMC）最低照度: 彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) ; 黑白:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0035Lux @ (F2.25, AGC ON)，0 Lux with IR镜头: 2.0mm@F2.25,水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5°视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG最大图像尺寸: 2560×1440无线参数WiFi协议: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n频率范围: 2.4GHz信道带宽: 20/40MHz调制方式: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM传输速率: 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: up to 150Mbps有效传输距离: 50m接口类型: 甩线通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口音频接口: 标配mic in工作温度和湿度: -30℃~45℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应: DC12±20%；支持防反接保护；POE（36v-57v，802.3af）Calss3功耗: DC12V 0.66A Max8W ; PoE：(802.3af, 36V-57V), 0.23 A to 0.14 A，Max：8.3W防护等级: IP67补光距离: 红外：6m红外波长: 850nm产品尺寸(mm): 167×61×41mm包装尺寸(mm): 235×120×125mm裸机重量: 435g含包装重量: 725g | 台 | 4 |  |  | 品牌：海康威视  产地：深圳  厂家：深圳康威视科技有限公司 |
| 60 | 枪机支架 | 定制 |  | 个 | 40 |  |  | 品牌：  智鑫  产地：深圳  厂家：深圳市智鑫宇科技有限公司 |
| 61 | 球机支架 | DS-1292ZJ | 铂晶灰 铝合金 70×97.1×173.4mm | 个 | 1 |  |  | 品牌：智鑫  产地：深圳  厂家：深圳市智鑫宇科技有限公司 |
| 62 | 摄像机电源 | 安防专用 | 12v-2A | 个 | 52 |  |  | 品牌：  优森  产地：  深圳  厂家：深圳优森电子技术有限公司 |
| 63 | 电脑 | H310 | intel G5400 DDR4 4G 独显 | 台 | 1 |  |  | 品牌：联想  产地:北京  厂家：联想集团有限公司 |
| 64 | 防静电地板 |  | 定制陶瓷防静电地板 | 平方 | 15 |  |  | 品牌：星客  产地：北京  厂家：星客生态集团有限公司 |
| 65 | 大屏拼接系统 | 46寸 | 定制4K专业监控监视器 | 台 | 6 |  |  | 品牌：品牌：  三星  产地：长沙  厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 66 | 支架 |  | 拼接屏壁挂支架 | 套 | 6 |  |  | 品牌：智鑫  产地：深圳  厂家：深圳市智鑫宇科技有限公司 |
| 67 | 大屏解码器 | DS-6908UD | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840\*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 套 | 1 |  |  | 品牌：品牌：  三星  产地：长沙  厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 68 | NVR存储 | DS-7832N-K2 | 硬件规格：2U标准机架式2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口报警IO：16进4路（可选配8出）软件性能：输入带宽：256M32路H.264、H.265混合接入最大支持8×1080P解码支持H.265、H.264解码Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 2 |  |  | 品牌：品牌：  三星  产地：长沙  厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 69 | 硬盘 |  | 6T | 个 | 4 |  |  | 品牌：希捷  产地：北京  厂家：北京化辰悦科技有限公司 |
| 70 | 中心交换机 | GMA-FEQZ16 | 产品为非网管型全千兆以太网交换机，提供16个10M/100M/1000MRJ45自适应端口，每个端口最高提供1000Mbps的传输速率，是提升部门和工作性能的理想选择 全部端口均支持10M全/半工模式.100M全/半双工模式和1000M全工模式。支持IEEE802.3X全双工流控功能和半双工背压流控功能 电源：AC100V-240V 功耗：20W(MAX);工作温度：0-40度；储存温度：-40-70度 | 台 | 2 |  |  | 品牌：中科  产地：深圳：  厂家：深圳中科德能科技有限公司 |
| 71 | 交换机 | GMA-FEQZ24 | 产品为非网管型全千兆以太网交换机，提供24个10M/100M/1000MRJ45自适应端口，每个端口最高提供1000Mbps的传输速率，是提升部门和工作性能的理想选择 全部端口均支持10M全/半工模式.100M全/半双工模式和1000M全工模式。支持IEEE802.3X全双工流控功能和半双工背压流控功能 电源：AC100V-240V 功耗：20W(MAX);工作温度：0-40度；储存温度：-40-70度；湿度：5%-90%（RH无凝结） | 台 | 2 |  |  | 品牌：中科  产地：深圳：  厂家：深圳中科德能科技有限公司 |
| 72 | 交换机 | GMA-MS03-8E | 8个10/100/1000MRJ45自适应端口，每个端口支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商，支持端口自动翻转，即插即用，使用简单 | 台 | 10 |  |  | 品牌：中科  产地：深圳：  厂家：深圳中科德能科技有限公司 |
| 73 | 硬盘 |  | 4T监控专用硬盘 | 块 | 8 |  |  | 品牌：希捷  产地：北京  厂家：北京化辰悦科技有限公司 |
| 74 | 操作台 | 定制 | 专业监控操作台 | 张 | 1 |  |  | 品牌：嘉利  产地：北京  厂家：产嘉利恒兴科技有限公司 |
| 75 | 电源线 |  | rvvp2\*1.0平方 | 米 | 4060 |  |  | 品牌：迈智拓  产地：郑州  厂家：郑州迈智拓有限公司 |
| 76 | UPS |  | 产品型号 C6KS额定容量 6KVA/4800W输入相数 单相二线+地线输入功率因数 >0.99(满载时)输入电压 120Vac~275Vac输入频率 46Hz~64Hz输出相数 单相二线+地线输出功率因数 0.8（滞后）输出电压 220V±1%输出频率 市电供电时与市电频率同步：输入超出范围及电池供电时为50Hz±0.1%输出波形 正弦波总谐波失真 线性负载<2%；非线性负载<5%电流峰值比 3 ：1转换时间 0Ms(零中断)过载能力 负载小于105%，长期运作：负载在105%到125%之间，运行大于1分钟：负载在125%到150%之间，运作大于30秒电池电压 外接192V充电电压 220VDC备用时间(半载) 由外接电池决定电脑通讯 带RS232电脑通讯接口（可选配网卡）运行环境 温度：0~40℃：湿度0·90%未结露安全性能 符合GB4943-2001 (IEC60950-1999,MOD)标准要求外形尺寸（LWH） 240X500X416mm净重 18Kg | 组 | 1 |  |  | 品牌：迈智拓  产地：郑州  厂家：郑州迈智拓有限公司 |
| 77 | 综合网线 |  | 超五类无氧铜网线 | 盘 | 20 |  |  | 品牌：海康威视  产地：深圳  深圳康威视科技有限公司 |
| 78 | 网线 |  | 超五类无氧铜网线 | 盘 | 20 |  |  | 品牌：海康威视  产地：深圳  深圳康威视科技有限公司 |
| 79 | 辅材配件 | 定制 | 插座、水晶头、接头、胶带费等其他 | 批 | 1 |  |  | 品牌：品牌：迈智拓  产地：郑州  厂家：郑州迈智拓有限公司 |
| 80 | 广播麦克风（前后奏提示音） | RL-218 | 1. 换能方式：电容式； 2. 频率响应：40Hz-16KHz； 3. 输出抗阻：200Ω； 4. 指向性：心型指向； 5. 灵敏度：-38dB±2dB； 6. 供电电源：DC9V/220V； 7. 拾音距离：20-50cm(参考)； 8. 特点：带前后奏提示音。 | 只 | 1 |  |  | 品牌：RELY  产地：深圳  厂家：  深圳市芯宝科技有限公司 |
| 81 | 数码播放器 （带光驱、U盘、SD卡） | PH-3202A | 1. 1U标准机柜设计，高度铝合金面板； 2. 微电脑控制，轻触式按键操作； 3. 高亮度动态VFD荧光显示，电源指示灯； 4. 采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 5. 通讯速度：9600bps； 6. 自动播放控制，全数码伺服； 7.兼容DVD、CD、MP3、VCD、HDCD、WAV等多种格式光碟； 8. 2路音频信号左右声道（L /R）输出； 9. 1路色差视频输出； 10. 可外扩U盘和SD卡； | 台 | 1 |  |  | 品牌：RATTOP  产地：江西  厂家：  赣州百佳科技发展有限公司 |
| 82 | 前置放大器 | PH-3206 | 1. 2U标准机柜式设计，具有5路话筒输入，3路信号线路输入，2路紧急线路输入；2. 强行切入优先功能；MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能；3. MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出；4. 第5个话筒具有最高优先、强行切入优先功能；5. 话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮；6. 设有高音和低音独立调节；7. 具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |  |  | 品牌：RATTOP  产地：江西  厂家：  赣州百佳科技发展有限公司 |
| 83 | 同轴吸顶喇叭（5"，定压输入，额定功率:20W） | TK-205 | 1. 额定功率:20W； 2. 最大功率:30W； 3. 输入电压:70V/100V； 4. 灵敏度:90dB； 5. 频率响应:100Hz-20KHz； 6. 最大声压级:100dB； 7. 尺寸:203×80mm；重量：1.25KG 8. 开孔尺寸:170mm； 9. 安装方式:L型支脚； 10. 单元:5"同轴×1； 11. 材料:金属网罩,塑料外壳,带同轴高音,音质清晰嘹亮。 | 只 | 8 |  |  | 品牌：RATTOP  产地：江西  厂家：  赣州百佳科技发展有限公司 |
| 84 | 时款壁挂音箱（白色）(4"全频×1+1"高音×1,定压输入,黑/白可选，额定功率:20W) | AK-220 | 1. ABS外壳，箱体厚实，有效防止低频共振，高低音层次分明，音质浑厚有力；2. 额定功率:20W；3. 最大功率：30W；4. 输入电压:70V/100V；5. 灵敏度:89dB；6. 频率响应:100Hz-20KHz；7. 最大声压级:96dB；8. 单元:4"全频×1+1"高音×1；9. 尺寸:145×220×16010.重量：2.2KG | 只 | 15 |  |  | 品牌：RATTOP  产地：江西  厂家：  赣州百佳科技发展有限公司 |
| 85 | 纯后级广播功放(800W) | TF-800 | 1. 3U标准机柜式设计，纯后级功率放大器；2. 1通道LINK不平衡TRS输入，1通道LINK不平衡TRS级联输出；3. 1通道LINK平衡XLR输入，1通道LINK平衡XLR级联输出；4. 100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出；5. 总音量调节旋钮，可直接调节音量大小；6. 由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警；7. 具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；8. 独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害；9. 独特的放大电路，输出功率稳定，功率强劲，负载能力高，音色出众，高音明亮，低频浑厚；带压限电路，限制输入信号过大，独立的静噪音线路处理。技术参数：输出功率：800W ；输出电压：70V、100V or 4-16Ω；输入灵敏度：1V（0dB）；输出灵敏度：600Ω 1V（0dB）；信噪比：>106dB；频率响应：100Hz-18KHz；总谐波失真：<0.8%；产品尺寸（ mm）：480×132×534。 | 台 | 1 |  |  | 品牌：RATTOP  产地：江西  厂家：  赣州百佳科技发展有限公司 |
| 86 | 音频线 | KS-225S | 护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设 | 盘 | 30 |  |  | 品牌：秋叶原  产地：深圳  厂家：深圳市秋叶原实业有限公司 |
| 87 | 3.5转6.35音频线 | 3.5-RCA-G | 3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线， 标配1.5米 | 条 | 1 |  |  | 品牌：秋叶原  产地：深圳  厂家：深圳市秋叶原实业有限公司 |
| 88 | 布线、施工、安装、调试 |  | 产品设备安装调试 | 项 | 1 |  |  | 品牌：品牌：秋叶原  产地：深圳  厂家：深圳市秋叶原实业有限公司 |
| 89 | 16口POE交换机 | MS4016-PWR |  | 台 | 1 |  |  | 品牌：华三  产地：深圳  厂家：  深圳市亿达成科技有限 |
| 90 | 8口POE | S9G-P |  | 台 | 1 |  |  | 品牌：华三  品牌：华三  产地：深圳  厂家：  深圳市亿达成科技有限 |
| 91 | 主路由器 | MSR2600 |  | 台 | 1 |  |  | 品牌：华三  品牌：华三  产地：深圳  厂家：  深圳市亿达成科技有限 |
| 92 | 机柜 | 厚60\*宽60\*高150 |  | 台 | 1 |  |  | 品牌：品牌：秋叶原  产地：深圳  厂家：深圳市秋叶原实业有限公司 |
| 93 | AP | NW8321C |  | 台 | 20 |  |  | 品牌：华三  品牌：华三  产地：深圳  厂家：  深圳市亿达成科技有限 |
| 94 | 网线 | 超五类网线,一箱300m | 护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设 | 箱 | 20 |  |  | 品牌：安普  产地：林州市  厂家：林州市安普工矿器材厂 |
| 95 | 电源线 | RVV2\*1平方 |  | 米 | 2000 |  |  | 品牌：安普  产地：林州市  厂家：林州市安普工矿器材厂 |
| 96 | 辅材配件 |  | 插座、扎带、接头、水晶头等 | 批 | 1 |  |  | 品牌：安普  产地：林州市  厂家：林州市安普工矿器材厂 |
| 97 | 24口网管交换机 | NS-228 |  | 台 | 1 |  |  | 品牌：华三  品牌：华三  产地：深圳  厂家：  深圳市亿达成科技有限 |
| 98 | 24口千兆交换机 | MS4024P |  | 台 | 2 |  |  | 品牌：华三  品牌：华三  产地：深圳  厂家：  深圳市亿达成科技有限 |
| 99 | 面板+模块+底盒 | PM8611+PM5011 |  | 套 | 55 |  |  | 品牌：普禄克  产地：山东  厂家：思禄克科技（青岛）有限公司 |
| 100 | 光纤收发器千兆 | GH-M8110SH |  | 对 | 55 |  |  | 品牌：光弘  产地：北京  产地：光弘科技有限公司 |
| 101 | 光纤冷接头 |  |  | 个 | 120 |  |  | 品牌：光弘  产地：北京  产地：光弘科技有限公司 |
| 102 | 五口交换机 | S1E |  | 台 | 10 |  |  | 品牌：华三  品牌：华三  产地：深圳  厂家：  深圳市亿达成科技有限 |
| 103 | 超五类网线 |  | 超五类网线,一箱300m | 箱 | 8 |  |  | 品牌：爱普红太阳  厂家：爱普红太阳科技有限公司 |
| 104 | 机柜 |  |  | 台 | 2 |  |  | 品牌：爱普红太阳  厂家：爱普红太阳科技有限公司 |
| 105 | 附件 |  | 插座、扎带、线管、水晶头等其他 | 批 | 1 |  |  | 品牌：爱普红太阳  厂家：爱普红太阳科技有限公司 |
| 合计 | | 大写：　 　　 小写： | | | | | | |

供应商（公章）：襄城县浩顺工贸有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：