Y2020GZ053 2020年鄢陵县大马镇0.4万亩、县农场0.2万亩高标准农田建设项目（5-8标段）（不见面开标）

变更公告

**各潜在投标人：**

1、项目名称：2020年鄢陵县大马镇0.4万亩、县农场0.2万亩高标准农田建设项目（5-8标段）

2、项目编号：Y2020GZ053

3、原招标文件中招标公告：第二项项目概况与招标范围

第4项标段划分：本项目共8个标段，其中有5-7标段为施工标段，第8标段为监理标段，总投资为：4022894.25元详细划分情况如：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 标段名称 | 建设内容  （详见工程量清单及施工图纸） | 招标控制价（元） |
| 5标段 | 土壤平整工程、硬化道路、疏浚沟渠、新植树 | 县农场镇项目区土壤调理剂（松土促根剂）4000Kg（技术参数要求：表面活性剂总活性物质≥1.0%，锌十锰十铁：5%~10%，PH5.0-7.0，水不溶物≤5%），实施面积0.2万亩。疏浚沟渠10.97Km,（含机械开挖、推平等，人工放线做细活，每次检查验收时，道路平整及沿途环境整治）。边沟开挖。硬化道路总长1.6km， 4.5m宽水泥路面，总长1.6km，表层清基（含开槽、夯实等）、18cm厚8%水泥土垫层，18cm厚C25商混路面、聚乙烯泡沫塑料板、乳化沥青填缝、路肩回填等。新植树红叶石楠1100棵、栾树1100棵。 | 1574177.90 |
| 6标段 | 疏浚沟渠、新植树 | 大马镇项目区疏浚沟渠12.16Km,（含机械开挖、推平等，人工放线人工放线做细活，每次检查验收时，道路平整及沿途环境整治）。边沟开挖。新植树红叶石楠2000棵、栾树2000棵。 | 423817.97 |
| 7标段 | 地埋管 | 地埋管铺设大马镇项目区12Km、管径压力0.63Mpa（含直径90主管、玻璃钢出水口保护体每24m一个，出井连接、阀门、150QJ25-32/4潜水泵4kw52台，玻璃钢上水管1560m含开沟、回填等）、机井首部件52套。县农场项目区7Km，管径压力0.63Mpa（含直径90主管、玻璃钢出水口保护体每24m一个，出井连接、阀门、150QJ25-32/4潜水泵4kw30台，玻璃钢上水管900m含开沟、回填等）、机井首部件30套。地埋线大马镇项目区15.96Km、县农场项目区8Km。 | 1800141.43 |
| 8标段（监理标） | 对鄢陵县大马镇0.4万亩、县农场0.2万亩高标准农田建设项目范围内的施工及保修阶段全过程监理服务 | | 224756.95 |

**现变更为：**

第4项标段划分：本项目共8个标段，其中有5-7标段为施工标段，第8标段为监理标段，总投资为：4022894.25元详细划分情况如：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 标段名称 | 建设内容  （详见工程量清单及施工图纸） | 招标控制价（元） |
| 5标段 | 土壤平整工程、硬化道路、疏浚沟渠、新植树 | 县农场镇项目区土壤调理剂（松土促根剂）4000Kg（技术参数要求：表面活性剂总活性物质≥1.0%，锌十锰十铁：5%~10%，PH5.0-7.0，水不溶物≤5%），实施面积0.2万亩。疏浚沟渠10.97Km,（含机械开挖、推平等，人工放线做细活，每次检查验收时，道路平整及沿途环境整治）。边沟开挖。硬化道路总长1.6km， 4.5m宽水泥路面，总长1.6km，表层清基（含开槽、夯实等）、18cm厚8%水泥土垫层，18cm厚C25商混路面、聚乙烯泡沫塑料板、乳化沥青填缝、路肩回填等。新植树红叶石楠1100棵、栾树1100棵。 | 1574177.90 |
| 6标段 | 疏浚沟渠、新植树 | 大马镇项目区疏浚沟渠12.16Km,（含机械开挖、推平等，人工放线人工放线做细活，每次检查验收时，道路平整及沿途环境整治）。边沟开挖。新植树红叶石楠2000棵、栾树2000棵。 | 423817.97 |
| 7标段 | 地埋管 | 地埋管铺设大马镇项目区12Km、管径压力0.63Mpa（含直径90主管、玻璃钢出水口保护体每24m一个，出井连接、阀门、150QJ25-32/4潜水泵4kw52台，玻璃钢上水管1560m含开沟、回填等）、机井首部件52套。县农场项目区7Km，管径压力0.63Mpa（含直径90主管、玻璃钢出水口保护体每24m一个，出井连接、阀门、150QJ25-32/4潜水泵4kw30台，玻璃钢上水管900m含开沟、回填等）、机井首部件30套。地埋线大马镇项目区15.96Km、县农场项目区8Km。 | 1800141.43 |
| **8标段（监理标）** | **对鄢陵县大马镇0.4万亩、县农场0.2万亩、只乐镇1.0万亩高标准农田建设项目范围内的施工及保修阶段全过程监理服务** | | 224756.95 |

4、原招标文件中**五标段**投标人资格要求为：“（1）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条的规定，应为生产商并具有农业部颁发的土壤调理剂正式登记证，登记证在有效期内，技术指标符合招标技术参数要求；（2）具有良好的企业信誉、完善的售后服务、技术力量。”

**现变更为：五标段**投标人资格要求“（1）投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；（2）项目经理须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其它在建工程的项目经理。”

5、各标段清单控制价以最新上传的为准。

6、其他内容不变！

7、联系方式

招标人：鄢陵县农业农村局

联 系 人：吴女士

联系电话：0374-7175366

代理机构：华联世纪工程咨询股份有限公司

联 系 人：王先生

联系电话：15136899930

鄢陵县农业农村局

2020年5月22日