## 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格****型号** | **技术****参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **品牌/****厂家** |
| 1 | 非线编系统 | 天虹“至尊”安全非编 | 一．硬件配置描述：1.CPU： 八核，主板：专业工作站主板，内存：32G，专业显卡，SSD 256G 系统硬盘， 4T素材硬盘，刻录机， 500W服务器版电源， Windows10 64位操作系统，系统专用工控机箱，木质音箱，2.最新版本字幕软件、最新版编辑软件、专业调色软件 3.专用彩色快捷键标识键盘、光电鼠标、系统光盘、全中文使用手册、系统保修卡二、特点描述：▲1.集成白名单过滤引擎，采用“除非明确允许，否则都禁止”的原则，对所有本机通过USB接口、CD/DVD/BD-ROM、局域网共享进行的读取和写入操作进行分析和过滤，支持目前主流的音视频、图片、文档、P2卡等多种格式。▲2.集成计算机安全行为规范监测引擎对计算机运行期间的重要操作进行记录和截图，对高危行为进行报警，如：网络流量异常、工作站失联、异常开启、非法进程启动、软硬件及配置变更、非法素材拷贝等。管理人员可远程快速查询或提取系统快照，排查具有安全隐患的操作。 | 套 | 1 | 65000 | 65000 | 天虹/安徽天虹数码科技股份有限公司 |
| 2 | 音频编辑系统 | LB-1000 | 主机配置：处理器：CPU主频3.8GHz最高睿频4.2GHz总线规格DMI 8 GT/s缓存L3 6MB核心代号Kaby Lake核心/线程数四核心/四线程制程工艺14nm存储设备：内存容量8GB（4GB×2）内存类型DDR4 2400MHz内存插槽4xSO-DIMM最大内存容量64GB硬盘容量2TB硬盘描述Fusion Drive融合驱动器显卡：显卡类型独立显卡显存容量8GBDirectX12 多媒体设备：摄像头FaceTime HD摄像头麦克风内置麦克风音频系统立体声扬声器声卡描述集成网络通讯：蓝牙支持，蓝牙4.2模块无线网卡支持802.11 a/b/g/n无线协议有线网卡1000Mbps以太网卡I/O接口：数据接口4×USB3.0音频接口耳机输出接口网络接口RJ45（网络接口）其它接口电源接口，2×Thunderbolt（USB-C）端口读卡器多合1读卡器键鼠特性带有数字小键盘的 Magic Keyboard，Magic Mouse 2专业音频录制软件 | 套 | 1 | 55000 | 55000 | 蓝笔伟音/北京蓝笔伟音科技发展有限公司 |
| 3 | 专业声卡 | 艾肯Mobile-U声卡 | 输入通道：4 输出通道：4 采样率：44.1K Hz ~192K Hz 支持平台：Windows and Mac OS X驱动支持：Direct sound, WDM and ASIO2.0麦克风1 / 2 输入 (于最小增益)：频率响应：22Hz to 22kHz (+/-0.1dB)动态范围：100dB, A-加权信噪比：-100dB, A-加权总谐波失真加噪音：<0.0061% (-90dB）交调失真：-87dB @ 1kHz。输入阻抗：Mic in: 1.8KΩ,典型可调增益范围：+34dB总增益范围：+50dBInst 1/2 输入(于最小增益)：频率响应：22Hz to 22kHz (+/-0.1dB)动态范围：100dB, A-加权信噪比：-100dB, A-加权总谐波失真加噪音：<0.0061% (-90dB）交调失真：-87dB @ 1kHz输入阻抗：Inst in: 500K Ohms,典型可调增益范围：+39dB总增益范围：+39dB 耳机输出 1&2 (在最大音量负载100Ω):：频率响应：22Hz to 22kHz (+/-1dB）功率：90mW/100Ω总谐波失真加噪声：<0.06% (-66dB)信噪比：-90dB, A-加权最大输出电平/100Ω：+2.0dBV, 典型输出阻抗：75Ω负载阻抗：32 to 600Ω重量：1.08kg (2.38lbs)尺寸：165 x 185 x 58 mm信号输出 1/2 (非平衡)：频率响应：22Hz to 22kHz (+/-0.1dB)动态范围：102dB, A-加权信噪比：-102dB, A-加权总谐波失真加噪音：<0.003% (-90 dB)交调失真：-87dB @ 1kHz。额定输出电平：非平衡 +4dBV,典型最大输出电平：+11dBV,典型输出阻抗：150Ω负载阻抗：600Ω最小 | 台 | 1 | 4350 | 4350 | 艾肯/艾肯（中国）有限公司 |
| 4 | 专业调音台 | 雅马哈MG16 | 16个输入通道,10个话筒输入,4组立体声线路输入,1-8通道设三段式中段扫频均衡,9/10-15/16通道设三段式均衡器,前6个话筒通道内置压缩器,所有通道均有高通滤波器 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 雅马哈/雅马哈乐器音响（中国）有限公司 |
| 5 | 专业录音话筒 | 舒尔SM7B | 功能:1.平直且范围极宽的频率响应再现极其清晰自然的音乐和语音2.带响应设置图形显示的低音衰减和中音增强（临场提升）控制3.抗电磁交流声能力改善，能够有效地屏蔽电脑显示器产生的宽频带干扰4.内置的“空气悬浮”震动隔离真正消除了机械噪声的传递5.高效的防喷罩无需安装其他保护装置即可消除呼吸爆音，即使在近距离谈话或叙述时6.目前随附A7WS可拆卸式防风罩，专为近距离谈话设计，能够减少爆音，并使语调更加柔和7.带卡式螺母的轭式支架，便于安装和拆卸话筒，并能精确控制话筒位置8.经典的心形指向性，频率均衡并且呈轴对称，可以提供最大限度隔离并能将离轴干扰降到最低9.坚固的构造和出色的拾音头保护装置确保使用安全可靠技术规格:传感器类型: 动圈拾音模式: 心形频率响应自: 50 Hz频率响应至: 20 KHz灵敏度 (dBV/Pa): -59,0 dBV/Pa灵敏度 (mV/Pa): 1,12 mV/Pa重量: 765 g | 个 | 2 | 8280 | 16560 | 舒尔/舒尔有限公司 |
| 6 | 耳机 | AKG K72 | 耳机:封闭式佩戴方式:头戴式主要用途:监听,HiFi换能原理:动圈式驱动单元/直径:40mm动圈单元频率响应:16Hz - 20kHz阻抗:32欧灵敏度:112dB最大功率:200mW | 个 | 2 | 1100 | 2200 | 爱科技/爱科技（中国）有限公司 |
| 7 | 防喷罩 | E之音PC-9 | 专业防喷罩 | 个 | 2 | 200 | 400 | E之音/E之音科技有限公司 |
| 8 | 话筒支架 | 凯浮蛙RP-7 | 万向话筒支架 | 个 | 2 | 150 | 300 | 欧弟/广州欧弟科电子科技有限公司 |
| 9 | 音频线缆及接头 | 佳耐美 | 国标音频线缆及接口 | 项 | 1 | 5500 | 5500 | 佳耐美/佳耐美（天津）电气有限公司 |
| 10 | 媒资管理系统 | VISMAM-100-24D | 技术特性：1.可与非编软件完美结合，在非编软件完成采集素材后，被采集好的素材可直接添加到媒资素材库中；在非编软件输出素材成片后，成片可直接添加到媒资导入列表中。2.支持无带化文件夹格式及其数据结构的导入，并对主文件进行编目。支持对导入媒资系统的视音频文件添加附件。3.采用B/S与C/S结合的架构，可满足局域网不同工作环境的灵活应用。4.B/S界面支持视频文件上传、检索、查看编目信息、根据编目信息入出点进行下载或者打点下载5.支持4K文件的导入、预览和转码下载及WEB节目预览和下载6.集成磁盘存储管理系统、媒资管理服务器、媒资编目系统、媒资检索系统等几大功能，支持编目信息出点下载和段落下载，用户可对视音频文件进行打点下载，并具有下载分享功能。7.针对个人用户需求设计，避免了庞大臃肿的无用功能。同时，用户能够跟据用户自身需要自定义编目内容，完全的个性化、快速灵活的媒资管理工作流程。8.用户对进入媒资入库管理界面中的素材进行编目，编目内容既可按国家规定编目标准进行，也可根据用户实际需求自行定义。同时支持智能自动编目。9.采用角色和用户的权限管理机制，可以制定多种角色类别，包括上载员，编目员，审核员或下载员等，并为每种角色设置不同的权限；每一种权限可对应一个或多个客户端功能模块，而每一个用户可以隶属于一个或多个角色类别。10.客户端应用采用灵活的模块化设计，可以适用于有限台计算机组成的小规模媒资系统，也可以在大规模网络中分散布设，以满足不同规模媒资系统的需求。11.客户端应用模块可以与用户绑定，满足流动办公的需要，实现客户端用机一机多用，有效提高设备的利用率。12.可自定义媒资入库工作流程，媒资管理系统提供了工作流程模板设计工具，可以根据不同应用设定不同的媒资入库流程。同时支持多种入库流程并行工作，支持复杂系统的多样化应用，满足不同部门的各自需求。13.编目条目采用层次化结构设计，提供了节目编目信息的目录树管理，使节目层、片断层的编目信息更加清晰，编目时可提供段落设置、关键帧截取等实用功能。14.提供方便、快捷的检索下载工具，可根据不同需要自定义检索项目和检索模板，并提供模糊、精确多种查询方式。15.新颖媒体、编目审核标签设计，带有醒目的特殊标识或红字显示，使审核结果一目了然，并且保留历史记录清单，可以随时查询到整个审批过程。16.提供异常断电保护功能，在工作环境断电后，网络存储可以接收外部UPS发出控件信号，将所有缓存中的数据写入磁盘，进行所有进程数据的保存，并自动控制存储服务器关机，避免因意外断电对用户数据的破坏。 | 套 | 1 | 225000 | 225000 | 雷特世创/北京雷特世创科技有限公司 |
| 11 | TS流字幕插播专用控制机 | PCG3000-TS | 1.具有完善的编辑、控制和管理的总控功能。系统采用集中编辑、集中控制； 2.总控软件统一调度所有图文字幕插播器，控制各节目插播相同或不同的游字和挂角。 | 套 | 1 | 28000 | 28000 | 天虹/安徽天虹数码科技股份有限公司 |
| 12 | TS单流插播器 | MOON-TS100B | ▲单台字幕机处理双个流中8套节目的字幕插播,含游字、角标具有游动字幕功能、动静态挂角功能、截屏功能（夜间播出）、满屏画功能（翻屏）；插播系统功能：▲1、插播通道独立性：插播器各插播通道相互独立，同一时刻各通道可插播相同的字幕和挂角，也可插播不同的字幕和挂角；▲2、支持“图像画面缩放功能”：卡压缩图像画面的高度，使画面底部清空，以放置插播的字幕。插播的字幕不影响原字幕；▲3、支持“半透明叠加效果”，插播的字幕具有半透明效果，共256色，并可调； ▲4、字幕游走速度可调：有插播器插播的字幕游走速度可调，每分钟游走90至180个字；▲5、支持“分组插播功能”，可将所搜到的节目频道进行分组管理。对以组为单位进行插播的字幕或挂角，组内成员均可以收到。 | 台 | 3 | 55000 | 165000 | 天虹/安徽天虹数码科技股份有限公司 |
| 13 | TS流广告截播系统(IP) | HCB-TS100A | 1.单机双流四套节目的广告截播▲2.TS流截播软件支持无人值守自动播出和手动播出两种模式；内嵌专用算法技术，大大提升了设备的运算效率和系统稳定性；支持广告素材预览，可以方便地预览待截播的广告内容；支持定时自动、手动、循环、定时等多种截播模式；支持多种MPTS格式，兼容性好，包括VBR或者CBR码流；操作简单快捷，各截播通道播出停止均有相应快捷键，一键截播，一键停止。 | 台 | 2 | 62000 | 124000 | 天虹/安徽天虹数码科技股份有限公司 |
| 14 | 交换机 | 华为S5700 | 24口千兆网络交换机 | 台 | 2 | 4300 | 8600 | 华为/华为集团 |
| 15 | 机柜 | CQ-24 | 24U标准机柜 | 台 | 1 | 4800 | 4800 | 天虹/安徽天虹数码科技股份有限公司 |
| 16 | IP切换器 | EN201 | 千兆网卡，主备路信号切换 | 台 | 1 | 5500 | 5500 | 天虹/安徽天虹数码科技股份有限公司 |
| 17 | 系统集成 | 定制 | 国标线材辅材及系统集成费 | 项 | 1 | 18000 | 18000 | 樊宇/郑州樊宇电子科技有限公司 |
| 18 | 在线编存储升级 | 定制 | 原有设备存储空间升级、维护、固件、软件升级等。 | 项 | 1 | 30500 | 30500 | 樊宇/郑州樊宇电子科技有限公司 |
| 19 | 虚拟演播室升级 | 定制 | 1、满足录播、新闻口播、蓝箱抠像等演出要求2、灯光要求除遵循中广电设计院《演播室灯光设计说明》的有关规定外，满足实际使用要求。声装设计要点：3、具有均匀合理的声压级，保证语音清晰度和语言可懂度。4、声压级80——92dB5、声场不均匀度正负4dB6、干扰噪声声压级低于语音最低声压级10dB以上7、动态范围80Hz----16KHz,大于85Db8、演播室内自然混响接近音频系统所需混响时间9、有足够输出功率和声增益，声场均匀扩散扬声器辐射特性和摆放位置合理选定要较小环境噪声和本底噪声（装修时控制），墙体，吊顶，地板，空调管道，通风管道，门窗，观察窗作隔声隔板处理，本底噪声小于30Db合适的混响时间：能提高语音的清晰度和音色的丰满度，音控室及小口播间ts0.4---1.10s。墙面的高频吸声材料，矿棉板，阻尼隔声垫层，也可配置钻孔吸声结构（钻版或纤维钻孔）及织物（阻燃泡沫，塑料等构造）。护墙采用胶合板或砌筑共振吸声器，用来控制低频混响，其他部位可做多孔吸声处理。对于混响时间的处理，还要考虑频率传输特性曲线，使其平坦10、演播室1000Hz声场不均匀度不大于正负3.5dB11、合理设计并均匀分布吸声材料，地面，顶部，侧墙12、利用好前期反射声，有助于直达声的响度，增加亲切感和空间感。侧墙重要，但后墙要做吸声处理，否则影响声音的清晰度合理设计和安置各种类型扩散体，提高音频信号传输均匀度。噪声控制小于30dB,扩声时小于40dB声染色（某频率过分强与弱破坏均匀性）（80---500Hz）声聚焦：声波在凹面体上传播，形成集中反射区，避免形成圆形凹面，采用凸型机构加吸声材料震动回声（有连续的重叠声），声源在平行界面或一平面与一凹面之间发生反射，当界面达到一定距离时将产生此现象，不要在墙面形成一平面光滑界面，拾声设置，扬声器角度调整地面处理：13、水晶橡胶地面处理，地坪材料为弹性耐磨地板，采用无接缝整片现场涂装；底层具有一定的弹性，面层用水性材料；材料生产企业通过ISO9001:2008（国际质量管理体系）、ISO14001（ 环境管理体系）；材料获得国家环境保护部中国环境标志“十环”（I型）认证； 地坪厚度：2.5mm耐磨性：具有超强的耐磨、耐划痕、抗冲击性能力。耐污性：表面进行了UV处理，具抗污、防滑的能力。抗菌性：表面进行了抗菌处理，抑制细菌繁殖，无毒无害、安全环保。低噪音：吸音效果可以达到15dB。稳定性：中间的玻璃纤维层使产品具有尺寸稳定性。其他要求：14、专用场景定制3套15、系统所涉及灯光及声学装饰的设计标准规范，产品标准规范等， 符合以下条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。 | 项 | 1 | 61000 | 61000 | 樊宇/郑州樊宇电子科技有限公司 |
| 20 | 肩扛式高清摄像机 | PXW-FS7M2K | 一、参数部分：1、摄像机部分成像设备（类型）：35 型单芯片 Exmor CMOS有效像素：17:9 4096 (H) x 2160 (V)  16:9 3840 (H) x 2160 (V)内置光学滤波片：ND 滤镜 关： 清晰 1： 1/4ND 2： 1/16ND 3： 1/64ND 线性可变 ND（1/4ND 至 1/128ND）灵敏度（2000 lx，89.9% 反射率）：视频伽玛： T14（3840 x 2160/23.98P 模式 3200K）ISO 灵敏度：ISO 2000（S-Log3 Gamma D55 光源）最低照度：0.7 lx（+18dB,23.98P，快门关，ND 透明，F1.4）信噪比：57 dB (Y)（典型）快门速度：1/3 秒至 1/9,000 秒慢动作和快动作功能：XAVC-I 模式 3840x2160： 1 至 60 帧（59.94P、50P、29.97P、23.98P、25P）XAVC-I 模式 1920x1080:1 至 180 帧（59.94P、29.97P、23.98P）1 至 150 帧（50P、25P）XAVC-L 模式 3840x2160：1 至 60 帧（59.94P，50P，29.97P，23.98P，25P）XAVC-L 模式 1920x1080： 1 至 120 帧（59.94P、50P、29.97P、23.98P、25P）白平衡：预设，内存 A，内存 B(1500K-50000K)/自动追踪白平衡增益：-3、0、3、6、9、12、18 dB、AGC伽玛曲线：STD,HG,User,S-Log2, S-Log32、拍摄性能: 快门描述:1/3-1/9000 秒最低照明度:0.7 流明 白平衡预设:内存 A，内存 B（1500K-50000K），自动追踪白平衡3、录制参数: 录制格式:MPEG-4H.264/AVC4、输入/输出音频输入：XLR 型 3 针（母头）(x 2)，线路/麦克风/麦克风 +48 V 可选 麦克风参考： -40，-50，-60dBuSDI 输出：BNC(x2)，可切换选择 3G-SDI/HD-SDI SMTPE292M/424M/425MUSB：USB 设备，迷你-B (x1)耳机输出：小型立体声插孔 (x1)，-16 dBu 16Ω扬声器输出：单声道DC 输入：DC 插孔远程控制：立体声迷你插孔（直径 2.5 mm）HDMI 输出：A 型 (x1)选项：4 针，A 型用于 W-LAN (x1)5、监控内置液晶监视器：8.8cm（3.5 英寸），约 156 万像素点6、内置麦克风内置麦克风：全指向单声道驻极体电容麦克风录音系统:LPCM 24 bit，48 kHz，4 通道7、存储性能: 存储介质 XQD 卡插槽（x2），SD 卡插槽（x1）用于保存配置数据10、电池性能: 电池类型:原装配套锂电池耗电量:大约 19W二、摄像机附件:包装清单:机身、机身盖x1、寻像器x1、寻像器罩x1、目镜x1手柄遥控x1、USB无线LAN模块x1、无线遥控器x1、适配器支架x1、交流适配器x1、电池充电器x1、电池组x1、电源线x2 | 套 | 2 | 92650 | 185300 | 索尼/索尼（中国）有限公司 |
| 21 | 摄像机镜头 | 索尼E ZP 18-110mm电动变焦镜头 | 镜头画幅:APS画幅镜头镜头分类:摄像机镜头镜头用途:广角镜头镜头类型:变焦镜头结构:15组18片（包含6片非球面镜片，3片ED镜片）镜头卡口:E卡口滤镜尺寸:95mm光学参数最大光圈:F4.0最小光圈:F22光圈叶片数:7片（圆形光圈）焦距范围:18-110mm等效焦距:27-165mm最近对焦距离:0.4-0.95m最大放大倍率:0.122倍视角范围:APS-C画幅：约76°-14°30’防抖性能:光学防抖其它参数镜头直径:110mm镜头长度:167.5mm镜头重量:约1105g(不含三脚架撑架) | 套 | 1 | 38700 | 38700 | 索尼/索尼（中国）有限公司 |
| 22 | 转接环 | 嘉视影Metabones转接环 | E口转EF口镜头自动对焦智能转接环  | 套 | 1 | 5500 | 5500 | 嘉视影/北京嘉视影影视器材有限公司 |
| 23 | 电池 | BP-U60电池 | 参数配置：电池类型：摄像机锂电池电池容量：6600mAh使用方法：根据电池的正确极性将电池放入充电器中。将充电器接入电源。当充电器的电源指示灯变为绿色时，表示充电完毕 | 块 | 4 | 1800 | 7200 | 凡赛/南京凡赛科技实业有限公司 |
| 24 | 存储卡 | 索尼XQD 400MB/S卡QD-G120F 120G | 容量：120G读取速度：440MB/S写入速度：400MB/S端口：PCIeGen2/USB3.0 | 张 | 4 | 3900 | 15600 | 索尼/索尼（中国）有限公司 |
| 25 | 读卡器 | 索尼XQD卡读卡器 | XQD卡读卡器 | 台 | 2 | 3250 | 6500 | 索尼/索尼（中国）有限公司 |
| 26 | 专用包 | 专业包摄像机包 | 摄像机专用包 | 个 | 2 | 1800 | 3600 | 沃尔夫冈/沃尔夫冈影棚器材有限公司 |
| 27 | 托板 | VCT-U14 | V口摄像机托板 | 套 | 2 | 950 | 1900 | 索尼/索尼（中国）有限公司 |
| 28 | 专业三脚架 | 图瑞斯TX-V12T PLUS三脚架 | 主要参数：1.云台类型：液压云台2.最高工作高度：1760mm3.最低工作高度：670mm4.最大负荷：12kg5.管径：16mm6.节数：3节7.俯仰阻尼:1-48.水平阻尼:1-49.动态平衡:1-810.球碗直径:100mm11.俯仰角度:+90°/-72°12.水平仪:玻璃 | 套 | 2 | 12300 | 24600 | 图瑞斯/图瑞斯（中国）贸易有限公司 |
| 29 | 专业微单 | 索尼A7R4  | 详细参数产品类型：微单更多微单相机操作方式：全自动操作传感器类型：Exmor R CMOS传感器尺寸：全画幅（35.7\*23.8mm）有效像素：6100万高清级像素更多同价位高清级像素相机>拍摄样张>数码变焦：4倍影像处理器：Bionz X最高分辨率：9504×6336镜头特点镜头卡口：E卡口对焦方式：快速型混合自动对焦对焦点数：567个相位检测自动对焦点，425个对比度检测对焦点显示功能显示屏类型：触摸屏显示屏尺寸：3英寸显示屏像素：144万像素液晶屏取景器类型：OLED电子取景器描述：约576万总像素快门性能快门类型：电子控制纵走式焦平面快门快门速度：静态图像：1/8000秒至30秒，B门动态影像：1/8000秒至1/4秒（1/3步级）闪光灯闪光模式：禁止闪光，自动闪光，强制闪光，低速同步，后帘同步闪光，红眼消除，无线遥控（使用外接闪光灯），高速同步（使用外接闪光灯）闪光灯回电时间：1/250秒存储参数存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡文件格式：XAVC S 4K，XAVC S HD，AVCHD电池性能电池类型：充电电池续航能力：静态影像：约530张（取景器），约670张（LCD）(CIPA 标准)实际动态拍摄：约90分钟（取景器），约105分钟（LCD）(CIPA 标准)连续动态拍摄，约160分钟（取景器），约170分钟（LCD）(CIPA 标准) | 台 | 1 | 25800 | 25800 | 索尼/索尼（中国）有限公司 |
| 30 | 人像镜头 | 索尼FE 24-70mm f/2.8 GM | 镜头画幅：135mm全画幅镜头镜头分类：微单镜头镜头用途：标准镜头镜头类型：变焦镜头结构：13组18片（包括一片ED镜片，一片超级ED镜片）镜头卡口：FE卡口对焦方式：M/A（手动优先自动对焦）和M（手动对焦）滤镜尺寸：82mm驱动马达：DDSSM光学参数最大光圈：F2.8最小光圈：F22光圈叶片数：9片（圆形光圈）焦距范围：24-70mm等效焦距：36-105mm最近对焦距离：0.38m最大放大倍率：0.24倍视角范围：APS-C画幅：约61-23度35mm等值：84-34度其它参数镜头直径：87.6mm镜头长度：136mm镜头重量：886g | 套 | 1 | 17300 | 17300 | 索尼/索尼（中国）有限公司 |
| 31 | 变焦镜头 | 索尼FE 70-200mm F2.8 GM | 镜头画幅: 135mm全画幅镜头镜头分类: 微单镜头镜头用途: 中长焦镜头镜头类型: 变焦镜头结构: 18组23片（包括四片ED镜片，两片超级ED镜片）镜头卡口: FE卡口滤镜尺寸: 77mm最大光圈: F2.8最小光圈: F22光圈叶片数: 11片（圆形光圈）焦距范围: 70-200mm等效焦距: 105-300mm最近对焦距离: 0.96m最大放大倍率: 0.25倍视角范围: APS-C画幅：约23-8度35mm等值：约34°-12°30' | 套 | 1 | 18900 | 18900 | 索尼/索尼（中国）有限公司 |
| 32 | 广角镜头 | 索尼FE 16-35mm F2.8 GM | 1.主要性能镜头画幅：135mm全画幅镜头镜头分类：微单镜头镜头用途：超广角镜头镜头类型：变焦镜头结构：16片13组（超级非球面镜片，ED镜片，纳米镀膜，氟镀膜）镜头卡口：E卡口滤镜尺寸：82mm驱动马达：USM2.光学参数最大光圈：F2.8光圈叶片数：11片焦距范围：16-35.0mm最近对焦距离：0.28m最大放大倍率：0.19倍3.其它参数镜头直径：89mm镜头长度：122mm镜头重量：680g | 套 | 1 | 18500 | 18500 | 索尼/索尼（中国）有限公司 |
| 33 | 存储卡 | 索尼300MB/s UHS-ii 128G UHS-II | 容量：128G速度：读取速度300MB/S，写入速度299MB/S产品尺寸：24mm\*32mm\*2.1mm可靠性：可在恶劣环境下工资，可防水、防震、耐冷、抗X光工作温度：-25°-- 85° | 张 | 2 | 2700 | 5400 | 索尼/索尼（中国）有限公司 |
| 34 | 电池 | NP-FZ100 | 电池类型：锂电池电池容量：2280mAh外形尺寸：38.7\*22.7\*51.7mm产品重量：83g | 块 | 4 | 700 | 2800 | 索尼/索尼（中国）有限公司 |
| 35 | 独脚架 | miliboo 705II-CA二代独脚架 | 材质：碳纤维适用机型：单反、摄像机脚管节数：4节最大管径：34.2mm折合高度：76cm最低工作高度：76cm最高工作高度：191cm脚管锁类型：扳扣式云台类型：液压云台螺丝尺寸：1/4承重：10kg自重：1.98kg | 支 | 1 | 2100 | 2100 | 科擎/上海科擎实业有限公司 |
| 36 | 无线胸麦 | 罗德rode Wireless go小蜜蜂 | 规格：声学和电器范围：2.4GHz数字频率捷变系统传输类型：预极化压力传感器拾音模式：全向等效输入噪音最大增益：21.8dB频率范围：50Hz-20KHz外部麦克风输入：20Hz-20kHz最大输出电平：+3dBu最大SPL：100Db SPL动态范围：100dBA电源要求：内置锂电池可通过USB充电电池寿命：长达7小时模拟输入：3.5mmTES灵驾驶麦克风输入模拟输出：3.5mmTRS计算机连接：USB | 套 | 1 | 2800 | 2800 | 罗德/罗德（中国）有限公司 |
| 37 | 专用双肩包 | 专业双肩背包 | 专业双肩包 | 个 | 1 | 1150 | 1150 | 锐码/锐码科技有限公司 |
| 38 | 高速SD读卡器 | 飚王SCRM056  | 高速SD卡读卡器 | 个 | 1 | 550 | 550 | 大乘/深圳市大乘科技有限公司 |
| 39 | 手持式摄像机 | PXW-Z150 4K摄像机 | 基本性能：传感器类型：Exmor RS CMOS传感器尺寸：1英寸（13.2×8.8mm）最大像素：2000万有效像素：1420万镜头参数光学变焦：12倍实际焦距：f=9.3-111.6mm等效35mm焦距：f=29.0-348.0mm最大光圈：F2.8-4.5滤镜直径：62mm显示参数液晶屏尺寸：3.5英寸液晶屏像素：156万取景器描述：0.39英寸OLED，约144万像素拍摄性能对焦范围：广角：10mm-无穷远，长焦：1000mm-无穷远快门描述：[60i]：1/8-1/10000（以24p拍摄时为1/6-1/10000） [50i]：1/6-1/10000最低照明度：1.7lux白平衡：自动，预设（室内：3200K，室外：5600K±7级，色温设置范围：2300-15000K），一键式A、B，自动可选录制参数麦克风：内置全指向立体声驻极体电容功能参数无线性能：WiFi：支持IEEE 802.11 b/g/n，2.4 GHz 带宽NFC功能：支持其它功能：工作温度：0-40℃储存温度：-20-60℃接口性能USB接口：Micro USB2.0HDMI接口：支持其它接口：音频输入：XLR型3针（母头）(x2)，线路/麦克风/麦克风 +48 V 可选视频输出：已集成到 Multi/Micro USB 插孔 (x1)，RCA 针 (x1)，复合 1.0Vp-p，75Ω音频输出：已集成到 Multi/Micro USB 插孔 (x1)，RCA 针（单声道）(x1)SDI输出：BNC(x1)，3G/HD/SD SMPTE ST 424/ST 292-1/ST 259 标准耳机输出：立体声迷你插孔 (x1)扬声器输出：单声道DC输入：DC插孔远程控制：立体声迷你插孔（直径2.5mm）存储性能存储介质：MS/SD，SD外观设计产品尺寸：171.3×187.8×371.3mm产品重量：约1895g（仅机身）约2270g（含镜头罩，眼罩，NP-F770电池） | 台 | 5 | 26300 | 131500 | 索尼/索尼（中国）有限公司 |
| 40 | 摄像机电池 | F970 | 电池类型：锂充电电池电池容量：47.5Wh/6600mAh外形尺寸：W 38.4\*H 60.0\*D 70.8mm产品重量：300g其他性能：最大输出电压DC 8.4V | 块 | 15 | 1100 | 16500 | 凡赛/南京凡赛科技实业有限公司 |
| 41 | 专用存储卡 | 闪迪128G高速SD卡 | 参数配置：性能：读取速度高达170MB/S 写入速度高达90MB/S尺寸：24mm\*32mm\*2.1mm视频：U3视频等级 V30视频等级 Class10视频等级工作温度：-25°至85°储存空间：128G | 张 | 10 | 1280 | 12800 | 闪迪/闪迪贸易（上海）有限公司 |
| 42 | TF读卡器 | 飚王SCRM056  | 高速TF卡读卡器 | 台 | 5 | 550 | 2750 | 大乘/深圳市大乘科技有限公司 |
| 43 | 采访话筒 | BJ521H | 参数配置：1、传感器类型： φ14背极式驻极体电容极头 2、电路特征： JFET阻抗变换；电子平衡 3、指向性 ： 超窄指向 4、频响(-3dB) ： 50Hz~20KHz 5、灵敏度：（@ 2500Ω负载,0dB=1V/Pa）-36db±2db（15mv/Pa）6、额定输出阻抗：（@1KHz） 100Ω 7、最小负载阻抗：2500Ω8、本底噪声：(等效SPL <A计权IEC651> ) 22dB 9、信噪比：(1KHz @1Pa) 72dB10、最大声压级：（20Hz~20KHz,THD < 1%,2500Ω负载）124dB 11、电源供应：DC48V幻象/1.5V AA12、动态范围：(20Hz~20KHz 2500Ω负载) 102dB 13、工作温度/贮藏温度：0~55℃/15~30℃14、最大输出电平：（20Hz~20KHz,THD < 1%, 2500Ω负载）-1.4dBV(0.6V) 15、附件 ： 防风罩1只、双卡侬连接线1条 | 套 | 5 | 1500 | 7500 | 博捷/北京博捷音视开发有限公司 |
| 44 | 三脚架 | 利拍TH-650 | 参数配置：产品描述：1.液压云台2.采用φ65mm 的爪式球碗，便于水平调整。3.采用两级圆形双管脚架，4.拍摄时能抗弯曲和拉伸。5.摄像机固定：采用快拆式固定板，6.只需一按一板就能随意取放摄像机。规格：1.液压阻尼系统2.摄像机固定：快拆式固定板3.底座（爪球）：φ65mm4.承重范围：5Kg5.最大高度：1500mm6.最小高度：750mm7.级数：两级 | 套 | 5 | 1650 | 8250 | 利拍/利拍（中国）贸易有限公司 |
| 45 | 专业摄像机包 | 专业摄像机包 | 参数配置：材质：尼龙尺寸： 52\*21\*28cm风格：职业功能：防水,耐磨款式：斜挎包,单肩包,双肩包/背包图案：纯色颜色：黑色硬度：中偏硬 | 个 | 5 | 920 | 4600 | 沃尔夫冈影/沃尔夫冈影棚器材有限公司 |
| 46 | 新闻灯 | 珂玛CM-LBPS1800 | 参数配置：特点：1、采用国际著名品牌高亮LED光源； 2、节能环保：最大功耗约18W； 3、辐照范围大：散光90°、聚光45°、且分布均匀； 4、照度高：照度高达1800lux(1米)； 5、色温可调：4500K/3200K；6、亮度连续可调：10%~100%； 7、远光和近光可调； 8、寿命长（约50，000小时）、终身设计、无需更换； 9、两种安装方式：冷靴和螺栓参数要求：输入DC6~17V最大功耗约18W最大照度1800lux（1米）照明距离1800lux（1米）200lux（3米）72lux（5米）28lux（8米）18lux（10米）色温4500K/3200K操作温度0~+40°C存放温度-20~+60°C重量420g（仅限轻型摄像灯）尺寸约108×150×129（mm）接口类型B型电源插头接口（DC6~17V）持续照明时间约420分钟（130wh/14.8v电池） | 套 | 2 | 2100 | 4200 | 珂玛/郑州珂玛影视光电有限公司 |
| 47 | 滑轨 | 百诺C12D6碳纤维滑轨 | 产品类型：摄像滑轨管径：22mm有效长度：1200mm最大承重：12kg重量：4.3kg | 套 | 2 | 3850 | 7700 | 百诺/广东百诺影像科技有限公司 |
| 48 | 外拍摄像灯 | FS-LED500T外拍摄像灯 | 采用国际知名品牌LED灯珠为基础。高显色指数LED元件，真实还原景物的色彩，满足专业摄影、摄像的需求。色温准确，3200K、5600K、3200K-5600K可调节。恒流驱动电路设计，保证每个LED发光一致，且不随供电电压的变化而受影响。亮度0-100%可调。DMX512协议多灯调光台控制和本地控制两种方式。光斑照度均匀、柔和、不频闪。优质铝合金外壳，重量轻，牢固，抗震能力强，散热好。AC供电和电池供电。可加AN/BP扣板做外拍灯用。配有柔光片盒滤光片。 | 台 | 3 | 3500 | 10500 | 南凡赛/京凡赛科技实业有限公司 |
| 49 | 挑杆话筒 | 罗德NTG4+ | 参数：声学原理：线性梯度指向性：超心形频率范围：20-20000赫兹输出阻抗：200欧等效噪声：16dBA输出：7dBu动态范围：119dB声压级：135dB信噪比：78dB SPL输出链接：3真XLR平衡输出尺寸：278mmH\*22mmW\*22mmD净重：176g另配：3米碳纤杆+防风三件套 | 套 | 2 | 6800 | 13600 | 罗德/罗德（中国）有限公司 |
| 50 | 航拍器 | “御”Mavic 2 专业版 | 相机：影像传感器：1 英寸 CMOS有效像素：2000 万镜头：视角：77 °等效焦距：28 mm光圈：f/2.8 - f/11对焦点：1 m 至无穷远（带自动对焦）ISO范围 视频：100 - 6400 照片：100 - 3200（自动）100 - 12800（手动）快门速度：电子快门：8 - 1/8000 s最大照片尺寸：5472×3648照片拍摄模式：单张拍摄多张连拍（BURST）：3/5 张自动包围曝光（AEB）：3/5 张 @0.7EV 步长定时拍摄（间隔：2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 RAW：5/7/10/15/20/30/60 秒）录像分辨率：4K: 3840×2160 24/25/30p2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60pFHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p视频最大码率：100 Mbps色彩模式：Dlog-M (10bit)，支持HDR video (HLG 10bit)支持文件系统：FAT32（≤ 32 GB）exFAT（> 32 GB）图片格式：JPEG / DNG (RAW)视频格式：MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)飞行器：尺寸 折叠：214 × 9 1× 84 mm（长×宽×高）展开：322 × 242 × 84 mm（长×宽×高）对角线轴距:354 mm最大上升速度:5 m/s（S 模式）4 m/s（P 模式）最大下降速度:3 m/s（S 模式）3 m/s（P 模式）最大水平飞行速度（海平面附近无风）:72 km/h（S 模式）最大起飞海拔高度:6000 m最长飞行时间（无风环境）:31 分钟（25 km/h 匀速飞行）最长悬停时间（无风环境）:29 分钟最大续航里程（无风环境）:18 km（50 km/h 匀速飞行）最大抗风等级:5 级风最大可倾斜角度:35°（S 模式）25°（P 模式）最大旋转角速度:200°/s工作环境温度:-10°C - 40°C工作频率:2.400 - 2.483GHz5.725 - 5.850 GHz发射功率（EIRP）:2.400 - 2.4835 GHzFCC：≤26 dBm CE：≤20 dBm SRRC：≤20 dBmMIC：≤20 dBm5.725-5.850 GHzFCC：≤26 dBm CE：≤14 dBmSRRC：≤26 dBmGNSS GPS+GLONASS悬停精度: 垂直：± 0.1 m（视觉定位正常工作时）；± 0.5 m（GPS正常工作时）水平：± 0.3 m（视觉定位正常工作时）；± 1.5 m（GPS正常工作时）机载内存:8 GB | 套 | 2 | 12900 | 25800 | 大疆/深圳市大疆创新科技有限公司 |
| 51 | 螺旋桨 | 大疆精灵4螺旋桨 | 航拍器专业螺旋桨 | 套 | 2 | 200 | 400 | 大疆/深圳市大疆创新科技有限公司 |
| 52 | 摄像套装 | 狼王单反相机摄影摄像套装 | 套装含：遮光斗\*1、跟焦器\*1、跟焦环\*1、新单C臂\*1、肩托支架\*1、配种砝码1kg\*1 | 套 | 2 | 1720 | 3440 | 狼王/深圳市狼王摄影器材有限公司 |
| 53 | 三轴稳定器 | 智云 云鹤3手持三轴稳定器套装 | 产品类型:相机稳定器稳定器重量:1880g最大承重:4500g电池参数电池类型:18650锂离子电池电池容量:3节18650电池电池续航时间:7.5小时充电时间:4小时电压:12.6V使用环境温度:-10℃-40℃工作性能航向范围:360°横滚范围:360°俯仰范围:-93°-180°拓展功能蓝牙:蓝牙5.0其他功能:WiFi2.4G，图传最大有效信号：50m | 套 | 1 | 10500 | 10500 | 智神/桂林智神信息技术股份有限公司 |
| 54 | 手机云台 | 灵眸Osmo Mobile 3手持云台 手机稳定器  | 尺寸展开：285 × 125 × 103 mm折叠：157 × 130 × 46 mm重量（含电池）:405 g可搭载设备最佳尺寸：重量：200±30 g厚度：≤9.5 mm宽度：62-88 mm电池类型:18650 锂离子电池容量:2450 mAh能量:17.64 Wh电压:7.2 V充电环境温度:5℃ 至 40℃使用环境温度:0℃ 至 40℃工作时间:15小时充电时间:2.5 小时 云台功耗:1.2 W结构设计范围平移：-162.5° 至 +170.3°横滚：-85.1° 至 +252.2° 俯仰：-104.5° 至 +235.7°最大控制转速:120°/s适用手机宽度:62 - 88 mm适用手机厚度:≤ 9.5mm最大承重:200 ± 30g另配：三脚架+收纳包+手绳 | 套 | 1 | 850 | 850 | 大疆/深圳市大疆创新科技有限公司 |
| 55 | 磁盘阵列 | F8-421 | 1.处理器 处理器主频:四核1.5GHz(最大睿频2.3GHz)视频转码:8-bit H.265 (HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1; 最高分辨率:4K(4096 x 2160); 每秒最大帧速率(FPS): 30 (需要安装第三方应用程序)2.内存 系统内存:8GB 最大支持内存:8GB3.存储 硬盘插槽数量:8兼容硬盘类型:3.5" SATA HDD/2.5" SATA HDD/2.5" SATA SSD最大内部存储容量:112TB (14TB x8) (实际容量因RAID模式而异)单一卷最大容量:108TB硬盘热插拔:支持标配硬盘：8块8企业盘4.文件系统 内部硬盘：EXT4,BTRFS外部硬盘：EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+5.外部接口 RJ-45 千兆网络接口：4USB 3.0 接口：26.读写速度读取速度可高达每秒 410MB，写入速度可达每秒 405 MB7.外观 尺寸（高 \* 宽 \* 深度）：266 x 184 x 315 毫米包装尺寸（高 \* 宽 \* 深度）：381 x 320x 397 毫米8.重量 净重: 5.3Kg、毛重: 6.9Kg9.其他 系统风扇：90 x 90 x25毫米 2 个风扇模式：智能，高速，中速，低速噪声水平：24dB(A) 电源：300W交流电源输入电压：100V - 240V 交流电电流频率：50/60 Hz, 单频功耗：89.6W（读写）、3.4W (硬盘休眠)认证：FCC, CE, CCC, KC环境：RoHS, WEEE10.温度 工作温度：5°C ~ 40°C (40°F ~ 104°F)存储温度：-20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F)相对湿度：5% ~ 95% RH 11.支持的系统 支持客户端系统：Windows OS, Mac OS, Linux OS支持网络浏览器：Google Chrome 48, Microsoft Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 30,Apple Safari 4.5 或更高版本; 不推荐使用Microsoft Edge.支持的移动系统：iOS 8.2, Android 5.0 或更高版本12.存储管理 支持的RAID类型：Single, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 6, RAID 10最大内部卷：256最大iSCSI Target 数：128最大iSCSI LUN 数：256以更大容量的硬盘扩展卷容量：RAID 1,RAID5,RAID 6,RAID10以增加硬盘来扩展卷容量：RAID5,RAID613.文件服务 文件协议：SAMBA/AFP/NFS/FTP/WebDAV最大并发SAMBA / AFP / FTP连接数 50014.账号与共享文件夹 最大本地用户数：2048最大本地用户组数：512最大共享文件夹数：512最大共享文件夹同步任务：815.网络 TCP/IP：IPv4协议：CIFS/SAMBA, NFS, FTP, TFTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP | 套 | 1 | 30500 | 30500 | 图美/深圳市图美电子技术有限公司 |
| 56 | 刻录机 | 联想DVD刻录机一台 | 物理参数缓存:0.5尺寸:146mm x170mm x42mm写入速度CD-R:48XCD-RW:24XDVD-RAM:5X读取速度DVD+R(DL):16xDVD-R(DL):16xDVD-ROM(Single):8xCD-R:48X | 台 | 1 | 200 | 200 | 联想/联想集团 |
| 57 | 摄像机推流模块 | HC-SDI-4G-ZM | 采用标准H265/H264双编码方式支持1路HDMI（SDI）、1路模拟音频输入全面支持ONVIF协议,可支持NVR录播音频编码支持MP3/AAC/G711音频支持左右声道，支持音量大小调节码流控制：CBR/VBR码率控制，16kbit/s～16Mbit/s网络接口采用100M 全双工模式支持HTTP、RTSP、RTMP、RTP、UDP组播、UDP单播、FLV、HLS等协议（RTMP支持输入用户名、密码功能）输出视频流格式：TS/VES/AES流等WEB操作界面，中英文配置界面可选，可修改密码 支持网络远程管理、升级。支持主流、副流多协议多码流输出支持输出分辨率单独设置，可放大及缩小支持局域网LAN、广域网WAN传输支持三组中文、英文、图片OSD，字体大小可调，可设置到屏幕任意位置。支持DHCP自动获取IP支持一键恢复默认设置支持多品牌机顶盒解码 | 台 | 2 | 8000 | 16000 | 华创世通/北京华创视通科技有限公司 |
| 合计 | 大写：壹佰伍拾壹万陆仟元整 小写：￥1516000.00 |