|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 基本参数 |
| 1 | 双杠 | 55套 | 双杠  1.产品规格（mm）：2430x760x1365  2.主要承载立柱尺寸：φ114mm×3.0mm，  3.主要承载横梁尺寸（mm）：φ42×3.0；  4.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》具有NSCC国体认证证书。 |
| 2 | 双位腹机板 | 55套 | 双人腹肌板WET-7055  1.产品规格（mm）：1430x1415x550  2.主承载立柱规格（mm）：Φ114x3  3.主承载横梁规格（mm）：60x3  4.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》具有NSCC国体认证证书。 |
| 3 | 二位漫步机 | 55套 | TIM截图20190330095610  1.产品规格（mm）：2035x535x1265  2主承载立柱规格Φ114mm×3mm;  3.主承载横梁规格Φ100mm×4mm;  4..产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》具有NSCC国体认证证书。 |
| 4 | 上肢牵引器 | 55套 | TIM截图20190330104754  1.产品规格（mm）：985x760x2360  2.主承载立柱规格（mm）：Φ114×3  3.主承载横梁钢管（mm）：φ89×3；  4.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，执行标准且具有NSCC国体认证证书 |
| 5 | 划船器 | 55套 | TIM截图20190330095907  1.产品规格（mm）：1350×885×947；  2.主承载立柱规格（mm）：Φ114×3  3.主承载横梁钢管（mm）：φ60×3；  4.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》具有NSCC国体认证证书。 |
| 6 | 反屈伸训练器 | 55套 | QQ图片20170810083525  1.产品规格（mm）：1235x645x770  2.主承载立柱规格（mm）：Φ114x3mm  3.主承载横梁规格（mm）：60x3  4.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》具有NSCC国体认证证书。 |
| 7 | 三位蹬力器 | 55套 | TDORJMY%{E1CAREUWL94HON  1.产品规格（mm）：1900x1751x1525  2.主承载立柱规格：钢管Φ114x3mm  3.主承载横梁规格：钢管Φ89x3mm  4.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》具有NSCC国体认证证书。 |
| 8 | 坐立式腰背按摩器 | 55套 | TIM截图20190330100105  1.产品规格（mm）：1450x740x1200  2.主承载立柱规格（mm）：Φ114×3  3.主承载横梁钢管（mm）：φ60×3；  4.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》具有NSCC国体认证证书。 |