## 投标分项报价表

项目编号：襄财招标采购-2020-17

项目名称：襄城县2020年烤烟电能烤房建设第一批设备采购项目/4标段

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及** |
| **参数** | **厂家** |
| 1 | 空气能热泵烘干机 | KFR-40C | 系统配置：14P双系统 制热量：40Kw输入功率：16.5Kw | 台 | 50 | 30000 | 1500000 | 同益空气能（广东佛山） |
| 2 | 连接管 | Φ12.7×0.7×10000mm T2M | 外套保温棉，保温良好 | 条 | 100 | 125 | 12500 |  |
| 3 | 连接管 | Ф15.88×1.0×10000mm T2M | 外套保温棉，保温良好 | 条 | 100 | 175 | 17500 |  |
| 4 | 电源线 | 10米 | 6平方铜芯电缆 | 根 | 50 | 250 | 12500 |  |
| 5 | 循环风机 | GHF(YC)-7 | 功率：1.5/2.2Kw 风量：13333/20000m³/h 风压：111/250Pa | 台 | 50 | 1450 | 72500 | 力华电机（福建福安） |
| 6 | 补风门 | 300mm×800mm |  | 个 | 100 | 75 | 7500 |  |
| 7 | 风阀控制器 | ZAJ-3 | 电源：220V/50Hz 输入功率：7W扭矩：20Nm | 个 | 100 | 50 | 5000 | 大华通风（上海） |
| 9 | 冷凝器 | KFR-40C-MK-01 | 迎风面积1.9m² 风阻50Pa | 个 | 100 | 2000 | 200000 | 同益空气能（广东佛山） |
| 10 | 烟草控制箱 | KFR-40C-WDC | 4G远程通讯模块，2路RS485通讯 | 件 | 50 | 2500 | 125000 | 同益空气能（广东佛山） |
| 11 | 18B20温度传感器 | DS18B20 |  | 套 | 100 | 70 | 7000 |  |
| 12 | 复合保温板烤烟房 | 10000mm×2700mm×3500mm | 屋面恒载：0.25KN/m²；基本风压：0.45KN/m²；屋面活载：0.5KN/m²；基本雪压：0.45KN/m² 防水等级二级 | 套 | 50 | 28000 | 1400000 |  |
| 13 | 烤烟房钢结构 | 8000mm×2700mm×3500mm | 整体承重要大于 6000kg，螺栓组装固定 | 套 | 50 | 2500 | 125000 |  |
| 14 | 烤烟加热室支架 | 1400mm×1400mm×2600mm | 支撑架采用 40×40×2mm 镀锌方管，隔离密封板采用 1mm 镀锌板 | 套 | 50 | 800 | 40000 |  |
| 15 | 编烟棚钢结构 | 8000mm×4500mm | 圆钢Q235B | 套 | 50 | 3500 | 175000 |  |
| 16 | 地基 | C20砼浇筑混凝土 | 地基上平面为 1:2.5 水泥砂浆面层，平整度≤3mm | 项 | 1 | 100000 | 100000 |  |
| 17 | 安装费 | / | / | 项 | 50 | 4000 | 200000 |  |
| 合计 | 大写：叁佰玖拾玖万玖仟伍佰元整 小写：3999500元 | | | | | | | |

投标人（公章）：广东同益空气能科技股份有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：