**许昌大旗电子科技有限公司投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **主要参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **交货期** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 55寸液晶拼接屏 | 海康威视  DS-D2055NL-B/G | 采用55寸超窄边液晶屏；物理分辨率可达到1920×1080，亮度可达到500cd/㎡，对比度可达到4000:1;物理拼缝3.5mm，响应时间12ms。输入接口配置为1个VGA接口，1个DVI接口，1个BNC接口，1个YPbPr接口，1个HDMI接口，1个USB接口;输出接口配置为1个VGA接口，1个DVI接口，2个BNC接口。显示单元内嵌网络解码模块，采用 ARM+DSP 嵌入式构架，支持直接 IPC、DVR、 NVR 的监控视频流接入并取流解码显示。支持分辨率为 800W 向下兼容，支持 16 路 4CIF， 4 路 30W(25 帧）， 1 路 500W（ 15 帧）， 1 路 600W（ 15 帧），一路 800W（ 15 帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可 1/4/6/8/9/16 分屏显示。显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力, 显示单元内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 | 台 | 9 | 9500 | 85500 | 10天 | 产地：浙江杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 2 | 大屏幕控制软件 | 海康威视IVMS-4200 | 内置专用控制管理软件，支持对各种信号源设备，包括Video、RGB、ip视频，网络RGB信号源等进行多级分类定义、管理；可以对周边设备，包括矩阵、多功能设备等硬件设备进行定义、管理和联动控制。图象窗口及处理器应用程序窗口的多种操作，包括窗口开/关、属性设置、自由移动缩放、叠加、以及实现窗口在拼接墙上的任意漫游等。可以设定、存储和管理预案。 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 10天 | 产地：浙江杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 3 | 拼接处理器 | 海康威视DS-6910UD | 采用Linux操作系统，运行稳定可靠；编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码；画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割；网络接口：20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持10个HDMI接口，支持10路模拟音频输出，支持5路模拟视频输出。 支持外接电脑桌面解码输出；支持客户端软件导入和导出参数配置功能；支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x10到10X1的任意拼接显示。设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。 | 台 | 1 | 28000 | 28000 | 10天 | 产地：浙江杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 4 | 大屏幕定制线材 | 海康威视定制 | 10米HDMI高清线材，线芯采用无氧铜，实现未压缩音视频等IP信号高速传输。 | 套 | 10 | 800 | 8000 | 7天 | 产地：浙江杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 5 | 大屏幕安装支架 | 海康威视定制 | 采用优质钢材，数控加工全拼庄结构。表面采用阳极氧化处理，颜色为不反光黑色。具有防静电、防腐蚀等性能。 | 套 | 9 | 1500 | 13500 | 7天 | 产地：浙江杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 6 | 控制电脑 | 联想扬天M4900C | CPU采用英特尔 酷睿i5 6代系列，CPU型号 Intel 酷睿i5 6500，CPU频率 3.2GHz，总线规格 DMI 8 GT/s，缓存 L3 6MB；内存容量 4GB，硬盘容量 1TB SATA3/7200rpm，光驱类型 DVD刻录机；显卡芯片 NVIDIA GeForce GT 720，显存容量 1GB。配置1个PCI-E\*16，2个PCI-E\*1,1个PCI槽位，1个1000Mbps以太网卡，2个USB2.0接口，4个USB3.0接口。配置20寸液晶显示器，标配键盘鼠标。 | 套 | 1 | 4200 | 4200 | 7天 | 产地：中国北京  厂家：联想控股股份有限公司 |
|  | | | **投标总报价人民币：（大写） 拾肆万玖仟圆整　　　 ￥：149000.00元** | | | | | | |

投标单位（盖章）：许昌大旗电子科技有限公司

投标代表签字： 韩磊

投标时间：2017年4月6日