许昌市公安局靶场设备购置项目货物需求及供应商资质要求

一、供应商资格要求

1. 符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（二）本次招标不接受联合体投标。

（三）具有相应的经营范围。

（四）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

二、**货物需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 便携式单兵战术靶 | 便携式单兵战术靶每套包含：靶机、振动报靶器、靶机底座、多功能遥控器和防弹挡板。主要技术参数：1、靶机：**★**（1）战术动作：起倒、转动、摇摆三种；**★**（2）隐现角度：90°起倒、45°摇摆、90°摇摆、90°转动、180°转动；（3）靶机重量：不大于25kg；（4）额定功率：不小于300W；（5）额定扭矩：不小于50n.m；（6）抗风能力：不小于6级；（7）防雨性：可小雨天气使用；**★**（8）控制方式：遥控/红外/命中均可控制；1. 振动报靶器： （1）命中报靶准确率大于98%

**★**（2）功能：加载到战术靶机上，可设置命中后靶机自动隐靶功能。3、靶机底座：（1）材质：钢制；（2）外形尺寸：折叠后不大于450mm\*285mm\*110mm；展开不大于900mm\*285mm\*60mm；（3）重量：不大于5KG；**★**（4）可折叠，运输方便；（5）功能：固定单兵靶机。4、多功能遥控器：（1）控制距离：不小于100m；（2）控制数量：不小于10台；**★**（3）具有红外人机互动功能；**★**（4）控制靶机种类、数量可调；**★**（5）单兵靶机和多功能移动靶车平台通用。1. 防弹挡板：

（1）主材为8mm防护钢板，25mm厚防跳弹橡胶砖。（2）外形尺寸：不小于725mm\*480mm（3）重量：不大于42kg | 套 | 10 |
| 2 | 多功能移动靶车平台 | 多功能移动靶车平台每套包含：多功能移动靶车、多功能遥控器和防弹挡板。主要技术参数：1、多功能移动靶车：（1）总重量：不大于80kg； （2）总功率：不小于1000W；**★**（3）驱动方式：四轮驱动；（4）最大载重能力：大于100kg时不影响正常行驶； （5）移动速度：最大时速：≥25km/h，0到≥25km/h三档可调；**★**（6）转弯方式：可原地转弯和行走转弯。转弯半径：不大于1米； （7）适应地形：适合多种地形(越障高度大于60mm，坡度：不小于45度）；**★**（8）防撞设计：靶车前后方需装有雷达感应，遇障碍后会自动停车或反方向运行，雷达探测距离可调，调节范围0~4m。；（9）运动方式：有轨和无轨；有轨可做横向、斜向移动靶使用；无轨可作为冲撞靶车或追击靶车使用；2、多功能遥控器：（1）控制距离：不小于100m；（2）控制数量：不小于10台；**★**（3）具有红外人机互动功能；**★**（4）控制靶机种类、数量可调；**★**（5）单兵靶机和多功能移动靶车平台通用。1. 防弹挡板：

（1）主材为8mm防护钢板，25mm厚防跳弹橡胶砖。（2）外形尺寸：不小于725mm\*480mm（3）重量：不大于42kg | 套 | 3 |
| 3 | 半身靶标（含靶杆） | **★**（1）耐弹靶标，耐弹性：2000发/块；（2）靶标尺寸：满足标准半身靶要求；（3）靶杆：长度1米-1.8米； | 块 | 20 |

**二、其它要求**

 1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，**否则为无效投标。**

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，**否则为无效投标。**

3、投标人应就该项目完整投标，**否则为无效投标。**

4、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的，投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，**否则为无效投标。**

5、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章（如3C），**否则为无效投标。**

6、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品安、全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，**否则为无效投标。**

7、用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

8、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件；进口产品须提供海关进货单（复印件备查），随机资料及附件齐全。

 9、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

10、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

11、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

12、**付款方式（不响应者为无效投标）**

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

13、**采购预算：**420000元，**超出者为无效投标。**