**一、开标一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| B包 | 市区交通标线施划、交通标志标牌制作、交通护栏购置与安装、信号灯购置与安装 | 大写：**贰佰叁拾玖万叁仟叁佰陆拾元整**  小写：**2393360元** | 本项目招标完成后至2018年12月31日 | 本项目为交钥匙工程，如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。 |
|  |  |  |  |  |

投标人（公章）：许昌市交通标志标牌有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期： 2017年 10 月 16 日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

**二、投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 | 品牌 |
| 1 | 大型方标志牌 | GB51038-2015, GB/T 18833-2012 2平方米以上 | | IV级反光膜  **铝板厚度3.2mm** 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、安装费用等 | 平方米 | 900 | 530 | 477000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 2 | 方标志牌 | GB51038-2015, GB/T 18833-2012 2平方米以下 | | IV级反光膜 **铝板厚度1.8mm** 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、安装费用等 | 平方米 | 120 | 500 | 60000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 3 | 三角形标志 | GB51038-2015, GB/T 18833-2012 边长1.1米以下 | | IV级反光膜 铝板厚度1.5mm 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、安装费用等 | 块 | 60 | 260 | 15600 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 4 | 圆形标志 | GB51038-2015, GB/T 18833-2012 ø1米以下 | | IV级反光膜 铝板厚度1.5mm 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、安装费用等 | 块 | 100 | 300 | 30000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 5 | 太阳能自发光标志 | 按平方米计算 | | IV级反光膜铝板厚度1.5mm 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、太阳能板、电池、主控板、防水设施、安装费用等 | 平方米 | 40 | 1200 | 48000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 6 | 检查站点标志 | 按平方米计算，1200mm\*1000mm | | IV级反光膜 铝板厚度1.5mm Φ33mm钢管×3 镀锌二次喷涂， | 平方米 | 60 | 800 | 48000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 8 | 路障 | 3\*1.2米，IV级反光膜 | | | 个 | 60 | 3000 | 180000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 9 | 路桩 | ø219\*1000\*6mm不锈钢 内部砼浇筑 IV级反光膜 | | | 根 | 21 | 800 | 16800 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 10 | 防撞警示标 | 主体80\*400\*1200\*8mm方管 底座400\*380\*15mm钢板+2个加筋钢板 IV级反光膜 | | | 套 | 16 | 600 | 9600 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 11 | 标志杆 | ø377杆 热镀锌 F型杆 | 立柱：**厚14.5mm**法兰800\*800\*20mm 横臂：考虑15-18平方标志承风力（含法兰、螺栓、地笼、安装等） | | 米 | 238 | 900 | 214200 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 12 | 标志杆 | ø325杆 热镀锌 F型杆 | 立柱：**厚12.5mm**法兰700\*700\*20mm 横臂：考虑15-18平方标志承风力（含法兰、螺栓、地笼、安装等） | | 米 | 128 | 700 | 89600 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 13 | 标志杆 | φ273杆 热镀锌 F型杆 | 立柱：**厚12.5mm**法兰550\*550\*20mm 横臂：考虑8-12平方标志承风力（含法兰、螺栓、地笼、安装等） | | 米 | 210 | 600 | 126000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 14 | 标志杆 | φ219杆 热镀锌 F型杆 | 立柱：**厚10.5mm**法兰500\*500\*20mm 横臂：考虑3-8平方标志承风力（含法兰、螺栓、地笼、安装等） | | 米 | 144 | 450 | 64800 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 15 | 标志杆 | φ180杆 热镀锌 F型杆 | 立柱：**厚8.5mm**法兰500\*500\*20mm 横臂：考虑3-8平方标志承风力（含法兰、螺栓、地笼、安装等） | | 米 | 714 | 400 | 285600 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 16 | 标志杆 | φ165杆 热镀锌 F型杆 | 立柱、横梁：**厚6.5mm** 法兰500\*500\*20mm 横臂：考虑3平方以下标志承风力（含法兰、螺栓、地笼、安装等） | | 米 | 208 | 320 | 66560 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 17 | 标志杆 | φ140杆 热镀锌 F型杆 | 立柱、横梁：厚5mm 法兰ø450\*20mm 横臂：考虑2平方以下标志承风力（含法兰、螺栓、地笼、安装等） | | 米 | 420 | 280 | 117600 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 18 | 标志杆 | φ114杆 热镀锌 | 立柱、横梁：厚4.5mm 法兰300\*300\*15mm （含螺栓、地笼、安装等） | | 米 | 200 | 150 | 30000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 19 | 标志杆 | φ89杆 热镀锌 | 立柱、横梁：厚4.5mm（含地笼、安装等） | | 米 | 160 | 100 | 16000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 20 | 标志杆 | φ75杆 热镀锌 | 立柱、横梁：厚4mm（含地笼、安装等） | | 米 | 120 | 90 | 10800 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 21 | 标志基础 | 1立方以下基础 | C30混凝土 （含挖坑、预制、路面恢复、垃圾清运) | | 立方米 | 528 | 650 | 343200 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 22 | 标志牌翻新覆膜 | IV级光膜 | 按照实际平方计算、含高空拆卸安装费用 | | 平方米 | 200 | 280 | 56000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 23 | 护栏配套反光标 |  | IV级反光膜 包含：安装费用等，180\*30mm | | 个 | 10000 | 1.5 | 15000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 24 | 钢模底座 |  | 交通护栏底座450\*350\*200mm热镀锌、填充混凝土、安装费用等,具备道钉孔 | | 个 | 100 | 170 | 17000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 25 | 铸铁底座 |  | 交通护栏底座450\*350\*200mm、75公斤铸铁，具备道钉孔 | | 个 | 100 | 200 | 20000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 26 | 移动标牌 |  | IV级反光膜 铝板厚度2.5mm 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、后支架、安装费用等, | | ㎡ | 60 | 600 | 36000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| **合 计** | | **大写: 贰佰叁拾玖万叁仟叁佰陆拾元整 小写：2393360元** | | | | | | | | |

投标人（公章）：许昌市交通标志标牌有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：