**长葛市十二中学足球场项目图纸答疑**

**土建部分**

1. **田径场平面图跳远及三级跳处铺装为9厚塑胶与跳远及三级跳详图（1-1）中为18厚塑胶有冲突，以哪个为准？**

**答：按18厚的塑胶。**

1. **铅球铁饼和链球场地构造详图中，抵趾板材质、厚度不详， 请明确？**

**答：采用10CM厚的木质抵趾板。**

1. **给排水图纸说明中，排水检查井选用图集02S515-10、11、14、17不够明确，请明确图纸中排水检查井所选用哪页图集？**

**答：检查井规格详见附表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **井编号** | **图集页码** | **井编号** | **图集页码** |
| **Y1、Y7** | **10** | **Y5、Y6、Y10、Y11** | **14** |
| **Y2、Y3、Y4、Y8、Y9** | **11** | **管道接市政井** | **17** |

**4.田径场铁饼和链球比赛场地成品护笼挡网高＞4米请明确确定具体高度？**

**答：高5米。**

1. **篮球场及运动场四周硅PU是否计入本次预算？**

**答：不计，本次预算只包含塑胶跑道以内部分，沙坑计入。**

1. **运动场图05中人工草坪与图13中人造草坪做法有冲突，以哪个为准？**

**答：人造草坪，做法以设计说明为准。**

**7.运动场总平面布置图中标明运动场四周设置1.2米高围网，根据实际情况计入，是否计入本次预算，如计入明确范围？**

**答：不计。**

**8.图纸未提供原始标高，是否不计挖土方只计平整场地？**

**答：只计入平整场地。**

**9.围墙拆除是否计入？拆除规格范围，请补充？**

**答：计入，拆除150m，3m高，240厚围墙，只拆地坪以上。**

**10.新建围墙图纸未给详图，请补充？**

**答：见附图，长度150M。**

**安装部分**

**11.镀锌圆钢图纸未显示，且镀锌圆钢尺寸不详，请补充？**

**答：镀锌圆钢采用φ10。**

**12.配电箱位置图纸显示不明确,配电箱是否计入。**

**答：计入，详见看台图纸。**

**13.路灯无详图且无路灯基础详图，请补充？**

**答：详见运动场电气图第五条。**