多功能除雪撒布机项目

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：多功能除雪撒布机

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：购置2台多功能除雪撒布机。

（四）预算金额：70万元；最高限价：70万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后10天内

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市环境卫生管理处

（七）进口产品：允许□不允许√。

（八）分包：允许□不允许√

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受√联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

为了快速清除道路积雪，保障城区道路畅通。

（二）采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	是否为核心产品
1	多功能除雪撒布机	整车主要配置：

1台双排座国五底盘载货汽车；

1台推雪板；

1台4.5立方融雪撒布机；

整车参数：

1、底盘排放标准及类型：国五、载货；

2、★发动机排量：≥3600mL；

3、★发动机功率(kw)≥100；

4、★轴距(mm)：≥3700；

5、★外形尺寸(长×宽×高)(mm):≥6900×2200×2300；

6、★总质量(Kg)：≥8000；

7、★额定载质量(Kg)≥4300；

8、整备质量（Kg）≥3200

9、燃料种类：柴油；

10、★防抱死系统：有；

11、GPS：有；

12、前排乘客（人）：≥5；

13、接近角/离去角（°）：≥20/10

14、前悬/后悬（mm）：≥1100/2000

15、最高车速（km/h）：≥90

16、★轮胎数（个）：≥4

17、前后轮距（mm）：≥1700/1550

18、轮胎规格：≥7.0-16LT 14PR

19、离地高度（mm）：≥450

20、油耗（L/100Km）：≤18

前置推雪板：

1、宽度≥2700mm

高度≤810mm

3、重量≤400kg

4、左右转向角度≥25°

5、整机醒目红色

6、避障方式：整体翻转避障

7、★动力来源：自带液压动力车载电瓶取电

融雪剂撒布机

料仓材质：不锈钢

★料仓容积：≥4.5m³

整机重量：≤750kg

撒布宽度：1.2m到12m可调

★动力来源：车载电瓶，电动双电机驱动

电压：24V

物料传送带形式：钢制履带式

整机长宽度：长度≤3.55m 宽度≤1.78m

备注：车辆包入户含交强险，售后服务1年，每车配备4条225-75型轮胎、负责贴太阳膜、铺车底、提供座套一套、冬夏座垫各一套。	台	2	是
（三）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√

（二）综合评分法评标标准：

分值构成

(总分100分)	价格分值： 30 分

商务部分： 14 分

技术部分： 56 分
一、价格部分（满分 30 分）
评分因素	评分标准	分值
投标报价

评分标准	评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30	30分
二、商务部分（满分 14 分）
评分因素	评分标准	分值
信誉	1、投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。

2、投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份荣誉证书加1分，满分6分。	8分
业绩	2015年以来具有类似项目业绩，单项合同金额在60万元（含60万元）以上，中标通知书、合同及验收报告齐全者，每个2分，满分6分。（以合同日期为准）	6分
三、技术部分（满分 56 分）
评分因素	评分标准	分值
对招标文件

响应程度	1、完全满足招标文件技术要求的得25分。

2、加“★”项为产品的关键技术参数，每有一项正偏离加2分，其他项正偏离不加分，满分15分。	40分
售后服务承诺	1、有详细的售后服务计划，明确产品质保期，并配备专职维修人员，备有常用备件，售后服务系统完善2分；全天候24小时提供上门维护维修服务2分；免费提供专业技术培训，为采购人培养合格的操作人员，服务工程师免费上门进行培训2分。满分6分。

2、在使用地提供所投产品三年以上免费停放服务的3分。

3、在车辆交付三年内保养维修时提供具有同类功能备用车辆的3分。

4、售后服务时间每延长1年得1分，满分2分。	14分
投标文件规范程度	1、装订规范、文字清晰、无差错1分；2、所提供资料准确完整1分	2分
六、采购资金支付

（一）支付方式：转账

（二）支付时间及条件：经验收合格后于4个月内付合同金额总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：丁艳春 联系电话：2788661

单位地址：魏都区车站路8号

单位全称（加盖单位公章）

年 月 日