**服务器购置采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

     （一）项目名称：服务器购置

（二）采购方式：询价

（三）主要内容、数量及要求：购置2台数据库服务器、1台管理与应用服务器。

（四）预算金额：20万元；最高限价：20万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日历天内安装调试完毕。

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市魏都区毓秀路5号

（七）进口产品：允许□不允许☑。

（八）分包：允许□不允许☑

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受√联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标:保障市局现勘系统的正常运行及信息的及时录入应用。

（二）采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 数据节点 | CPU：2×2.6GHz Intel Xeon E5-2650八核64位 CPU（V4)  内存：64GB DDR4 1866MHz 内存  硬盘：2×600G+14×1.2T 10K SAS磁盘  Raid卡：4GB Raid Cache  网卡：2×万兆以太网端口  2×千兆以太网口 | 台 | 2 | 是 |
| 2 | 管理与  应用节点 | CPU：2×2.6GHz Intel Xeon E5-2650八核64位 CPU（V4)  内存：64GB DDR4 1866MHz 内存  硬盘：2×600G硬盘容量  Raid卡：4GB Raid Cache  网卡：2×万兆以太网端口  2×千兆以太网口 | 台 | 1 | 是是 |

（三）服务标准、期限、效率等要求:

1. 设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物相关证明文件，随机资料及附件齐全。
2. 本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

3、验收合格之日起，要求对本次采购的所有硬件设备提供1年整机质保（包含硬件设备的零部件），质保期内免费上门服务。免费质保期内对硬件设备提供 7×24小时全年无休电话，接到采购人保修电话3小时之内上门服务，5小时内解决问题，否则，提供备用机，要求提供售后服务方案。

（四）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法☑

六、采购资金支付

（一）支付方式、时间及条件：安装调试完毕，经验收合格后支付合同总价的80%，剩余20%满三个月无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：杜康康       联系电话：18637461130

单位地址：许昌市魏都区毓秀路5号

   许昌市公安局（加盖单位公章）

二○一八年二月八日