**鄢陵县教育园区初中部高低床**

**采购需求**

**一、项目概况**

（一）、 项目名称：鄢陵县教育园区初中部高低床采购

（二）、采购方式：公开招标

（三）、采购内容：教育园区初中部高低床4000张

（四）、预算金额：268万元；最高限价：268万元

（五）、资金来源：财政出资，资金已落实。  
 （六）、交付（服务、完工）时间：合同签订后60日历天

（七）、交付（服务、施工）地点：鄢陵县教育园区初中部

（八）、进口产品：不允许

（九）、分包：不允许分包

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

**三、合格投标人必须符合下列条件**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）投标人必须是生产或经经营本次采购内容供应商(以营业执照经营范围为准)，须提供所投产品高低床检测报告。

（三）投标人须提供有效期内项目所在地或企业注册所在地检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》一份。

(四)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（五）本次招标不接受联合体投标。

（六）本项目实行资格后审。

**四、货物需求**

**（一）采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 高低床 | 1、总体规格：2000mm\*900mm\*1800mm(长宽高）。  2、床头立柱：40\*40\*1.5mm方钢管四根。  3、床头横撑及立撑管：25\*25\*1.2mm方钢管  4、床框：30\*50\*1.5mm方钢管  5、床框横撑：25\*25\*1.2mm方钢管均匀分布5根  6、护栏：25\*25\*1.2mm方钢管（1000mm长\*220mm高）  7、爬梯：25\*25\*1.2mm方钢管，踏板为1.2mm优质钢板一次冲压成型，上带菱形防滑块，数量不少于三块。  8、床框和床头立柱连接件连接，连接件不小于4mm钢板冲压成型，外形不小于125mm×30mm，每个连接件冲制两个螺丝连接孔。连接螺丝采用M8×55mm的钢制加强丝。且外露螺丝无锐棱锐角。  9、床板：床板采用北方优质松木板拼成，厚度不小于18mm，拼接缝不大于2mm，木板不多于五块，板下带4根木橧40mm×30mm，用圆钉固定好，结实耐用。  10、地脚采用优质PP工程塑胶经磨具一次注塑成型，内塞式，有防脱处理工艺。  工艺要求：  1、所有材料必须符合相关国家标准。焊接采用CO₂保护焊焊接，焊接部分要满焊、焊平、焊实、平滑无毛刺；材料、工艺、金属表面处理，漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求，都必须达到相关国家标准。  2、外观采用酸洗，磷化、喷塑工艺防止生锈，涂层均匀牢固，无流挂，气泡等缺陷。  3、床架组装后应牢固，可靠，安全防挂。  4.按学校要求组装到指定位置，放置平稳、端正、组合牢固、无晃动。 | 张 | 4000 | 是 |

**（二）、其他要求：**

1、 投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、 投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、 本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

4、交货期：合同签订后60日历天，不响应者为无效投标。

5、最高限价：268万元 ，超出者为无效投标。

**(三)本项目需实现的功能或者目标**

加强推动鄢陵县教育园区初中部能如期开学。

**（四）、验收标准**

1、本项目完成后，由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

3、本项目为交钥匙工程（包括制作、运输、验收等产生的所有费用）。

**五、评标方法和评标标准**

本项目采用最低评标价法。

**六、采购资金支付**

支付方式：经验收合格后付合同总价的95%，剩余5%质保期满一年无质量问题一次付清。

**七、联系方式及地址**

联系人姓名：杜先生  联系电话：0374-7107012

递交书面材料地址：鄢陵县人民路西段教育体育和科学技术局