# 开标一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| 第一标段 | 许昌市规划信息平台四期工程电子报批专项建设 | 大写：人民币贰佰壹拾伍万元整  小写：¥2150000.00元 | 合同签订后3个月，即90日历天。 | 包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等 |

投标人（公章）：洛阳众智软件科技股份有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期： 2018 年 2 月 12 日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

# 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 三维互动电子报批系统 | 众智软件 | 许昌版V1.0 | 包含网上报建、总平、单体、竣工验收和方案入库模块。 | 套 | 1 | 1400000元 | 1400000元 | 洛阳、洛阳众智软件科技股份有限公司 |
| 2 | 图纸审批加密系统 | 众智软件 | 许昌版V1.0 | 包含用户及权限、预收件、图纸加密、逐层审批、图纸保护、其他工具、查询功能和图纸防伪识别功能。 | 套 | 1 | 200000元 | 200000元 | 洛阳、洛阳众智软件科技股份有限公司 |
| 3 | 安全网闸 | 利谱信息 | TIPTOP-  TOP209 V2.0 | 内外网安全隔离，实现外网服务器到内网服务器之间的安全访问  详细参数：  内网机：1个console口(RJ-45)；2个USB接口；5个10/100/1000M BAST-T接口（包含1个HA口）；  外网机：1个console口(RJ-45)；2个USB接口；5个10/100/1000M BAST-T接口（包含1个HA口）；  硬件配置：1U机箱，单电源；带液晶屏  系统吞吐量：150Mbps  产品包含3年硬件维保 | 套 | 1 | 78000元 | 78000元 | 深圳、深圳市利谱信息技术有限公司 |
| 4 | 数据库审计系统 | 昂楷 | AAS-3C | 实现数据库的安全访问，能实现数据库查询语句的筛选，及时发现敏感数据泄漏，检测数据库配置弱点等漏洞，提供解决建议，为数据库安全管理与性能优化提供决策依据，提供符合法律法规的报告  详细参数：  标准1U箱，单电源；  事件处理10000条/秒；  主机带4个千兆自适应电口（1个管理口，3个侦听口），1个Console  内置1TB磁盘存储空间；  报价中包含一年软件升级和硬件维修服务 | 套 | 1 | 75000元 | 75000元 | 深圳、深圳昂楷科技有限公司 |
| 5 | 安卓平板 | 华为 | M3 BTV-DL09 | 处理器：八核心麒麟950  操作系统：安卓6.0  系统内存：4GB  存储容量：64GB  屏幕尺寸：8.4寸  摄像头：800W  网络描述：WIFI、4G  传感器：GPS、北斗导航、指纹识别 | 台 | 30 | 2800元 | 84000元 | 深圳、华为技术有限公司 |
| 6 | 服务器 | 华为 | RH5885 | 4U机架式，intel Xeon E7-4800 v2系列  标配CPU数量：2颗  处理器核心：八核心  处理器线程数：16  内存容量：32GB DDR4  硬盘容量：5\*300GB  阵列卡：自带标配1GB缓存阵列卡  网络控制器：双千兆网卡  电源类型：支持1＋1或者2＋2冗余电源；  其它：配置导轨、自带WIN2008R2操作系统； | 台 | 1 | 75000元 | 75000元 | 深圳、华为技术有限公司 |
| 7 | 规划移动服务系统升级 | 众智软件 | 许昌版V1.0 | 包含移动办公和移动审批模块。 | 套 | 1 | 238000元 | 238000元 | 洛阳、洛阳众智软件科技股份有限公司 |
| 合 计 | | 大写：人民币贰佰壹拾伍万元整 小写：¥2150000.00元 | | | | | | | |

投标人（公章）：洛阳众智软件科技股份有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期： 2018 年 2 月 12 日