## 谈判分项报价一览表

单位：（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家及产地 |
| 1 | 车载手机信号屏蔽器 | 创兆CM-808LE | 主机尺寸780mm(L)×530mm(W)×360mm（H) 定向天线1尺寸1300mm×280mm×125mm（CDMA\GSM) 定向天线2尺寸650mm×280mm×125mm(DCS\TD-SCDMA\WCDMA\CDMA2000) 定向天线3尺寸450mm×280mm×125mm(2.4GWIFI\4G1\4G2) 重量约70公斤 1、屏蔽GSM/CDMA/DCS/PHS/3G/2.4GWIFI/4G多路频段 2、采用铝合金拉丝外壳 3、每路发射功率50W（不含天线增益） 4、有效屏蔽距离10-150米之间可调（可在设备使用现场用电脑调试） 5、可用车载逆变器直接供电，无需外接发电机，方便车载使用，配车载逆变器。 6、对人体无任何损害 7、产品生产企业需获得国家实用新型专利证书 | 台 | 2 | 49500 | 99000 | 厂家：合肥创兆电子科技有限公司  产地：合肥市经济技术开发区九龙路西东湖创新中心12栋301室 |