开标一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| 第一标段 | 电梯 | 大写：陆佰柒拾肆万叁仟壹佰元整  小写：6743100.00元 | 含进口件的直梯至少120日历天（普通直梯45日历天）  扶梯45日历天 | / |

投标人（公章）：河南三安电梯销售有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：2017年11月15日

中标单位名称：河南三安电梯销售有限公司

地址：郑州市金水区丰庆路63号园田花园7号楼3单元6层137号

联系人：魏红洸

电话：0371-63299367 18203661572

**2 电梯产地来源表（客梯、医用梯除五大件外其他部件均为国内独资或合资企业生产）**

**（电梯类别：　　有机房医梯　　型号： 　ZEXIA　）**

**ZEXIA梯型主要部件清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **电梯配置清单**  **Table of Configuration** | | | | | | **华升富士达电梯有限公司** | | | | **版本号** | |
| **Hua Sheng Fujitec.Co.,Ltd.** | | | | **Ver.2017/01** | |
| **序号** | **名称**Parts | | | | | **品牌或供应商** Brand /Supplier | | | | **产地**Origin | |
| **1** | **曳引机系统 Machine** | | | | | | | | | | |
|  |  | | 永磁同步曳引机PM GearLess Machine | | |  | | 富士达集团 FUJITEC | | JPN日本 | |
| **2** | **控制柜/驱动系统 Control system** | | | | | | | | | | |
|  |  | 控制柜 | | | |  | | 富士达集团 FUJITEC | | JPN日本 | |
|  |  | 变频器/驱动组件  Frequency Converter | | | |  | | 富士达集团 FUJITEC | | JPN日本 | |
|  |  | 主控电路板  Main Controller PCB | | | |  | | 富士达集团 FUJITEC | | JPN日本 | |
|  |  | 控制盘Controller | | | |  | | 富士达集团 FUJITEC | | JPN日本 | |
| **3** | **轿厢操作系统 Car operation system** | | | | | | | | | | |
|  |  | 操作盘 COB | | | |  | | 富士达集团 FUJITEC | | China中国 | |
|  |  | 平层开关  Levelling switch | | | |  | | 欧姆龙OMRON  东洋电机TOYO ELECTRIC | | China中国 | |
|  |  | 导靴Guide Shoe | | | |  | | 富士达集团 FUJITEC | | China中国 | |
|  |  | | 东方富达Dong Fang Fuda或德力Ningbo Deli | | China中国 | |
|  |  | 称重传感器  Weighing device | | | |  | | 富士电机 FUJI ELECTRIC | | JPN日本 | |
|  |  | 净离子群空气净化装置IONFUL | | | |  | | 夏普SHARP (富士达集团 FUJITEC共同开发) | | JPN日本 | |
|  |  | 超载开关Overload Switch | | | |  | | 欧姆龙（株）OMRON | | JPN日本 | |
| **4** | **候梯厅操作系统** **Entrance Hall operation system** | | | | | | | | | | |
|  |  | 候梯厅指示器  HALL INDICATOR | | | |  | | 富士达集团 FUJITEC | | China中国 | |
| **5** | **门机系统 Door Operator** | | | | | | | | | | |
|  |  | 开门机 Door operator | | | |  | | 富士达集团 FUJITEC | | JPN日本 | |
|  |  | 门机控制电路板  Door control board | | | |  | | 富士达集团 FUJITEC | | JPN日本 | |
| **6** | **安全部件 Safety Components** | | | | | | | | | | |
|  |  | 限速器  Overspeed governer | | |  | | 富士达集团 FUJITEC | | | | JPN日本 |
|  | 安全钳Safety gear | | |  | | 富士达集团 FUJITEC | | | | JPN日本 |
|  | 缓冲器 Buffer | | |  | | 东方富达Dong Fang Fuda 或  久联 Jiu Lian | | | | China中国 |
|  | | 富士达集团 FUJITEC | | | |
| **7** | **井道部件 Hoistway Components** | | | | | | | | | | |
|  |  | 曳引机钢丝绳  Suspension ropes | |  | | | 无锡赛福天 Jiangsu Safety  欣源Hangzhou Xinyuan | | China中国 | | |
|  | 随行电缆 Travelling Cable | |  | | | 南洋藤仓Fujikura Ltd. 或  上海贝恩科 BNK  理研华通 RIKEN | | China中国 | | |
|  | 导轨  Guide rail | |  | | | 天津赛维拉Tianjin Shougang Savera  苏州赛维拉上吴Suzhou Savera Shangwu  天津桑瑞斯Tianjin Sunrise  三杭蒙特费罗 SANHANG MONTEFERRO | | China中国 | | |
| **8** | **轿厢及厅门部件 Car & Landing door Components** | | | | | | | | | | |
|  |  | 轿厢及轿门Car &Car door | |  | | | 富士达集团 FUJITEC | | China中国 | | |
|  | 厅门及门套  Landing door and Jamb | |  | | | 富士达集团 FUJITEC | | China中国 | | |
|  | 天花板ceiling | |  | | | 富士达集团 FUJITEC | | China中国 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **特别说明** | |
| **1** | **富士达集团在确保产品质量的同时，可能根据产品设计优化配置的需要，适当调整某些供应商或产地，如与上表不符，另行通知。** |
| **2** | **对于“品牌或供应商”内容中使用“或”的描述，是指同一部件有多个供应商的情况，富士达集团会根据实际排产情况配置，但保证各部件性能均属于同一档次，并不会对签订合同的电梯产品产生负面影响。** |

投标单位（公章）：河南三安电梯销售有限公司

2017年11月15

**（电梯类别：　　无机房客梯　　型号： 　REXIA　）**

**REXIA梯型主要部件清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **电梯配置清单**  **Table of Configuration** | | | | **华升富士达电梯有限公司** | | **版本号** |
| **Hua Sheng Fujitec.Co.,Ltd.** | | **Ver.2016/02** |
| **序号** | **名称**Parts | | | **品牌或供应商** Brand /Supplier | | **产地**Origin |
| **1** | **曳引机系统 Machine** | | | | | |
|  |  | | 永磁同步曳引机  PM GearLess Machine |  | 富士达集团 FUJITEC | JPN日本 |
| **2** | **控制柜/驱动系统 Control system** | | | | | |
|  |  | 控制柜 | |  | 富士达集团 FUJITEC | JPN日本 |
|  |  | 变频器/驱动组件  Frequency Converter | |  | 富士达集团 FUJITEC | JPN日本 |
|  |  | 主控电路板  Main Controller PCB | |  | 富士达集团 FUJITEC | JPN日本 |
|  |  | 接口电路板  Interface circuit board | |  | 富士达集团 FUJITEC | JPN日本 |
|  |  | 控制盘Controller | |  | 富士达集团 FUJITEC | JPN日本 |
| **3** | **轿厢操作系统 Car operation system** | | | | | |
|  |  | 操作盘 COB | |  | 富士达集团 FUJITEC | China中国 |
|  |  | 称重传感器  Weighing device | |  | 富士电机 FUJI ELECTRIC | JPN日本 |
|  |  | 超载开关Overload Switch | |  | 欧姆龙（株）OMRON | JPN日本 |
|  |  | 平层开关  Levelling switch | |  | 欧姆龙OMRON  东洋电机TOYO ELECTRIC | China中国 |
|  |  | 导靴Guide Shoe | |  | 东方富达Dong Fang Fuda或德力Ningbo Deli | China中国 |
|  |  | 净离子群空气净化装置IONFUL | |  | 夏普SHARP (富士达集团 FUJITEC共同开发) | JPN日本 |
| **4** | **候梯厅操作系统** **Entrance Hall operation system** | | | | | |
|  |  | 候梯厅指示器  HALL INDICATOR | |  | 富士达集团 FUJITEC | China中国 |
| **5** | **门机系统 Door Operator** | | | | | |
|  |  | 开门机 Door operator | |  | 富士达集团 FUJITEC | JPN日本 |
|  |  | 门机控制电路板  Door control board | |  | 富士达集团 FUJITEC | JPN日本 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **安全部件 Safety Components** | | | | |
|  |  | 限速器 |  | 富士达集团 FUJITEC | JPN日本 |
|  | 安全钳Safety gear |  | 富士达集团 FUJITEC | JPN日本 |
|  | 缓冲器 Buffer |  | 东方富达Dong Fang Fuda 或 久联 Jiu Lian | China中国 |
|  | 富士达集团 FUJITEC |
| **7** | **井道部件 Hoistway Components** | | | | |
|  |  | 曳引机钢丝绳  Suspension ropes |  | 无锡赛福天 Jiangsu Safety  欣源Hangzhou Xinyuan | China中国 |
|  | 随行电缆 Travelling Cable |  | 南洋藤仓Fujikura Ltd. 或上海贝恩科 BNK  理研华通 RIKEN | China中国 |
|  | 导轨  Guide rail |  | 首钢赛维拉Beijing Shougang Savera  苏州赛维拉上吴Suzhou Savera Shangwu  天津桑瑞斯Tianjin Sunrise  三杭蒙特费罗 SANHANG MONTEFERRO | China中国 |
| **8** | **轿厢及厅门部件 Car & Landing door Components** | | | | |
|  |  | 轿厢及轿门Car &Car door |  | 富士达集团 FUJITEC | China中国 |
|  | 厅门及门套  Landing door and Jamb |  | 富士达集团 FUJITEC | China中国 |
|  | 天花板ceiling |  | 富士达集团 FUJITEC | China中国 |

|  |  |
| --- | --- |
| **特别说明** | |
| **1** | **富士达集团在确保产品质量的同时，可能根据产品设计优化配置的需要，适当调整某些供应商或产地，如与上表不符，另行通知。** |
| **2** | **对于“品牌或供应商”内容中使用“或”的描述，是指同一部件有多个供应商的情况，富士达集团会根据实际排产情况配置，但保证各部件性能均属于同一档次，并不会对签订合同的电梯产品产生负面影响。** |

投标单位（公章）：河南三安电梯销售有限公司

2017年11月15日

**（电梯类别：自动扶梯 )型号： GS8000** **）**

GS8000-NX**自动扶梯主要零部件配置表（**H**≤**9.5m**）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部 件** | | | **制造商** | **产地** | 备注 |
| 曳引机 | 减速机 | | 福玛 | 中国 |  |
| 通润 | 中国 |  |
| 电机 | | 佳利 | 中国 |  |
| 制动器 | | 佳利 | 中国 |  |
| 驱动部分 | 主驱动轴承（室内型H≤6.0m） | | 洛轴 | 中国 |  |
| 主驱动轴承（室内型6.0m＜H≤9.5m） | | NSK | 中国 | 日本独资 |
| KOYO | 日本 | 日本进口 |
| 主驱动轴承（室外型） | | NSK | 中国 | 日本独资 |
| KOYO | 日本 | 日本进口 |
| 扶手驱动轴承（室内型H≤6.0m） | | 东南 | 中国 |  |
| 扶手驱动轴承（室内型6.0m＜H≤9.5m） | | NSK/KOYO | 日本 | 日本进口 |
| 扶手驱动轴承（室外型） | | NSK/KOYO | 日本 | 日本进口 |
| 梯级 | | | 桦讯/全胜 | 中国 | 不锈钢梯级(室内型) |
| 江中/飞亚/劳灵 | 中国 | 铝合金梯级(室外型) |
| 梯级主、副轮 | | | 通达 | 中国 | 原材料中德合资 |
| 聚丰 | 中国 | 原材料中德合资 |
| 轴承：堰微/锡二轴 | 中国 |  |
| 梯级链 | | | 环球 | 中国 |  |
| 奥达 | 中国 |  |
| 扶手带 | | | 魁固 | 中国 | 合成橡胶(标准项) |
| 依合斯 | 中国 | 加拿大独资,聚氨脂(可选项) |
| 护壁板 | | | 建新/大明 | 中国 | 10mm钢化玻璃（S/F型） |
| 同力/正基/鸿运 | 中国 | 发纹不锈钢（P型） |
| 围裙板 | | | 同力/正基/鸿运 | 中国 | 发纹不锈钢 |
| 扶手支架 | | | 同力/正基/鸿运 | 中国 | 发纹不锈钢 |
| 内外盖板 | | | 同力/正基/鸿运 | 中国 | 发纹不锈钢 |
| 桁架 | | | 立达 | 中国 | 角钢结构 |
| 联翼 | 中国 |
| 电气控制系  统 | | PLC | 松下电工 | 中国 | 日本独资 |
| 主回路接触器 | LS产电 | 中国 | 韩国独资 |
| 安全回路继电器 | HENGSILER（亨士乐） | 德国 | 德国进口 |
| 主制动接触器 | LS产电 | 中国 | 韩国独资 |
| 电动机保护继电器 | LS产电 | 中国 | 韩国独资 |
| 变频器 | 安川电机 | 中国 | 日本独资(可选项) |
| 安全开关 | | 梯级链断裂保护装置 | 富士达（FUJITEC) | 中国 |  |
| 扶手带入口保护装置 | 中国 |  |
| 梯级塌陷保护装置 | 中国 |  |
| 梳齿板安全装置 | 中国 |  |
| 围裙板保护装置 | 中国 |  |
| 楼层板打开监测装置 | 中国 |  |
| 梯级上冲保护装置 | 中国 | (可选项) |
| 扶手带断裂保护装置 | 中国 | (可选项) |
| 非操纵逆转保护装置 | 欧姆龙 | 日本 | 日本进口 |
| 附加制动器(H>6.0m) | 日本 | 日本进口 |
| 制动系统释放监测装置 | 日本 | 日本进口 |
| 主驱动链断裂保护装置(H>6.0m) | 日本 | 日本进口 |
| 梯级缺失监测安全装置 | 科瑞 | 中国 |  |
| 超速保护装置 | 中国 |  |
| 制停距离监测装置 | 中国 |  |
| 扶手带速度监测装置 | 中国 |  |
| 操作盘（钥匙开关） | 和泉电器 | 中国 | 日本独资 |
| 紧急停止按钮 | 中国 | 日本独资 |

|  |  |
| --- | --- |
| **特别说明** | |
| **1** | **富士达集团在确保产品质量的同时，可能根据产品设计优化配置的需要，适当调整某些供应商或产地，如与上表不符，另行通知。** |
| **2** | **对于“品牌或供应商”内容中使用“或”的描述，是指同一部件有多个供应商的情况，富士达集团会根据实际排产情况配置，但保证各部件性能均属于同一档次，并不会对签订合同的电梯产品产生负面影响。** |

投标单位（公章）：河南三安电梯销售有限公司

2017年11月15日