**JZFCG-T2018009号许昌市建安区长村张街道办事处“长村张乡许榆路段限高架、高速路引线限高架”项目采购需求标前公示**

**采购需求、评标标准等说明**

**一、项目基本情况**

（一）项目名称：长村张乡许榆路段限高架、高速路引线限高架

（二）项目编号：**JZFCG-T2018009号**

（三）采购方式：竞争性谈判

（四）项目主要内容、数量及要求：高速路引线限高架、许榆路段限高架。

（五）预算金额： 735564元。最高限价：735564元。

（六）交付（服务、完工）时间 ：合同签订后10天

（七）交付（服务、完工）地点：长村张乡

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

**三、投标人资格要求**

**（一） 具备《政府采购法》第二十二条规定；**

**（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；**

**（三）本次招标不接受联合体投标。**

**四、项目需求**

（一）**本项目需实现的功能或者目标**

满足长村张乡高速路引线段、许榆路段限高要求。

**（二）采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 高速路引线限高架 | 1. 限高架上顶栏架，槽钢宽100mm，长度80000mm，槽钢宽80mm，长度42000mm。 2. 移动栏杆，方管80mm\*40mm，壁厚3mm，长度102000mm，钢板500mm\*700mm，厚15mm，两块。槽钢宽120mm，长度1200mm。 3. 立柱，Ф590mm，壁厚16mm，长度6050mm，底座法兰Ф1000mm，厚30mm，立柱顶端连接盘500mm\*700mm，厚度16mm，两块。（两侧） 4. 移动导轨，槽钢宽120mm，长度12000mm。（两侧） 5. 预埋螺栓M36mm，长度1500mm，数量8根，预埋栏钢筋300kg。（两侧） 6. 预埋混凝土：2000mm\*2000mm\*深1500mm（两侧） 7. 葫芦：500kg电动葫芦（2台） 8. 照明灯：150W投光灯。（6只） 9. 闪光灯：太阳能板爆闪灯（3只） 10. 灯棒：LED电灯棒（40000mm） 11. 电缆：1.5²\*3+1（60000mm） 12. 电缆：1.5²\*3（40000mm） 13. 反光贴：宽100mm（长200000mm） 14. 反光贴：宽200mm（长50000mm） | 个 | 1 |
| 2 | 许榆路段限高架 | 1、限高架上顶栏架，槽钢宽100mm，长度52000mm，槽钢宽80mm，长度24000mm。  2、移动栏杆，方管80mm\*40mm，壁厚3mm，长度72000mm，钢板500mm\*700mm，厚15mm，两块。槽钢宽120mm，长度1200mm。  3、立柱，Ф350mm，壁厚14mm，长度6450mm，底座法兰Ф750mm，厚30mm，立柱顶端连接盘500mm\*700mm，厚度16mm，两块。（两侧）  4、移动导轨，槽钢宽120mm，长度12000mm。（两侧）  5、预埋螺栓M27mm，长度1500mm，数量8根，预埋栏钢筋300kg。（两侧）  6、预埋混凝土：1500mm\*1500mm\*深1500mm（两侧）  7、葫芦：500kg电动葫芦（2台）  8、照明灯：150W投光灯。（4只）  9、闪光灯：太阳能板爆闪灯（2只）  10、灯棒：LED电灯棒（27000mm）  11、电缆：1.5²\*3+1（50000mm）  12、电缆：1.5²\*3（40000mm）  13、反光贴：宽100mm（长200000mm）  14、反光贴：宽200mm（长50000mm） | 个 | 1 |

**五、服务标准**

服务的质量标准：达到国家建设工程质量验收的规范和标准（合格）。

**六、验收标准**

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

**七、本项目预算金额735564元。最高限价735564元。**

**八、资金支付**

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：安装完毕验收后支付95%，剩余5%无质量问题一年后付清。

**九、评标方法和评标标准**

（一）评标方法：最低评标价法

**十一、联系方式**

联 系 人：张跃 联系电话：13938789226

地 址：许昌市建安区长村张乡

许昌市建安区长村张街道办事处

2018年6月15号