|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 生产（制造）厂商名称 | 数量 |
|
| 1 | 按摩椅 | 怡禾康 | YH-Z029 | 品牌：怡禾康 型号：YH-Z029 厂家：福建怡和电子有限公司 执行标准：GB4706.10产品参数：额定电压：220V-50HZ 额定功率：120W 额定工作时间：15分钟 控制模式：微电脑控制 娱乐模式：3D立体环绕音效，高品质HiFi音响数据传输模式：蓝牙 按摩方式：揉捏、指压、震动、气囊，滚轮 加热功能：颈腰背腿大面积热敷 空间调节功能：180度任意调节背部和腿部高度，适合不同身高人群 按摩部位：头部、颈部、肩部、背部、腰部、手部、臀部、腿部、脚部 配置气囊夹肩，固定气压手臂按摩 金属机芯环保硅胶按摩手臂2-20CM可调 皮包双层气囊美腿弹簧伸缩 靠背115-180度调节 高性能智能集成电路，实现人手仿真按摩 泰式牵引等多种自动模式 无线蓝牙音乐颜色：卡其色 质保时间：一年 | 福建怡和电子有限公司 | 45 |
| 2 | 轮椅 | 爱邦 | SYIV75-AB | 品牌：爱邦 型号：SYIV75-AB 厂家：邯郸爱邦医疗设备有限公司 爱邦SYIV75-AB手动轮椅车参数：1、整车采用铝合金管材，氧化处理，靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。2、铝合金脚踏管可分段选择调整踏板高度;3、双刹车装置，肘节式刹车快捷方便、安全。4、可折叠式车型，折叠轻便、操作方便、结构可靠的优点,方便携带出行，且能节省占用空间位置。5、坐靠垫采用620d牛津布,并且内套加帆布进行加牢加固,不仅淡雅美观且耐用、 透气，让使用者倍感舒适、安心。6、耐磨8寸PU万向前轮;24寸免充气式后轮;减震性能卓越.7、轮椅扶手外飘即能使轮椅线条优美还能加大轮椅座位的宽度。双工子加强型，低架无连接口，更能增加轮椅的承重量。8、整车规格950mm\*270mm\*950mm 折叠宽度： 28mm 座位宽度：46mm 座位深度： 41mm 座位离地高度：45mm 扶手高度（距离地面）：90mm 后轮尺寸(inch)：22前轮尺寸(inch)：6 净重(kg)：15毛重(kg)：17 载重(kg)：120外箱尺寸(cm)：95\*27\*95 质保时间：一年 | 邯郸爱邦医疗设备有限公司 | 75 |