**二高学生寝室用床项目**

一、项目概况

     （一）项目名称：二高学生寝室用床

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：500套钢木双层组合床

（四）预算金额：34万元 ；最高限价：34万元

（五）交付时间：签订合同后五个工作日内

（六）交付地点：许昌第二高级中学

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件（无）

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标：双层床应满足学生们的安全使用。

（二）采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 钢木双层组合床  | 规格：2000长×900宽×1850高mm材质要求：▲1、床头立柱采用国标30×50×1.5mm优质方管，数控弯管设备一次弯曲成型，床头为圆弧状，横橧为国标30×30×1.2mm优质方管，竖橧为国标25×25×1.5mm方管。▲2、床框主管采用国标30×50×1.5mm优质方管，横橧采用国标30×30×1.2mm优质方管5根均匀分布。上框上沿距地面高度1500mm，下框上沿距地面高度400mm，床框和床头立柱连接件连接，连接件不小于4mm钢板冲压成型，外形不小于120mm×30mm，每个连接件冲制两个螺丝连接孔。连接螺丝采用M8×55mm的钢制加强丝。▲3、爬梯采用国标20×25×1.2mm优质方管，踏板为1.5mm厚优质钢板一次冲压成型，上带菱形防滑块，踏板为前后直角造型，数量不少于三块，爬梯宽度为250mm。 ▲4、护栏采用国标25×25×1.2mm优质方管，长度为1000mm，高度为220mm。▲5、床板采用北方优质松木板拼成，优质环保，厚度不小于17mm，拼接缝不大于2mm，木板不多于五块，板下带4根木橧40mm×30mm，用圆钉固定好，结实耐用。6、地脚采用优质PP工程塑胶经磨具一次注塑成型，离地高度不小于5mm内塞式，有防脱处理工艺。7、颜色为灰白色。8、所有材料均符合国家相关标准焊接采用CO₂保护焊焊接，焊接部分要满焊、焊平、焊实、平滑无毛刺；材料、工艺、金属表面处理，漆（塑）膜理化性能、力学性能、安全卫生要求，都达到相关国家标准。9、钢材外观均采用酸洗磷化、抛丸喷砂沙处理，静电喷塑、高温固化工艺防止生锈，涂层均匀牢固，无流挂，无气泡无漏喷等缺陷。10、板材甲醛（mg/L）:标准达到国家E1级要求11、床架组装后结实牢固，无悬空吊架，所有能接触到的部位均做了钝化处理，安全防挂 | 套  | 500  | 是 |

1. 采购标的执行标准：无
2. 服务标准、期限、效率等要求：无

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

2、验收由采购人和中标供应商参加，对上述执行情况对照合同条款、国家相关标准等进行评议、验收。

3、 对在验收中发现的质量缺陷问题，中标人应限期进行整改完善。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

|  |  |
| --- | --- |
| 分值构成 | 价格分值：   35   分商务部分：   34   分 技术部分： 31   分 |
| **一、价格部分（满分 35 分）** |
| **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 投标报价评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 35  |  35 分 |
| **二、商务部分（满分 34 分）** |
| **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 企业实力 | 1、投标人具有省级或以上工商局2016年以来颁发的“守合同重信用”企业证书的得4分。2、投标人具有省级或以上质监局颁发的质量诚信体系建设A级或以上工业企业证书的得5分。3、投标人公寓床产品通过中国环境标志产品认证的得5分。4、投标人货物由保险公司承保，具有产品质量险、产品责任险、公众责任险（含保险证书、保单、发票），齐全且有效的每项得1分，满分3分。 |  17 分 |
| 业绩 |  2015年以来具有同类项目业绩，单项合同（中标公告网页截图、中标通知书、合同、验收报告及发票齐全）金额在34万元及以上，每份得2分，满分12分。 |  12 分 |
| 投标文件规范程度 | 1、编制规范、文字清晰、无差错3分。2、所提供资料准确完整2分。 |  5 分  |
| **三、技术部分（满分 31 分）** |
| **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 对招标文件响应程度 | 1、不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。2、加▲部分投标技术参数优于采购需求技术参数的每项加2分，满分10分。3、投标人具有市级及以上质检部门出具的组合床检测报告，得5分。4、投标人提供组合床结构图纸及技术说明，图纸清晰且符合采购技术要求的得3分。5、投标人提供由市级以上（含市级）环保部门认定的具备建设项目环境影响评价资质证书的第三方机构出具的环境影响评估报告，报告内容应含厂址及周围环境情况、污染物排放及总量控制分析、评估结论，每项得2分，满分6分。 |  24 分 |
| 售后服务承诺 | 1、解决问题时间以半小时为单位（四舍五入法），以4小时为起点，基本分1分，每减少0.5小时，加0.5分，4小时以上不得分，满分2分。2、免费质保时间以年为单位，以3年为起点，基本分1分，每增加1年加0.5分，3年以下的不得分，满分2分。3、售后服务人员应通过专业技能考核，持有培训合格证书的每个得0.5分，满分3分。 |  7 分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：验收完成后支付合同价款的95%，一年质保期满后，支付合同价款的5%。

七、联系方式

联系人姓名：董长平      联系电话：13949817872

单位地址：许昌市前进路东段

许昌第二高级中学

 年 月 日