许昌幼儿师范学校

# 新校区会议室座椅项目

# 采购需求、评标标准说明

一、项目概况

（一）项目名称：许昌幼儿师范学校新校区会议室座椅

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：新校区会议室座椅350张。

（四）预算金额：262500.00元，最高限价：262500.00元。

（五）交付服务时间：合同签订后一个月内；

（六）交付地点：许昌幼儿师范学校新校区

（七）进口产品：允许□不允许。

（八）分包：允许□不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标条件

投标人通常应当具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之第一款规定条件并提供相关材料；

（二）本次招标接受□不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件：无

四、货物需求

（一）本项目需实现的功能或者目标：满足学校教育教学需要。

（二）采购清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 会议室座椅 | 1、背板采用≥ 0.8mm 厚的冷轧钢板模压一次成型，高800mm ,上宽460mm，下宽480mm，靠背离地总高度≧980mm，成型后向内折90度25mm厚度的弯,然后360度内向收边，整体成型后具有人体曲线型。表面整体不能凹凸不平且表面采用静电粉末喷涂处理，底色经高温覆膜转印处理，钢板表面呈柚木色纹案状，美观大方、结实阻燃、环保、无异味、抗冲击力强、清洁方便，不得采用油漆。2、座板是由木制多层板高温覆膜吸塑一次成型，表面呈条纹状，厚度≥ 14mm。造型优美、高雅，表面（包括立面）用PVC真空覆膜技术（厚度≥ 0.35mm,颜色为红枫色）经高温高压吸覆于座板上，具有防火、防水、环保等优点。3、靠背、座垫海绵采用高回弹聚氨脂冷发泡一次成型海绵，靠背海绵密度为40-45kg/m3,座垫海绵密度为45-50kg/m3，密度均匀，回弹系数为35%，长期使用具有弹性好，强度高，座感舒适，长久坐靠不变形等优点。4、座位软芯为优质高回弹聚氨脂发泡材料与钢结构骨架（钢骨架≥ 1.5mm厚），内置4根S型弹簧增加座位弹性舒适度。5、扶手下支架骨架封板均采用冷轧钢板（≥ 1.2mm厚）模压成型，骨架钢制封板经喷塑高温覆膜转印处理成型，美观大方，表面为沙贝利纹案状，座椅呈整体落地式。钢制部分焊接经酸洗磷化后静电防锈喷塑处理而成。采用了隐避技术，重力设计，固定螺栓隐藏在脚板内部，无积尘，美观大方。6、面料为高档座椅专用阻燃布料，人工缝制粘在泡沫上，外观平整，不起皱。7、扶手面为优质橡木扶手，长450mm\*宽81mm\*25mm,外涂聚脂打磨漆，造型独特经精细打磨喷漆更显高雅。8、所有紧固件（螺栓、螺母、垫片）均采用国标件表面镀锌式或煮黑处理，有较强的防腐能力。9、椅座翻转为弹簧回复机构，翻转无杂音回位准确，免维修。 | 350 | 张 |

（三）采购标的执行标准：提供的座椅符合国家环保要求

（四）服务标准、期限、效率等要求：无

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

1、保修及服务

1.1投标人所投项目中座椅必须提供至少二年免费质保，并每年进行免费巡检，质保期内所有设备免费保修或更换，终身保修。

1.2投标人须明确在接到服务要求时的响应时间。须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话。自验收合格之日起，质保期内发生的相关一切费用由中标人承担。

2、座椅要求：投标人保证其提供的座椅符合国家环保要求，是全新的、未使用过的设备，在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同座椅经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

 3、所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证座椅按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

五、评标方法和评标标准

评标方法：最低评标价法

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：全部座椅安装、调试完成并验收通过后，支付合同价款的90%，一年质保期满后，支付合同价款的10%。

七、采购单位联系方式及地址

联系人：余祖红             联系电话：15393783551

地址：河南省襄城县城关镇利民西街许昌幼儿师范学校