# 开标一览表

项目编号：ZFCG-G2018096号

项目名称：互联网庭审后台设备及互联网庭审前端设备B包 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期（天）** | **备注** |
| B包 | 互联网庭审后台设备及互联网庭审前端设备 | 大写：肆拾柒万肆仟圆整  小写：¥474,000.00元 | 合同签订后30日内 | 无 |

投标人名称：郑州华路天成信息技术有限公司（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期： 2018年08月01日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

# 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018096号

项目名称：互联网庭审后台设备及互联网庭审前端设备B包

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| **一** | **利旧现有科技法庭模式，共6套，以下参数为单套清单** | | | | | | | |
| 1 | 一体机电脑 | 联想、扬天S5250-28 | 屏幕尺寸：23英寸 ，屏幕分辨率：1920x1080，背光类型：LED背光，CPU系列：英特尔酷睿i5 7代系列 ，CPU主频：2.4GHz ，最高睿频：3GHz ，内存容量：8GB，硬盘：256GB固态硬盘，显卡：2G独立显卡。 | 台 | 1 | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | 北京、联想(北京)有限公司 |
| 1 | 庭审接入网关 | 小鱼易连、ME40 | 基本架构：采用嵌入式操作系统、非PC架构，产品稳定可靠，支持7×24小时开机运行。 接口参数：为了满足互联网法庭与其他视频系统集成， 具备1个高清视频输入接口，具备1个高清视频输出接口。 具备4个音频输入接口，具备2个音频输出接口。 网络接口：终端具备1个RJ-45网络接口。 协议标准：为了保证所选设备的技术先进性，终端能够支持H.264 HP SVC视频编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。 为了保证所选设备的音频效果，终端能够支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722等宽频音频编解码协议。 处理能力：设备兼容支持1080P30fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率。 设备支持双流内容分享，支持1080P高 清双流，并可向下兼容共享PC的主要分辨率。 支持语音优化处理能力，包含具备回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步等技术功能。 网络适应性：设备会议速率能够在64Kbps-20Mbps范围内动态自适应进行使用。 显示：设备支持多种分屏模式（包括对称分屏和非对称分屏模式）和自主可控的选择界面布局，其中能够支持3\*3对称式的9分屏，且可以对其他会场进行轮询观看的操作。 | 套 | 1 | ¥21,000.00 | ¥21,000.00 | 北京、北京小鱼易连科技有限公司 |
| **利旧现有科技法庭模式:单套价格为：¥27,700.00元 6套价格为：¥166,200.00元** | | | | | | | | |
| **二** | **新建互联网法庭模式，共3套，以下参数为单套清单** | | | | | | | |
| 1 | 庭审接入网关 | 小鱼易连、ME40 | 基本架构：采用嵌入式操作系统、非PC架构，产品稳定可靠，支持7×24小时开机运行。 接口参数：为了满足互联网法庭与其他视频系统集成， 具备1个高清视频输入接口，具备1个高清视频输出接口。 具备4个音频输入接口，具备2个音频输出接口。 网络接口：终端具备1个RJ-45网络接口。 协议标准：为了保证所选设备的技术先进性，终端能够支持H.264 HP SVC视频编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。 为了保证所选设备的音频效果，终端能够支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722等宽频音频编解码协议。 处理能力：设备兼容支持1080P30fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率。 设备支持双流内容分享，支持1080P高 清双流，并可向下兼容共享PC的主要分辨率。 支持语音优化处理能力，包含具备回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步等技术功能。 网络适应性：设备会议速率能够在64Kbps-20Mbps范围内动态自适应进行使用。 显示：设备支持多种分屏模式（包括对称分屏和非对称分屏模式）和自主可控的选择界面布局，其中能够支持3\*3对称式的9分屏，且可以对其他会场进行轮询观看的操作。 | 套 | 1 | ¥21,000.00 | ¥21,000.00 | 北京、北京小鱼易连科技有限公司 |
| 2 | 高清云台摄像机 | 华宇、HCC-300 | 1、采用1/2.8英寸，500万像素的高品质CMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像； 2、20倍光学变焦，f＝4.7—94mm，垂直上下俯角-30+90度，水平350度； 3、支持1080p60，720p等多种高清视频制式(高清1080p,高清720p)并在3G-SDI接口，HDMI，网络输出三个接口上同时输出高清视频信号； 4、支持RTSP,RTMP,28181,onvif协议等，支持音频输入；支持中英文菜单； 5、支持232控制，485控制，ip控制等，支持VISCA,PELCO协议等多种协议； 6、可设置255个预置位；支持正装和倒装； 7、最大拍摄角度为55.5度 | 台 | 1 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | 北京、北京华宇信息技术有限公司 |
| 3 | 摄像机支架 | 国产、定制 | 摄像机安装支架，根据现场实际情况，确定安装方式和支架类型，可分为支架安装、壁装和吸顶安装 | 个 | 1 | ¥450.00 | ¥450.00 | 中国、国产 |
| 4 | 电容话筒 | 华宇、CDST-005 | 桌面电容话筒，扩声用，具有防止话筒无意关闭的功能 | 支 | 6 | ¥1,000.00 | ¥6,000.00 | 北京、北京华宇信息技术有限公司 |
| 5 | 智能混音器 | 沃思普、1010 | 智能混音器，10通道输入，平衡输出和一组辅助输出，带自动压限器功能、抑制反馈功能，高、低音调节和增益调整功能 | 台 | 1 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | 中国 、wasp(中国)音箱公司 |
| 6 | 高拍仪 | 良田、S520 | 用于实物证据展示 | 台 | 1 | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 | 深圳、深圳市新良田科技股份有限公司 |
| 7 | 书记员桌面终端 | 联想、扬天S5250-28 | 屏幕尺寸：23英寸 ，屏幕分辨率：1920x1080，背光类型：LED背光，CPU系列：英特尔 酷睿i5 7代系列 ，CPU主频：2.4GHz ，内存：8GB ，硬盘：256GB固态硬盘，显卡：2G独立显卡。 | 台 | 1 | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | 北京、联想(北京)有限公司 |
| 8 | 大屏幕显示设备 | 海信、LED60N3700UA | 60英寸超高清4K（3840x2160）液晶电视，HDMI接口 | 台 | 1 | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | 青岛、青岛海信电器股份有 限公 |
| 9 | 安装支架 | 国产、定制 | 显示设备安装支架，根据现场实际情况，确定设备型号和安装方式。 | 套 | 1 | ¥500.00 | ¥500.00 | 中国、国产 |
| 10 | 原被告桌面终端 | 联想、扬天S5250-28 | 屏幕尺寸：23英寸 ，屏幕分辨率：1920x1080，背光类型：LED背光，CPU系列：英特尔 酷睿i5 7代系列 CPU主频：2.4GHz ，内存：8GB ，硬盘：256GB固态硬盘，显卡：2G独立显卡。 | 台 | 2 | ¥6,500.00 | ¥13,000.00 | 北京、联想(北京)有限公司 |
| 11 | 法官桌面显示器 | 联想、D17195HE3 | 19.5寸宽屏液晶桌面显示器，支持壁挂安装（符合VESA标准） | 台 | 3 | ¥750.00 | ¥2,250.00 | 北京、联想(北京)有限公司 |
| 12 | 法官桌面显示器支架 | 国产、定制 | 桌面显示器专用支架，可调整显示器与桌面成0度～90度角，符合VESA标准75mm及100mm孔距 | 台 | 3 | ¥400.00 | ¥1,200.00 | 中国、国产 |
| 13 | 法官终端 | 杰拓 Giada J 1900 | 微型电脑：CPU：i5-7200U；处理器：主频 2.5Ghz双核 缓存 3MB；内存：类型 双通道4GB，DDR4；存储：容量 128G M2. SSD；显示：DP 最大支持4096\*2304@60Hz HDMI HDMI 1.4 双显 HDMI+DP；网络：速度 10/100/1000Mbps；控制器：Intel I211千兆网卡 接口 2×RJ45 M2 1×WIFI；电源 标准输入接口 19V 65W DC\_IN；尺寸(mm)：尺寸不大于：长\*宽\*高 200 x 1700 x 30 mm；温度：工作温度 -20℃~60℃ 存储温度 -20℃~80℃；操作系统：标准支持 Win10 64位 ；无线键鼠套装。 | 台 | 3 | ¥4,400.00 | ¥13,200.00 | 深圳、深圳市杰和科技发展有限公司 |
| 14 | 扩声音箱 | 声立威、D-950C/W | 根据现场情况可选壁装、吸顶2种安装方式，高保真两分频设计，功率60瓦，定阻，标准阻抗8Ω | 只 | 2 | ¥1,000.00 | ¥2,000.00 | 北京、北京新奥尼克科技有限公司 |
| 15 | 专业功放 | 沃思普、AE210 | 支持平衡输入，功率为2×210瓦 | 台 | 1 | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 中国 、wasp(中国)音箱公司 |
| 16 | 打印机 | 联想、M7655DHF | 打印机类型：黑白激光一体机（打印 扫描 复印 传真）； 最大打印幅面：A4黑白； 分辨率：600×600dpi； 打印速度：30ppm； | 台 | 1 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | 北京、联想(北京)有限公司 |
| 17 | 时序电源控制器 | 华宇、TPS-1008-1 | 1、电源输出通道数：8路； 2、单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 3、支持TCP/IP协议和串口协议控制； 4. 可通过面板按钮进行ID设置； 5. 可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制； 6，可通过用网口、RS232、RS485 接口控制组件对设备进行控制； 7、每路可独立设定延时时间（由1秒到15小时）； | 台 | 1 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | 北京、北京华宇信息技术有限公司 |
| 18 | 交换机 | 华为、S1700-24R | 提供24 个符合IEEE802.3u 标准的10/100M 自适应以太网接口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能，外形采用19 英寸标准机架设计 | 台 | 1 | ¥600.00 | ¥600.00 | 深圳、华为技术有限公司 |
| 19 | 机柜 | 国产、定制 | 定制， 19"标准机柜,跟家具配套 | 台 | 1 | ¥1,200.00 | ¥1,200.00 | 中国、国产 |
| 20 | 布线材料 | 国产、定制 | 视频线、音频线等 | 批 | 1 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 中国、国产 |
| **新建互联网法庭模式:单套价格为：¥102,600.00元 3套价格为：¥307,800.00元** | | | | | | | | |
| **合 计** | | **大写：肆拾柒万肆仟圆整 小写：¥474,000.00元** | | | | | | |

投标人（公章）：郑州华路天成信息技术有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：