**投标分项报价一览表**

项目编号：ZFCG-G2018115号

项目名称：许昌市农业局“拖拉机、旋耕把”项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 拖拉机 | 东方红牌LY1100 | 前轮距（可调）：1460-1960mm、后轮距（可调）：1620-2120mm。最小离地间隙：420mm、最小转弯半径：4.3±0.2m、⧫**最小使用质量：3500kg**。变速箱连接方式：无纸垫硬连接、变速箱档位 （前进/倒退）：12F＋4R、速度范围：2.03-33.13km/h。⧫**发动机标准：国三**、⧫**发动机形式：四缸、直列、四冲程、增压、水冷**。标定功率：81kw、额定转速：2200r/min。轮胎规格：7.5-16、最大提升力：≥22、动力输出轴形式：后置独立式、动力输出轴转速：650/720（双转速，可选装）、⧫**动力输出轴最大功率：67kW**、耕深控制方式：力控制及力位综合控制、最大牵引力：≥18kN。 | 台 | **9** | **100500元** | **904500元** | 产地：洛阳厂家：第一拖拉机股份有限公司 |
| 2 | 旋耕把 | 东方红牌1GQN-230ZG中高箱 | 配套动力：80马力以上、⧫耕幅：230cm、最大耕深：16 cm、刀片形势：IT245左右弯刀、拖拉机动力输出轴转速：720r/min、旋耕机刀轴转速：296/222（14:26）、作业速度：2-5km/h、⧫结构重量：≥533kg、外形尺寸：≥1224×2578×1181mm、机架焊接结构：整体式刚性机架焊接结构、刀座与刀轴连接方式：钢板冲压焊接型刀座、⧫箱体材质：球墨铸铁、箱体中心距：介于高箱与中箱之间、刀轴最大回转半径：245mm、纯生产率：0.32-0.80h㎡/h。 | 台 | **29** | **7500元** | **217500元** | 产地：洛阳厂家：第一拖拉机股份有限公司 |
| 合 计 | 大写：壹佰壹拾贰万贰仟元整　　　小写：￥ 1122000.00元 |

投 标 人（盖章）：许昌市鑫田农机有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：