## 4.1 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018112号

项目名称：电钢琴教室、钢琴

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 钢琴 | 121cm 、UP-123  品牌：雅尔特 | 我公司提供的钢琴具体参数如下：  1、我公司提供的钢琴尺寸高度：121cm；国际通用88键。  2、我公司提供的钢琴音板： 优质云杉实木音板。  3、我公司提供的钢琴键盘：采用实木键子，乌木黑键或更优的材料。  4、**我公司提供的钢琴琴弦：采用国际优质钢线**，符合GB/T 6109.1-2008的规定。  5、**我公司提供的钢琴弦轴板：采用19层优质色木木材。**  6、我公司提供的钢琴背架框：结构坚固，上、下梁采用优质硬木材料。  7、**我公司提供的钢琴弦槌：木芯采用国际优质榔头呢毡。**  8、**我公司提供的钢琴制音器： 采用毛毡制造。制音效果好。**  9、我公司提供的钢琴顶杆及音头钮：采用实木。  10、我公司提供的钢琴调节档：采用色木或者榉木材料，金属加固结构。  11、我公司提供的钢琴琴键盖：键盖带内置缓冲器。  12. 配置升降式琴凳、琴披、抹琴手套、键盘绒、产品说明书等。 | 台 | 100 | 9885 | 988500 | 山东省临沂市、山东省雷鸣教学设备有限公司 |
| 合 计 | | 大写：玖拾捌万捌仟伍佰元整　　　　　 小写：988500.00元 | | | | | | |

投标人（名称）：河南浩伟科技有限公司

## 4.2 技术规格偏离表

项目编号：ZFCG-G2018112号

项目名称：电钢琴教室、钢琴

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物或服务名称** | **规格**  **型号** | **招标文件**  **技术参数** | **投标技术**  **参数** | **偏离** | **说明** |
| 1 | 钢琴 | 121cm 、UP-123  品牌：雅尔特 | 1、尺寸高度：121cm；国际通用88键。  2、音 板： 优质云杉实木音板。  3、键 盘：采用实木键子，乌木黑键或更优的材料。  4、琴 弦：应符合GB/T 6109.1-2008的规定。  5、弦轴板： 采用18层及以上优质色木或山毛榉等木材。  6、背架框： 结构坚固，上、下梁采用优质硬木材料。  7、弦 槌： 木芯采用优质硬木。  8、制音器： 采用毛毡制造。  9、顶杆及音头钮：采用实木。  10、调节档：采用色木或者榉木材料，金属加固结构。  11、琴键盖：键盖带内置缓冲器。  12. 配置升降式琴凳、琴披、抹琴手套、键盘绒、产品说明书等。 | 我公司提供的钢琴具体参数如下：  1、我公司提供的钢琴尺寸高度：121cm；国际通用88键。  2、我公司提供的钢琴音板： 优质云杉实木音板。  3、我公司提供的钢琴键盘：采用实木键子，乌木黑键或更优的材料。  **4、我公司提供的钢琴琴弦：采用国际优质钢线，符合GB/T 6109.1-2008的规定。**  5、**我公司提供的钢琴弦轴板：采用19层优质色木木材。**  6、我公司提供的钢琴背架框：结构坚固，上、下梁采用优质硬木材料。  7、**我公司提供的钢琴弦槌：木芯采用国际优质榔头呢毡。**  8、**我公司提供的钢琴制音器： 采用毛毡制造。制音效果好。**  9、我公司提供的钢琴顶杆及音头钮：采用实木。  10、我公司提供的钢琴调节档：采用色木或者榉木材料，金属加固结构。  11、我公司提供的钢琴琴键盖：键盖带内置缓冲器。  12. 配置升降式琴凳、琴披、抹琴手套、键盘绒、产品说明书等。 | **正偏离；**  **4、我公司提供的钢琴琴弦：采用国际优质钢线，符合GB/T 6109.1-2008的规定。**  5、**我公司提供的钢琴弦轴板：采用19层优质色木木材。**  7、**我公司提供的钢琴弦槌：木芯采用国际优质榔头呢毡。**  8、**我公司提供的钢琴制音器： 采用毛毡制造。制音效果好。** | **优于招标文件技术参数** |

投标人（名称）：河南浩伟科技有限公司