**学术报告厅桌椅采购需求说明**

 一、项目概况

     （一）项目名称：**学术报告厅桌椅采购需求说明**

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：排椅、主席台和主席椅，详见采购清单。

（四）预算金额：303000元 ；最高限价：303000元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后15个日历日

（六）交付（服务、施工）地点：许昌职业技术学院

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

所用材质符合环保和健康要求。

（二）采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格参数** | **单 位** | **数 量** |
| 1 | 排椅 | 1.座背软包靠背采用聚氨酯高回弹冷固发泡一体成型，海绵密度45-50kg/m³，头部海绵厚度10cm；座定型棉采用内框架结构，聚氨酯高回弹冷固发泡一体成型，海绵密度45-55kg/m³,坐垫海绵厚度14cm。2.座背板须采用优质高密度实木多层板、高频热压机一次成型，表面经过特殊工艺处理，外覆烤漆，采用吸音设计，具有完美的全场吸音效果；靠背板厚度1.8cm,坐垫板厚度1.5cm。3.面料采用优质麻绒面料，经三防处理、抗静电、不起球。4.扶手板采用优质橡胶木实木表面油漆处理，手感舒适，美观耐用。5.写字板采用铝合金支架，优质PP塑料写字板，前写字板上设有笔槽，可旋转 收，方便快捷；后写字板采用冷轧钢支架，优质实木多层板，表面油漆处理。6.扶手站脚采用优质铝合金脚架，铝合金板一体液压成型，厚度达到4.0mm，结实美观、抗冲击、防老化，永不生锈。 | 位 | 405 |
| 2 | 主席台 | 胡桃色，规格（单位mm）：1400W\*600D\*760H 台面为净 1、面材：表面AAA级胡桃木皮厚度0.8mm。2、基材：采用国际环保E1级的中密度纤维板，游离醛的释放量≦1.5mg/100g，防潮、防虫、防腐化，强度高，不变形。3、油漆：环保水性油漆，全封闭涂装，不少于五层底漆三层面漆。4、配件：优质冷轧钢板制作厚度1.2mm。5、胶水：符合国家E1级环保标准。 | 张 | 5 |
| 3 | 主席椅 | 胡桃色，规格（单位mm）：740W\*630D\*1060H 1、面料：采用优质进口西皮，颜色为黑色，皮面光泽，透气性好，撕裂强求度35N/mm,断裂伸长率＜80%，弹性好，呈现丰润柔韧性强。 2、海棉：高回弹聚胺脂阻燃海棉(模具一次成型)，泡棉密度座≥45kg/m³,背≥35kg/m³，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、木质：椅子木料采用优质进口白橡木。 4、不锈钢五金件：材质为优质不锈钢，硬度高、耐磨、耐蚀、富丽美观。 | 把 | 10 |

（三）采购标的执行标准

无

（四）服务标准、期限、效率等要求

所投产品免费质保期为5年。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

项目包括运输和安装。

五、评标方法和评标标准

评标方法：最低评标价法

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人：王甫           联系电话：18503749668

单位地址：许昌市新兴路4336号

  许昌职业技术学院

 2018年9月6日