**一标段投标分项报价表**

项目编号：长招采公字[2018]052号

项目名称：长葛市颍川路中小学餐具、厨具购置项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 电子灭蝇灯 | 三川  510\*200\*120 | 尺寸:510\*200\*120 (毫米)高 铝合金材料外壳设计 有效范围：200平米 UV灯管：Osram Sylvania欧司朗-西凡尼黑光灯管 采用电子式控制方式镇流器 电功率：50W(2x25W) | 台 | 4 | 290.00 | 1160.00 | 广东 东莞市东城区三川五金电器有限公司 |
| 2 | 米面架 | 宇厨  1500\*600\*300 | 1、采用优质304不锈钢方管； 2、台面及支架均为1.2mm厚不锈钢； 3、通脚38\*38\*1.2㎜优质不锈钢管。 优于招标文件要求的内容： 第一项：带不锈钢子弹脚； | 台 | 6 | 1400.00 | 8400.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 3 | 平板车 | 宇厨  800\*500\*800 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板； 2、层面及四周均为不锈钢板1.2mm，层面底加强筋，不锈钢38\*25方管1.2mm，φ25\*1.5mm钢管冷弯成型把手； 3、带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 | 辆 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 4 | 绞切肉两用机◎ | 美鹰  550\*425\*835 | 1、机身采用铝镁合金材质美观大方，与食品接触部分采用304不锈钢材质，卫生保障； 2、边缘设计圆滑，方便刀头拆卸便于清洗彻底； 3、生产能力≥90kg/h ； 4、功率：0.75KW/220V。 优于招标文件要求的内容： 第一项：加装紧急开关和安全开关更好的保护使用者  第二项：底部设有脚轮方便移动； | 台 | 1 | 4445.00 | 4445.00 | 山东 山东美鹰食品设备有限公司 |
| 5 | 多用切菜机  不锈钢型◎ | 美鹰  960\*460\*740 | 1、用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状； 2、特性：本机为双头型切菜机,可同时工作；通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁； 3、整机采用全不锈钢制造，变频调速简单直接； 3、叶菜剖切长度：1－60mm(可调) 4、产量：300-1000kg/HR； 5、电压：220V； 6、功率：2.5kw； | 台 | 1 | 7300.00 | 7300.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 6 | 土豆去皮机◎ | 美鹰  581\*702\*1503 | 1、不锈钢外壳，厚度≥1.2mm，挂砂均匀牢固优质； 2、铜芯大功率电机； 3、电压380V功率1.1kw. 4、工作效率：15KG每次，时间为40-60秒每次。 优于招标文件要求的内容： 第一项：挂砂均匀牢固优质； | 台 | 1 | 6700.00 | 6700.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 7 | 六门立式  冷冻柜◎ | 宇厨  1800\*740\*1955 | 1、用料：优质304不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Ф8mm； 2、保温材料采用高密度胺脂发泡，注塑一次成型； 2、板材：内板≥0.7mm，外板≥0.8mm； 3、制冷剂：R134A； 5、温度设定范围：0℃～-15℃，容积：720+740L； 6、电压：220V，功率：157＆225W。 | 台 | 1 | 9200.00 | 9200.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 8 | 四层平板货架◎ | 宇厨  1500\*500\*1550 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板； 2、层板采用1.2mm不锈钢板，三折边工艺处理； 3、腿采用Ф43\*1.2mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢38\*25mm厚度1.2mm方管加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法； 4、带四个可调节子弹脚。 | 台 | 8 | 2000.00 | 16000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 9 | 双星水池◎ | 宇厨  1500\*700\*800 槽深600要2个3连槽普通2连槽要2个 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板，台面1.2mm，星盆1.2mm不锈钢，水池两侧及前脸用1.0mm不锈钢封挡，便于卫生清理； 2、支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管；支架横通采用Φ25×1.0mm不锈钢管； 3、四个Ф48mm可调不锈钢子弹脚。 4、每一个星盆配水龙头，配不锈钢下水系统。 | 台 | 4 | 2200.00 | 8800.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 10 | 四门立式  冷藏柜◎ | 宇厨  1500\*900\*2000 | 1、用料：优质304不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Ф8mm； 2、保温材料采用高密度胺脂发泡，注塑一次成型； 2、板材：内板≥0.7mm，外板≥0.8mm； 3、制冷剂：R134A； 5、温度设定范围：+5℃～-5℃，容积：460+470L； 6、电压：220V，功率：128＆183W。 | 台 | 1 | 6800.00 | 6800.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 11 | 工作台  连下一层板◎ | 宇厨  1800\*800\*800 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板； 2、工作台台面采用1.2mm不锈钢板，面板下衬不低于18mmE1级中密度纤维板并下覆不锈钢板厚度为0.8mm； 3、下层板采用1.2mm不锈钢板；支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 4、面板及层板下用38\*25\*1.0mm方管加固。 | 台 | 3 | 2000.00 | 6000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 12 | 燃气单头  大炒炉◎ | 宇厨  1100\*1150\*800要求郭的直径1100 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm，侧面板厚1.0mm， 2、炉体骨架40\*40\*4mm国标角钢，黑铁炉膛采用3mm铁板，炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚； 3、炉膛与台面钢板加装隔热棉； 4、电子打火自动安全装置，配安全点火棒。 | 台 | 2 | 6200.00 | 12400.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 13 | 灶间拼台 | 宇厨  400\*1150\*800 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板； 2、工作台台面采用1.2mm不锈钢板 3、支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 | 台 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 14 | 饼盘车 | 宇厨  450\*600\*1600 | 1、12层，放置蒸车标准盘； 2、材质：304不锈钢； 3、层面及四周均为1.2mm 不锈钢磨砂，层面底加强筋，材料为38\*25mm厚1.2mm 不锈钢方管； 4、底部带刹车尼龙轮； 5、Φ25\*1.2mm弯管扶手。 | 辆 | 2 | 2100.00 | 4200.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 15 | 和面机◎ | 美鹰  830\*920\*935 | 1、选用SUS304不锈钢,材质1.0mm，50Kg/h静音和面机 脚踏翻斗 减速机传动，面缸及搅轴均采用食品级304不锈钢材质； 2、铜制电机，功率：3KW/380V； 3、变速箱链条传动，面斗两侧为铸铁机架，面斗采用1.0mm优质不锈钢，搅拌器为优质不锈钢，面斗与加油孔隔断分离； 4、材质采用304 1.0mm厚不锈钢板，角钢机架外包不锈钢； 5、带揭盖自动停机功能。 优于招标文件要求：第一项：自动回弹式注油口不易漏油，美观大方； | 台 | 1 | 8500.00 | 8500.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 16 | 燃气双门蒸车◎ | 宇厨  1650\*1150\*2100 | 1、200型，双门24盘,材质采用304不锈钢磨砂板，蒸车内外采用0.8mm不锈钢板； 2、蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动； 3、装有自动供水功能的不锈钢水箱、带定时、定温控制开关及缺水报警 4、阻热式不锈钢门把手，箱体为整体发泡，带米饭和馒头蒸饭盘各一半；24盘 优于招标文件要求的内容：第一项：电热管采用防爆不锈钢制作；第二项：装有自动供水功能的不锈钢水箱、带定时、定温控制开关及电源开关、带蒸气温度表，缺水报警和蒸汽过压自动释放系统； | 台 | 2 | 7500.00 | 15000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 17 | 三层六盘电烤箱 | 兴都  1430\*840\*1660 | 2、功率：21kw/380V； 3、材质:外壳采用201#优质不锈钢板；分上、中、下三层全自动控温，全封闭式整体环保耐高温材料，数字显示温控器，显示定时报警装置； 4、全玻璃炉门带大可视窗及照明灯； 5、超温安全保护等； 6、盘子用0.8mm不粘烤盘制作； 7、底部带万向脚轮； 8、炉面火、炉底火独立控制，各采用九条发热管，食物烘烤更均匀。 | 台 | 1 | 9000.00 | 9000.00 | 山东 山东兴都商用厨具有限公司 |
| 18 | 双通工作台 | 宇厨  1800\*800\*800 | 1、采用304不锈钢拉丝板，工作台面采用 1.2mm不锈钢板； 2、面板下衬不低于18mm的E1级中密度纤维板并下覆不锈钢板厚度为0.8mm，层板、侧板及门板均为1.2mm不锈钢板，38\*25\*1.2mm加强筋三道，吊拉门； 3、采用可调重力脚Φ65×1.2mm不锈钢管。 | 台 | 3 | 4600.00 | 13800.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 19 | 木面工作台 | 宇厨  1800\*800\*800 | 1、用材：采用优质304不锈钢拉丝板； 2、台面为80MM厚柳木； 3、底板内部加强筋1.2mm不锈钢板加固。 4、脚通直径48X1.2mm不锈钢管，配可调节重力脚4个。 | 台 | 2 | 1800.00 | 3600.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 20 | 面粉车 | 宇厨  550\*550\*500 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板； 2、面斗及盖1.2mm不锈钢板； 3、带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 | 辆 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 21 | 单门发酵柜 | 宇厨  620\*815\*1775 | 1、微电脑控温仪，全自动发酵调节，掌控箱内蒸汽雾化； 2、板材不锈钢板，厚度为1.0mm，玻璃门； 3、功率：2.7KW/220V。 | 台 | 2 | 2600.00 | 5200.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 22 | 双层送餐车 | 宇厨  800\*470\*850 | 1、材质：304不锈钢，层板为1.2mm 不锈钢拉丝板； 2、层面底加强筋，材料为38\*25mm厚1.2mm 不锈钢方管； 3、底部带刹车尼龙轮，两个定向轮，两个万向轮； 4、Φ25\*1.2mm弯管扶手。 | 辆 | 11 | 1800.00 | 19800.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 23 | 留样柜◎ | 宇厨  1240\*815\*1800 | 板材：304优质不锈钢板材，1.0mm。电压：220v-50Hz，功率：190w，容量：360L，温度范围：1℃~5℃ 优于招标文件要求的内容： 第一项：整体发泡、冷循环风、铜管、带锁； | 台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 24 | 收残车 | 宇厨  800\*500\*800 | 1、采用304不锈钢拉丝板，工作台面采用 1.2mm不锈钢板； 2、支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管，可调子弹脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管； 3、层板≥1.2mm不锈钢板，加强筋三道； 4、单收残口。 | 台 | 6 | 1800.00 | 10800.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 25 | 热风循环  消毒柜◎ | 宇厨  1160\*520\*1675 | 1、用料材质：304不锈钢板； 2、箱面板选用厚度为1.0mm不锈钢拉丝板；内胆厚度为1.0mm不锈钢拉丝板； 3、后背板及其他辅助板选用厚度为1.0mm不锈钢磨砂板； 4、骨架采用40\*40mm\*4优质不锈钢角钢； 5、可调节不锈钢螺丝脚，所有紧固件为不锈钢。 6、温度：≥125℃，功率：4.4kw/220V 优于招标文件要求： 第一 项：可调节不锈钢螺丝脚，所有紧固件为不锈钢；  第二项：数字显示屏，高低温双重设定； | 台 | 2 | 7000.00 | 14000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 26 | 碗碟柜 | 宇厨  1200\*500\*1800 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板； 2、柜外壳1.2㎜，门外壳1.2㎜，柜内层板1.2㎜不锈钢板，带四个吊拉门； 3、层板下附40\*40\*1.2不锈钢U型加强筋； 4、下配不锈钢重力可调节腿。 | 台 | 4 | 4000.00 | 16000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 27 | 双层静音风柜 | 乐佳  11千瓦 | 双层静音，380V，22KW,环保低噪音；风量大，静音效果好机身装有吸音材料，大幅度降低噪音，噪音值仅为23dB | 台 | 1 | 14500.00 | 14500.00 | 山东 山东乐佳环保设备有限公司 |
| 28 | 集烟箱 | 宇厨  800\*800 | 采用304优质不锈钢板材1.2mm厚 | 节 | 10 | 900.00 | 9000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 29 | 弯头 | 宇厨 | 采用304优质不锈钢板材1.2mm厚 | 个 | 4 | 1200.00 | 4800.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 30 | 烟筒 | 宇厨 | 采用304优质不锈钢板材1.2mm厚 | 节 | 60 | 1000.00 | 60000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 31 | 变径 | 宇厨 | 采用304优质不锈钢板材1.3mm厚 | 个 | 4 | 1200.00 | 4800.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 32 | 排烟罩 | 宇厨  15000\*1200\*600 | 304优质不锈钢板，1.2mm厚，油网角度为35度-45度，配有接油槽，隔油和隔烟吸味功能高达93%，能有效解决空气污染及墙壁污染之问题。 | 套 | 1 | 42000.00 | 42000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 33 | 餐具 | 创达 | 分餐盘.碗.筷子.勺子、喝水不锈钢小水杯 | 套 | 750 | 58.00 | 43500.00 | 广东 广东创达不锈钢制品厂 |
| 34 | 菜墩 | 恒基 | 塑制 | 个 | 10 | 260.00 | 2600.00 | 烟台 烟台开发区恒基塑料有限公司 |
| **★**35 | 饮水设施 | 吉之美  1200\*500\*1100 | 水盘采用304不锈钢与石材装饰面复合台面，其它整体304不锈钢1.0厚板材，门板采用瓷合门，有锁闭装置，采用高后背龙头接水，开水龙头必须装有锁闭功能，使用旋钮水龙头，更加美观耐用。 2、水胆容量：≥35L，功率：≥4.5KW，电源：380V，50Hz。 | 台 | 4 | 11950.00 | 47800.00 | 青岛 青岛吉之美商用设备有限公司 |
| **★**36 | 油烟净化器 | 华夏科荣  风量：60000m³/h | 1. 通过两级多层次的净化处理，可使油烟的去除率达到85%以上，达到国家规定的类标，设备电源是高频高压电源，具有多项保护功能。处理风量：60000m³/h 2. 采用不锈钢外壳 | 台 | 1 | 10325.00 | 10325.00 | 北京 北京华夏科荣科技有限公司 |
| 37 | 储水茶桶 | 创达  50型 | 不锈钢茶桶 | 个 | 25 | 480.00 | 12000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 38 | 毛巾 | 洁丽雅  200\*200 | 棉质小毛巾。幼儿用，每人两条不同颜色 | 条 | 1600 | 20.00 | 32000.00 | 北京  北京洁丽雅公司 |
| 39 | 炒勺 | 创达  50型 | 每班一把，厨房六把 | 个 | 30 | 75.00 | 2250.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 40 | 大勺 | 创达  50型 | 每班一把 | 个 | 30 | 75.00 | 2250.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 41 | 长柄大笊篱 | 创达  35型 | 不锈钢 | 个 | 2 | 140.00 | 280.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 42 | 短柄大笊篱 | 创达  35型 | 粗网，细网各两个 | 个 | 4 | 75.00 | 300.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 43 | 厨师刀 | 王麻子  1号 | 钢制 | 把 | 10 | 40.00 | 400.00 | 高密 高密王麻子 |
| 44 | 漏斗型不锈钢桶 | 创达  350\*350 | 优质不锈钢 | 个 | 50 | 70.00 | 3500.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 45 | 留样盒 | 恒基  100\*150 | 食品级塑制 | 个 | 8 | 60.00 | 480.00 | 烟台 烟台开发区恒基塑料有限公司 |
| 46 | 环保塑料储菜筐 | 恒基  600\*400\*400 | 食品级塑制 | 个 | 6 | 110.00 | 660.00 | 烟台 烟台开发区恒基塑料有限公司 |
| 47 | 环保储物箱 | 恒基  400\*350\*350 | 食品材质，白色，带盖 | 个 | 8 | 260.00 | 2080.00 | 烟台 烟台开发区恒基塑料有限公司 |
| 48 | 调料盆 | 创达  60型 | 不锈钢 | 个 | 6 | 70.00 | 420.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 49 | 发电机 | 辉腾  机组 | 380v,3千瓦. | 台 | 1 | 750.00 | 750.00 | 北京辉腾机械设备有限公司 |
| 50 | 隔断 | 宇厨  整组 | 后厨整体隔断 | 组 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 51 | 拖把、笤帚、垃圾桶 | 拓路  三件套 | 带脱水桶的拖把，每教室2套 | 套 | 100 | 260.00 | 26000.00 | 合肥拓路商贸有限公司 |
| **合 计** | | **大写：伍拾陆万捌仟元整 小写：￥568000.00元** | | | | | | |