|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鸿畅镇第二初级中学校园文化建设项目价格明细表** | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 |
| 1 | 楼宇字 | 规格：1.2\*1.2m（60个） 材质：10mmPVC雕刻  2mm红色亚克力敷面 | 个 | 60 | 630.00 | 37800.00 |
| 2 | 校园宣传栏 | 规格：2.7\*6m（定制2组） 框架：2.0mm镀锌钢板立柱 箱体：2.0mm镀锌钢板 内容：5mm钢化玻璃 双面视窗 液压开启 5mm厚KT板敷室外写真，写真外敷光膜。 工艺：氩弧焊焊接，喷塑工艺、外喷金属彩漆，预埋铁架,c25混凝土填埋基座 基座尺寸：0.6\*0.6\*0.6m | 组 | 2 | 20200.00 | 40400.00 |
| 3 | 核心价值观造型 | 规格：6\*2.4m（定制1组） 框架：2.0mm镀锌钢板主体 造型：1.5mm镀锌钢板镂空造型 内容：双面12mmPVC雕刻字 工艺：氩弧焊焊接，喷塑工艺、外喷金属彩漆，预埋铁架,混凝土填埋基座 基座尺寸：0.6\*0.6\*0.6m | 组 | 1 | 22000.00 | 22000.00 |
| 4 | 中国梦造型 | 规格：4\*2.4m（定制1组） 框架：2.0mm镀锌钢板主体 造型：1.5mm镀锌钢板镂空造型 内容：单面12mmPVC雕刻字 工艺：氩弧焊焊接，喷塑工艺，外喷金属彩漆，预埋铁架,混凝土填埋基座 基座尺寸：0.6\*0.6\*0.6m | 组 | 1 | 15500.00 | 15500.00 |
| 5 | 讲文明造型 | 规格：2\*2m（定制6组） 框架：2.0mm镀锌钢板主体 造型：1.5mm镀锌钢板镂空造型 内容：双面12mmPVC雕刻字，高清室外写真覆膜。 工艺：氩弧焊焊接，喷塑工艺，外喷金属彩漆，预埋铁架,混凝土填埋基座 基座尺寸：0.6\*0.6\*0.6m | 组 | 6 | 6280.00 | 37680.00 |
| 5 | 花草牌 | 规格：0.4\*0.6m\*1.2m 材质：1.0mm镀锌钢板框架  1.5mm镀锌方管立柱 外观： 异形造型彩漆 工艺：氩弧焊焊接，喷塑工艺，外喷金属彩漆 | 个 | 20 | 269.00 | 5380.00 |
| 6 | 班级门牌 | 规格：0.18\*0.4m 材质：12mm厚高档PVC打印 | 个 | 60 | 50.00 | 3000.00 |
| 7 | 班级文化版面 | 规格：0.8\*1m 材质：5mm厚高档透明亚克力背印，表面粘贴3mm厚透明亚克力卡槽4个 | 块 | 30 | 460.00 | 13800.00 |
| 8 | 制度版面 | 规格：0.6\*0.8m 外框：3.5cm曲柳木实木边框 喷漆上色  面板：2mm透明亚克力面板 背板：5mm龙卡板敷高清写真覆膜 | 块 | 60 | 280.00 | 16800.00 |
| 9 | 楼梯文化 | 规格：0.6\*0.8m(60个） 材质：10mm厚高档pvc雕刻  表面粘贴2mm亚克力 | 平方米 | 28.8 | 450.00 | 12960.00 |
| 10 | 班级文化标语字 | 规格：0.4\*0.4m 8个/组   0.4\*0.6m国旗 材质：10mm厚高档PVC雕刻  表面粘贴2mm亚克力面板 | 组 | 30 | 780.00 | 23400.00 |
| 11 | 校园围墙 | 规格：2.3\*84m 材质：1.2mm彩钢瓦  2mm厚不锈钢方管，  工艺焊接 内容：高清喷绘 | 平方米 | 193.2 | 100.00 | 19320.00 |
| 12 | 操场围墙文化 | 边框：3.5cm铝合金边框 面板：2mm亚克力面板  5mm龙卡板 高清写真 | 组 | 8 | 1250.00 | 10000.00 |
| 13 | 校园文化雕塑 | 规格：雕塑1.2\*0.9\*0.6m 基座：1.5\*0.8\*0.8m 材料：汉白玉  工艺：纯人工雕刻 基座材质：普通红砖混凝土、水泥 外观材质：大理石 | 个 | 1 | 24960.00 | 24960.00 |
| 合计 | | |  |  |  | 283000.00 |

**售后服务承诺**

如果我单位在本次谈判中成交，我单位做出以下承诺：

一、保证质量，按时完成该项目的各项制作安装。

二、服务方式

（1）电话支持：通过电话或传真形式，将安排专业技术人员在规定时间内对设备故障定位，并拿出解决方案，最终排除故障。

（2）现场支持：通过电话不能诊断的故障，将安排工程师赴现场分析原因，制定方案，排除故障。

三、服务承诺：

(1) 服务响应及时；(2) 解决问题有效；

(3) 服务过程规范；(4) 服务内容全面。

四、保证做到严格按采购方的要求参数进行安装，如没达到设计安装质量标准，视作我方违约并承担责任。

五、我公司在采购方验收合格后，质保期一年，质保期内出现质量问题，我方接到通知后24小时内响应到场，并承担维修费用。

六、售后维修点地址：禹州市颍川办寨子社区柏山路109号

售后维修负责人：董向上

售后维修联系人：董向上

联 系 电 话：15936319379

禹州市盛煜文化传播有限公司

2018年11月5日