## 4.1 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018095-2号

项目名称：许昌市检测中心实验室试验台采购

| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** | **品牌** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | QG1000\*750\*850 （mm） | QG1000\*750\*850 （mm）全钢结构。台面采用国产国标优盛美12.7mm厚耐蚀实芯理化板，柜体、抽屉面、柜门、隔板采用1.0mm**上海宝钢**冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷涂后厚度不低于1.14㎜，门轴采用弹簧门轴，滑轨采用三节滚珠滑轨，抽屉及柜门把手采用全钢一体折弯成型一字型通长暗扣手。  **台面厂家：**江苏优盛美装饰材料有限公司，**品牌：**优胜美，**产地：**江苏  **钢板厂家：**中国宝武钢铁集团有限公司，**品牌：**上海宝钢，**产地：**上海 | 延米 | 97 | 1500 | 145500 | 产地：河南  厂家：郑州尚嘉实验室装备有限公司 | 尚嘉 |
| 2 | 边台 | 1200\*750\*850（mm） | 1200\*750\*850（mm）台面采用国产国标优盛美12.7mm厚耐蚀实芯理化板，柜体、抽屉面、柜门、隔板采用1.0mm上海宝钢冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷涂后厚度不低于1.14㎜，门轴采用弹簧门轴，滑轨采用DTC品牌三节滚珠滑轨，抽屉及柜门把手采用全钢一体折弯成型一字型通长暗扣手。  **台面厂家：**江苏优盛美装饰材料有限公司，**品牌：**优胜美，**产地：**江苏  **钢板厂家：**中国宝武钢铁集团有限公司，**品牌：**上海宝钢，**产地：**上海 | 台 | 35 | 1600 | 56000 | 产地：河南  厂家：郑州尚嘉实验室装备有限公司 | 尚嘉 |
| 3 | 边台 | 1500\*750\*850（mm） | 1500\*750\*850（mm）台面采用国产国标优盛美12.7mm厚耐蚀实芯理化板，柜体、抽屉面、柜门、隔板采用1.0mm上海宝钢冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷涂后厚度不低于1.14㎜，门轴采用弹簧门轴，滑轨采用三节滚珠滑轨，抽屉及柜门把手采用全钢一体折弯成型一字型通长暗扣手。  **台面厂家：**江苏优盛美装饰材料有限公司，**品牌：**优胜美，**产地：**江苏  **钢板厂家：**中国宝武钢铁集团有限公司，**品牌：**上海宝钢，**产地：**上海 | 台 | 35 | 1800 | 63000 | 产地：河南  厂家：郑州尚嘉实验室装备有限公司 | 尚嘉 |
| 4 | 水盆、龙头 | 水盆：550\*450\*310（mm）  龙头：WJH0731-1 | 550\*450\*310（mm） 采用PP一体成型水盆。实验室专用三联化验水龙头，铜质、陶瓷阀芯，高头可360度旋转。  水盆、龙头品牌：武洁 | 套 | 5 | 800 | 4000 | 产地：河北  厂家：河北润旺达洁具制造有限公司 | 武洁 |
| 5 | 文件柜 | 900\*500\*1800（mm） | 900\*500\*1800mm 全钢结构，柜体采用1mm上海宝钢冷轧钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷涂后厚度不低于1.14㎜上下部为钢边框镶5mm厚条文磨砂玻璃对开门，上柜内带两层搁板，下柜内带一层搁板，搁板高度可调节，柜门采用弹簧门轴  **钢板厂家：**中国宝武钢铁集团有限公司，**品牌：**上海宝钢，**产地：**上海 | 台 | 19 | 1600 | 30400 | 产地：河南  厂家：郑州尚嘉实验室装备有限公司 | 尚嘉 |
| 6 | 更衣柜 | 900\*500\*1800（mm） | 900\*500\*1800（mm）全钢结构，柜体采用1mm上海宝钢冷轧钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷涂后厚度不低于1.14㎜板式对开门，下柜内带一层搁板，搁板高度可调节，柜门采用弹簧门轴  **钢板厂家：**中国宝武钢铁集团有限公司，**品牌：**上海宝钢，**产地：**上海 | 台 | 4 | 1600 | 6400 | 产地：河南  厂家：郑州尚嘉实验室装备有限公司 | 尚嘉 |
| 7 | 试剂柜 | 900\*500\*1800（mm） | 900\*500\*1800mm全钢结构，柜体采用1mm上海宝钢冷轧钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷涂后厚度不低于1.14㎜上下部为钢边框镶5mm厚条文磨砂玻璃板式对开门，上柜内带两层搁板，下柜内带一层搁板，搁板高度可调节，柜门采用弹簧门轴  **钢板厂家：**中国宝武钢铁集团有限公司，**品牌：**上海宝钢，**产地：**上海 | 台 | 3 | 2000 | 6000 | 产地：河南  厂家：郑州尚嘉实验室装备有限公司 | 尚嘉 |
| 8 | 实验椅 | - | 实验室专用椅，尼龙网布可升降旋转座椅，钢制脚，约11KG  品牌：亿家达 | 把 | 20 | 500 | 10000 | 产地：江苏  厂家：常州简尚家居有限公司 | 亿家达 |
| 9 | 塔式电源盒 | 220V 10A | 220V 10A 钢制塔式电源盒，配符合国家标准插座  品牌：施耐德 | 套 | 232 | 60 | 13920 | 产地：北京  厂家：施耐德电气（中国）有限公司 | 施耐德 |
| 合 计 | | 小写：￥335220元  大写：人民币叁拾叁万伍仟贰佰贰拾元整 | | | | | | | |

投标人（公章）：河南普睿衡仪器设备有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：