**投标分项报价表**

项目编号：Y2018HZ142

项目名称：鄢陵县2017年生猪规模场标准化创建项目设备采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 2T 立式料机 | WJ650 型 | 加工能力： 2000-2500Kg  功率：15（KW） | 台 | 16 | 7000.00 | 112000.00 | 曲阜市万嘉机械有公司  产地：山东曲阜，品牌：万嘉 |
| 2 | 干湿分离机 | 180 型 | 处理量：15-28 m³/h  功率：4KW  产品重量：600kg  类型：固液分离  材质：不锈钢 | 台 | 2 | 25600.00 | 51200.00 | 沧州万晟畜牧设备有限公司  产地：河北沧州市，品牌：万晟 |
| 3 | 育肥用不锈钢料槽 | MY03型 | 不锈钢双面料槽  可调节双面 10孔  详细参数：尺寸1425\*600\*900（+10mm）  材质：201 不锈钢  板厚：2.0 | 个 | 498 | 690.00 | 343620.00 | 新乡卫辉市牧野养殖设备有限公司  产地:河南卫辉，品牌：牧野 |
| 4 | 玻璃钢 1460 风机 | XC1460 型 | 尺 寸 ：1460mm\*1460mm\*580mm  电机：1.1kW  叶片材质：玻璃钢叶片 6 片  外框材质：FRP 玻璃钢  温 控 范 围 ： 100-150 平方  轴功率：1KW  风量：44000m3/s  重量：65kg | 台 | 30 | 1350.00 | 40500.00 | 企业：青州鑫辰养殖设备有限公司  产地：山东潍坊，品牌：鑫辰 |
| 5 | 育肥围栏 | JX-028 型 | （1）高度1米,每段长2米，总长1300米；  （2）1寸管配4分管，寸管壁厚2.5mm，4分管壁厚2.3mm；  （3）连接方式：插销连接，U型螺旋栓与地板连接；  （4）构件防腐处理工艺：整体热浸镀锌处理；  （5）栏片432×2.5mm圆管，内衬为中21.3×2.3mm圆管；前栏门432×2.5mm圆管外框。 | 米 | 1300 | 165.00 | 214500.00 | 企业：沧州建兴农牧设备有限公司  产地：河北沧州，品牌：建兴伟业 |
| 6 | 自动上料车 | 自动型 | 长2.6m，宽0.9m，上料效率：3-6 t/h  提升高度:1.9m,容量：1000 斤 | 辆 | 2 | 8500.00 | 17000.00 | 企业：武涉县康欣畜牧设备有限公司  产地：河南武陟，品牌：康欣畜牧 |
| 7 | 发电机组 | KC500GF  型 | 冷却启动：闭式水冷却  启动方式：24V直流电启动  汽缸数： 6  汽缸总排量L：6.75  供油方式：直喷汽缸排列方式：直立  中冷方式：水中冷燃油型号：国产0#轻柴油  调速方式：机械调速  压缩比：16.5：1  机油型号：WD/40  缸径/行程：105/130mm  输出功率： 500（KW）  额定电流：1800（A）  频率：50（Hz） 转速：1500（RPM） 电压：400（V） | 台 | 2 | 110700.00 | 221400.00 | 企业：河南新力机电设备有限公司  产地：江苏，品牌：康成 |
| 8 | 饲料周转车 | js1000型 | 载重量：1吨 电启动 | 辆 | 2 | 15300.00 | 30600.00 | 企业：山东捷胜重工机械有限公司  产地：山东，品牌：捷胜 |
| 9 | 小猪周转车 | js1001 型 | 载重量：1 吨电启动 | 辆 | 2 | 12500.00 | 25000.00 | 企业：山东捷胜重工机械有限公司  产地：山东，品牌：捷胜 |
| 10 | 潜水泵 | QY80-36-7.5  型 | 扬程：20m 转速：2900  功率：7.5kw 流量：80m³/h | 台 | 6 | 1850.00 | 11100.00 | 企业：上海酷瑞泵阀制造有限公司  产地：上海，品牌：Colrey/ 酷瑞 |
| 11 | 污水泵 | 40QW15-30-2.  2 型 | 扬程：25m 转速：2900  功率：3.0kw 流量：15m³/h | 台 | 10 | 1500.00 | 15000.00 | 企业：上海酷瑞泵阀制造有限公司  产地：上海，品牌：Colrey/ 酷瑞 |
| 12 | 消毒车 | 065 型 | 工作压力： 1.5-3.5mpa  转速：800-1000r/min 射程：15m  容积：200L 冲洗管: 10m-30m  消毒管:高压消毒枪 | 台 | 4 | 1800.00 | 7200.00 | 企业：郑州智牧人机械设备有限公司  地址：郑州,品牌：智牧人 |
| 13 | 热风机 | BH-50型 | 功率：50kw,燃油热风机 | 台 | 30 | 3480.00 | 104400.00 | 企业：无锡百宏冷暖设备有限公司  产地：江苏无锡,品牌：百宏 |
| 14 | 全复合地板产床 | YX-22型 | 镀锌管 2.2m× 3.6m | 张 | 175 | 4400.00 | 770000.00 | 企业：新乡益鑫牧业养猪设备有限公司  产地：新乡,品牌：益鑫 |
| 15 | 全复合地板产床 | YX-21 型 | 镀锌管 2.2m× 1.8m | 张 | 32 | 2800.00 | 89600.00 | 企业：新乡益鑫牧业养猪设备有限公司  产地：新乡,品牌：益鑫 |
| 16 | 母猪限位栏 | 058型 | 镀锌管： 2.1mx0.6m 壁厚：2.0mm | 位 | 3 | 525.00 | 1575.00 | 企业：沧州松坤机械设备有限公司  产地：河北沧州,品牌：松坤 |
| 17 | 保育箱 | 塑钢保温箱 | 大小：105\*70\*65cm材质：保温材质 | 个 | 10 | 78.00 | 780.00 | 企业：郑州牧旺养殖设备有限公司  产地：郑州,品牌：牧旺 |
| 18 | 一吨饲料粉碎搅拌机 | CSJB 型 | 加 工 能 力 ： 1000kg  电功率：10.5kw 转速：60r/min | 台 | 2 | 4600.00 | 9200.00 | 企业：枣庄市陈氏机械制造有限公司  产地：山东枣庄,品牌：陈氏机械 |
| 19 | 保育不锈钢料槽 | NSL-121 | 900\*500\*550mm  材质：201 不锈钢，板厚 1.0 | 个 | 24 | 580.00 | 13920.00 | 企业：郑州农盛乐畜牧设备有限公司  产地：郑州,品牌：农盛乐 |
| **合 计** | | **大写： 贰佰零柒万捌仟伍佰玖拾伍元整 小写：2078595.00元** | | | | | | |

投标人（公章）：河南君格科技有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2018年11月20日

**售后服务承诺**

致：鄢陵县畜牧局

我单位经认真研究，决定参加鄢陵县 2017 年生猪规模场标准化创建项目设备采购（项目名称）招标项目，我公司郑重承诺：

所投产品免费保修期为一年，如若发生故障，我单位及时响应，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司保证予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我单位，我单位绝不借故推诿，并且维修费绝不超过市场平均价格。

特此承诺！

投标人：河南君格科技有限公司

法定代表人签字或盖章：

日期：2018 年 11 月 20 日