**JZFCG-T2018030号许昌经济技术开发区法制与社会服务局“许昌经济技术开发区康庙沟改道治理灞18椹涧线改造工程”项目**

**采购需求、评标标准等说明**

**一、项目基本情况**

（一）项目名称：许昌经济技术开发区康庙沟改道治理灞18椹涧线改造工程

（二）项目编号：JZFCG-T2018030号

（三）采购方式：竞争性谈判

（四）项目主要内容、数量及要求：该工程拆除原线杆两根及相关线缆，新建13m钢管杆两座，敷设电缆180m，安装断路器、隔离刀闸、避雷器等相关设备。（详见采购需求）。

（五）预算金额：316720.42元；最高限价：316720.42元。

（六）交付时间：合同签订后15天

（七）交付地点：许昌经济技术开发区。

（八）分包：不允许

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

**三、投标人资格要求**

（一）须具备《政府采购法》第二十二条规定；

（二）须具有独立法人资格，须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级或输（送）变电工程专业承包三级及以上资质，且须同时具备五级及以上承装（修、试）电力设施许可证，具有安全生产许可证。

（三）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（四）本次招标不接受联合体投标。

**四、项目需求**

**一、本项目需实现的功能或者目标**

满足许昌经济技术开发区康庙沟改道治理灞18椹涧线改造工程要求。

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量 单位** | **工程量** |
| 1 | 电杆组立 | 1.钢管杆（桩）,AC10kV,Q345 2.规格：13m 3.挖基础土方 4.混凝土基础：详见图纸 | 根 | 2 |
| 2 | 导线架设 | 1.架空绝缘导线 2.规格：JKLGYJ-10-240 | km | 0.13 |
| 3 | 地下定向钻孔敷管 | 1.MPP管 2.规格：Φ200mm | m | 150.00 |
| 4 | 横担组装 | 1.导线横担 2.10KV | 组 | 8 |
| 5 | 绝缘子安装 | 1.交流盘形悬式瓷绝缘子 2.U70B/146,255,320 | 组 | 36 |
| 6 | 绝缘子安装 | 1.线路柱式瓷绝缘子 2.R12.5ET105,154,260,400 | 组 | 6 |
| 7 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.规格：ZRYJLV22-3\*400 | m | 180.00 |
| 8 | 电缆试验 | 1.输电线路调试 | 根 | 1 |
| 9 | 电力电缆头 | 1.10kV电缆终端 2.规格：3×400 3.户外终端,冷缩,铝 | 个 | 2 |
| 10 | 真空断路器 | 1.柱上断路器 2.630A，20KA 3.含接地 | 台 | 1 |
| 11 | 隔离开关 | 1.高压隔离刀闸 2.规格：HGW9-12/630A | 组 | 1 |
| 12 | 避雷器 | 1.交流避雷器 2.AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 组 | 2 |
| 13 | 杆上设备 | 1.架空接地短路故障指示器 | 台 | 6 |
| 14 | 杆上设备 | 1.接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 台 | 6 |
| 15 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线 2.规格：BV-35mm2 | m | 24.00 |
| 16 | 接地母线 | 1.接地扁铁 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：—5×50,6000mm | 根 | 4 |
| 17 | 接地极 | 1.接地铁 2.材质：镀锌角钢 3.规格：∠50×5,2500mm | 根 | 4 |
| 18 | 拆除 | 1.线杆及导线拆除 | 处 | 1 |
| 19 | 停电施工费 |  | 项 | 1 |
| 20 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

**五、服务标准**

服务的质量标准：达到国家建设工程质量验收的规范和标准（合格）。

**六 、验收标准**

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

**七、资金支付**

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：安装完毕验收后支付95%，剩余5%无质量问题一年后付清。

**八、评标方法和评标标准**

（一）评标方法：最低评标价法

**九、联系方式**

联 系 人：孙广文 联系电话：15137405815

地 址：许昌经济技术开发区管理委员会（瑞祥路中段）

许昌经济技术开发区法制与社会服务局

2018年11月21号